ДОГОВОР № _____
                                                                   на оказание услуг

г. Новосибирск                                                                                             «____»___________ 2011 г.

   Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице проректора Манакова Алексея Леонидовича, действующего на основании доверенности №66 от 01.09.2011г. с одной стороны, и   Закрытое акционерное общество «СофтЛаб-НСК», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице  генерального директора Травиной Ирины Аманжоловны, действующей  на основании  Устава, с другой стороны,  в  результате размещения  заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме №ЭА-112/ 0351100001711000299  в соответствии с Федеральным законом №94-ФЗ от 21.07.2005г., на основании протокола № 2 подведения итогов открытого аукциона в электронной форме от 11.11.2011г., заключили  путем подписания электронной  подписью гражданско-правовой договор бюджетного учреждения – настоящий договор на оказание услуг (далее – договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

        1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по разработке программного обеспечения, а Заказчик обязуется принять эти услуги и оплатить их стоимость.
        1.2.Исполнитель разрабатывает программное обеспечение  трехмерной визуализации внешнего окружения технологических операций оперативного персонала для:
-  горочного поста  четной сортировочной горки ст. Кинель  Куйбышеской ж.д.  для включения в систему обучения на специализированном тренажерном комплексе ТК ОПСГ-Кинель;
- горочного поста и поста резервного торможения (4 пучок) сортировочной горки ст. Ярославль-Главный Северной ж.д. для включения в систему обучения на специализированном тренажерном комплексе ТК ОПСГ-Ярославль.
1.3. Разрабатываемое программное обеспечение (далее – ПО) должно соответствовать условиям технического задания (Приложение №1), заявленного Заказчиком при размещении заказа, и применимо для включения в систему обучения на специализированном тренажерном комплексе.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН,
ПОРЯДОК ПРИЕМКИ УСЛУГ

2.1. Исполнитель обязуется разработать ПО в течение пяти дней со дня заключения договора. 
2.2. Исполнитель обязуется разработать ПО своими силами и средствами, с надлежащим качеством, с учетом всех требований Заказчика, изложенных в техническом задании..
2.3. Приемка услуг  производится в установленном настоящим договором порядке  в соответствии с техническим заданием.
2.4. По итогам оказания услуги Исполнитель проводит демонстрацию разработанного в соответствии с техническим заданием ПО в СГУПС. При этом Заказчик обязуется рассмотреть представленный вариант ПО и известить Исполнителя либо об одобрении работы, либо о необходимости внесения поправок и доработок с указанием требуемых исправлений.
При получении указания Заказчика о внесении поправок и доработок Исполнитель обязуется в согласованные отдельным соглашением сроки внести требуемые исправления и повторно представить ПО Заказчику.
2.5. По окончанию оказания услуг Исполнитель передает Заказчику акт приема-передачи услуг, а также передает результат оказанных услуг :
- программное обеспечение (ПО) на DVD в количестве 3 шт. для ТК ОПСГ-Кинель и 3 шт. для ТК ОПСГ-Ярославль, созданные на основе требований, изложенных в техническом задании (приложение №1);
- лицензию на право использования ПО в системе обучения на специализированных тренажерных комплексах ст. Кинель Куйбышевской ж.д. и ст. Ярославль-Главный Северной ж.д.;
- технологическую документацию, включающая в себя описание ПО и инструкцию пользователя.
2.6. Заказчик в течение 3-х дней со дня получения акта о фактически оказанных услугах обязан направить Исполнителю подписанный акт о приемке услуг или мотивированный отказ от подписания акта. В случае непредставления подписанного акта или мотивированного отказа в установленные сроки, услуга считается принятой Заказчиком.
2.7. После подписания указанного акта сторонами исполнитель передает Заказчику лицензию на не эксклюзивное бессрочное право использования разработанного программного продукта. 
2.8. Заказчик вправе использовать полученные ПО для создания коммерческих продуктов, а также использовать другие права только с согласия Исполнителя, являющегося разработчиком данного ПО, по дополнительному лицензионному соглашению. 

3. ЦЕНА  ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Цена договора определяется общей стоимостью услуг, оказываемых Исполнителем по предмету договора и составляет  2 990 000 рублей (два миллиона девятьсот девяносто тысяч рублей), без учета НДС ( упрощенная система налогообложения), согласно прилагаемой к договору смете  или расчету (Приложение№2).
3.2. Стоимость услуг включает в себя стоимость всех материалов, необходимых для оказания услуги, транспортные, эксплуатационные расходы, расходы по налогам, сборам и всем необходимым платежам.
3.3.Заказчик производит оплату услуг после сдачи и приемки ПО с учетом всех составляющих, перечисленных в п.2.5 договора, а также доработки ПО, если она имела место, на основании итогового акта приема-сдачи услуг.
3.4.Оплата цены договора производится Заказчиком с отсрочкой платежа - после поступления денежных средств из внебюджетного источника, финансирующего создание компьютерно-тренажерных станций, но не позднее 60 (шестидесяти) дней со дня подписания итогового акта приема-сдачи услуг.
3.4. Оплата стоимости услуг производится Заказчиком за счет средств федеральных средств, полученных из внебюджетных источников, в безналичном порядке, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением убытки.
4.2.. В случае, если Исполнитель не представит заказанный к разработке ПО в соответствии с условиями настоящего договора, Исполнитель обязан возместить реальный ущерб, причиненный Заказчику.
4.3. В случае создания некачественного ПО или не устранения недостатков, выявленных при приемке ПО,  в установленные сроки Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от цены договора.
4.4. В случае нарушения Исполнителем срока разработки ПО, установленного п. 2.1 договора, Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от цены договора за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства.
4.5. В случае нарушения обязательств по оплате оказанных услуг, предусмотренных п.3.4. договора, Заказчик выплачивает Исполнителю неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы задержанного платежа за каждый день просрочки до момента оплаты.
4.6. Возмещение причиненных убытков, уплата неустойки виной стороной осуществляется на основании письменной претензии другой стороны.

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства РФ.
5.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в арбитражном суде Новосибирской области (или суде общей юрисдикции) в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
5.3. До передачи спора на разрешение  суда стороны должны принять меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена получившей ее стороной в 15-дневный срок с письменным уведомлением другой стороны о результатах ее рассмотрения.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

 6.1. Договор считается заключенным с момента подписания сторонами электронной версии  договора   и действует до  исполнения сторонами своих обязательств.
 6.2.Электронный экземпляр договора подписывается сторонами электронной  подписью (ЭП). 
   6.3.При наличии обоюдного согласия стороны вправе подписать бумажный экземпляр договора, который  подписывается сторонами не в течение 5 рабочих дней после подписания сторонами электронного варианта.
    6.4.Настоящий договор может быть расторгнут только по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.
    6.5. Во всем остальном, что не предусмотрено договором, стороны руководствуются законодательством РФ.
    6.6. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, что они оформлены в письменном виде, подписаны сторонами или уполномоченными на то представителями сторон. 

7. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК
ФГБОУ ПВО «Сибирский государственный университет путей сообщения»  (СГУПС)
630049 г.Новосибирск,49 ул.Д.Ковальчук д.191, 
ИНН: 5402113155 КПП 540201001
Получатель: УФК по Новосибирской области (СГУПС л/с 03511126900)
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской обл. г.Новосибирск
БИК 045004001
Расчетный счет 40503810300001000001
Расчетный счет  40105810100000010001

Проректор 

_______________       А.Л.Манаков
	ИСПОЛНИТЕЛЬ
 ЗАО «СофтЛаб-НСК»
630090 г.Новосибирск, пр.Ак.Коптюга, 1
Тел.339-92-20, 333-10-67 факс 333-21-73
ИНН  5408149790    КПП  540801001
Расчетный счет  40702810900030011230
 В ОАО «СОБИНБАНК» филиал «Западно-Сибирский» БИК 045004821
Корр.счет  30101810400000000744
БИК  045003744

Генеральный директор

____________________ И.А.Травина

                     

     

Приложение №1 к договору

Техническое задание заказчика

1.	Цель разработки:  Разработать ПО трехмерной визуализации внешнего окружения технологических операций оперативного персонала для:
-  горочного поста  четной сортировочной горки ст. Кинель  Куйбышеской ж.д.  для включения в систему обучения на специализированном тренажерном комплексе ТК ОПСГ-Кинель;
- горочного поста и поста резервного торможения (4 пучок) сортировочной горки ст. Ярославль-Главный Северной ж.д. для включения в систему обучения на специализированном тренажерном комплексе ТК ОПСГ-Ярославль.
2.	Исходные данные
Исходными данными для создания ПО систем визуальной имитации внешнего окружения технологических операций, адаптированных к  сортировочным горкам ст. Кинель Куйбышевской ж.д. и ст. Ярославль Главный Северной ж.д. являются материалы видео и фотосъёмки внешнего окружения указанных сортировочных горок, горочных горловин, сортировочных путей, а так же планы и продольные профили (проектная документация) надвижной, спускной частей, ведущих на каждый сортировочной путь. Кроме того, для генерации структуры распускаемого в ТК ОПСГ состава требуется описание сортировочных листков на данных ж.д. станциях.

Все исходные данные исполнитель получает самостоятельно на ст. Кинель Куйбышевской ж.д. и ст. Ярославль-Главный Северной ж.д.

Требования к исходным данным:
На материалах фото, видео съемки должны быть отражены все здания, сооружения, функциональные узлы и агрегаты четной сортировочной горки ст Кинель Куйбышевской ж.д. и сортировочной горки ст. Ярославль-Главный, включая посты резервного управления. Качество съёмки должно позволять создавать на этой основе с помощью системы компьютерной генерации изображений (CКГИ) трёхмерные модели объектов и использовать фотоматериалы для создания соответствующих текстур. План и продольный профиль каждой из сортировочных горок на указанных ж.д. станциях должны быть перспективными, т.е. разработанные под перспективную модернизацию станций 2012 года.	

Состав исходных данных:
 Для ТК ОПСГ-Кинель:
Здания:
1.	Пост ЭЦ №1
2.	Пост ЭЦ №2
3.	Компрессорная станция в районе ЭЦ-1 и воздухопроводная сеть для питания сжатым воздухом замедлителей;
4.	ТП №42
5.	Аварийная КН
6.	10 типовых одноэтажных зданий
7.	Фоновые здания гражданского назначения.

Объекты:
1.	Нормально-разомкнутые рельсовые цепи (РЦ) по всем пучкам спускной части до негабаритных участков последних стрелок включительно и парковой тормозной позиции, согласно плана горочной горловины четной сортировочной горки ст. Кинель Куйбышевской ж.д.
2.	 Шпалы железобетонные
3.	Основа рельсошпальной решетки: щебенка светлая
4.	Стрелочные переводы - обыкновенные, симметричные Р 65 1/6 (анимационные), перекрёстные , Р65 1/9 (анимационные)
5.	Тормозные замедлители 13 комплектов замедлителей ВЗПГ-5; 28 комплектов замедлителей РНЗ-2М на парковых тормозных позициях на путях: (анимационные)
6.	Горочные светофоры Г1, Г2 (анимационные)
7.	Маневровые светофоры (анимационные)
8.	Два радиолокационных измерителя скорости надвига состава РИС-В3М по путям надвига
9.	Два измерительных участка ГАЦ МН для формирования описателя отцепа, в составе каждого:
- четыре УСО типа ДП50П для счета вагонов в отцепах;
- РТД-С для фиксации разделения состава на отцепы;
- весомер для определения нагрузки на каждую колесную пару вагона.
10.	Датчики счета осей на стрелках ,горочных и парковой тормозных позициях, для точного контроля положения отцепа на этих участках
11.	Датчики счета осей за последними стрелками, для организации путевых участков на ДСО без РЦ
12.	Аппаратура контроля заполнения пути (КЗП) по всем путям сортировочного парка.
13.	Пульты колонок МВ-1, МВ-2, МВ-3 для управления замедлителями парковой (III) тормозной позиции своего пучка ( РНЗ-2) 
14.	Пневмопочта для пересылки грузовых документов;
15.	Датчик  ИПД предназначен для  определения свободности или занятости подвижным составом контрольного участка железнодорожного пути.
16.	Устройства станционной связи
17.	Радиосвязь для обеспечения переговоров ДСПГ, операторов горки и составителей
18.	Парковая громкоговорящая связь
19.	Радиаторы
20.	Ресиверы
21.	Газгольдеры
22.	Цистерны
23.	Бетонные плиты (выложенные дороги)
24.	Устройства переездов (ограждения, шлагбаумы)
25.	Эл. щитовые боксы
26.	Осветительные вышки и фонари в вариациях
27.	Ж/з бетонные столбы вдоль путей
28.	31 радиолокационных измерителя скорости отцепов РИС-В3М на всех тормозных позициях (три вариации)
29.	Стендовые деревья, кустарники, трава

Подвижной состав:
1.	4-осная цистерна для улучшенной серной кислоты, модель 15-1548  
2.	4-осный крытый вагон для скота, модель 11-261
3.	4-осный вагон с поднимающимся кузовом для аппатита, модель 10-4022   
4.	4-осный крытый вагон-хоппер для зерна, модель 19-756  
5.	4-осный крытый цельнометаллический вагон для легковых автомобилей, модель 11-К651
6.	4-осный вагон для холоднокатной стали, модель 12-4011
7.	8-осная цистерна для светлых нефтепродуктов, модель 15-1500 
8.	4-осный хоппер-дозатор ЦНИИ-ДВ3М, модель 20-X351 
9.	4-осная платформа с деревометаллическим настилом пола, модель 13-4012
10.	4-осная платформа для крупнотоннажных контейнеров и колёсной техники, модель 13-9004
11.	4-осная платформа для леса в хлыстах, модель 23-469
12.	4-осный вагон для окатышей, модель 20-4015 
13.	4-осный крытый цельнометаллический вагон с уширенными дверными проёмами, модель 11-270
14.	4-осный вагон для среднетоннажных контейнеров на базе крытого, модель 11-K255
15.	4-осный цельнометаллический полувагон с глухими торцевыми стенами, модель 12-119 
16.	8-осный транспортер с трансформатором
17.	Платформа с контейнерами, установленными с нарушением 
18.	Платформа с лесом, закрепленным неправильно
19.	Поездной локомотив 2-х секционный
20.	6-осный маневровый локомотив.
21.	Трубовоз 

Для ТК ОПСГ-Ярославль:
Здания:
1.	Пост ЭЦ №1
2.	Компрессорная станция в районе ЭЦ-1 и воздухопроводная сеть для питания сжатым воздухом замедлителей;
3.	ТП №10
4.	Аварийная КН
5.	Локомотивное депо
6.	Вагонное депо
7.	Фоновые здания гражданского назначения.

Объекты:
1.	Нормально-разомкнутые рельсовые цепи (РЦ) по всем пучкам спускной части до негабаритных участков последних стрелок включительно и парковой тормозной позиции, согласно плана горочной горловины сортировочной горки ст. Ярославль-Главный Северной ж.д.
2.	 Шпалы железобетонные
3.	Основа рельсошпальной решетки: щебенка светлая
4.	Стрелочные переводы - обыкновенные, симметричные Р 65 1/6 (анимационные), )
5.	Глухое пересечение
6.	Тормозные замедлители: 42 комплекта замедлителей КНП-5, КНП-4; 2  комплекта замедлителей КЗ-5 на первой тормозной позиции вагонные замедлители №2 и № 4, на третьей тормозной позиции горки на путях 44 и 48 (анимационные)
7.	Горочные светофоры Г1, Г2 (анимационные)
8.	Маневровые светофоры (анимационные)
9.	Два радиолокационных измерителя скорости надвига состава РИС-В3М по путям надвига
10.	Два измерительных участка ГАЦ МН для формирования описателя отцепа, в составе каждого:
- четыре УСО типа ДП50П для счета вагонов в отцепах;
- РТД-С для фиксации разделения состава на отцепы;
- весомер для определения нагрузки на каждую колесную пару вагона.
30.	Датчики счета осей на стрелках ,горочных и парковой тормозных позициях, для точного контроля положения отцепа на этих участках
31.	Датчики счета осей за последними стрелками, для организации путевых участков на ДСО без РЦ
32.	Аппаратура контроля заполнения пути (КЗП) по всем путям сортировочного парка.
33.	Пульты колонок МВ-1, МВ-2, МВ-3 для управления замедлителями парковой (III) тормозной позиции своего пучка
34.	Пневмопочта для пересылки грузовых документов;
35.	Датчик  ИПД предназначен для  определения свободности или занятости подвижным составом контрольного участка железнодорожного пути.
36.	Устройства станционной связи
37.	Радиосвязь для обеспечения переговоров ДСПГ, операторов горки и составителей
38.	Парковая громкоговорящая связь
39.	Радиаторы
40.	Ресиверы
41.	Газгольдеры
42.	Цистерны
43.	Бетонные плиты (выложенные дороги)
44.	Устройства переездов (ограждения, шлагбаумы)
45.	Эл. щитовые боксы
46.	Осветительные вышки и фонари в вариациях
47.	Ж/з бетонные столбы вдоль путей
48.	31 радиолокационных измерителя скорости отцепов РИС-В3М на всех тормозных позициях (три вариации)
49.	Стендовые деревья, кустарники, трава

Подвижной состав:
1.	4-осная цистерна для улучшенной серной кислоты, модель 15-1548  
2.	4-осный крытый вагон для скота, модель 11-261
3.	4-осный вагон с поднимающимся кузовом для аппатита, модель 10-4022   
4.	4-осный крытый вагон-хоппер для зерна, модель 19-756  
5.	4-осный крытый цельнометаллический вагон для легковых автомобилей, модель 11-К651
6.	4-осный вагон для холоднокатной стали, модель 12-4011
7.	8-осная цистерна для светлых нефтепродуктов, модель 15-1500 
8.	4-осный хоппер-дозатор ЦНИИ-ДВ3М, модель 20-X351 
9.	4-осная платформа с деревометаллическим настилом пола, модель 13-4012
10.	4-осная платформа для крупнотоннажных контейнеров и колёсной техники, модель 13-9004
11.	4-осная платформа для леса в хлыстах, модель 23-469
12.	4-осный вагон для окатышей, модель 20-4015 
13.	4-осный крытый цельнометаллический вагон с уширенными дверными проёмами, модель 11-270
14.	4-осный вагон для среднетоннажных контейнеров на базе крытого, модель 11-K255
15.	4-осный цельнометаллический полувагон с глухими торцевыми стенами, модель 12-119 
16.	8-осный транспортер с трансформатором
17.	Платформа с контейнерами, установленными с нарушением 
18.	Платформа с лесом, закрепленным неправильно
19.	Поездной локомотив 2-х секционный
20.	6-осный маневровый локомотив.
21.	Трубовоз 

3.	ПО системы визуальной имитации внешнего окружения, технологических операций сортировочных горок ст. Кинель Куйбышевской ж.д. и ст. Ярославль-Главный Северной ж.д., создаваемое на основе исходных данных, должно представлять собой программное приложение, работающее под управлением операционной системы Windows XP,Vista, 7 . Приложение должно запускаться на всех компьютерах комплекса. 
3.1	В состав ПО должна входить база данных внешних обстановок, имитирующих 3х мерную обстановку на сортировочных станциях Кинель и Ярославль-Главный, и исполняемые модули для компьютеров, позволяющие: 
1.	Осуществлять отрисовку 3х мерной обстановки, видимой с горочного поста (для ТК ОПСГ-Кинель)
2.	Осуществлять отрисовку 3х мерной обстановки, видимой с горочного поста и поста резервного управления для 4-го пучка (для ТК ОПСГ-Ярославль)
3.	Связываться по локальной сети с Вычислительной Системой ТК-ОПСГ-Кинель и ТК ОПСГ-Ярославль, разработанных специалистами НИЛ ИТТ (СГУПС), получать от него координаты и другие параметры движения вагонов, 
4.	Синхронизироваться с другими исполняемыми модулями и осуществлять совместную гладкую аппроксимацию полученных данных для визуализации в 3х мерном мире четной горки ст. Кинель Куйбышевской ж.д. и ст. Ярославль-Главный Северной ж.д.
3.2	Взаимодействие ПО  с Вычислительной Системой тренажеров:
	Визуализирующая система  обязана исполнять команды модификации моделируемой обстановки от управляющей программы по сетевому протоколу взаимодействия PTGK.
3.3	Требования к моделированию путевого развития сортировочных станций ПО 
	Визуализирующая система  обязана повторить путевое развитие сортировочных горок, указанных сортировочных станций, согласно проектной документации горочных и парковых профилей заявленных сортировочных станций с точностью 1 см. Графы путевого развития должен быть передан заказчику в текстовом виде.
3.4	Требования к визуализации в ПО
1.	Изменяющийся характер освещения от «Дневного освещения»  (Солнечный свет, рассеянный свет) до «Ночного освещения» (использование карт освещённости, света Луны).
2.	Изменяющийся характер погоды от уровня «ясно-сухо» до уровня «облачно-дождливо», «Туман».
3.	Кадровая частота системы визуализации не менее 30 в секунду при одновременном присутствии в кадре до 100 вагонов.
4.	Синхронизованная визуализация двигающихся вагонов на всех мониторах и проекторах используемых в комплексе.
4.	Результат
Результатом выполнения работ должны быть: 
1.	Программное обеспечение (ПО) на DVD в количестве 3 шт. для ТК ОПСГ-Кинель и 3 шт. для ТК ОПСГ-Ярославль, созданные на основе требований, изложенных в п.3
2.	Лицензия на право использования ПО в системе обучения на специализированных тренажерных комплексах ст. Кинель Куйбышевской ж.д. и ст. Ярославль-Главный Северной ж.д.
3.	Технологическая документация, включающая в себя описание ПО и инструкцию пользователя
4.	Демонстрация ПО в СГУПС.

    Заказчик                                                                                     Исполнитель

______________________                                                 ________________________
Проректор     А.Л.Манаков                                       Генеральный директор  И.А.Травина

                          Приложение №2 к договору

СМЕТА							
на работы по теме:
Разработка программного обеспечения систем визуальной имитации
 внешнего окружения, технологических операций, адаптированного к сортировочным горкам станции Кинель Куйбышевской железной дороги и станции Ярославль – Главный Северной железной дороги							
 	
 	 	 	тыс. рублей							
№ п/п	Наименование статей затрат	Всего по теме 	В том числе							
			по годам							
			 							
1.	 Затраты на материалы	0	0							
2.	 Затраты на оплату труда 	1330000	1 330 000							
3.	Отчисления на социальные нужды 34.2%	454860	454 860							
4.	 Прочие прямые затраты 	179400	179 400							
5.	 Накладные расходы 30% от ФЗП	399000	399 000							
6.	Затраты на производство		0							
 	Итого себестоимость собственных затрат 	2363260	2 363 260							
7.	Затраты лицензии (2 лиц.)	480000	480 000							
8.	Затраты по работам, выполняемым сторонними организациями и предприятиями 	0	0							
 	 		0							
 	Итого себестоимость	2843260	2 843 260							
9.	Прибыль (не более 5%)	146740	146 740							
 	Цена 	2990000	2 990 000							
										
Руководитель предприятия (организации)	_____________И.А. Травина							
		 							
Руководитель темы	______________В.С. Бартош							

										
								
 Заказчик _____________ А.Л.Манаков