|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ |  |
| № пп | Наименование | Технические характеристики товара | Кол-во |
| 1 | **Проектор с характеристиками (каждый):**КТРУ 26.20.17.120-00000001 | 10 шт. |
|  | Проектор | Контрастность:  ≥ 50000:1 и < 100000:1; Масштабирование: Ручное; Наличие Bluetooth:  Нет ;  Наличие Wi-Fi:  Нет ;  Наличие возможности коррекции изображения/ сдвига объектива: Да; Порт управления: LAN (RJ45);  Разъемы подключения: USB-порт ;   Выход 3.5 (mini-Jack) ;   Вход 3.5 (mini-Jack) ; HDMI ; Срок службы (лампы):  ≥ 10000 и ≤ 20000 (ч);Технология проецирования: LCD;  Тип источника света: UHP (Ultra High Pressure);  Тип проектора: Стационарный;  Фокусировка: Ручная;  Яркость:  ≥ 4000 и < 5000 (лм);   |  |
| 2 | **Проектор с характеристиками (каждый):**КТРУ 26.20.17.120-00000001 | 1 шт. |
|  | Проектор | Контрастность: ≥ 500000:1;Максимальный формат изображения: 16:10;  Наличие возможности коррекции изображения/ сдвига объектива: Да; Проекционный коэффициент: Ультракороткофокусные (0,3-0,7)Основное разрешение: Full HD (1920х1080);  Порт управления: HDBaseT ; LAN (RJ45) ; COM ;  Разъемы подключения: USB-порт ; Выход 3.5 (mini-Jack); Вход 3.5 (mini-Jack) ; HDMI ;  Срок службы (лампы):  > 5000  и  ≤ 10000 (ч);  Технология проецирования: DLP;  Тип источника света: Laser-LED;Тип проектора: Стационарный ;  Яркость:  ≥ 9000 и < 10000 (лм);  |  |
| В комплект поставки должны входить все необходимые кабели и переходники, а также диски с драйверами и сопутствующим программным обеспечением. |
| Примечание:Предлагаемые к поставке товары должны не находится ранее в эксплуатации (быть новыми). |

**Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара.**

Гарантийный срок на весь поставляемый товар 12 месяцев.

Поставщик должен обеспечить контактные телефоны, по которым представитель Заказчика сможет информировать квалифицированный персонал Поставщика или его Представителя о дефектах приобретаемого оборудования. Контактный телефон должен функционировать по рабочим дням с 10-00 до 18-00 (местное время по месту нахождения Поставщика);

Требования к технической поддержке:

- выделенная линия службы приема и разрешения технических запросов по телефону;

- выделенная линия службы приема и разрешения технических запросов по e-mail.