**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

**Техническое задание**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Требования к материалам | Кол-во | Ед.изм. |
| 1 | **Плита из минеральной ваты** для звуко- и теплоизоляции жилых зданий и промышленных сооруженийВид – плита жесткая (ПЖ)Тип – ПЖ-100Толщина плиты – ≥ 100 мм и < 110 ммДлина плиты – ≥ 1000 мм и < 2000 ммШирина плиты – ≥ 600 мм и < 1000 ммГруппа горючести - НГ (негорючие)Наличие гидрофобизирующей добавки – даКоличество в упаковке – 6 штук | 10 | уп |
| 2 | **Пленка полиэтиленовая** Цвет – белый (прозрачный) Толщина - не менее 120 мкм Ширина - не менее 3000 мм | 200 | м.п. |
| 3 | **Лента техническая с липким слоем (скотч** **малярный)**Длина рулона - ≥ 50000 мм и < 60000 ммКоличество липких сторон – 1Материал основы - бумагаТолщина - ≥ 0,1 мм и < 0,2 ммШирина - ≥ 30 мм и < 40 мм | 48 | рулон |
| 4 | **Лезвия сегментированные для технических ножей** Назначение – для резки бумаги, картона, ткани и пластика Ширина лезвия – не менее 18 ммКоличество сегментов - не менее 15 шт | 100 | шт |
| 5 | **Сэндвич-панель** Назначение **-** для облицовки оконных откосов Длина - не менее 3000 мм Ширина - не менее 1500 мм Толщина - не менее 10 мм | 5 | шт |
| 6 | **Порог** **разноуровневый 0-15 мм**Материал - алюминийШирина - не менее 40 мм Длина - не менее 1350 мм Цвет - светло-коричневый | 10 | шт |
| 7 | **Порог** **прямой**Материал - алюминий Ширина - не менее 38 мм Длина - не менее 1800 мм Цвет - светло-коричневый | 20 | шт |
| 8 | **Порог прямой**Материал - алюминий Ширина - не менее 38 мм Длина - не менее 1350 мм Цвет - светло-коричневый | 10 | шт |
| 9 | **Декоративно-защитная пропитка** **для древесины** Объём тары - не менее 2,7 л Материал тары – металлическое ведро Цвет – ореховое деревоОснова – льняное масло, алкидная смола, добавки против грибка и водорослей Область применения – для защиты от атмосферных воздействий и подчеркивания естественной текстуры древесины и изделий из неё (для наружных работ)Разбавитель - уайт-спиритПлотность - не менее 0,89 кг/лРасход на 1 слой: - по строганой и бревенчатой поверхности древесины - не более 16 м2/л- по пилёной поверхности древесины - не более 9 м2/лВремя высыхания: - до нанесения следующего слоя – не более 12 часов - полное высыхание – не более 24 часов | 2 | шт |
| 10 | **Декоративно-защитная пропитка для древесины** Объём тары - не менее 2,7 л Материал тары – металлическое ведро Цвет – орегонОснова – льняное масло, алкидная смола, добавки против грибка и водорослей Область применения – для защиты от атмосферных воздействий и подчеркивания естественной текстуры древесины и изделий из неё (для наружных работ)Разбавитель - уайт-спиритПлотность - не менее 0,89 кг/лРасход на 1 слой: - по строганой и бревенчатой поверхности древесины - не более 16 м2/л- по пилёной поверхности древесины - не более 9 м2/лВремя высыхания: - до нанесения следующего слоя – не более 12 часов - полное высыхание – не более 24 часов | 2 | шт |
| 11 | **Декоративно-защитная пропитка для древесины** Объём тары - не менее 2,7 л Материал тары – металлическое ведро Цвет – тиковое деревоОснова – льняное масло, алкидная смола, добавки против грибка и водорослей Область применения – для защиты от атмосферных воздействий и подчеркивания естественной текстуры древесины и изделий из неё (для наружных работ)Разбавитель - уайт-спиритПлотность - не менее 0,89 кг/лРасход на 1 слой: - по строганой и бревенчатой поверхности древесины - не более 16 м2/л- по пилёной поверхности древесины - не более 9 м2/лВремя высыхания: - до нанесения следующего слоя – не более 12 часов - полное высыхание – не более 24 часов | 2 | шт |
| 12 | **Профиль перфорированный** Конфигурация - угловой (равнополочный) Материал - оцинкованныйШирина полки - не менее 20 ммДлина - не менее 3000 мм | 25 | шт |
| 13 | **Ручка оконная** Область применения - для установки на деревянные окнаМатериал - металлическая Размер площадки под крепление - не менее 65 мм Длина ручки - не менее 80 ммЦвет - белый Комплектация - с крепежом в комплекте | 50 | шт |