Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС)

**Обоснование  
 начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупок в соответствии**

**с Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ**

**Выполнение работ по капитальному ремонту по переустройству эвакуационных выходов здания учебного корпуса Томского техникума железнодорожного транспорта – филиала университета**

*(указывается предмет контракта)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Основные характеристики объекта закупки** | Выполнение работ по капитальному ремонту по переустройству эвакуационных выходов здания учебного корпуса Томского техникума железнодорожного транспорта – филиала университета | |
| **Используемый метод определения НМЦК  с обоснованием:** | Проектно - сметный метод. Использованы Федеральные единичные расценки (ФЕР), предназначенные для определения прямых затрат в сметной стоимости строительных и ремонтных работ (утвержд.Приказом Минстроя России) | |
| **Расчет НМЦК** | См. приложение. | |
| **Дата подготовки обоснования НМЦК:** | | **14.04.2023г.** |

**Работник контрактной службы**

|  |
| --- |
| Печко Е.И. |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | | | Единица измерения | Количество | | | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. | | | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|
| на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Раздел 1. Выход №1** | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **ФЕРр65-1-3** | **Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 32 до 40 мм** | | | **100 м** |  |  | **0,03** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 385,47 |  | 11,56 | 42,08 | 486,44 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 8,53 |  | 0,26 | 15,82 | 4,11 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 1,35 |  | 0,04 | 42,08 | 1,68 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 39,86 |  | 1,20 | 7,21 | 8,65 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 46,78 |  | 1,4034 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,1 |  | 0,003 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 433,86 |  | 13,02 |  | 499,20 |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 11,60 |  | 488,12 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | | | % | 87 |  | 87 |  |  | 10,09 |  | 424,66 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | | | % | 44 |  | 44 |  |  | 5,10 |  | 214,77 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **28,21** |  | **1 138,63** |
| **2** | **ФЕР46-04-012-03** | **Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных** | | | **100 м2** |  |  | **0,0175** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 737,40 |  | 12,90 | 42,08 | 542,83 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 241,95 |  | 4,23 | 15,82 | 66,92 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 104,49 |  | 1,83 | 42,08 | 77,01 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 91,15 |  | 1,595125 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 7,74 |  | 0,13545 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 979,35 |  | 17,13 |  | 609,75 |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 14,73 |  | 619,84 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом | | | % | 91 |  | 91 |  |  | 13,40 |  | 564,05 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом | | | % | 52 |  | 52 |  |  | 7,66 |  | 322,32 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **38,19** |  | **1 496,12** |
| **3** | **ФЕРр55-5-1** | **Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи** | | | **м3** |  |  | **0,025** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 123,86 |  | 3,10 | 42,08 | 130,45 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 80,40 |  | 2,01 | 15,82 | 31,80 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 15,88 |  | 0,397 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 204,26 |  | 5,11 |  | 162,25 |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 3,10 |  | 130,45 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.89 | НР Перегородки (ремонтно-строительные) | | | % | 92 |  | 92 |  |  | 2,85 |  | 120,01 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.89 | СП Перегородки (ремонтно-строительные) | | | % | 49 |  | 49 |  |  | 1,52 |  | 63,92 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **9,48** |  | **346,18** |
| **4** | **ФЕРр57-2-3** | **Разборка покрытий полов: из керамических плиток** | | | **100 м2** |  |  | **0,186** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 595,99 |  | 110,85 | 42,08 | 4 664,57 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 45,01 |  | 8,37 | 15,82 | 132,41 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 19,44 |  | 3,62 | 42,08 | 152,33 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 69,87 |  | 12,99582 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 1,44 |  | 0,26784 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 641,00 |  | 119,22 |  | 4 796,98 |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 114,47 |  | 4 816,90 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91 | НР Полы (ремонтно-строительные) | | | % | 89 |  | 89 |  |  | 101,88 |  | 4 287,04 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91 | СП Полы (ремонтно-строительные) | | | % | 49 |  | 49 |  |  | 56,09 |  | 2 360,28 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **277,19** |  | **11 444,30** |
| **5** | **ФЕР46-04-009-01** | **Разборка бетонных оснований под полы: на гравии** | | | **м3** |  |  | **3,534** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=18,6\*0,19 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 69,84 |  | 246,81 | 42,08 | 10 385,76 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 117,23 |  | 414,29 | 15,82 | 6 554,07 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 7,7 |  | 27,2118 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 187,07 |  | 661,10 |  | 16 939,83 |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 246,81 |  | 10 385,76 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом | | | % | 91 |  | 91 |  |  | 224,60 |  | 9 451,04 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом | | | % | 52 |  | 52 |  |  | 128,34 |  | 5 400,60 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **1 014,04** |  | **31 791,47** |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **ФЕРр51-3-2** | **Изменение уровня пола в здании: выемкой грунта вручную с погрузкой** | | | **100 м3** |  |  | **0,01767** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 4 828,20 |  | 85,31 | 42,08 | 3 589,84 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 1,31 |  | 0,02 | 15,82 | 0,32 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 0,23 |  | 0,00 | 42,08 |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 138,48 |  | 2,45 | 7,21 | 17,66 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 619 |  | 10,93773 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,02 |  | 0,0003534 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 4 967,99 |  | 87,78 |  | 3 607,82 |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 85,31 |  | 3 589,84 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.85.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные) | | | % | 87 |  | 87 |  |  | 74,22 |  | 3 123,16 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.85.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные) | | | % | 40 |  | 40 |  |  | 34,12 |  | 1 435,94 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **196,12** |  | **8 166,92** |
| **7** | **ФЕР46-02-009-02** | **Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных** | | | **100 м2** |  |  | **0,017** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 178,00 |  | 3,03 | 42,08 | 127,50 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 22,82 |  | 0,38794 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 178,00 |  | 3,03 |  | 127,50 |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 3,03 |  | 127,50 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | | | % | 103 |  | 103 |  |  | 3,12 |  | 131,33 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | | | % | 59 |  | 59 |  |  | 1,79 |  | 75,23 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **7,94** |  | **334,06** |
| **8** | **ФЕР46-04-003-07** | **Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150** | | | **м3** |  |  | **1,05** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 204,21 |  | 214,42 | 42,08 | 9 022,79 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 540,82 |  | 567,86 | 15,82 | 8 983,55 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 22,45 |  | 23,57 | 7,21 | 169,94 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 23,94 |  | 25,137 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 767,48 |  | 805,85 |  | 18 176,28 |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 214,42 |  | 9 022,79 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом | | | % | 91 |  | 91 |  |  | 195,12 |  | 8 210,74 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом | | | % | 52 |  | 52 |  |  | 111,50 |  | 4 691,85 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **1 112,47** |  | **31 078,87** |
| **9** | **ФЕРр68-12-2** | **Разборка покрытий и оснований: щебеночных** | | | **100 м3** |  |  | **0,032** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 92,08 |  | 2,95 | 42,08 | 124,14 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 287,60 |  | 9,20 | 15,82 | 145,54 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 37,57 |  | 1,20 | 42,08 | 50,50 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 11,7 |  | 0,3744 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 2,96 |  | 0,09472 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 379,68 |  | 12,15 |  | 269,68 |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 4,15 |  | 174,64 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) | | | % | 102 |  | 102 |  |  | 4,23 |  | 178,13 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) | | | % | 54 |  | 54 |  |  | 2,24 |  | 94,31 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **18,62** |  | **542,12** |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| **10** | **ФССЦпг-01-01-01-041** | **Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную** | | | **1 т груза** |  |  | **17,70812** | **42,98** |  | **761,09** | **15,82** | **12 040,44** |
|  |  | Объем=9,42812+2,52+5,76 | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **761,09** |  | **12 040,44** |
| **11** | **ФССЦпг-03-21-01-015** | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км** | | | **1 т груза** |  |  | **20,80037** | **13,38** |  | **278,31** | **15,82** | **4 402,86** |
|  |  | Объем=9,42812+2,52+5,76+1,767\*1,75 | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **278,31** |  | **4 402,86** |
| **12** | **ФЕР08-01-002-01** | **Устройство основания под фундаменты: песчаного** | | | **м3** |  |  | **2,9** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 6,19 | 1,15 | 20,64 | 42,08 | 868,53 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 8,10 | 1,25 | 29,36 | 15,82 | 464,48 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 0,81 | 1,25 | 2,94 | 42,08 | 123,72 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 0,37 |  | 1,07 | 7,21 | 7,71 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 0,78 | 1,15 | 2,6013 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,07 | 1,25 | 0,25375 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 14,66 |  | 51,07 |  | 1 340,72 |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 23,58 |  | 992,25 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Конструкции из кирпича и блоков | | | % | 110 | 0,9 | 99 |  |  | 23,34 |  | 982,33 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков | | | % | 69 | 0,85 | 58,65 |  |  | 13,83 |  | 581,95 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **88,24** |  | **2 905,00** |
| **13** | **ФССЦ-02.2.04.03-0003** | **Смесь песчано-гравийная природная** | | | **м3** |  |  | **3,19** | **60,00** |  | **191,40** | **7,21** | **1 379,99** |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **191,40** |  | **1 379,99** |
| **14** | **ФЕР06-04-001-05** | **Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 3 м, толщиной до 1000 мм** | | | **100 м3** |  |  | **0,0096** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 3 959,22 | 1,15 | 43,71 | 42,08 | 1 839,32 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 2 863,20 | 1,25 | 34,36 | 15,82 | 543,58 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 383,32 | 1,25 | 4,60 | 42,08 | 193,57 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 3 899,72 |  | 37,44 | 7,21 | 269,94 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 453 | 1,15 | 5,00112 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 28,72 | 1,25 | 0,34464 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 10 722,14 |  | 115,51 |  | 2 652,84 |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 48,31 |  | 2 032,89 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | | | % | 102 | 0,9 | 91,8 |  |  | 44,35 |  | 1 866,19 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | | | % | 58 | 0,85 | 49,3 |  |  | 23,82 |  | 1 002,21 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **183,68** |  | **5 521,24** |
| **15** | **ФССЦ-04.1.02.05-0006** | **Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)** | | | **м3** |  |  | **0,9744** | **592,76** |  | **577,59** | **7,21** | **4 164,42** |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **577,59** |  | **4 164,42** |
| **16** | **ФССЦ-08.4.02.03-0003** | **Каркасы арматурные класса А-I диаметром: 12 мм** | | | **т** |  |  | **0,071** | **7 648,00** |  | **543,01** | **7,21** | **3 915,10** |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **543,01** |  | **3 915,10** |
| **17** | **ФЕР11-01-001-02** | **Уплотнение грунта: щебнем** | | | **100 м2** |  |  | **0,126** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 57,07 | 1,15 | 8,27 | 42,08 | 348,00 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 87,45 | 1,25 | 13,77 | 15,82 | 217,84 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 8,86 | 1,25 | 1,40 | 42,08 | 58,91 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 0,54 |  | 0,07 | 7,21 | 0,50 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 6,81 | 1,15 | 0,986769 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,88 | 1,25 | 0,1386 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 145,06 |  | 22,11 |  | 566,34 |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 9,67 |  | 406,91 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Полы | | | % | 112 | 0,9 | 100,8 |  |  | 9,75 |  | 410,17 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы | | | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  | 5,34 |  | 224,82 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **37,20** |  | **1 201,33** |
| **18** | **ФССЦ-02.2.05.04-0085** | **Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 5 (3)-40 мм** | | | **м3** |  |  | **0,6426** | **106,14** |  | **68,21** | **7,21** | **491,79** |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **68,21** |  | **491,79** |
| **19** | **ФЕР11-01-002-09** | **Устройство подстилающих слоев: бетонных** | | | **м3** |  |  | **1,89** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 30,67 | 1,15 | 66,66 | 42,08 | 2 805,05 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 0,24 | 1,25 | 0,57 | 15,82 | 9,02 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 7,53 |  | 14,23 | 7,21 | 102,60 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 3,66 | 1,15 | 7,95501 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 38,44 |  | 81,46 |  | 2 916,67 |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 66,66 |  | 2 805,05 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Полы | | | % | 112 | 0,9 | 100,8 |  |  | 67,19 |  | 2 827,49 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы | | | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  | 36,83 |  | 1 549,79 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **185,48** |  | **7 293,95** |
| **20** | **ФССЦ-04.1.02.05-0006** | **Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)** | | | **м3** |  |  | **1,928** | **592,76** |  | **1 142,84** | **7,21** | **8 239,88** |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **1 142,84** |  | **8 239,88** |
| **21** | **ФЕР06-03-004-12** | **Армирование подстилающих слоев и набетонок** | | | **т** |  |  | **0,07799** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 102,78 | 1,15 | 9,22 | 42,08 | 387,98 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 30,45 | 1,25 | 2,97 | 15,82 | 46,99 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 4,35 | 1,25 | 0,42 | 42,08 | 17,67 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 285,60 |  | 22,27 | 7,21 | 160,57 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 11,6 | 1,15 | 1,0403866 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,35 | 1,25 | 0,0341206 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 418,83 |  | 34,46 |  | 595,54 |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 9,64 |  | 405,65 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | | | % | 102 | 0,9 | 91,8 |  |  | 8,85 |  | 372,39 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | | | % | 58 | 0,85 | 49,3 |  |  | 4,75 |  | 199,99 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **48,06** |  | **1 167,92** |
| **22** | **ФССЦ-08.4.03.03-0031** | **Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 10 мм** | | | **т** |  |  | **0,078** | **8 014,15** |  | **625,10** | **7,21** | **4 506,97** |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **625,10** |  | **4 506,97** |
| **23** | **ФЕР11-01-011-03** | **Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм** | | | **100 м2** |  |  | **0,126** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 285,48 | 1,15 | 41,37 | 42,08 | 1 740,85 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 41,73 | 1,25 | 6,57 | 15,82 | 103,94 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 17,15 | 1,25 | 2,70 | 42,08 | 113,62 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 8,54 |  | 1,08 | 7,21 | 7,79 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 36,6 | 1,15 | 5,30334 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 1,27 | 1,25 | 0,200025 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 335,75 |  | 49,02 |  | 1 852,58 |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 44,07 |  | 1 854,47 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Полы | | | % | 112 | 0,9 | 100,8 |  |  | 44,42 |  | 1 869,31 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы | | | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  | 24,35 |  | 1 024,59 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **117,79** |  | **4 746,48** |
| **24** | **ФССЦ-04.1.02.05-0005** | **Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150)** | | | **м3** |  |  | **0,257** | **600,00** |  | **154,20** | **7,21** | **1 111,78** |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **154,20** |  | **1 111,78** |
| **25** | **ФЕР11-01-004-01** | **Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике битумной с минеральными кислотоупорными наполнителями и армирующей добавкой, первый слой** | | | **100 м2** |  |  | **0,126** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 468,83 | 1,15 | 67,93 | 42,08 | 2 858,49 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 308,66 | 1,25 | 48,61 | 15,82 | 769,01 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 12,11 | 1,25 | 1,91 | 42,08 | 80,37 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 1 001,18 |  | 126,15 | 7,21 | 909,54 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 41,6 | 1,15 | 6,02784 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,98 | 1,25 | 0,15435 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 1 778,67 |  | 242,69 |  | 4 537,04 |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 69,84 |  | 2 938,86 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Полы | | | % | 112 | 0,9 | 100,8 |  |  | 70,40 |  | 2 962,37 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы | | | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  | 38,59 |  | 1 623,72 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **351,68** |  | **9 123,13** |
| **26** | **ФССЦ-12.1.02.03-0002** | **Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый ЭКП, для верхнего слоя кровли, основа полиэстер, гибкость не выше-20 °C, масса 1 м2 до 5,0 кг, прочность не менее 343 Н, теплостойкость не менее 90 °C** | | | **м2** |  |  | **14,11** | **24,70** |  | **348,52** | **7,21** | **2 512,83** |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **348,52** |  | **2 512,83** |
| **27** | **ФЕР11-01-002-09** | **Устройство подстилающих слоев: бетонных** | | | **м3** |  |  | **0,93** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 30,67 | 1,15 | 32,80 | 42,08 | 1 380,22 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 0,24 | 1,25 | 0,28 | 15,82 | 4,43 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 7,53 |  | 7,00 | 7,21 | 50,47 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 3,66 | 1,15 | 3,91437 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 38,44 |  | 40,08 |  | 1 435,12 |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 32,80 |  | 1 380,22 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Полы | | | % | 112 | 0,9 | 100,8 |  |  | 33,06 |  | 1 391,26 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы | | | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  | 18,12 |  | 762,57 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **91,26** |  | **3 588,95** |
| **28** | **ФССЦ-04.1.02.05-0003** | **Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)** | | | **м3** |  |  | **0,9486** | **560,00** |  | **531,22** | **7,21** | **3 830,10** |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **531,22** |  | **3 830,10** |
| **29** | **ФЕР11-01-047-01** | **Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см** | | | **100 м2** |  |  | **0,186** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 2 713,07 | 1,15 | 580,33 | 42,08 | 24 420,29 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 24,42 | 1,25 | 5,68 | 15,82 | 89,86 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 17,53 | 1,25 | 4,08 | 42,08 | 171,69 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 85,74 |  | 15,95 | 7,21 | 115,00 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 310,42 | 1,15 | 66,398838 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 1,73 | 1,25 | 0,402225 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 2 823,23 |  | 601,96 |  | 24 625,15 |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 584,41 |  | 24 591,98 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Полы | | | % | 112 | 0,9 | 100,8 |  |  | 589,09 |  | 24 788,72 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы | | | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  | 322,89 |  | 13 587,07 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **1 513,94** |  | **63 000,94** |
| **30** | **ФССЦ-14.3.01.01-0001** | **Грунтовка адгезионная для обработки плотных, гладких, слабо- и не впитывающих влагу оснований** | | | **кг** |  |  | **1,86** | **15,09** |  | **28,07** | **7,21** | **202,38** |
|  |  | Объем=18,6\*0,1 | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **28,07** |  | **202,38** |
| **31** | **ФССЦ-14.1.06.02-0001** | **Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)** | | | **т** |  |  | **0,2232** | **4 316,00** |  | **963,33** | **7,21** | **6 945,61** |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **963,33** |  | **6 945,61** |
| **32** | **ФССЦ-06.2.05.03-0001** | **Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300х300х8 мм** | | | **м2** |  |  | **18,97** | **122,04** |  | **2 315,10** | **7,21** | **16 691,87** |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **2 315,10** |  | **16 691,87** |
| **33** | **ФЕР16-02-004-03** | **Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 80 мм** | | | **100 м** |  |  | **0,04** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 707,60 | 1,15 | 32,55 | 42,08 | 1 369,70 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 168,76 | 1,25 | 8,44 | 15,82 | 133,52 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 21,24 | 1,25 | 1,06 | 42,08 | 44,60 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 64,24 |  | 2,57 | 7,21 | 18,53 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 72,5 | 1,15 | 3,335 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 1,77 | 1,25 | 0,0885 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 940,60 |  | 43,56 |  | 1 521,75 |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 33,61 |  | 1 414,30 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | | | % | 121 | 0,9 | 108,9 |  |  | 36,60 |  | 1 540,17 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | | | % | 72 | 0,85 | 61,2 |  |  | 20,57 |  | 865,55 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **100,73** |  | **3 927,47** |
| **34** | **ФССЦ-23.7.01.02-0002** | **Трубопроводы из стальных бесшовных горячедеформированных труб для отопления и газоснабжения, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм** | | | **м** |  |  | **4** | **110,42** |  | **441,68** | **7,21** | **3 184,51** |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **441,68** |  | **3 184,51** |
| **35** | **ФЕРр62-17-5** | **Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски свыше 10 до 35%** | | | **100 м2** |  |  | **0,186** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 294,62 |  | 54,80 | 42,08 | 2 305,98 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 7,07 |  | 1,32 | 15,82 | 20,88 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 2,05 |  | 0,38 | 42,08 | 15,99 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 186,93 |  | 34,77 | 7,21 | 250,69 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 34,1 |  | 6,3426 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,16 |  | 0,02976 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 488,62 |  | 90,89 |  | 2 577,55 |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 55,18 |  | 2 321,97 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 90 |  | 90 |  |  | 49,66 |  | 2 089,77 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 46 |  | 46 |  |  | 25,38 |  | 1 068,11 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **165,93** |  | **5 735,43** |
| **36** | **ФССЦ-14.3.02.01-0112** | **Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ** | | | **т** |  |  | **0,012462** | **4 434,40** |  | **55,26** | **7,21** | **398,42** |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **55,26** |  | **398,42** |
| **37** | **ФЕРр62-16-4** | **Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10%** | | | **100 м2** |  |  | **0,4687** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 163,30 |  | 76,54 | 42,08 | 3 220,80 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 7,07 |  | 3,31 | 15,82 | 52,36 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 2,05 |  | 0,96 | 42,08 | 40,40 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 105,45 |  | 49,42 | 7,21 | 356,32 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 18,9 |  | 8,85843 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,16 |  | 0,074992 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 275,82 |  | 129,27 |  | 3 629,48 |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 77,50 |  | 3 261,20 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 90 |  | 90 |  |  | 69,75 |  | 2 935,08 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 46 |  | 46 |  |  | 35,65 |  | 1 500,15 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **234,67** |  | **8 064,71** |
| **38** | **ФССЦ-14.3.02.02-0101** | **Краска водно-дисперсионная латексная ВД-КЧ-22** | | | **т** |  |  | **0,029528** | **7 380,75** |  | **217,94** | **7,21** | **1 571,35** |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **217,94** |  | **1 571,35** |
| **39** | **ФЕРр62-32-2** | **Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза** | | | **100 м2** |  |  | **0,01** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 599,47 |  | 5,99 | 42,08 | 252,06 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 0,66 |  | 0,01 | 15,82 | 0,16 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 0,12 |  | 0,00 | 42,08 |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 151,04 |  | 1,51 | 7,21 | 10,89 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 74,1 |  | 0,741 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,01 |  | 0,0001 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 751,17 |  | 7,51 |  | 263,11 |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 5,99 |  | 252,06 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 90 |  | 90 |  |  | 5,39 |  | 226,85 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 46 |  | 46 |  |  | 2,76 |  | 115,95 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **15,66** |  | **605,91** |
| **40** | **ФССЦ-14.4.02.04-0223** | **Краска масляная и алкидная готовая к применению МА-22, белила цинковые** | | | **т** |  |  | **0,000161** | **22 533,00** |  | **3,63** | **7,21** | **26,17** |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **3,63** |  | **26,17** |
|  |  | **Итоги по разделу 1 Выход №1 :** | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | 12 480,48 |  |  |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | 1 731,74 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | 2 200,89 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | 27,14 |  |  |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | 8 547,85 |  |  |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | 15 083,08 |  |  |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | 14 043,68 |  |  |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | 1 731,74 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | 1 161,49 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | | | 27,14 |  |  |
|  |  | материалы | | | | | | | | | 8 547,85 |  |  |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | 1 681,36 |  |  |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | 921,24 |  |  |
|  |  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ | | | | | | | | | 1 039,40 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | 1 758,88 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | 1 681,36 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | 921,24 |  |  |
|  |  | **Итого по разделу 1 Выход №1** | | | | | | | | | **15 083,08** |  |  |
| **Раздел 2. Выход №3** | | | | | | | | | | | | | |
| **41** | **ФЕРр65-1-3** | **Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100 мм** | | | **100 м** |  |  | **0,07** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 634,72 |  | 44,43 | 42,08 | 1 869,61 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 15,93 |  | 1,12 | 15,82 | 17,72 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 3,51 |  | 0,25 | 42,08 | 10,52 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 66,32 |  | 4,64 | 7,21 | 33,45 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 76,38 |  | 5,3466 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,26 |  | 0,0182 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 716,97 |  | 50,19 |  | 1 920,78 |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 44,68 |  | 1 880,13 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | | | % | 87 |  | 87 |  |  | 38,87 |  | 1 635,71 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | | | % | 44 |  | 44 |  |  | 19,66 |  | 827,26 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **108,72** |  | **4 383,75** |
| **42** | **ФЕР46-04-012-03** | **Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных** | | | **100 м2** |  |  | **0,051** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 737,40 |  | 37,61 | 42,08 | 1 582,63 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 241,95 |  | 12,34 | 15,82 | 195,22 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 104,49 |  | 5,33 | 42,08 | 224,29 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 91,15 |  | 4,64865 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 7,74 |  | 0,39474 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 979,35 |  | 49,95 |  | 1 777,85 |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 42,94 |  | 1 806,92 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом | | | % | 91 |  | 91 |  |  | 39,08 |  | 1 644,30 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом | | | % | 52 |  | 52 |  |  | 22,33 |  | 939,60 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **111,36** |  | **4 361,75** |
| **43** | **ФЕРр57-2-3** | **Разборка покрытий полов: из керамических плиток** | | | **100 м2** |  |  | **0,1085** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 595,99 |  | 64,66 | 42,08 | 2 720,89 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 45,01 |  | 4,88 | 15,82 | 77,20 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 19,44 |  | 2,11 | 42,08 | 88,79 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 69,87 |  | 7,580895 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 1,44 |  | 0,15624 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 641,00 |  | 69,54 |  | 2 798,09 |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 66,77 |  | 2 809,68 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91 | НР Полы (ремонтно-строительные) | | | % | 89 |  | 89 |  |  | 59,43 |  | 2 500,62 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91 | СП Полы (ремонтно-строительные) | | | % | 49 |  | 49 |  |  | 32,72 |  | 1 376,74 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **161,69** |  | **6 675,45** |
| **44** | **ФЕР15-01-049-04** | **Демонтаж облицовки стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит** | | | **100 м2** |  |  | **0,03** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.2 | Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 481,21 | 0,8 | 11,55 | 42,08 | 486,02 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 85,73 | 0,8 | 2,06 | 15,82 | 32,59 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 16,89 | 0,8 | 0,41 | 42,08 | 17,25 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 119,83 | 0 | 0,00 | 7,21 |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 50,6 | 0,8 | 1,2144 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 1,42 | 0,8 | 0,03408 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 686,77 |  | 13,61 |  | 518,61 |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 11,96 |  | 503,27 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы | | | % | 100 | 0,9 | 90 |  |  | 10,76 |  | 452,94 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы | | | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  | 4,98 |  | 209,61 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **29,35** |  | **1 181,16** |
| **45** | **ФЕР46-04-009-01** | **Разборка бетонных оснований под полы: на гравии** | | | **м3** |  |  | **2,4715** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 69,84 |  | 172,61 | 42,08 | 7 263,43 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 117,23 |  | 289,73 | 15,82 | 4 583,53 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 7,7 |  | 19,03055 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 187,07 |  | 462,34 |  | 11 846,96 |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 172,61 |  | 7 263,43 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом | | | % | 91 |  | 91 |  |  | 157,08 |  | 6 609,72 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом | | | % | 52 |  | 52 |  |  | 89,76 |  | 3 776,98 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **709,18** |  | **22 233,66** |
| **46** | **ФЕРр51-3-2** | **Изменение уровня пола в здании: выемкой грунта вручную с погрузкой** | | | **100 м3** |  |  | **0,030574** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 4 828,20 |  | 147,62 | 42,08 | 6 211,85 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 1,31 |  | 0,04 | 15,82 | 0,63 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 0,23 |  | 0,01 | 42,08 | 0,42 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 138,48 |  | 4,23 | 7,21 | 30,50 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 619 |  | 18,925306 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,02 |  | 0,0006115 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 4 967,99 |  | 151,89 |  | 6 242,98 |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 147,63 |  | 6 212,27 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.85.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные) | | | % | 87 |  | 87 |  |  | 128,44 |  | 5 404,67 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.85.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные) | | | % | 40 |  | 40 |  |  | 59,05 |  | 2 484,91 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **339,38** |  | **14 132,56** |
| **47** | **ФЕР11-01-001-02** | **Уплотнение грунта: щебнем** | | | **100 м2** |  |  | **0,1085** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 57,07 | 1,15 | 7,12 | 42,08 | 299,61 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 87,45 | 1,25 | 11,86 | 15,82 | 187,63 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 8,86 | 1,25 | 1,20 | 42,08 | 50,50 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 0,54 |  | 0,06 | 7,21 | 0,43 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 6,81 | 1,15 | 0,8497178 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,88 | 1,25 | 0,11935 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 145,06 |  | 19,04 |  | 487,67 |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 8,32 |  | 350,11 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Полы | | | % | 112 | 0,9 | 100,8 |  |  | 8,39 |  | 352,91 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы | | | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  | 4,60 |  | 193,44 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **32,03** |  | **1 034,02** |
| **48** | **ФССЦ-02.2.05.04-0085** | **Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 5 (3)-40 мм** | | | **м3** |  |  | **0,5534** | **106,14** |  | **58,74** | **7,21** | **423,52** |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **58,74** |  | **423,52** |
| **49** | **ФССЦпг-01-01-01-041** | **Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную** | | | **1 т груза** |  |  | **6,44637** | **42,98** |  | **277,06** | **15,82** | **4 383,09** |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **277,06** |  | **4 383,09** |
| **50** | **ФССЦпг-03-21-01-015** | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км** | | | **1 т груза** |  |  | **11,69637** | **13,38** |  | **156,50** | **15,82** | **2 475,83** |
|  |  | Объем=6,44637+5,25 | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **156,50** |  | **2 475,83** |
| **51** | **ФЕР11-01-002-09** | **Устройство подстилающих слоев: бетонных** | | | **м3** |  |  | **1,9515** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(10,85+2,16)\*0,15 | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 30,67 | 1,15 | 68,83 | 42,08 | 2 896,37 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 0,24 | 1,25 | 0,59 | 15,82 | 9,33 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 7,53 |  | 14,69 | 7,21 | 105,91 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 3,66 | 1,15 | 8,2138635 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 38,44 |  | 84,11 |  | 3 011,61 |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 68,83 |  | 2 896,37 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Полы | | | % | 112 | 0,9 | 100,8 |  |  | 69,38 |  | 2 919,54 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы | | | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  | 38,03 |  | 1 600,24 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **191,52** |  | **7 531,39** |
| **52** | **ФССЦ-04.1.02.05-0006** | **Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)** | | | **м3** |  |  | **1,99053** | **592,76** |  | **1 179,91** | **7,21** | **8 507,15** |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **1 179,91** |  | **8 507,15** |
| **53** | **ФЕР06-03-004-12** | **Армирование подстилающих слоев и набетонок** | | | **т** |  |  | **0,0802** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 102,78 | 1,15 | 9,48 | 42,08 | 398,92 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 30,45 | 1,25 | 3,05 | 15,82 | 48,25 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 4,35 | 1,25 | 0,44 | 42,08 | 18,52 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 285,60 |  | 22,91 | 7,21 | 165,18 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 11,6 | 1,15 | 1,069868 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,35 | 1,25 | 0,0350875 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 418,83 |  | 35,44 |  | 612,35 |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 9,92 |  | 417,44 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | | | % | 102 | 0,9 | 91,8 |  |  | 9,11 |  | 383,21 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | | | % | 58 | 0,85 | 49,3 |  |  | 4,89 |  | 205,80 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **49,44** |  | **1 201,36** |
| **54** | **ФССЦ-08.4.03.03-0031** | **Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 10 мм** | | | **т** |  |  | **0,0802** | **8 014,15** |  | **642,73** | **7,21** | **4 634,08** |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **642,73** |  | **4 634,08** |
| **55** | **ФЕР11-01-011-03** | **Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм** | | | **100 м2** |  |  | **0,1301** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=((10,85+2,16)) / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 285,48 | 1,15 | 42,71 | 42,08 | 1 797,24 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 41,73 | 1,25 | 6,79 | 15,82 | 107,42 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 17,15 | 1,25 | 2,79 | 42,08 | 117,40 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 8,54 |  | 1,11 | 7,21 | 8,00 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 36,6 | 1,15 | 5,475909 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 1,27 | 1,25 | 0,2065338 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 335,75 |  | 50,61 |  | 1 912,66 |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 45,50 |  | 1 914,64 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Полы | | | % | 112 | 0,9 | 100,8 |  |  | 45,86 |  | 1 929,96 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы | | | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  | 25,14 |  | 1 057,84 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **121,61** |  | **4 900,46** |
| **56** | **ФССЦ-04.1.02.05-0005** | **Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150)** | | | **м3** |  |  | **0,265404** | **600,00** |  | **159,24** | **7,21** | **1 148,12** |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **159,24** |  | **1 148,12** |
| **57** | **ФЕР11-01-004-01** | **Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике битумной с минеральными кислотоупорными наполнителями и армирующей добавкой, первый слой** | | | **100 м2** |  |  | **0,1085** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=10,85 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 468,83 | 1,15 | 58,50 | 42,08 | 2 461,68 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 308,66 | 1,25 | 41,86 | 15,82 | 662,23 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 12,11 | 1,25 | 1,64 | 42,08 | 69,01 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 1 001,18 |  | 108,63 | 7,21 | 783,22 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 41,6 | 1,15 | 5,19064 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,98 | 1,25 | 0,1329125 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 1 778,67 |  | 208,99 |  | 3 907,13 |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 60,14 |  | 2 530,69 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Полы | | | % | 112 | 0,9 | 100,8 |  |  | 60,62 |  | 2 550,94 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы | | | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  | 33,23 |  | 1 398,21 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **302,84** |  | **7 856,28** |
| **58** | **ФССЦ-12.1.02.03-0002** | **Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый ЭКП, для верхнего слоя кровли, основа полиэстер, гибкость не выше-20 °C, масса 1 м2 до 5,0 кг, прочность не менее 343 Н, теплостойкость не менее 90 °C** | | | **м2** |  |  | **12,152** | **24,70** |  | **300,15** | **7,21** | **2 164,08** |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **300,15** |  | **2 164,08** |
| **59** | **ФЕР11-01-002-09** | **Устройство подстилающих слоев: бетонных** | | | **м3** |  |  | **0,322** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 30,67 | 1,15 | 11,36 | 42,08 | 478,03 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 0,24 | 1,25 | 0,10 | 15,82 | 1,58 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 7,53 |  | 2,42 | 7,21 | 17,45 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 3,66 | 1,15 | 1,355298 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 38,44 |  | 13,88 |  | 497,06 |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 11,36 |  | 478,03 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Полы | | | % | 112 | 0,9 | 100,8 |  |  | 11,45 |  | 481,85 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы | | | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  | 6,28 |  | 264,11 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **31,61** |  | **1 243,02** |
| **60** | **ФССЦ-04.1.02.05-0003** | **Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)** | | | **м3** |  |  | **0,3284** | **560,00** |  | **183,90** | **7,21** | **1 325,92** |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **183,90** |  | **1 325,92** |
| **61** | **ФЕР11-01-047-01** | **Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см** | | | **100 м2** |  |  | **0,1295** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 2 713,07 | 1,15 | 404,04 | 42,08 | 17 002,00 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 24,42 | 1,25 | 3,95 | 15,82 | 62,49 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 17,53 | 1,25 | 2,84 | 42,08 | 119,51 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 85,74 |  | 11,10 | 7,21 | 80,03 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 310,42 | 1,15 | 46,2292985 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 1,73 | 1,25 | 0,2800438 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 2 823,23 |  | 419,09 |  | 17 144,52 |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 406,88 |  | 17 121,51 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Полы | | | % | 112 | 0,9 | 100,8 |  |  | 410,14 |  | 17 258,48 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы | | | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  | 224,80 |  | 9 459,63 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **1 054,03** |  | **43 862,63** |
| **62** | **ФССЦ-14.3.01.01-0001** | **Грунтовка адгезионная для обработки плотных, гладких, слабо- и не впитывающих влагу оснований** | | | **кг** |  |  | **1,295** | **15,09** |  | **19,54** | **7,21** | **140,88** |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **19,54** |  | **140,88** |
| **63** | **ФССЦ-14.1.06.02-0001** | **Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)** | | | **т** |  |  | **0,1554** | **4 316,00** |  | **670,71** | **7,21** | **4 835,82** |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **670,71** |  | **4 835,82** |
| **64** | **ФССЦ-06.2.05.03-0001** | **Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300х300х8 мм** | | | **м2** |  |  | **13,21** | **122,04** |  | **1 612,15** | **7,21** | **11 623,60** |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **1 612,15** |  | **11 623,60** |
| **65** | **ФЕР16-02-004-03** | **Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 80 мм** | | | **100 м** |  |  | **0,07** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 707,60 | 1,15 | 56,96 | 42,08 | 2 396,88 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 168,76 | 1,25 | 14,77 | 15,82 | 233,66 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 21,24 | 1,25 | 1,86 | 42,08 | 78,27 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 64,24 |  | 4,50 | 7,21 | 32,45 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 72,5 | 1,15 | 5,83625 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 1,77 | 1,25 | 0,154875 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 940,60 |  | 76,23 |  | 2 662,99 |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 58,82 |  | 2 475,15 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | | | % | 121 | 0,9 | 108,9 |  |  | 64,05 |  | 2 695,44 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | | | % | 72 | 0,85 | 61,2 |  |  | 36,00 |  | 1 514,79 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **176,28** |  | **6 873,22** |
| **66** | **ФССЦ-23.7.01.02-0002** | **Трубопроводы из стальных бесшовных горячедеформированных труб для отопления и газоснабжения, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм** | | | **м** |  |  | **7** | **110,42** |  | **772,94** | **7,21** | **5 572,90** |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **772,94** |  | **5 572,90** |
| **67** | **ФЕРр62-17-3** | **Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%** | | | **100 м2** |  |  | **0,1295** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 294,62 |  | 38,15 | 42,08 | 1 605,35 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 7,07 |  | 0,92 | 15,82 | 14,55 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 2,05 |  | 0,27 | 42,08 | 11,36 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 186,93 |  | 24,21 | 7,21 | 174,55 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 34,1 |  | 4,41595 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,16 |  | 0,02072 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 488,62 |  | 63,28 |  | 1 794,45 |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 38,42 |  | 1 616,71 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 90 |  | 90 |  |  | 34,58 |  | 1 455,04 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 46 |  | 46 |  |  | 17,67 |  | 743,69 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **115,53** |  | **3 993,18** |
| **68** | **ФССЦ-14.3.02.01-0112** | **Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ** | | | **т** |  |  | **0,008677** | **4 434,40** |  | **38,48** | **7,21** | **277,44** |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **38,48** |  | **277,44** |
| **69** | **ФЕРр62-16-2** | **Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10%** | | | **100 м2** |  |  | **0,3175** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 163,30 |  | 51,85 | 42,08 | 2 181,85 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 7,07 |  | 2,24 | 15,82 | 35,44 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 2,05 |  | 0,65 | 42,08 | 27,35 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 105,45 |  | 33,48 | 7,21 | 241,39 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 18,9 |  | 6,00075 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,16 |  | 0,0508 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 275,82 |  | 87,57 |  | 2 458,68 |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 52,50 |  | 2 209,20 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 90 |  | 90 |  |  | 47,25 |  | 1 988,28 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 46 |  | 46 |  |  | 24,15 |  | 1 016,23 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **158,97** |  | **5 463,19** |
| **70** | **ФССЦ-14.3.02.02-0101** | **Краска водно-дисперсионная латексная ВД-КЧ-22** | | | **т** |  |  | **0,020003** | **7 380,75** |  | **147,64** | **7,21** | **1 064,48** |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **147,64** |  | **1 064,48** |
| **71** | **ФЕРр62-32-2** | **Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза** | | | **100 м2** |  |  | **0,015** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 599,47 |  | 8,99 | 42,08 | 378,30 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 0,66 |  | 0,01 | 15,82 | 0,16 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 0,12 |  | 0,00 | 42,08 |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 151,04 |  | 2,27 | 7,21 | 16,37 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 74,1 |  | 1,1115 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,01 |  | 0,00015 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 751,17 |  | 11,27 |  | 394,83 |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 8,99 |  | 378,30 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 90 |  | 90 |  |  | 8,09 |  | 340,47 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 46 |  | 46 |  |  | 4,14 |  | 174,02 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **23,50** |  | **909,32** |
| **72** | **ФССЦ-14.4.02.04-0223** | **Краска масляная и алкидная готовая к применению МА-22, белила цинковые** | | | **т** |  |  | **0,000242** | **22 533,00** |  | **5,45** | **7,21** | **39,29** |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **5,45** |  | **39,29** |
| **73** | **ФЕР09-04-012-01** | **Установка металлических дверных блоков в готовые проемы** | | | **м2** |  |  | **5,01075** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1,965\*1,275\*2 | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 23,81 | 1,15 | 137,20 | 42,08 | 5 773,38 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 14,41 | 1,25 | 90,26 | 15,82 | 1 427,91 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 1,97 | 1,25 | 12,34 | 42,08 | 519,27 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 25,72 |  | 128,88 | 7,21 | 929,22 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 2,4 | 1,15 | 13,82967 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,17 | 1,25 | 1,0647844 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 63,94 |  | 356,34 |  | 8 130,51 |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 149,54 |  | 6 292,65 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Строительные металлические конструкции | | | % | 93 | 0,9 | 83,7 |  |  | 125,16 |  | 5 266,95 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции | | | % | 62 | 0,85 | 52,7 |  |  | 78,81 |  | 3 316,23 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **560,31** |  | **16 713,69** |
| **74** | **ФССЦ-01.7.04.04-0011** | **Замок врезной, типа ЗВ4, с цилиндровым механизмом** | | | **компл** |  |  | **2** | **75,70** |  | **151,40** | **7,21** | **1 091,59** |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **151,40** |  | **1 091,59** |
| **75** | **ФССЦ-01.7.04.07-0001** | **Комплект скобяных изделий для блоков двупольных входных дверей в здание** | | | **компл** |  |  | **2** | **94,68** |  | **189,36** | **7,21** | **1 365,29** |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **189,36** |  | **1 365,29** |
| **76** | **ФССЦ-07.1.01.01-0024** | **Дверь противопожарная металлическая остекленная двупольная ДПМО 02/60, размером 1300х2100 мм** | | | **шт** |  |  | **2** | **5 371,09** |  | **10 742,18** | **7,21** | **77 451,12** |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **10 742,18** |  | **77 451,12** |
|  |  | **Итоги по разделу 2 Выход №3 :** | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | 19 531,45 |  |  |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | 1 373,67 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | 920,13 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | 32,14 |  |  |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | 17 237,65 |  |  |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | 21 585,43 |  |  |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | 21 151,87 |  |  |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | 1 373,67 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | 486,57 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | | | 32,14 |  |  |
|  |  | материалы | | | | | | | | | 17 237,65 |  |  |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | 1 327,74 |  |  |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | 726,24 |  |  |
|  |  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ | | | | | | | | | 433,56 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | 1 405,81 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | 1 327,74 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | 726,24 |  |  |
|  |  | **Итого по разделу 2 Выход №3** | | | | | | | | | **21 585,43** |  |  |
| **Раздел 3. Выход №2** | | | | | | | | | | | | | |
| **77** | **ФЕР46-04-008-02** | **Разборка покрытий кровель: из листовой стали** | | | **100 м2** |  |  | **0,07** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=7 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 66,92 |  | 4,68 | 42,08 | 196,93 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 12,52 |  | 0,88 | 15,82 | 13,92 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 8,58 |  | 0,6006 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 79,44 |  | 5,56 |  | 210,85 |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 4,68 |  | 196,93 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом | | | % | 91 |  | 91 |  |  | 4,26 |  | 179,21 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом | | | % | 52 |  | 52 |  |  | 2,43 |  | 102,40 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **12,25** |  | **492,46** |
| **78** | **ФЕР09-04-012-01** | **Демонтаж металлических дверных блоков в готовые проемы** | | | **м2** |  |  | **1,8** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 | Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 23,81 | 0,7 | 30,00 | 42,08 | 1 262,40 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 14,41 | 0,7 | 18,16 | 15,82 | 287,29 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 1,97 | 0,7 | 2,48 | 42,08 | 104,36 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 25,72 | 0 | 0,00 | 7,21 |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 2,4 | 0,7 | 3,024 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,17 | 0,7 | 0,2142 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 63,94 |  | 48,16 |  | 1 549,69 |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 32,48 |  | 1 366,76 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Строительные металлические конструкции | | | % | 93 | 0,9 | 83,7 |  |  | 27,19 |  | 1 143,98 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции | | | % | 62 | 0,85 | 52,7 |  |  | 17,12 |  | 720,28 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **92,47** |  | **3 413,95** |
| **79** | **ФЕР09-04-006-02** | **Демонтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м** | | | **100 м2** |  |  | **0,0685** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=6,85 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 | Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 852,58 | 0,7 | 40,88 | 42,08 | 1 720,23 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 2 390,59 | 0,7 | 114,63 | 15,82 | 1 813,45 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 229,05 | 0,7 | 10,98 | 42,08 | 462,04 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 300,84 | 0 | 0,00 | 7,21 |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 94 | 0,7 | 4,5073 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 16,9 | 0,7 | 0,810355 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 3 544,01 |  | 155,51 |  | 3 533,68 |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 51,86 |  | 2 182,27 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Строительные металлические конструкции | | | % | 93 | 0,9 | 83,7 |  |  | 43,41 |  | 1 826,56 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции | | | % | 62 | 0,85 | 52,7 |  |  | 27,33 |  | 1 150,06 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **226,25** |  | **6 510,30** |
| **80** | **ФЕРр69-19-3** | **Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200** | | | **м3** |  |  | **0,43** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 225,19 |  | 96,83 | 42,08 | 4 074,61 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 434,90 |  | 187,01 | 15,82 | 2 958,50 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 26,4 |  | 11,352 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 660,09 |  | 283,84 |  | 7 033,11 |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 96,83 |  | 4 074,61 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103 | НР Прочие ремонтно-строительные работы | | | % | 92 |  | 92 |  |  | 89,08 |  | 3 748,64 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103 | СП Прочие ремонтно-строительные работы | | | % | 44 |  | 44 |  |  | 42,61 |  | 1 792,83 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **415,53** |  | **12 574,58** |
| **81** | **ФЕР46-04-014-02** | **Разборка каменных и железобетонных ступеней: на сплошном основании** | | | **100 м ступеней** |  |  | **0,0945** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(7\*1,35) / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 785,78 |  | 74,26 | 42,08 | 3 124,86 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 66,40 |  | 6,27 | 15,82 | 99,19 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 92,12 |  | 8,70534 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 852,18 |  | 80,53 |  | 3 224,05 |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 74,26 |  | 3 124,86 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом | | | % | 91 |  | 91 |  |  | 67,58 |  | 2 843,62 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом | | | % | 52 |  | 52 |  |  | 38,62 |  | 1 624,93 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **186,73** |  | **7 692,60** |
| **82** | **ФЕРр68-12-2** | **Разборка покрытий и оснований: щебеночных** | | | **100 м3** |  |  | **0,0237** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(1,32+1,05) / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 92,08 |  | 2,18 | 42,08 | 91,73 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 287,60 |  | 6,82 | 15,82 | 107,89 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 37,57 |  | 0,89 | 42,08 | 37,45 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 11,7 |  | 0,27729 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 2,96 |  | 0,070152 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 379,68 |  | 9,00 |  | 199,62 |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 3,07 |  | 129,18 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) | | | % | 102 |  | 102 |  |  | 3,13 |  | 131,76 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) | | | % | 54 |  | 54 |  |  | 1,66 |  | 69,76 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **13,79** |  | **401,14** |
| **83** | **ФЕР46-04-001-04** | **Разборка: кирпичных стен** | | | **м3** |  |  | **5,35** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 62,91 |  | 336,57 | 42,08 | 14 162,87 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 59,65 |  | 319,13 | 15,82 | 5 048,64 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 7,1 |  | 37,985 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 122,56 |  | 655,70 |  | 19 211,51 |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 336,57 |  | 14 162,87 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом | | | % | 91 |  | 91 |  |  | 306,28 |  | 12 888,21 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом | | | % | 52 |  | 52 |  |  | 175,02 |  | 7 364,69 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **1 137,00** |  | **39 464,41** |
| **84** | **ФЕР46-04-001-02** | **Разборка: бетонных фундаментов** | | | **м3** |  |  | **2,8** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 73,27 |  | 205,16 | 42,08 | 8 633,13 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 147,31 |  | 412,47 | 15,82 | 6 525,28 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 8,27 |  | 23,156 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 220,58 |  | 617,63 |  | 15 158,41 |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 205,16 |  | 8 633,13 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом | | | % | 91 |  | 91 |  |  | 186,70 |  | 7 856,15 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом | | | % | 52 |  | 52 |  |  | 106,68 |  | 4 489,23 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **911,01** |  | **27 503,79** |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| **85** | **ФЕР01-02-057-02** | **Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2** | | | **100 м3** |  |  | **0,45** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=45 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 1 201,20 | 1,15 | 621,62 | 42,08 | 26 157,77 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 154 | 1,15 | 79,695 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 1 201,20 |  | 621,62 |  | 26 157,77 |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 621,62 |  | 26 157,77 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом | | | % | 89 | 0,9 | 80,1 |  |  | 497,92 |  | 20 952,37 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом | | | % | 40 | 0,85 | 34 |  |  | 211,35 |  | 8 893,64 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **1 330,89** |  | **56 003,78** |
| **86** | **ФЕР01-01-016-02** | **Работа на отвале, группа грунтов: 2-3** | | | **1000 м3** |  |  | **0,045** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=45 / 1000 | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 25,90 | 1,15 | 1,34 | 42,08 | 56,39 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 292,60 | 1,25 | 16,46 | 15,82 | 260,40 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 49,67 | 1,25 | 2,79 | 42,08 | 117,40 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 4,34 |  | 0,20 | 7,21 | 1,44 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 3,32 | 1,15 | 0,17181 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 3,69 | 1,25 | 0,2075625 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 322,84 |  | 18,00 |  | 318,23 |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 4,13 |  | 173,79 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | | | % | 92 | 0,9 | 82,8 |  |  | 3,42 |  | 143,90 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | | | % | 46 | 0,85 | 39,1 |  |  | 1,61 |  | 67,95 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **23,03** |  | **530,08** |
| **87** | **ФССЦпг-01-01-01-041** | **Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную** | | | **1 т груза** |  |  | **22,547625** | **42,98** |  | **969,10** | **15,82** | **15 331,16** |
|  |  | Объем=6,72+1,157625+(0,43+2,37+5,35)\*1,8 | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **969,10** |  | **15 331,16** |
| **88** | **ФССЦпг-01-01-01-039** | **Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной)** | | | **1 т груза** |  |  | **72** | **3,96** |  | **285,12** | **7,21** | **2 055,72** |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **285,12** |  | **2 055,72** |
| **89** | **ФССЦпг-03-21-01-015** | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км** | | | **1 т груза** |  |  | **94,547625** | **13,38** |  | **1 265,05** | **15,82** | **20 013,09** |
|  |  | Объем=72+22,547625 | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **1 265,05** |  | **20 013,09** |
| **90** | **ФЕР08-01-002-01** | **Устройство основания под фундаменты: песчаного** | | | **м3** |  |  | **1,05** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 6,19 | 1,15 | 7,47 | 42,08 | 314,34 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 8,10 | 1,25 | 10,63 | 15,82 | 168,17 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 0,81 | 1,25 | 1,06 | 42,08 | 44,60 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 0,37 |  | 0,39 | 7,21 | 2,81 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 0,78 | 1,15 | 0,94185 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,07 | 1,25 | 0,091875 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 14,66 |  | 18,49 |  | 485,32 |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 8,53 |  | 358,94 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Конструкции из кирпича и блоков | | | % | 110 | 0,9 | 99 |  |  | 8,44 |  | 355,35 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков | | | % | 69 | 0,85 | 58,65 |  |  | 5,00 |  | 210,52 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **31,93** |  | **1 051,19** |
| **91** | **ФССЦ-02.2.04.03-0003** | **Смесь песчано-гравийная природная** | | | **м3** |  |  | **1,155** | **60,00** |  | **69,30** | **7,21** | **499,65** |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **69,30** |  | **499,65** |
| **92** | **ФЕР06-01-001-05** | **Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3** | | | **100 м3** |  |  | **0,028** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2,8 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 5 408,02 | 1,15 | 174,14 | 42,08 | 7 327,81 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 2 828,36 | 1,25 | 98,99 | 15,82 | 1 566,02 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 431,06 | 1,25 | 15,09 | 42,08 | 634,99 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 4 148,05 |  | 116,15 | 7,21 | 837,44 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 634 | 1,15 | 20,4148 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 32,12 | 1,25 | 1,1242 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 12 384,43 |  | 389,28 |  | 9 731,27 |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 189,23 |  | 7 962,80 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | | | % | 102 | 0,9 | 91,8 |  |  | 173,71 |  | 7 309,85 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | | | % | 58 | 0,85 | 49,3 |  |  | 93,29 |  | 3 925,66 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **656,28** |  | **20 966,78** |
| **93** | **ФССЦ-04.1.02.05-0006** | **Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)** | | | **м3** |  |  | **2,842** | **592,76** |  | **1 684,62** | **7,21** | **12 146,11** |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **1 684,62** |  | **12 146,11** |
| **94** | **ФССЦ-08.4.03.03-0032** | **Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 12 мм** | | | **т** |  |  | **0,126** | **7 997,23** |  | **1 007,65** | **7,21** | **7 265,16** |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **1 007,65** |  | **7 265,16** |
| **95** | **ФЕР08-01-003-07** | **Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | | | **100 м2** |  |  | **0,266** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=26,6 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 201,61 | 1,15 | 61,67 | 42,08 | 2 595,07 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 71,64 | 1,25 | 23,82 | 15,82 | 376,83 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 2,32 | 1,25 | 0,77 | 42,08 | 32,40 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 62,75 |  | 16,69 | 7,21 | 120,33 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 21,2 | 1,15 | 6,48508 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,2 | 1,25 | 0,0665 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 336,00 |  | 102,18 |  | 3 092,23 |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 62,44 |  | 2 627,47 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Конструкции из кирпича и блоков | | | % | 110 | 0,9 | 99 |  |  | 61,82 |  | 2 601,20 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков | | | % | 69 | 0,85 | 58,65 |  |  | 36,62 |  | 1 541,01 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **200,62** |  | **7 234,44** |
| **96** | **ФССЦ-01.2.01.02-0054** | **Битумы нефтяные строительные БН-90/10** | | | **т** |  |  | **0,004256** | **1 383,10** |  | **5,89** | **7,21** | **42,47** |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **5,89** |  | **42,47** |
| **97** | **ФССЦ-01.2.03.03-0019** | **Мастика битумная МБРГ-90 горячего применения** | | | **т** |  |  | **0,06384** | **8 894,49** |  | **567,82** | **7,21** | **4 093,98** |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **567,82** |  | **4 093,98** |
| **98** | **ФЕР08-01-007-01** | **Устройство прокладочной гидроизоляции фундаментов рулонными материалами в один слой насухо** | | | **100 м2** |  |  | **0,118** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=11,8 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  |  | в 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 26,06 | 2,3 | 7,07 | 42,08 | 297,51 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 0,07 | 2,5 | 0,02 | 15,82 | 0,32 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 0,01 | 2,5 | 0,00 | 42,08 |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 3,19 | 2,3 | 0,865766 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 26,13 |  | 7,09 |  | 297,83 |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 7,07 |  | 297,51 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Конструкции из кирпича и блоков | | | % | 110 | 0,9 | 99 |  |  | 7,00 |  | 294,53 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков | | | % | 69 | 0,85 | 58,65 |  |  | 4,15 |  | 174,49 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **18,24** |  | **766,85** |
| **99** | **ФССЦ-12.1.02.01-0001** | **Гидроизол ГИ-К** | | | **м2** |  |  | **25,96** | **7,83** |  | **203,27** | **7,21** | **1 465,58** |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **203,27** |  | **1 465,58** |
| **100** | **ФЕР07-05-001-04** | **Установка блоков стен подвалов массой: более 1,5 т** | | | **100 шт** |  |  | **0,08** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=8 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 1 058,46 | 1,15 | 97,38 | 42,08 | 4 097,75 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 5 967,96 | 1,25 | 596,80 | 15,82 | 9 441,38 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 845,17 | 1,25 | 84,52 | 42,08 | 3 556,60 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 2 167,57 |  | 173,41 | 7,21 | 1 250,29 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 118 | 1,15 | 10,856 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 65,44 | 1,25 | 6,544 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 9 193,99 |  | 867,59 |  | 14 789,42 |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 181,90 |  | 7 654,35 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7.1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий | | | % | 116 | 0,9 | 104,4 |  |  | 189,90 |  | 7 991,14 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий | | | % | 80 | 0,85 | 68 |  |  | 123,69 |  | 5 204,96 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **1 181,18** |  | **27 985,52** |
| **101** | **ФССЦ-05.2.02.01-0053** | **Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС24-4-6-Т, бетон B7,5 (М100, объем 0,543 м3, расход арматуры 1,46 кг** | | | **шт** |  |  | **8** | **314,94** |  | **2 519,52** | **7,21** | **18 165,74** |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **2 519,52** |  | **18 165,74** |
| **102** | **ФЕР07-05-001-02** | **Установка блоков стен подвалов массой: до 1 т** | | | **100 шт** |  |  | **0,06** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=6 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 583,83 | 1,15 | 40,28 | 42,08 | 1 694,98 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 2 524,47 | 1,25 | 189,34 | 15,82 | 2 995,36 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 355,32 | 1,25 | 26,65 | 42,08 | 1 121,43 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 857,67 |  | 51,46 | 7,21 | 371,03 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 66,8 | 1,15 | 4,6092 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 27,06 | 1,25 | 2,0295 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 3 965,97 |  | 281,08 |  | 5 061,37 |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 66,93 |  | 2 816,41 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7.1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий | | | % | 116 | 0,9 | 104,4 |  |  | 69,87 |  | 2 940,33 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий | | | % | 80 | 0,85 | 68 |  |  | 45,51 |  | 1 915,16 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **396,46** |  | **9 916,86** |
| **103** | **ФССЦ-05.2.02.01-0042** | **Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС12-4-6-Т, бетон B7,5 (М100, объем 0,265 м3, расход арматуры 1,46 кг** | | | **шт** |  |  | **6** | **164,30** |  | **985,80** | **7,21** | **7 107,62** |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **985,80** |  | **7 107,62** |
| **104** | **ФЕР07-05-001-01** | **Установка блоков стен подвалов массой: до 0,5 т** | | | **100 шт** |  |  | **0,08** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=8 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 416,02 | 1,15 | 38,27 | 42,08 | 1 610,40 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 1 798,71 | 1,25 | 179,87 | 15,82 | 2 845,54 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 253,04 | 1,25 | 25,30 | 42,08 | 1 064,62 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 623,76 |  | 49,90 | 7,21 | 359,78 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 47,6 | 1,15 | 4,3792 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 19,24 | 1,25 | 1,924 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 2 838,49 |  | 268,04 |  | 4 815,72 |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 63,57 |  | 2 675,02 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7.1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий | | | % | 116 | 0,9 | 104,4 |  |  | 66,37 |  | 2 792,72 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий | | | % | 80 | 0,85 | 68 |  |  | 43,23 |  | 1 819,01 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **377,64** |  | **9 427,45** |
| **105** | **ФССЦ-05.2.02.01-0036** | **Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС9-4-6-Т, бетон B7,5 (М100, объем 0,195 м3, расход арматуры 0,76 кг** | | | **шт** |  |  | **8** | **120,90** |  | **967,20** | **7,21** | **6 973,51** |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **967,20** |  | **6 973,51** |
| **106** | **ФССЦ-04.1.02.05-0006** | **Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)** | | | **м3** |  |  | **0,1322** | **592,76** |  | **78,36** | **7,21** | **564,98** |
|  |  | Объем=0,0568+0,0426+0,0328 | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **78,36** |  | **564,98** |
| **107** | **ФЕР06-08-001-13** | **Устройство перекрытий каналов** | | | **100 м3** |  |  | **0,0046** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,46 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 7 032,96 | 1,15 | 37,20 | 42,08 | 1 565,38 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 3 642,03 | 1,25 | 20,94 | 15,82 | 331,27 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 561,87 | 1,25 | 3,23 | 42,08 | 135,92 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 8 781,40 |  | 40,39 | 7,21 | 291,21 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 814 | 1,15 | 4,30606 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 41,88 | 1,25 | 0,24081 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 19 456,39 |  | 98,53 |  | 2 187,86 |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 40,43 |  | 1 701,30 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | | | % | 102 | 0,9 | 91,8 |  |  | 37,11 |  | 1 561,79 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | | | % | 58 | 0,85 | 49,3 |  |  | 19,93 |  | 838,74 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **155,57** |  | **4 588,39** |
| **108** | **ФССЦ-04.1.02.05-0006** | **Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)** | | | **м3** |  |  | **0,4669** | **592,76** |  | **276,76** | **7,21** | **1 995,44** |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **276,76** |  | **1 995,44** |
| **109** | **ФССЦ-08.4.03.03-0032** | **Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 12 мм** | | | **т** |  |  | **0,036616** | **7 997,23** |  | **292,83** | **7,21** | **2 111,30** |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **292,83** |  | **2 111,30** |
| **110** | **ФЕР08-01-002-01** | **Устройство основания под фундаменты: песчаного** | | | **м3** |  |  | **1,2** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 6,19 | 1,15 | 8,54 | 42,08 | 359,36 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 8,10 | 1,25 | 12,15 | 15,82 | 192,21 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 0,81 | 1,25 | 1,22 | 42,08 | 51,34 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 0,37 |  | 0,44 | 7,21 | 3,17 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 0,78 | 1,15 | 1,0764 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,07 | 1,25 | 0,105 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 14,66 |  | 21,13 |  | 554,74 |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 9,76 |  | 410,70 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Конструкции из кирпича и блоков | | | % | 110 | 0,9 | 99 |  |  | 9,66 |  | 406,59 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков | | | % | 69 | 0,85 | 58,65 |  |  | 5,72 |  | 240,88 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **36,51** |  | **1 202,21** |
| **111** | **ФССЦ-02.2.04.03-0003** | **Смесь песчано-гравийная природная** | | | **м3** |  |  | **1,32** | **60,00** |  | **79,20** | **7,21** | **571,03** |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **79,20** |  | **571,03** |
| **112** | **ФЕР06-01-001-05** | **Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3** | | | **100 м3** |  |  | **0,0094** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,94 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 5 408,02 | 1,15 | 58,46 | 42,08 | 2 460,00 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 2 828,36 | 1,25 | 33,23 | 15,82 | 525,70 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 431,06 | 1,25 | 5,06 | 42,08 | 212,92 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 4 148,05 |  | 38,99 | 7,21 | 281,12 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 634 | 1,15 | 6,85354 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 32,12 | 1,25 | 0,37741 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 12 384,43 |  | 130,68 |  | 3 266,82 |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 63,52 |  | 2 672,92 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | | | % | 102 | 0,9 | 91,8 |  |  | 58,31 |  | 2 453,74 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | | | % | 58 | 0,85 | 49,3 |  |  | 31,32 |  | 1 317,75 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **220,31** |  | **7 038,31** |
| **113** | **ФССЦ-04.1.02.05-0006** | **Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)** | | | **м3** |  |  | **0,9541** | **592,76** |  | **565,55** | **7,21** | **4 077,62** |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **565,55** |  | **4 077,62** |
| **114** | **ФССЦ-08.4.03.03-0032** | **Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 12 мм** | | | **т** |  |  | **0,099** | **7 997,23** |  | **791,73** | **7,21** | **5 708,37** |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **791,73** |  | **5 708,37** |
| **115** | **ФЕР07-05-015-01** | **Установка ступеней отдельных: гладких по готовому основанию** | | | **100 м ступеней** |  |  | **0,182** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(1,4\*13) / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 979,56 | 1,15 | 205,02 | 42,08 | 8 627,24 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 125,91 | 1,25 | 28,64 | 15,82 | 453,08 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 18,18 | 1,25 | 4,14 | 42,08 | 174,21 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 121,48 |  | 22,11 | 7,21 | 159,41 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 108 | 1,15 | 22,6044 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 1,47 | 1,25 | 0,334425 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 1 226,95 |  | 255,77 |  | 9 239,73 |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 209,16 |  | 8 801,45 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7.1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий | | | % | 116 | 0,9 | 104,4 |  |  | 218,36 |  | 9 188,71 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий | | | % | 80 | 0,85 | 68 |  |  | 142,23 |  | 5 984,99 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **616,36** |  | **24 413,43** |
| **116** | **ФССЦ-05.1.07.28-0053** | **Ступени железобетонные лестничные ЛС 14, бетон B15, объем 0,06 м3, расход арматуры 0,75 кг** | | | **шт** |  |  | **13** | **96,56** |  | **1 255,28** | **7,21** | **9 050,57** |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **1 255,28** |  | **9 050,57** |
| **117** | **ФЕР01-02-033-01** | **Засыпка пазух котлованов спецсооружений дренирующим песком** | | | **10 м3** |  |  | **1,5** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=15 / 10 | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 96,56 | 1,15 | 166,57 | 42,08 | 7 009,27 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 82,19 | 1,25 | 154,11 | 15,82 | 2 438,02 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 10,08 | 1,25 | 18,90 | 42,08 | 795,31 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 13,43 | 1,15 | 23,16675 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,93 | 1,25 | 1,74375 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 178,75 |  | 320,68 |  | 9 447,29 |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 185,47 |  | 7 804,58 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | | | % | 89 | 0,9 | 80,1 |  |  | 148,56 |  | 6 251,47 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | | | % | 41 | 0,85 | 34,85 |  |  | 64,64 |  | 2 719,90 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **533,88** |  | **18 418,66** |
| **118** | **ФССЦ-02.3.01.02-0016** | **Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе** | | | **м3** |  |  | **15** | **55,26** |  | **828,90** | **7,21** | **5 976,37** |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **828,90** |  | **5 976,37** |
| **119** | **ФЕР08-02-003-03** | **Кладка из кирпича: столбов прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м** | | | **м3** |  |  | **1,14** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 62,60 | 1,15 | 82,07 | 42,08 | 3 453,51 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 36,29 | 1,25 | 51,71 | 15,82 | 818,05 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 5,67 | 1,25 | 8,08 | 42,08 | 340,01 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 0,24 |  | 0,27 | 7,21 | 1,95 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 6,66 | 1,15 | 8,73126 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,42 | 1,25 | 0,5985 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 99,13 |  | 134,05 |  | 4 273,51 |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 90,15 |  | 3 793,52 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Конструкции из кирпича и блоков | | | % | 110 | 0,9 | 99 |  |  | 89,25 |  | 3 755,58 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков | | | % | 69 | 0,85 | 58,65 |  |  | 52,87 |  | 2 224,90 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **276,17** |  | **10 253,99** |
| **120** | **ФССЦ-06.1.01.05-0035** | **Кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 250х120х65 мм** | | | **1000 шт** |  |  | **0,46056** | **1 752,60** |  | **807,18** | **7,21** | **5 819,77** |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **807,18** |  | **5 819,77** |
| **121** | **ФССЦ-04.1.02.05-0006** | **Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)** | | | **м3** |  |  | **0,2508** | **592,76** |  | **148,66** | **7,21** | **1 071,84** |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **148,66** |  | **1 071,84** |
| **122** | **ФЕР12-01-010-01** | **Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали** | | | **100 м2** |  |  | **0,048** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4,8 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 829,12 | 1,15 | 45,77 | 42,08 | 1 926,00 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 21,88 | 1,25 | 1,31 | 15,82 | 20,72 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 3,51 | 1,25 | 0,21 | 42,08 | 8,84 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 6 516,18 |  | 312,78 | 7,21 | 2 255,14 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 97,2 | 1,15 | 5,36544 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,27 | 1,25 | 0,0162 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 7 367,18 |  | 359,86 |  | 4 201,86 |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 45,98 |  | 1 934,84 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Кровли | | | % | 109 | 0,9 | 98,1 |  |  | 45,11 |  | 1 898,08 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Кровли | | | % | 57 | 0,85 | 48,45 |  |  | 22,28 |  | 937,43 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **427,25** |  | **7 037,37** |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| **123** | **ФЕР23-04-004-01** | **Укладка на иловых площадках труб керамических дренажных диаметром: до 150 мм** | | | **км** |  |  | **0,0009** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,9/1000 | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 687,57 | 1,15 | 0,71 | 42,08 | 29,88 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 305,64 | 1,25 | 0,34 | 15,82 | 5,38 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 44,13 | 1,25 | 0,05 | 42,08 | 2,10 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 88,15 | 1,15 | 0,0912353 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 3,57 | 1,25 | 0,0040163 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 993,21 |  | 1,05 |  | 35,26 |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 0,76 |  | 31,98 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | | | % | 117 | 0,9 | 105,3 |  |  | 0,80 |  | 33,67 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | | | % | 74 | 0,85 | 62,9 |  |  | 0,48 |  | 20,12 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **2,33** |  | **89,05** |
| **124** | **ФССЦ-23.3.03.02-0071** | **Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 5 мм** | | | **м** |  |  | **0,9** | **103,50** |  | **93,15** | **7,21** | **671,61** |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **93,15** |  | **671,61** |
|  |  | **Итоги по разделу 3 Выход №2 :** | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | 21 498,99 |  |  |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | 2 444,14 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | 4 717,88 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | 211,42 |  |  |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | 14 336,97 |  |  |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | 25 227,62 |  |  |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | 22 993,47 |  |  |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | 2 444,14 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | 2 483,73 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | | | 211,42 |  |  |
|  |  | материалы | | | | | | | | | 14 336,97 |  |  |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | 2 413,24 |  |  |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | 1 315,39 |  |  |
|  |  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ | | | | | | | | | 2 234,15 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | 2 655,56 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | 2 413,24 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | 1 315,39 |  |  |
|  |  | **Итого по разделу 3 Выход №2** | | | | | | | | | **25 227,62** |  |  |
|  |  | **Итоги по смете:** | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | 53 510,92 |  | 646 819,42 |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | 5 549,55 |  | 233 525,05 |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | 7 838,90 |  | 124 011,41 |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | 270,70 |  | 11 391,06 |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | 40 122,47 |  | 289 282,96 |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | 61 896,13 |  | 999 668,17 |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | 58 189,02 |  | 941 021,70 |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | 5 549,55 |  | 233 525,05 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | 4 131,79 |  | 65 364,94 |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | | | 270,70 |  | 11 391,06 |
|  |  | материалы | | | | | | | | | 40 122,47 |  | 289 282,96 |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | 5 422,34 |  | 228 172,44 |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | 2 962,87 |  | 124 676,31 |
|  |  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ | | | | | | | | | 3 707,11 |  | 58 646,47 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | 5 820,25 |  | 244 916,11 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | 5 422,34 |  | 228 172,44 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | 2 962,87 |  | 124 676,31 |
|  |  | непредвиденные затраты 2% | | | | | | | | | 1 237,92 |  | 19 993,36 |
|  |  | **Итого с непредвиденными** | | | | | | | | | **63 134,05** |  | **1 019 661,53** |
|  |  | НДС 20% | | | | | | | | | 12 626,81 |  | 203 932,31 |
|  |  | **ВСЕГО по смете** | | | | | | | | | **75 760,86** |  | **1 223 593,84** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Составил: |  | | | | |  | | | | |  |  |
|  |  | *[должность, подпись (инициалы, фамилия)]* | | | | | | | | | |  |  |
|  | Проверил: |  | | | | |  | | | | |  |  |
|  |  | *[должность, подпись (инициалы, фамилия)]* | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577) | | | | | | | | | | | | | |
| ² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики. | | | | | | | | | | | | | |
| ³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики. | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |