Описание объекта закупки

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №П/П | Показатели объекта закупки | Значения показателей объекта закупки | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению |
| **1** | **2** | **3** | **4** | 5 |
| **Клавиатура (26.20.16.110-00000002)** | | | |  |
| 1 | Тип | Полноразмерная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 2 | Тип подключения | Проводная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 3 | Интерфейс подключения | USB |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 4 | Раскладка клавиатуры | ЙЦУКЕН, QWERTY |  | Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики |
| 5 | Особенности клавиш | Стандартный ход |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 6 | Подставка для рук | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 7 | Способ нанесения русификации клавиатуры | Промышленный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 8 | Отличие цвета русских букв на клавишах от латинских | Да |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  |
| **Манипулятор (26.20.16.170-00000002)** | | | |  |
| 1 | Тип подключения | Проводной |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 2 | Интерфейс подключения | USB |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 3 | Разрешение сенсора | ≥    1000 | точек/дюйм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  |
|  | **Монитор (26.20.17.110-00000011)** |  | |  |
| 1 | Тип матрицы | IPS |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 2 | Размер диагонали | ≥ 23 | Дюйм (25,4 мм) (дюйм) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| 3 | Формат изображения | 16:09 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 4 | Разрешение экрана | 1920 x 1080 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 5 | Интерфейс подключения | Display Port; HDMI; VGA |  | Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики |
| 6 | Разъем | Mini-Jack (3,5 мм) выход; Mini-Jack (3,5 мм) вход; |  | Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики |
| 7 | Возможность поворота экрана по вертикали (портретный режим) | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 8 | Наличие функции регулировки по высоте | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 9 | Наличие функции регулировки наклона | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 10 | Наличие встроенных динамиков | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 11 | Количество портов HDMI | ≥ 1 | Штука (шт) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| 12 | Количество портов DisplayPort | ≥ 1 | Штука (шт) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| 13 | Угол обзора по горизонтали, градус | ≥ 178 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| 14 | Угол обзора по вертикали, градус | ≥ 178 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| 15 | Максимальная частота обновления (смена кадров) | ≥ 75 | Герц (Гц) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| 16 | Изогнутый экран | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 17 | Яркость, кд/м2 | ≥ 250 и < 300 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| 18 | Наличие возможности крепления на стену | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 19 | Стандарт крепления | VESA 75 x 75 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 20 | Контрастность | ≥1000:1 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| 21 | Время отклика, мс | < 6 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| 22 | Потребляемая мощность | < 30 | Ватт (Вт) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| 23 | Блок питания | Встроенный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 24 | Глубина цвета | 8 | Бит (бит) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 25 | Кабель для подключения к источнику изображения в комплекте | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 26 | Тип кабеля для подключения к источнику изображения в комплекте | HDMI - HDMI; |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 27 | Класс энергетической эффективности | Не ниже A+ |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Гарантийный срок на поставленный Товар должен быть не менее | | | | |
| 12 (двенадцати) месяцев с момента поставки Товара Заказчику. | | | | |
| В целях обеспечения гарантийных обязательств на поставляемое оборудование должен быть создан электронный технический паспорт, размещённый на официальном сайте производителя в сети Интернет, с возможностью доступа к нему сотрудникам Заказчика, с указанием в нём следующей информации: | | | | |
| • Артикул оборудования; | | | | |
| • Комплектация оборудования; | | | | |
| • Дата производства; | | | | |
| • Срок гарантийного обслуживания; | | | | |
| • Уникальный идентификационный номер (серийный номер). | | | | |
|  | | | | |
| Каждый электронный технический паспорт должен представлять собой персональный электронный файл единицы оборудования. На сайте поставляемого оборудования Заказчику должна быть доступна возможность поиска информации по поставляемому оборудованию по уникальному идентификационному номеру электронного паспорта. Каждая единица поставляемого оборудования должна иметь этикетку с уникальным QR-кодом (штрих-кодом), содержащим в себе информацию из электронного технического паспорта. Информация в электронном техническом паспорте должна совпадать с информацией на этикетке с QR-кодом (штрих-кодом). | | | | |
| Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, у которого не были восстановлены потребительские свойства) | | | | |