**ДОГОВОР № \_\_\_**

на выполнение подрядных работ

г.Новосибирск «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2011г.

**Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС)**, именуемое в дальнейшем «Заказчик, в лице проректора Манакова Алексея Леонидовича, действующего на основании доверенности №58 от 25.08.2010г., с одной стороны и **Общество с ограниченной ответственностью «Паркет-Холл-Центр-Л»** именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Симончука Дениса Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в результате размещения заказа в соответствии с Федеральным законом №94-ФЗ от 21.07.2005 путем проведения открытого аукциона в электронной форме №ЭА-64/0351100001711000195, на основании протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме от 21.07.2011г., заключили путем подписания цифровой подписью гражданско-правовой договор бюджетного учреждения – настоящий договор на выполнение подрядных работ (далее – договор) о нижеследующем:

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

 1.1.«Подрядчик» обязуется по заданию «Заказчика» выполнить из своих материалов, своими cилами и средствами подрядные работы, а «Заказчик» принять эти работы и оплатить их стоимость.

 1.2.«Подрядчик» обязуется выполнить подрядные работы по ремонту паркетного пола в холле третьего этажа учебного корпуса №1 Заказчика по адресу: ул.Д. Ковальчук, 191 объемом 241, 82 кв.м. с производством демонтажа, укладкой нового основания и укладкой штучного паркета (дуб высшего сорта) , в соответствии с требованиями технического задания и ведомостью объема работ Заказчика (Приложение №1).

 1.3. Перечень, объем и стоимость работ предусмотрены локально-сметным расчетом (Приложение № 2).

 1.4. Последовательность производства работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ, который составляется «Подрядчиком» и согласовывается с «Заказчиком».

**2. ЦЕНА ДОГОВОРА**

2.1. Цена настоящего договора определяется общей стоимостью работ, выполняемых по настоящему договору, и составляет 975 796,00 рублей (девятьсот семьдесят пять тысяч семьсот девяносто шесть), в том числе НДС.

2.2. Стоимость работ включает в себя стоимость изделий и материалов, необходимых для производства этих работ, затраты по использованию (эксплуатации) оборудования, механизмов, используемых при выполнении работ, транспортные расходы, расходы по погрузке-разгрузке и доставки к месту производства работ, вывозу мусора, расходы уплате всех налогов, сборов, пошлин и других необходимых платежей.

**3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ**

 3.1. «Заказчик» производит оплату работ ежемесячно – по факту выполнения работ за каждый месяц в течение всего срока выполнения работ, на основании подписанного сторонами акта приемки работ за отчетный период. Оплата производится «Заказчиком» в течение 10 (десяти) банковских дней со дня предоставления «Подрядчиком» надлежаще оформленных документов на оплату (акт КС-2, справка КС-3, счет и счет-фактура).

 3.2. «Заказчик» производит оплату работ, выполняемых по настоящему договору, за счет средств федерального бюджета (внебюджетных источников) в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика».

**4. СРОКИ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

 4.1. «Подрядчик» в течение трех дней со дня заключения договора должен подготовить и согласовать с «Заказчиком» график производства работ.

 4.2. «Подрядчик» обязуется выполнить весь объем работ, предусмотренный настоящим договором, в срок до 01.09.2011г.

 4.3. Если в процессе производства работ, предусмотренных договором, «Заказчиком» будут обнаружены недостатки в выполненной работе, то «Подрядчик» обязан своими силами, без увеличения стоимости и в срок, установленный «Заказчиком» (письменно), устранить эти недостатки. После устранения недостатков «Заказчик» обязан принять выполненную работу в течение 1 (одного) рабочего дня с момента предъявления их «Заказчику», о чем должен быть составлен соответствующий акт. В случае не подписания «Заказчиком» акта, последний направляет в адрес «Подрядчика» мотивированный отказ. Если мотивированный отказ не отправлен «Подрядчику» в течение 1-го (одного) рабочего дня, объем работ по переделке считается принятым «Заказчиком».

4.4. «Подрядчик» немедленно извещает «Заказчика» и до получения от него указаний приостанавливает работы при обнаружении при производстве работ возможных неблагоприятных для «Заказчика» обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.

4.5. Полномочные представители «Заказчика» осуществляют технический надзор и контроль за выполнением работ, за соответствием используемых материалов и оборудования условиям договора, технического задания и имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность «Подрядчика».

**5.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

 Обязанности «Подрядчика»:

 5.1.«Подрядчик» обязан своевременно приступить к выполнению работ и выполнять эти работы своими силами и средствами, в строгом соответствии с локально-сметным расчетом, техническим заданием и ведомостью объемов работ и с надлежащим качеством.

5.2. «Подрядчик» обязан вести работы, оговоренные в настоящем договоре, соблюдая правила взрыво - и пожарной безопасности, охраны окружающей среды и населения, охраны труда и техники безопасности.

 5.3. «Подрядчик» обязан за свой счет осуществлять охрану используемого при производстве работ имущества (машины, оборудование, материалы, инструменты и т.д.).

 5.4. После окончания выполнения работ, в течение трех дней со дня подписания итогового акта приемки работ, «Подрядчик» обязан вывести с объекта производства работ оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и другое имущество, а также произвести уборку объекта работ и прилегающей территории от отходов и мусора, образовавшихся в результате производства работ, и обеспечить их вывоз.

 Обязанности «Заказчика».

5.6. «Заказчик» обязан произвести приемку и оплату работ, выполненных «Подрядчиком», в порядке, предусмотренном настоящим договором.

5.7. «Заказчик» обязан к моменту начала работ передать «Подрядчику» объект производства работ, предоставить необходимые условия для производства работ в соответствии требованиям безопасности труда и санитарно-гигиеническим условиям.

5.8. «Заказчик» обязан назначить лицо, ответственное за приемку выполненных работ и подписание актов сдачи-приемки по форме КС-2, и справок по форме КС-3, а также актов на скрытые работы и других актов, составляемых по условиям исполнения договора, а также решение вопросов, связанных с выполнением работ, и известить об этом «Подрядчика».

5.9. «Заказчик» обязан сообщать «Подрядчику» в письменном виде о недостатках, выявленных при осуществлении контроля и надзора со стороны «Заказчика» за работами, выполняемыми «Подрядчиком» по условиям договора.

**6. ПРИЕМКА РАБОТ**

6.1. Приемка работ осуществляется комиссией с участием полномочных представителей «Подрядчика» и «Заказчика».

 6.2. Факт выполнения работ подтверждается подписанием «Заказчиком» итогового акта сдачи-приемки работ по форме КС-2 и справки по форме КС-3, при скрытых работах – актом на скрытые работы.

 6.3. «Заказчик» обязан произвести приемку выполненных «Подрядчиком» работ и подписать акт выполненных работ по форме КС-2, и справку по форме КС-3 в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их предъявления. В случае не подписания «Заказчиком» акта, последний направляет в адрес «Подрядчика» мотивированный отказ. Если мотивированный отказ не отправлен «Подрядчику» в течение 5 (пяти) рабочих дней, объем работ считается принятым «Заказчиком» и «Подрядчик» имеет право на оплату работ в соответствии с действующим законодательством РФ.

 6.4. Итоговая приемка объекта выполнения работ производится после выполнения всех работ, предусмотренных договором и сопутствующей документацией.

 6.5.По завершению выполнения всего объема работ Подрядчик обязан предоставить комплект исполнительной документации: ( сертификаты на изделия, материалы, акты на скрытые работы).

 6.6. «Подрядчик» не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору полностью или частично другому лицу.

 6.7. «Подрядчик» предоставляет по запросу «Заказчика» в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе выполнения работ по настоящему договору.

 6.8. При обнаружении дефектов в выполненной работе после приемки работ и ввода объекта в эксплуатацию, «Подрядчик» за свой счет устраняет выявленные дефекты в течение срока действия гарантийного обязательства.

 **7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

7.1. В случае нарушения одной из Сторон условий договора, виновная сторона обязана возместить второй стороне убытки, причиненные ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему договору.

7.2. В случае ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» своих обязательств по качеству, технологии выполнения работ, «Подрядчик» обязан безвозмездно устранить выявленные недостатки, а также уплатить «Заказчику» неустойку в размере 0,1 % от стоимости некачественных работ (или работ, выполненных с ненадлежащей технологией).

7.3. В случае не устранения или невозможности устранения «Подрядчиком» недостатков, допущенных им в процессе выполнения работ, «Подрядчик» обязан возместить «Заказчику» стоимость затрат, необходимых на устранение этих недостатков, а также уплатить «Заказчику» штраф в размере 1% от стоимости некачественно выполненных работ.

7.4. В случае нарушения сроков выполнения обязательств, предусмотренных 4.2, 4.3., 5.4. настоящего договора, «Исполнитель» обязан уплатить «Заказчику» неустойку в размере 0,1 % от цены договора за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства.

7.5. В случае просрочки «Заказчиком» сроков оплаты работ, предусмотренных п. 3.1. настоящего договора, «Заказчик» обязан уплатить «Исполнителю» неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы задержанного платежа за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства.

 7.6. Уплата неустойки или штрафа не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств и возмещения убытков.

7.7. Риск случайной гибели или порчи изделий (конструкций), произошедшей по вине «Подрядчика», несет «Подрядчик».

7.8. Риск случайной гибели или порчи изделий (конструкций), произошедшей по вине «Заказчика», а также после подписания актов выполненных работ, несет «Заказчик».

**8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА**

 8.1. Настоящий договор заключается только после предоставления «Подрядчиком» документов, подтверждающих обеспечение исполнения договора, в виде безотзывной банковской гарантии, договора поручительства или после передачи «Заказчику» в залог, в том числе в форме вклада (депозита), денежных средств.

 8.2. Обеспечение исполнения обязательств по настоящему договору предоставляется в размере – 144 559 рублей (сто сорок четыре тысячи пятьсот пятьдесят девять рублей).

 8.3.Обеспечения исполнения договора в виде банковской гарантии и договора поручительства оформляются «Подрядчиком» в соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме, по итогам проведения которого заключается настоящий договор.

 8.4.Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора, возвращаются «Подрядчику» после надлежащего исполнения им всех своих обязательств по настоящему договору и в течение пяти банковских дней со дня получения «Заказчиком» соответствующего письменного требования «Подрядчика». Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный «Подрядчиком» в этом письменном требовании.

 8.5. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение «Подрядчиком» своих обязательств по настоящему договору, «Подрядчик» обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней представить «Заказчику» иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по настоящему договору на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в данном разделе настоящего договора.

**9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

9.1. Ни одна из сторон не несет ответственность за полное или частичное невыполнение своих обязательств, если это произошло по вине обстоятельств непреодолимой силы, произошедших во время выполнения настоящего договора, таких как: наводнение, пожар, землетрясение и другие природные явления, а также война, блокады, боевые действия и действия государственных органов.

 9.2. Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по договору, обязана письменно известить другую сторону об этом в наиболее короткий срок с указанием причин неисполнения.

**10. ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО**

10.1. «Подрядчик» представляет гарантийное обязательство на весь объем произведенных работ, используемых материалов и установленного оборудования в течение 24 месяцев со дня подписания актов сдачи-приемки выполненных работ.

10.2. «Подрядчик» обязан выезжать на объект по телефонограмме «Заказчика», при выявлении им в гарантийный срок эксплуатации объекта дефектов, для составления акта и определения сроков устранения дефектов, в течение 12 часов с момента получения телефонограммы.

**11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

 11.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

 11.2. Возмещение причиненных убытков, уплата неустойки виновной стороной осуществляется на основании письменной претензии другой стороны. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему договору, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня ее получения.

 11.3. Все споры, не урегулированные сторонами, разрешаются в Арбитражном суде Новосибирской области.

**12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

12.1. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

12.2. Электронный экземпляр договора подписывается сторонами электронной подписью (ЭП).

 12.3. Договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами (момент направления подрядчику оператором электронной площадки договора, подписанного ЭП), и действует до полного исполнения ими взаимных обязательств.

 12.4. Стороны вправе, при наличии обоюдного согласия, подписать бумажный экземпляр договора, заключенного путем подписания ЭП. В этом случае бумажный экземпляр подписывается сторонами не позднее 5 (пяти) рабочих дней после подписания сторонами электронного варианта.

 12.5. Настоящий договор может быть расторгнут только по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

 12.6. Дополнения и изменения к настоящему договору действительны только в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

 **12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик**ГОУ ВПО «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС) 630049 г.Новосибирск, ул.Дуси Ковальчук, 191, БИК 045004001 ИНН 5402113155 КПП 540201001 ОКОНХ : 92110 ОКПО: 01115969Получатель: УФК по Новосибирской области (СГУПС л/с 03511126900)Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской обл. г.Новосибирск Р/счет 40503810300001000001Р/счет 40105810100000010001Проректор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Л.Манаков | **Подрядчик**ООО «Паркет-Холл-Центр-Л»129323 г. Москва Лазоревый проезд д.3 Тел. (495) 921-25-21ИНН 7710289502 КПП 771601001р/с 40702810900000051969 в ОАО «ТрансКредитБанк»к/с 30101810600000000562БИК 044525562Генеральный директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Д.Н.Симончук  |

 Приложение № 1

 К договору от \_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_

**Техническое задание на выполнение работ**

1. **Наименование выполняемых работ**: Ремонт паркетного пола. Холл 3 этажа.
2. **Количество выполняемых работ:** в соответствии с представленным объемом работ.
3. **Условия выполнения работ (конкретизируется заказчиком):** в соответствии с условиями Договора.
4. **Общие требования к выполнению работ** (*указываются обязательные требования ко всем работам независимо от вида и этапа*): Технология и методы производства работ в соответствии с действующими нормами. Работы производятся только в отведенной зоне работ. Работы производятся минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. Исполнитель обязан соблюдать нормализованную технологию выполнения ремонтно-строительных работ, регламентируемую главами СНиП 3.04.01-87, СНиП 3.01.01-85, СНиП 31-06-2009, МДС 31-11.2007, СНиП 2.03.13-88, а также требование к качеству материалов согласно ГОСТам. Интенсивность выполнения работ – продолжительность рабочего дня – не менее 8 часов, при 5-ти дневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели по согласованию с Заказчиком. Экологические мероприятия – в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ, а также предписаниями надзорных органов.
5. **Особые требования к выполнению работ:**

**-** работы должны быть выполнены специализированным инструментом.

- существующее покрытие из паркетной доски, основание из ДСП и деревянный плинтус необходимо демонтировать;

- необходимо выполнить укладку нового основания из влагостойкой фанеры толщиной не менее12 мм в два слоя. Листы укладываются в шахматном порядке с технологическим зазором. Крепеж первого слоя фанеры производить к существующему черновому полу, второй слой к первому крепится на специальный клей для фанеры и саморезы;

- после укладки нового основания из фанеры, его необходимо зашлифовать;

- перепад по основанию – не более 2мм на 2м рейку;

- необходимо выполнить укладку штучного паркета на клей с креплением паркетными гвоздями. Штучный паркет: материал - Дуб, размером не менее 420х70х15и не более 425х70х15.Сорт не ниже высшего. Недопустимы перепады по цвету, сучки, заболонь и дефекты древесины. Способ укладки – елочкой. Клей для паркета должен быть полиуретановым;

- уложенное покрытие необходимо зашпатлевать составом на основе алкидных смол и нитроцеллюлозы, смешенным с древесной пылью для получения высококачественной шпаклевки. Время полного высыхания шпатлевки - не более 30 минут;

- необходимо выполнить шлифовку уложенного штучного паркета согласно технологии;

- уложенное покрытие необходимо загрунтовать и покрыть тремя слоями специального водного полиуретанового лака для штучного паркета, предназначенного для полов с особо высокими нагрузками (согласовывается с заказчиком);

- необходимо установить деревянные плинтуса (дуб), оттенок согласовывается с заказчиком, размером не менее 70х15 мм;

- плинтус устанавливается на капитальные стены, на дюбель-гвозди, монтажные отверстия после монтажа не должны быть видны;

- места стыка нового покрытия и старого, а также «переломы» - обрамляются алюминиевыми порогами (нащельниками) в цвет покрытия (согласовывается с заказчиком).

1. **Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ**: Порядок выполнения работ определяется по согласованию сторон при заключении Договора. Подрядчик обязан перед началом работ предоставить График Производства Работ и согласовать его с Заказчиком в течение 3-х дней после подписания договора.
2. **Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ** (*конкретизируются заказчиком*): применяемая система контроля качества за выполненными работами- соответствие требованиями ГОСТ Р ИСО 9000. Качество выполненной подрядчиком работы должны соответствовать требованиям, обычно предъявляемые к работам соответствующего рода.
3. **Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ** (*конкретизируются заказчиком*):

**-** при проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться правилами ППБ РФ;

**-** при проведении огневых работ требуется обязательное оформление разрешения на их производство;

**-** безопасность при работе на высоте – руководствоваться требованиями безопасности, изложенными в инструкции «По охране труда техники безопасности при изготовлении и эксплуатации переносных и приставных лестниц стремянок», СНиП 12-03-2001 и других нормативных документов;

**-** безопасность выполняемых работ – согласно Федеральному закону от 30.06.2006 №90-ФЗ

**-** мероприятия по охране труда – охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски< специальная одежда, обувь и т.д.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещения, защитные и предохранительные устройства). Организация строительной площадки, для ведения на ней работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ;

**-** мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций – при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущены к применению органами договора.

1. **Порядок сдачи и приемки результатов работ** (*конкретизируются заказчиком*): представлять Заказчику акты на скрытые работы, по факту выполнения работ представить акты на выполненные объемы работ по форме КС-2, КС-3.

1. **Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ** *(требований испытаний, контрольных пусков, подписания актов технического контроля, иных документов при сдаче работ): Заказчику передаются сертификаты на материалы. Открытие, закрытие объекта и скрытые работы оформляются отдельными актами.*
2. **Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению заказчика:**  Подрядчик обязан выполнить работы своими материалами, силами и средствами в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами законодательства РФ. В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию – исправление дефектов производится за счет Исполнителя. Победитель аукциона после подписания договора, в течении 3-х дней, обязан предоставить рассчитанный локально-сметный расчет по цене аукциона в ТЕР Новосибирской области в ценах по состоянию на текущий момент времени.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  Ведомость объемов работ по паркету 3эт учебный корпус №1 |
|  |  |  |  |  |
| № | Наименование работ | ед. изм. | Кол-во |  |
| 1 | Демонтаж деревянного плинтуса | м | 81 |  |
| 2 | Разборка полов из паркетной доски | м2 | 241,82 |  |
| 3 | Разборка полов из ДСП | м2 | 241,82 |  |
| 4 | Устройство полов из влагостойкой фанеры толщиной не менее 12мм в 2 слоя | м2 | 241,82 |  |
| 5 | Шлифовка фанерного основания | м2 | 241,82 |  |
| 6 | Устройство покрытий из штучного паркета (Дуб) на готовое основание (фанера): на клей и паркетные гвозди | м2 | 241,82 |  |
| 7 | Шпатлевка полов из штучного паркета с розетками составом на основе алкидных смол и нитроцеллюлозы | м2 | 241,82 |  |
| 8 | Шлифовка паркета на 4 раза абразивом разной крупности | м2 | 241,82 |  |
| 9 | Грунтовка покрытия под лак : за 1 раз | м2 | 241,82 |  |
| 10 | Покрытие полов лаком по загрунтованной поверхности: за 3 раза | м2 | 241,82 |  |
| 11 | Устройство деревянного плинтуса не менее 70х15 Дуб | м | 81 |  |
| 12 | Устройство порогов (нащельников) алюминиевых | м | 22,8 |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**СОГЛАСОВАНО: УТВЕРДЖДАЮ:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Локальный сметный расчет**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |  |  |  |  |
| всего | эксплуатации машин | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин |  |  |  |  |  |
| оплаты труда | в т.ч. оплаты труда | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |  |  |  |
|  **Раздел 1. Устройство основания** |  |  |  |  |  |
| 1 | **ТЕРр57-02-5** | Разборка покрытий полов из древесностружечных плит в один слой, из паркетной доски(100 м2 покрытия) | 2,4182 | 154,39148,93 | 5,462,18 | 373,35 | 360,15 | 13,25,27 | 16,17 | 39,1 |  |  |  |  |  |
| 2 | **ТЕРр57-03-1** | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов(100 м плинтуса) | 0,81 | 34,7234,72 |   | 28,12 | 28,12 |   | 3,77 | 3,05 |  |  |  |  |  |
| 3 | **ТЕРр57-02-5** | Разборка покрытий полов из древесностружечных плит в один слой(100 м2 покрытия) | 2,4182 | 154,39148,93 | 5,462,18 | 373,35 | 360,15 | 13,25,27 | 16,17 | 39,1 |  |  |  |  |  |
| 4 | **С311-1-148-1** | Мусор строительный: погрузка(тонна) | 6,937 | 4,49 | 4,490,37 | 31,15 |   | 31,152,57 |   |   |  |  |  |  |  |
| 5 | **С310-3015-1** | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, расстояние перевозки 15 км: класс груза 1, нормативное время пробега 1,264 час(1 т) | 6,937 | 20,48 | 20,48 | 142,07 |   | 142,07 |   |   |  |  |  |  |  |
| 6 | **ТЕР11-01-035-04** | Устройство покрытий из плит древесностружечных(100 м2 покрытия) | 2,4182 | 4751,81487,97 | 123,138,41 | 11490,83 | 1180,01 | 297,7520,34 | 47,84 | 115,69 |  |  |  |  |  |
| **7** | **Прайс"Строительные материалы" от 14.06.2011.** | **Компенсация стоимости Влагостойкая фанера 12мм(м2)** | **248,3** | **107,31** |   | **26645,07** |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
| 8 | **ТЕР11-01-035-03** | Устройство покрытий из плит древесноволокнистых(100 м2 покрытия) | 2,4182 | 2342,94562,73 | 85,242,76 | 5665,7 | 1360,79 | 206,136,67 | 55,17 | 133,41 |  |  |  |  |  |
| **9** | **Прайс"Строительные материалы" от 14.06.2011.** | **Компенсация стоимости Влагостойкая фанера 12мм(м2)** | **248,3** | **107,31** |   | **26645,07** |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
| **10** | **Прайс "Артелит" от 19.05.2010.** | **Компенсация стоимости Клей для фанеры(кг)** | **314,4** | **62,67** |   | **19703,45** |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
| 11 | **ТЕРр57-06-6** | Циклевка паркетных полов, фанеры(100 м2 пола) | 2,4182 | 1809,67366,55 | 52,23 | 4376,14 | 886,39 | 126,3 | 36,4 | 88,02 |  |  |  |  |  |
|  **Раздел 2. Устройство паркета** |  |  |  |  |  |
| 12 | **ТЕР11-01-034-03** | Устройство покрытий из паркета штучного без жилок(100 м2 покрытия) | 2,4182 | 22852,641522,87 | 129,887,31 | 55262,25 | 3682,6 | 314,0817,68 | 137,2 | 331,78 |  |  |  |  |  |
| **13** | **Прайс "Артелит" от 19.05.2010.** | **Компенсация стоимости Клей для паркета(кг)** | **169,26** | **224,76** |   | **38042,88** |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
| **14** | **Прайс ЗАО "Автоцентр "КАМА" от08.04.2011.** | **Компенсация стоимости Паркет штучный (дуб)(м2)** | **246,7** | **168,54** |   | **41578,82** |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
| 15 | **ТЕР13-03-005-01** | Шпатлевка поверхностей силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм(100 м2 шпатлюемой поверхности) | 2,4182 | 1245,32649,07 | 141,9438,12 | 3011,43 | 1569,58 | 343,2492,18 | 53,82 | 130,15 |  |  |  |  |  |
| **16** | **Прайс "Парад паркет" от 19.05.2010.** | **Компенсация стоимости Шпаклевка (литр)** | **24** | **212,02** |   | **5088,48** |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
| 17 | **ТЕРр57-06-6** | Циклевка паркетных полов(100 м2 пола) | 2,4182 | 5429,011099,65 | 156,69 | 13128,43 | 2659,17 | 378,91 | 109,2 | 264,07 |  |  |  |  |  |
| 18 | **ТЕР15-04-024-03** | Простая окраска масляными составами по дереву полов(100 м2 окрашиваемой поверхности) | 2,4182 | 921,55247,47 | 5,260,15 | 2228,49 | 598,43 | 12,720,36 | 23,98 | 57,99 |  |  |  |  |  |
| **19** | **Прайс "Парад паркет" от 19.05.2010.** | **Компенсация стоимости Грунтовка под лак: (кг)** | **70,61** | **368,33** |   | **26007,78** |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
| 20 | **ТЕР15-04-029-01** | Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности за 1 раз(100 м2 отделываемой поверхности) | 2,4182 | 260,3255,44 | 1,590,15 | 629,51 | 134,07 | 3,840,36 | 4,88 | 11,8 |  |  |  |  |  |
| 21 | **ТЕР15-04-029-02** | Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности за 2 раза(100 м2 отделываемой поверхности) | 2,4182 | 526,39139,96 | 4,040,15 | 1272,92 | 338,45 | 9,770,36 | 12,32 | 29,79 |  |  |  |  |  |
| **22** | **Прайс "BOBR.STORE" от 19.05.2010.** | **Компенсация стоимости Паркетный лак алкидный(кг)** | **76,9** | **601,35** |   | **46243,82** |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
| 23 | **ТЕР11-01-039-01** | Устройство плинтусов деревянных(100 м плинтуса) | 0,81 | 692,9577,04 | 9,79 | 561,29 | 62,4 | 7,93 | 7,65 | 6,2 |  |  |  |  |  |
| **24** | **Прайс "Дом паркета "от 20.04.2011.** | **Компенсация стоимости плинтус ОПЗ классический ( дуб 15\*70мм или аналог)(п.м.)** | **81,81** | **105,9** |   | **8663,68** |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
| 25 | **ТЕР09-03-050-01** | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля(100 м плинтуса) | 0,228 | 208,13140,42 | 25,56 | 47,45 | 32,02 | 5,83 | 12,8 | 2,92 |  |  |  |  |  |
| 26 | **ТСЦ-201-0382** | Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления(т) | 0,011 | 10567,41 |   | 116,24 |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
| **Итоги по смете:** |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
|  Итого по позициям, введенным в ценах 2001г. | 580139,12 |   |   |   | 1376,03 |  |  |  |  |  |
|  Итого по позициям, введенным в текущих ценах | 238619,05 |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
|  Итого | 818758,17 |   |   |   | 1376,03 |  |  |  |  |  |
|  Непредвиденные затраты 1% | 8187,58 |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
|  **Итого с непредвиденными** | **826945,75** |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
|  НДС 18% | 148850,25 |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
|  **ВСЕГО по смете** | **975796** |   |   |   | **1376,03** |  |  |  |  |  |