**ДОГОВОР № \_\_\_**

**на выполнение подрядных работ**

г. Новосибирск от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2012г.

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС),** именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора филиала СГУПС в г.Белово - Шашенко Лидии Дмитриевны, действующей на основании доверенности №14 от 25.05.2012г., с одной стороны, и  **Общество с ограниченной ответственностью «Прогресс-Н»**, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Горелова Владимира Евгеньевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, результате размещения заказа в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ, путем проведения открытого аукциона в электронной форме №ЭА-55/ 0351100001712000107, на основании протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме от 25.06.2012г., заключили путем подписания электронной подписью гражданско-правовой договор бюджетного учреждения – настоящий договор на выполнение подрядных работ (далее – договор) о нижеследующем

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

1.1.«Подрядчик» обязуется по заданию «Заказчика» выполнить подрядные работы, а «Заказчик» принять эти работы и оплатить их стоимость.

1.2. Предметом договора является выполнение подрядных работ по ремонту помещения – кабинета №2 в здании филиала СГУПС в г.Белово, расположенного по адресу Кемеровская область, г.Белово ул.Ленина 67а.

1.3. Работы производятся в соответствии с техническим заданием и ведомостью объемов работ «Заказчика» (Приложение №1 к договору).

1.4. Перечень, объем, стоимость работ и затрат предусмотрены локально-сметным расчетом (Приложение №2 к договору).

**2. ЦЕНА ДОГОВОРА**

2.1. Цена договора определяется общей стоимостью работ, производимых по настоящему договору, и составляет 169 269 рублей (сто шестьдесят девять тысяч двести шестьдесят девять рублей), в том числе НДС.

2.2. Стоимость работ включает в себя стоимость материалов, используемых при производстве этих работ, затраты на эксплуатацию оборудования, механизмов и другой техники при производстве работ, расходы на доставку материалов, оборудования, на погрузку-разгрузку и уборку мусора, транспортные расходы и расходы по уплате всех необходимых налогов, сборов и пошлин.

**3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ**

3.1.Оплата выполненных работ производится филиалом «Заказчика» в следующем порядке:

- предоплата в размере 30% от цены договора уплачивается в течение 10 банковских дней со дня заключения договора на основании счета, представленного «Подрядчиком»

- оплата 70% цены договора производится по факту выполнения всего объема работ, предусмотренного договором, и принятия их «Заказчиком», в течение 10 банковских дней со дня предоставления «Подрядчиком» надлежаще оформленных документов на оплату (акты КС-2, КС-3, счет и счет-фактура).

3.2. «Заказчик» производит оплату работ, выполняемых по настоящему договору, за счет средств федерального бюджета путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика».

**4. СРОКИ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

4.1. «Подрядчик» обязуется приступить к выполнению работ на следующий день после дня заключения договора и выполнить весь объем работ, предусмотренный настоящим договором, в течение 20 (двадцати) календарных дней.

4.2.Последовательность выполнения работ определяются графиком выполнения работ, который составляется «Подрядчиком» и согласовывается с «Заказчиком».

4.3. Факт выполнения работ подтверждается подписанием «Заказчиком» актов сдачи-приемки по форме КС-2 и справки по форме КС-3, при скрытых работах – актом на скрытые работы.

4.4.Предоставление объекта производства работ, сдача объекта после выполнения работ и освидетельствование скрытых работ оформляются отдельными актами.

4.5. Если в процессе производства работ, предусмотренных договором, «Заказчиком» будут обнаружены недостатки в выполненной работе, то «Подрядчик» обязан своими силами, без увеличения стоимости и в срок, установленный «Заказчиком» (письменно), устранить эти недостатки.

4.6. «Подрядчик» немедленно извещает «Заказчика» и до получения от него указаний приостанавливает работы при обнаружении при производстве работ возможных неблагоприятных для «Заказчика» обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.

4.7. Полномочные представители «Заказчика» осуществляют технический надзор и контроль за выполнением работ, за соответствием используемых материалов и оборудования условиям договора, технического задания и имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность «Подрядчика».

**5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

5.2.«Подрядчик» обязан выполнять работы, в соответствии с локальным - сметным расчетом и техническим заданием в сроки, предусмотренные настоящим договором, с надлежащим качеством в соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, ТУ, ИСО 9000 и сдать «Заказчику» в состоянии, позволяющим его эксплуатацию.

5.3. «Подрядчик» обязан вести работы, оговоренные в настоящем договоре, соблюдая правила взрыво- и пожарной безопасности, охраны окружающей среды и населения, охраны труда и техники безопасности.

5.4. «Подрядчик» обязан за свой счет осуществлять охрану используемого при производстве работ имущества (машины, оборудование, материалы, инструменты и т.д.).

5.5. «Заказчик» обязан оплатить «Подрядчику» обусловленную настоящим договором цену в соответствии с условиями договора.

5.6. «Заказчик» обязан к моменту начала работ передать «Подрядчику» объект по акту, в том числе предоставить помещение или площадку для хранения материалов и инструментов, необходимые условия для производства работ в соответствии требованиям безопасности труда и санитарно-гигиеническим условиям.

5.7. После окончания выполнения работ, в течение трех дней со дня подписания итогового акта приемки работ «Подрядчик» обязан вывести с объекта производства работ оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и другое имущество, а также произвести уборку объекта работ и прилегающей территории от отходов и мусора, образовавшихся в результате производства работ, и обеспечить их вывоз.

**6. ПРИЕМКА РАБОТ**

6.1.Приемка работ осуществляется комиссией с участием представителей «Подрядчика» и «Заказчика».

6.2. «Заказчик» обязан назначить ответственное должностное лицо, которое совместно с «Подрядчиком» оформляет акты на выполненные работы, осуществляет надзор и контроль за выполнением работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям настоящего договора, несет ответственность за приемку выполненных работ и подписание актов сдачи-приемки по форме КС-2, и справок по форме КС-3, а также актов по передаче и сдачи объекта, актов на скрытые работы.

6.3.«Заказчик» обязан произвести приемку выполненных «Подрядчиком» работ и подписать акты выполненных работ по форме КС-2, и справки по форме КС-3 в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их предъявления. В случае не подписания «Заказчиком» актов, последний направляет в адрес «Подрядчика» мотивированный отказ. Если мотивированный отказ не отправлен «Подрядчику» в течение 5 (пяти) рабочих дней, объем работ считается принятым «Заказчиком» и «Подрядчик» имеет право на оплату работ в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.4.По завершении выполнения всего объема работ, предусмотренного настоящим договором, «Подрядчик» передает «Заказчику» техническую документацию: акты, в том числе на скрытые работы, сертификаты соответствия на материалы.

6.5. «Подрядчик» не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору полностью или частично другому лицу без предварительного письменного согласия «Заказчика».

6.6. «Подрядчик» предоставляет по запросу «Заказчика» в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе выполнения работ по настоящему договору.

6.7. При обнаружении дефектов в выполненной работе после приемки работ и ввода объекта в эксплуатацию «Подрядчик» за свой счет устраняет выявленные дефекты.

**7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

7.1. В случае нарушения одной из сторон условий договора, виновная сторона обязана возместить второй стороне убытки, причиненные ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему контракту.

7.2. В случае ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» своих обязательств по качеству, технологии выполнения работ, «Подрядчик» обязан безвозмездно устранить выявленные недостатки, а также уплатить «Заказчику» неустойку в размере 0,1 % от стоимости некачественных работ (или работ, выполненных с ненадлежащей технологией).

7.3. В случае невозможности устранения «Подрядчиком» недостатков, допущенных им в процессе выполнения работ, «Подрядчик» обязан уплатить «Заказчику» штраф в размере 1% от цены договора.

7.4. В случае нарушения сроков выполнения обязательств, предусмотренных п. 4.1., 4.5., 5.7. настоящего договора, «Исполнитель» обязан уплатить «Заказчику» неустойку в размере 0,1 % от цены договора за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства.

7.5. В случае просрочки «Заказчиком» сроков оплаты работ, предусмотренных п. 3.1. настоящего договора, «Заказчик» обязан уплатить «Исполнителю» неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы задержанного платежа за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства.

7.6. Уплата неустойки или штрафа не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств и возмещения убытков.

**8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

8.1.Ни одна из сторон не несет ответственность за полное или частичное невыполнение своих обязательств, если это произошло по вине обстоятельств непреодолимой силы, произошедших во время выполнения настоящего договора, таких как: наводнение, пожар, землетрясение и другие природные явления, а также война, блокады, боевые действия и действия государственных органов.

8.2.Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по договору, обязана письменно известить другую сторону об этом в наиболее короткий срок с указанием причин неисполнения.

**9. ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО**

9.1. “Подрядчик” представляет гарантийное обязательство на весь объем произведенных работ и используемые материалы в течение 60 месяцев со дня подписания актов сдачи-приемки выполненных работ.

9.2. При возникновении или обнаружении дефектов в произведенных работах в период гарантийного срока эксплуатации объектов, «Подрядчик» обязан выезжать на объект по телефонограмме Заказчика в течение суток для решения вопроса об устранении выявленных недостатков.

9.3. Гарантийному ремонту не подлежат изделия, конструкции, пришедшие в негодность по вине ”Заказчика”.

**10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

10.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

10.2. Возмещение причиненных убытков, уплата неустойки виновной стороной осуществляется на основании письменной претензии другой стороны. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему договору, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня ее получения.

**11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

11.1. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

11.2. Договор заключается в электронной форме путем подписания его сторонами электронной подписью (ЭП).

11.3. Договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами (момент направления подрядчику оператором электронной площадки договора, подписанного ЭП), и действует до полного исполнения ими взаимных обязательств.

11.4. Стороны вправе, при наличии обоюдного согласия, подписать бумажный экземпляр договора, заключенного путем подписания ЭП.

11.5. Настоящий договор может быть расторгнут только по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

11.6. Дополнения и изменения к настоящему договору действительны только в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны сторонами.

**12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК :**  **ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС)**  630049 г.Новосибирск Д. Ковальчук, д. 191  ИНН: 5402113155 КПП 540201001  Филиал СГУПС в г.Белово  652612 Кемеровская область г.Белово  ул.Ленина 67а тел./ факс: 38(452) 9-31-06  Расчетный счет № 40501810700002000001  в ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской обл.  г. Кемерово БИК 043207001  код дохода 00000000000000000130  ИНН 5402113155 КПП 420202001  Директор филиала  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.Д.Шашенко  Электронная подпись | **ПОДРЯДЧИК :**  **ООО «Прогресс-Н»**  630102 г.Новосибирск, ул.Сакко и Ванцетти, 29  Тел. 923-101-31-61 ОГРН 1115476097054  ИНН 5405439846 КПП 540501001  Расчетный счет 40702810100000021075  ОАО «НОМОС-БАНК-Сибирь» г.Новосибирск  Корр.счет 30101810600000000897  БИК 045004897 ОКПО 91757157  Директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Е.Горелов  Электронная подпись |

Приложение №1 к договору

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Требование к работе Подрядчика:**

- штукатурка внутренних стен цементно-известковым раствором толщиной слоя до 20 мм

- штукатурка потолков известковым раствором толщиной слоя до 20 мм ;

- окраска внутренних стен и потолка поливинилацетатными водоэмульсионными составами;

- укладка на пол плит древесностружечных толщиной не менее10 мм;

- линолеум коммерческий из поливинилхлорида класса 31 ,толщиной не менее 2 мм;

- устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих

- простая масляная окраска ранее окрашенных батарей на 2 раза, с подготовкой и расчисткой старой краски до 10 %

- розетка штепсельная, малогабаритная ,двойная , внутренняя для скрытой проводки

- выключатель двухклавишный для скрытой проводки

- светильники с люминесцентными лампами в прозрачной колбе накладные, для общественных помещений , потолочные ,количество ламп в светильнике до 4.

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 1**

Ремонт каб. № 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Раздел 1. Каб. № 2** | | | | |
| Демонтажные работы | | | | |
| 1 | Разборка облицовки декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по сплошному основанию на клее | 100 м2 облицовки | 1,66 |  |
| 2 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 1,9 |  |
| 3 | Отбивка штукатурки с поверхностей: столбов, колонн, пилястр кирпичных | 100 м2 | 0,05 |  |
| 4 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0,481 |  |
| 5 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,352 |  |
| Отделочные работы | | | | |
| 6 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) (короб) | 100 м2 потолка | 0,08 |  |
| 7 | Тяга подвеса 500 | шт. | 6,48 |  |
| 8 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1,469 |  |
| 9 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная потолков | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,481 |  |
| 10 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,469 |  |
| 11 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,481 |  |
| 12 | Устройство покрытий: из плит древесностружечных | 100 м2 покрытия | 0,481 |  |
| 13 | Устройство покрытий: из линолеума на клее | 100 м2 покрытия | 0,481 |  |
| 14 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0,352 |  |
| 15 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,06 |  |
| Электромонтажные работы | | | | |
| 16 | Смена: розеток | 100 шт. | 0,05 |  |
| 17 | Смена: выключателей | 100 шт. | 0,01 |  |
| 18 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | шт. | -1 |  |
| 19 | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки | шт. | 1 |  |
| 20 | Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0,08 |  |
| 21 | Светильники под лампу накаливания подвесные типа НСП | шт. | 8 |  |
| 22 | Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе МО 24-25 | 10 шт. | 3,2 |  |
| **Раздел 2. Уборка мусора** | | | | |
| 23 | Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 мЗ: погрузка | тонна | 0,9288 |  |
| 24 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 | 1 тонна | 0,9288 |  |

Заказчик Подрядчик

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.Д.Шашенко \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Е.Горелов

Электронная подпись Электронная подпись

Приложение №2 к договору

**Локальный сметный расчет**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| № пп | | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин | | | |
| всего | эксплуатации машин | материалы | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин | материалы | |
| оплаты труда | в т.ч. оплаты труда | в т.ч. оплаты труда | на единицу | | всего | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | | 13 | |
| **Раздел 1. Каб. № 2** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Демонтажные работы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | ФЕР15-01-050-03 | Разборка облицовки декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по сплошному основанию на клее (100 м2 облицовки) | 1,66 | 321,13 285,46 | 35,67 0,74 |  | 533 | 474 | 59 1 |  | | 31,1 | | 51,63 | |
| 2 | | ФЕР46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (100 м2) | 1,9 | 178 178,00 |  |  | 338 | 338 |  |  | | 22,82 | | 43,36 | |
| 3 | | ФЕР46-02-009-04 | Отбивка штукатурки с поверхностей: столбов, колонн, пилястр кирпичных (100 м2) | 0,05 | 262,39 262,39 |  |  | 13 | 13 |  |  | | 33,64 | | 1,68 | |
| 4 | | ФЕРр57-2-1 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина (100 м2 покрытия) | 0,481 | 92,9 88,84 | 4,06 1,51 |  | 45 | 43 | 2 1 |  | | 11,39 | | 5,48 | |
| 5 | | ФЕРр57-3-1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов (100 м плинтуса) | 0,352 | 29,41 29,41 |  |  | 10 | 10 |  |  | | 3,77 | | 1,33 | |
| Отделочные работы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | ФЕР10-05-011-02 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) (короб) (100 м2 потолка) | 0,08 | 6074 1011,76 | 25,06 | 5037,18 | 486 | 81 | 2 | | 403 | | 111,55 | | 8,92 |
| 7 | | ФССЦ-201-0819 | Тяга подвеса 500 (шт.) | 6,48 | 0,62 |  | 0,62 | 4 |  |  | | 4 | |  | |  |
| 8 | | ФЕР15-02-016-03 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) | 1,469 | 2195,36 927,94 | 137,05 80,75 | 1130,37 | 3225 | 1363 | 201 119 | | 1661 | | 98,72 | | 145,02 |
| 9 | | ФЕР15-02-016-04 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная потолков (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) | 0,481 | 2229,41 940,47 | 137,05 80,75 | 1151,89 | 1072 | 452 | 66 39 | | 554 | | 100,05 | | 48,12 |
| 10 | | ФЕР15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 1,469 | 1715,27 442,53 | 17,13 0,29 | 1255,61 | 2520 | 650 | 25 | | 1845 | | 49,34 | | 72,48 |
| 11 | | ФЕР15-04-005-04 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 0,481 | 1939,88 556,00 | 18,21 0,29 | 1365,67 | 933 | 267 | 9 | | 657 | | 61,99 | | 29,82 |
| 12 | | ФЕР11-01-035-04 | Устройство покрытий: из плит древесностружечных (100 м2 покрытия) | 0,481 | 4589,95 475,34 | 113,61 8,41 | 4001 | 2208 | 229 | 55 4 | | 1924 | | 55,02 | | 26,46 |
| 13 | | ФЕР11-01-036-01 | Устройство покрытий: из линолеума на клее  (100 м2 покрытия) | 0,481 | 7954,86 405,19 | 68,16 5,08 | 7481,51 | 3826 | 195 | 33 2 | | 3598 | | 48,76 | | 23,45 |
| 14 | | ФЕР11-01-040-03 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих (100 м плинтуса) | 0,352 | 1441,63 70,31 | 14,05 | 1357,27 | 507 | 25 | 5 | | 477 | | 7,66 | | 2,7 |
| 15 | | ФЕРр62-33-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 0,06 | 1092,7 576,32 | 0,87 | 515,51 | 66 | 35 |  | | 31 | | 65,94 | | 3,96 |
| Электромонтажные работы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | ФЕРр67-9-2 | Смена: розеток (100 шт.) | 0,05 | 778,59 218,59 |  | 560 | 39 | 11 |  | | 28 | | 24,1 | | 1,21 |
| 17 | | ФЕРр67-9-1 | Смена: выключателей (100 шт.) | 0,01 | 840,59 218,59 |  | 622 | 8 | 2 |  | | 6 | | 24,1 | | 0,24 |
| 18 | | ФССЦ-509-1201 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки (шт.) | -1 | 6,22 |  | 6,22 | -6 |  |  | | -6 | |  | |  |
| 19 | | ФССЦ-509-1444 | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки (шт.) | 1 | 8,88 |  | 8,88 | 9 |  |  | | 9 | |  | |  |
| 20 | | ФЕРм08-03-594-03 | Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике до 4 (100 шт.) | 0,08 | 7043,33 1676,48 | 2752,46 716,00 | 2614,39 | 563 | 134 | 220 57 | | 209 | | 169 | | 13,52 |
| 21 | | ФССЦ-509-2467 | Светильники под лампу накаливания подвесные типа НСП (шт.) | 8 | 225,42 |  | 225,42 | 1803 |  |  | | 1803 | |  | |  |
| 22 | | ФССЦ-509-0732 | Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе МО 24-25 (10 шт.) | 3,2 | 19,36 |  | 19,36 | 62 |  |  | | 62 | |  | |  |
| **Раздел 2. Уборка мусора** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | ФСЦП311-01-148-1 | Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 мЗ: погрузка (тонна) | 0,92882 | 3,02 | 3,02 0,32 |  | 3 |  | 3 | |  | |  | |  |
| 24 | | ФСЦП310-3015-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 (1 тонна) | 0,92882 | 12,51 | 12,51 |  | 12 |  | 12 | |  | |  | |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | | | | 18279 | 4322 | 692 223 | | 13265 | |  | | 479,38 |
| Накладные расходы | | | | | | | | 4380 |  |  | |  | |  | |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | 2302 |  |  | |  | |  | |  |
| **Итоги по смете:** | | | | | | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| Итого Строительные работы | | | | | | | | 123426 |  |  | |  | |  | | 464,41 |
| Итого Монтажные работы | | | | | | | | 15607 |  |  | |  | |  | | 14,97 |
| Итого | | | | | | | | 139033 |  |  | |  | |  | | 479,38 |
| Справочно, в ценах 2001г.: | | | | | | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| Материалы | | | | | | | | 13265 |  |  | |  | |  | |  |
| Машины и механизмы | | | | | | | | 692 |  |  | |  | |  | |  |
| ФОТ | | | | | | | | 4545 |  |  | |  | |  | |  |
| Накладные расходы | | | | | | | | 4380 |  |  | |  | |  | |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | 2302 |  |  | |  | |  | |  |
| непоедвиденные затраты 2% | | | | | | | | 2781 |  |  | |  | |  | |  |
| **Итого с непредвиденными** | | | | | | | | **141814** |  |  | |  | |  | |  |
| индекс-дефлятор по данным Минэкономразвития на 2012г. 8% | | | | | | | | 11345 |  |  | |  | |  | |  |
| **Итого с учетом доп. затрат в тек ценах** | | | | | | | | **153159** |  |  | |  | |  | |  |
| НДС 18% | | | | | | | | 27569 |  |  | |  | |  | |  |
| **ВСЕГО по смете** | | | | | | | | **180728** |  |  | |  | |  | | **479,38** |