УТВЕРЖДАЮ

Проректор СГУПС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А.Новоселов

" 10 " июня 2014 г.

**Документация**

**об электронном аукционе по закупке товаров, работ, услуг,**

**проводимом в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"**

**г. Новосибирск, 2014 г. Реестровый номер аукциона ЭА- 33**

**Объект закупки: *Выполнение работ по капитальному ремонту общежитий №* 1/2; 1/3**

**Заказчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС)**

Размещая настоящую документацию, заказчик приглашает к участию в аукционе, проводимом в электронной форме (электронном аукционе), любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя.

**Состав документации:**

**Общая часть –** содержит общие положения и требования, предъявляемые заказчиком при проведении электронного аукциона.

**Информационная карта** – содержит сведения о конкретной закупке, проводимой заказчиком в форме электронного аукциона по данной документации.

**Техническое задание** – содержит подробное описание объекта закупки, а также приложение о расчете начальной максимальной цены контракта.

**Проект контракта -** проект гражданско-правового договора бюджетного учреждения, который содержит основные условия и порядок исполнения обязательств сторон по предмету аукциона.

**ОБЩАЯ ЧАСТЬ**

**1. Требования к содержанию и составу заявки**

**на участие в электронном аукционе**

1.1. Для участия в электронном аукционе, лицо, получившее аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме.

Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.

1.2. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать информацию, указанную в одном из подпунктов части 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – Федеральный закон №44-ФЗ), в зависимости от предмета проводимого электронного аукциона.

**Конкретное содержание информации, предоставляемой в первой части заявки, определяется заказчиком в зависимости от предмета закупки – предмета проводимого заказчиком электронного аукциона, и указывается в Информационной карте**.

1.3. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается контракт.

1.4. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона;

2) документы, подтверждающие соответствие участника электронного аукциона требованиям, установленным подпунктами 1 и 9 пункта 3.1 Общей части документации (при наличии таких требований), или копии этих документов, а также декларация о соответствии участника электронного аукциона требованиям, установленным в подпунктах 2 – 6, 7 пункта 3.1 Общей части документации;

3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге, при условии, что в соответствии с законодательством Российской Федерации, данные документы не передаются вместе с товаром;

4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

5) документы, подтверждающие право участника такого аукциона на получение преимущества в соответствии со [статьями 28](consultantplus://offline/ref=9DF9AB29FC91CABDCC4D7F3A7E178452E1561CEDA99574E9849DEF95481C45223C08D6CC8C2832F5i4B0K) и 29 Федерального закона №44-ФЗ, или копии этих документов;

6) документы, подтверждающие соответствие участника аукциона и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, установленным в соответствии со [статьей 14](consultantplus://offline/ref=9DF9AB29FC91CABDCC4D7F3A7E178452E1561CEDA99574E9849DEF95481C45223C08D6CC8C2830F5i4BFK) Федерального закона №44-ФЗ, или копии этих документов.

7) декларацию о принадлежности участника электронного аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае, если электронный аукцион проводится только для субъектов малого предпринимательства или социально ориентированных некоммерческих организаций.

**Конкретный перечень документов и информации, предоставляемый во второй части заявки из указанного в данном пункте, определяется заказчиком в зависимости от предмета закупки – предмета проводимого заказчиком электронного аукциона, и указывается в Информационной карте.**

1.5. Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в таком аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией о таком аукционе даты и времени окончания срока подачи на участие в таком аукционе заявок.

1.6. Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в таком аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки

**2. Порядок подачи заявки на участие**

**в электронном аукционе**

2.1. Для участия в электронном аукционе участник закупки подает заявку на участие в аукционе в электронной форме через сайт соответствующего оператора электронной площадки.

2.2. Оператор электронной площадки, на которой проводится электронный аукцион, и сайт электронной площадки указан в Информационной карте документации.

2.3. Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке. При этом участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, не вправе подавать заявку на участие в этом аукционе за три месяца до даты окончания срока своей аккредитации.

2.3. Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе происходит путем блокирования денежных средств, составляющих сумму обеспечения, оператором электронной площадки. Для этого участнику закупки необходимо перечислить на счет оператора электронной площадки необходимую сумму денежных средств. Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе указан в Информационной карте документации.

2.5. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в электронном аукционе в отношении каждого предмета аукциона в электронной форме.

2.6. Участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, направляет заявку на участие в электронном аукционе оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих первую и вторую части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.

2.7. Заявка на участие в электронном аукционе подается в любой период времени с момента размещения извещения о проведении электронного аукциона до предусмотренных настоящей документацией об электронном аукционе даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе.

2.8. Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в электронном аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

2.9. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе, дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе, дата проведения электронного аукциона указаны в Информационной карте документации.

Время начала проведения аукциона в электронной форме устанавливается оператором электронной площадки.

**3. Требования к участникам электронного аукциона**

3.1. К участнику электронного аукциона могут предъявляться следующие требования:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом электронного аукциона;

2) непроведение ликвидации участника - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в электронном аукционе;

4) отсутствие у участника недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в электронном аукционе не принято;

5) отсутствие у участника - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) отсутствие между участником и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников электронного аукциона, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками электронного аукциона либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

7) обладание участником исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты;

8) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике электронного аукциона, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.

9)соответствие дополнительным требованиям, установленным Правительством Российской Федерации при закупке отдельных товаров, работ, услуг, являющихся предметом электронного аукциона, если эти требования указаны в Информационной карте документации.

**3.2.Требования, предъявляемые заказчиком к участнику электронного аукциона при проведении каждого конкретного электронного аукциона, зависят от предмета этого электронного аукциона и указаны в Информационной карте документации.**

3.3. Отстранение участника электронного аукциона от участия в электронном аукционе или отказ от заключения контракта с победителем электронного аукциона осуществляется в любой момент до заключения контракта, если заказчик или аукционная комиссия обнаружит, что участник электронного аукциона не соответствует требованиям, указанным в Информационной карте в соответствии с пунктом 3.1 Общей части документации, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям.

**4. Предмет электронного аукциона и основные условия контракта.**

4.1. Подробное описание объекта закупки – предмета электронного аукциона, а также требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к порядку и условиям выполнения работ и оказания услуг и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика, указаны в [Техническом задании](consultantplus://offline/ref=9DF9AB29FC91CABDCC4D633A79178452E75A1FEBAB9929E38CC4E397i4BFK) настоящей документации.

4.2. Место, сроки (периоды) и иные условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, форма, сроки и порядок их оплаты указаны в Информационной карте документации и в проекте контракта.

4.3. При заключении контракта заказчик по согласованию с участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта, если это право заказчика предусмотрено в Информационной карте документации. При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении электронного аукциона.

4.4.Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, а в случаях, установленных Правительством Российской Федерации, указываются ориентировочное значение цены контракта либо формула цены и максимальное значение цены контракта, установленные заказчиком в Информационной карте документации.

4.5.При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Федерального закона №44-ФЗ, если возможность применения случаев, предусмотренных данной статьей закона, предусмотрена в Информационной карте документации и проекте контракта.

**5. Порядок предоставления участникам электронного аукциона**

**разъяснений положений документации об электронном аукционе**

5.1. Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации об электронном аукционе. При этом участник электронного аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного электронного аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику.

5.2. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе.

5.3. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о даче разъяснений положений документации об электронном аукционе вправе принять решение о внесении изменений в документацию о таком аукционе не позднее, чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Изменение объекта закупки и увеличение размера обеспечения заявок не допускаются. В течение одного дня с даты принятия указанного решения изменения, внесенные в документацию об электронном аукционе, размещаются заказчиком в единой информационной системе. При этом срок подачи заявок на участие в таком аукционе продлевается таким образом, что с даты размещения изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не менее чем семь дней.

**6. Величина снижения начальной (максимальной) цены**

**контракта ("шаг аукциона") и порядок проведения электронного аукциона**

6.1. "Шаг аукциона" устанавливается в размере от 0,5 до 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении электронного аукциона. При проведении электронного аукциона его участники подают предложения о цене контракта, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене контракта на величину в пределах "шага аукциона".

5.2. При проведении электронного аукциона любой его участник также вправе подать предложение о цене контракта независимо от "шага аукциона" при условии соблюдения следующих требований:

- участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, равное ранее поданному этим участником предложению о цене контракта или большее чем оно, а также предложение о цене контракта, равное нулю;

- участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта, сниженное в пределах "шага аукциона";

- участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта в случае, если оно подано таким участником электронного аукциона.

5.3. Электронный аукцион проводится на электронной площадке в порядке, установленном статьей 68 Федерального закона №44-ФЗ.

**7.Обеспечение исполнения контракта**

7.1. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта.

7.2. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком, или внесением денежных средств на счет заказчика, указанный в Информационной карте документации. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

7.3. Размер обеспечения исполнения контракта может составлять от пяти до тридцати процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об электронном аукционе. Конкретный размер обеспечения исполнения контракта по каждому электронному аукциону устанавливается заказчиком и указывается в Информационной карте документации.

7.4. В случае, если участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, требование о предоставлении обеспечения исполнения контракта к такому участнику не применяется.

7.5. В случае, если участник электронного аукциона, с которым заключается контракт, выбрал способом обеспечения исполнения контракта банковскую гарантию, то предоставляемая им банковская гарантия должна быть выдана банком, включенным в предусмотренный [статьей 74.1](consultantplus://offline/ref=AB5AB812D2A23E7CA5DFFB9A81E668E0B96106EE5326DEB262CF91833A710778E203FA1EADD1M2X5J) Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.

7.6. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет заказчика;

5) срок действия банковской гарантии с учетом того, что срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении;

7) условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

8) установленный Правительством Российской Федерации [перечень](consultantplus://offline/ref=75803C8153EEC638ED5AE2F2041A23C52F2E21271BBE934CFA22F6D31DA97E3C69110F43484B9668kBjEI) документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

Банковская гарантия, предоставляемая участником электронного аукциона в качестве обеспечения исполнения контракта**, должна быть включена в реестр банковских гарантий**, размещенный в единой информационной системе.

7.7. Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения контракта банковскую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления.

7.8. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком является:

1) отсутствие информации о банковской гарантии в реестре банковских гарантий;

2) несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в пункте 7.6 Общей части документации;

3) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении об электронном аукционе, документации об электронном аукционе.

7.9. В случае отказа в принятии банковской гарантии заказчик в срок, установленный пунктом 7.7 Общей части документации, информирует в письменной форме или в форме электронного документа об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа.

7.10. В случае, если участник электронного аукциона, с которым заключается контракт, выбрал способом обеспечения исполнения контракта внесение денежных средств, то при подписании контракта такой участник предоставляет в качестве подтверждения обеспечения исполнения контракта – документ подтверждающий перечисление денежных средств (платежное поручение), а денежные средства в размере установленного Информационной картой документации обеспечения исполнения контракта должны быть зачислены на расчетный счет заказчика, указанный в Информационной карте, в срок, установленный для заключения контракта.

7.11. Порядок и условия возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, предусмотрены в контракте.

7.12. В случае непредставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.

**8.Антидемпинговые меры при проведении электронного аукциона**

8.1. Если при проведении электронного аукциона с начальной (максимальной) ценой контракта более 15 миллионов рублей участником этого аукциона, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на 25% и более ниже начальной (максимальной) цены контракта, то контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в Информационной карте документации, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса)

8.2. Если при проведении электронного аукциона с начальной (максимальной) ценой контракта 15 миллионов рублей и менее участником этого аукциона, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на 25% и более ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником :

- либо обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в Информационной карте документации, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса);

- либо информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки.

8.3. К информации, подтверждающей добросовестность участника электронного аукциона, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем 20% цены, по которой участником электронного аукциона предложено заключить контракт.

8.4. Информация, подтверждающая добросовестность участника, предоставляется участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, при направлении заказчику подписанного проекта контракта. При невыполнении таким участником данного требования или признании комиссией по осуществлению закупок заказчика представленной информации недостоверной, контракт с таким участником не заключается, и он признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае решение комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

8.5. Обеспечение, указанное в пунктах 8.1. и 8.2. Общей части документации, предоставляется участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, до его заключения. Участник электронного аукциона, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае уклонение участника от заключения контракта оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников электронного аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

**9. Порядок заключения контракта**

9.1. По результатам электронного аукциона контракт заключается с победителем такого аукциона, а в случаях, предусмотренных статьей 70 Федерального закона №44-ФЗ, с иным участником такого аукциона, заявка на участие в котором признана соответствующей требованиям документации.

9.2. В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона заказчик размещает в единой информационной системе без своей подписи проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в заявке на участие в таком аукционе его участника, в проект контракта, прилагаемый к документации о таком аукционе.

9.3. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица.

9.4. Победитель электронного аукциона, с которым заключается контракт, в случае наличия разногласий по проекту контракта, размещенному в соответствии с [пунктом 9.2](#Par134) Общей части документации, размещает в единой информационной системе протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона. При этом победитель такого аукциона, с которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим извещению о проведении такого аукциона, документации о нем и своей заявке на участие в таком аукционе, с указанием соответствующих положений данных документов.

9.5. В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем электронного аукциона в единой информационной системе протокола разногласий согласно предыдущему пункту, заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает в единой информационной системе доработанный проект контракта либо повторно размещает в единой информационной системе проект контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона. При этом размещение в единой информационной системе заказчиком проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона допускается при условии, что победитель такого аукциона разместил в единой информационной системе протокол разногласий не позднее чем в течение 13 дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов аукциона.

9.6. В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе документов, предусмотренных пунктом 9.5.Общей части документации, победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица, или предусмотренный пунктом 9.4 Общей части документации протокол разногласий.

9.7. В течение трех рабочих дней с даты размещения в единой информационной системе проекта контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронного аукциона, и предоставления таким победителем обеспечения исполнения контракта заказчик обязан разместить контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, в единой информационной системе.

9.8. С момента размещения в единой информационной системе подписанного заказчиком контракта он считается заключенным.

9.9. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона.

9.10. Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении электронного аукциона и документации о таком аукционе, по цене, предложенной его победителем.

9.11. Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае:

- если в установленные сроки он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона

- если направил протокол разногласий по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона;

- если в установленные сроки он не направил заказчику обеспечение исполнения контракта или не исполнил требования по предоставлению обеспечения контракта или информации, подтверждающей добросовестность участника, предусмотренные в качестве антидемпинговых мер или признание комиссией по осуществлению закупок заказчика представленной информации недостоверной.

**10.Изменение и расторжение контракта**

10.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных статьей 95 Федерального закона №44-ФЗ, а в случаях, предусмотренных пунктом 1 части 1 данной статьи изменение условий контракта возможны при условии, если эти случаи предусмотрены в Информационной карте документации и в контракте.

10.2. . При исполнении контракта не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.3. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику.

10.4. При исполнении контракта по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

10.5. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

10.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

10.7. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта **не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты** принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком данных требований считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

10.8. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

10.9. Заказчик отменяет не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы (если экспертиза проводилась). Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

10.10. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

10.11. Информация о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, включается в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

**ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА**

**ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| Краткое наименование - предмет электронного  аукциона: | Капитальный ремонт общежитий №№ 1/2,1/3 |
| Адрес электронной площадки в сети Интернет | Электронный аукцион проводиться на электронной площадке  www.etp.roseltorg.ru |
| Заказчик: | Федеральное государственного бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет путей сообщения (ФГБОУ ВПО СГУПС) |
| Место нахождения: | Российская Федерация, г. Новосибирск ул. Дуси Ковальчук 191 |
| Почтовый адрес: | Российская Федерация, 630049 г. Новосибирск ул. Дуси Ковальчук 191 |
| Телефон: | 8 (383) 328-05-82 |
| Адрес электронной  почты: | [xsa@stu.ru](mailto:xsa@stu.ru)  shaburova@stu.ru |
| Информация о контрактной службе заказчика: | Руководитель контрактной службы – Хомяк Сергей Александрович (тел. 328-05-82)  Заместитель руководителя – Печко Елена Ивановна (тел. 328-05-82)  Ведущий специалист – Макарова Вероника Александровна( тел. 328-03-69)  Ведущий юрисконсульт – Шабурова Ирина Галеновна (тел. 328-02-69)  Специалист по приемке – Рыжих Елена Юрьевна (тел. 328-03-80) |
| Специализированная  организация: | не привлекается |
| Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) | **нет** |
| Наименование объекта  закупки: | Капитальный ремонт общежитий №№ 1/2; 1/3 |
| Классификация товаров,  работ, услуг: | 45.21.12.120 |
| Код бюджетной  классификации | 225 |
| Описание объекта  закупки: | Капитальный ремонт общежитий согласно проекту, техническому заданию |
| Количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг: | 691 м2 |
| Требования к сроку  предоставления гарантий качества: | гарантийный срок на выполненные работы не менее 36 месяцев |
| Требования к объему  предоставления  гарантий качества | гарантия распространяется на весь объем выполненных работ |
| Место поставки товара,  выполнения работ,  оказания услуг: | Г. Новосибирск ул. Дуси Ковальчук 187 |
| Срок поставки товара,  завершения выполнения  работ, оказания услуг: | В течение 120 дней с момента заключения договора |
| Начальная  (максимальная) цена  контракта: | **4 738 229,00 руб.** |
| Обоснование начальной  (максимальной) цены  контракта: | начальная (максимальная) цена контракта на капитальный ремонт определяется локальным сметным расчетом  (Приложение N 1 к техническому заданию) |
| Валюта, используемая  для формирования цены  контракта и расчетов | российский рубль |
| Источник  финансирования: | средства бюджетного учреждения на 2014 г.  (субсидия федерального бюджета на 2014 г.) |
| Форма, срок и порядок  оплаты контракта: | «Заказчик» производит оплату по договору ежемесячно - по факту выполнения работ за каждый календарный месяц в течение всего срока выполнения работ, на основании подписанного сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 на соответствующем этапе приемки работ за отчетный период.  Оплата выполненных работ производится «Заказчиком» в течение 10 банковских дней со дня предоставления «Подрядчиком» надлежаще оформленных документов на оплату (акты КС-2, КС-3, счет и счет-фактура). |
| Требования к участникам электронного аукциона | Участник настоящего электронного аукциона должен соответствовать требованиям, установленным подпунктам 1, 2- 6, 8 пункта 3.1 Общей части документации |
| Преимущества, предоставляемые участникам | Не предоставляются |
| Применение национального режима (условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства , работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами | нет |
| Информация о документации об электронном аукционе: | |
| Единая информационная  система (официальный  сайт), на которой  размещена документация  об аукционе: | www.zakupki.gov.ru |
| Порядок предоставления  разъяснений  документации об  электронном аукционе: | даты начала и окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации : 10 **июня**  **2014 по 25 июня 2014г.**  порядок предоставления разъяснений предусмотрен разделом 5 Общей части |
| Информация об электронном аукционе: | |
| Место и порядок подачи  заявок участников  закупки: | заявка подается оператору электронной площадки в порядке, определенном оператором электронной площадки, информация о котором размещена по  адресу: www.etp.roseltorg.ru |
| Требования к  содержанию и составу  заявки: | Первая часть заявки должна содержать :  - согласие на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией и конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара ;  Вторая часть заявки должна содержать:  -наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника аукциона;  - **копия свидетельства о** допуске СРО к работам по организации строительства по п.33.3 приказа № 624 от 30.12.2009г.  - декларацию о соответствии участника требованиям, установленным подпунктами 2-6 пункта 3.1 Общей части документации об аукционе;  - решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию такого решения, если заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки,  обеспечения исполнения контракта является для участника крупной сделкой |
| Срок подачи заявок: | с момента размещения извещения о проведении электронного аукциона в единой информационной системе (на официальном сайте**) до « 27 » июня 2014** |
| Дата и время окончания  срока подачи заявок на  участие в аукционе (по местному времени): | **«27 » июня 2014 09:00** |
| Обеспечение заявки: | |
| Размер обеспечения: | 1 % от начальной максимальной цены контракта, в денежном выражении 47 382,29руб. |
| Порядок внесения денежных  средств в качестве  обеспечения заявки | Средства обеспечения заявок перечисляются по банковским реквизитам оператора электронной площадки .  Порядок внесения обеспечения: обеспечение должно быть предоставлено до момента подачи заявки на участие в электронном аукционе. За несвоевременное предоставление обеспечения заявки отвечает участник аукциона. |
| Дата окончания срока  рассмотрения первых  частей заявок: | « 4 » июля 2014 |
| Дата проведения  электронного аукциона  (по местному времени): | « 7 » июля 2014 |
| Условия контракта: | подрядчик обязан выполнить работы, являющиеся объектом закупки, в сроки, объеме и качестве, которые определены документацией об электронном аукционе, техническим заданием и проектом контракта |
| Возможность заказчика при заключении контракта увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной участником, и начальной (максимальной) ценой контракта | Не предусмотрена |
| Возможность Заказчика  принять решение об  одностороннем отказе  от исполнения контракта | предусмотрена |
| Возможность изменить  условия контракта: | При исполнении контракта допускаются следующие изменения условий контракта по соглашению сторон:  - снижение цены контракта без изменений иных условий контракта;  - улучшение качественных, функциональных характеристик товара. работ, услуг по сравнению с характеристиками, установленными контрактом |
| Срок заключения  контракта: | победитель электронного аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя от подписания контракта, обязан подписать проект контракта в течение пяти дней с момента размещения заказчиком в единой  информационной системе (на официальном сайте) проекта контракта |
| Условия признания  уклонения от  заключения контракта: | победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случаях:  - нарушения установленного документацией об электронном аукционе срока подписания проекта контракта;  - нарушения срока направления протокола разногласий;  - нарушения установленного документацией об электронном аукционе срока и порядка предоставления обеспечения исполнения контракта, несоответствие обеспечения требованиям о размере обеспечения;  - признания информации, подтверждающей добросовестность победителя электронного аукциона, недостоверной |
| Обеспечение исполнения контракта: | |
| Размер обеспечения: | 30 % от начальной максимальной цены контракта, в денежном выражении 1 421 468,70 Руб. |
| Срок и порядок  предоставления  обеспечения исполнения  контракта: | Участник аукциона, с которым заключается контракт, предоставляет в качестве обеспечения исполнения контракта банковскую гарантию или денежные средства. Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к банковской гарантии указаны в разделе 7 Общей части документации об аукционе.  Денежные средства, представляемые в качестве обеспечения исполнения контракта, перечисляются на расчетный счет заказчика.  Платежные реквизиты для перечисления денежных средств для обеспечения исполнения контракта:  Адрес: 630049, г.Новосибирск, ул.Дуси Ковальчук, д.191, СГУПС.  ИНН 5402113155  КПП 540201001  ОКОНХ : 92110  ОКПО: 01115969  Получатель: УФК по Новосибирской области (СГУПС л/с 20516Х38290)  Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области. Г.Новосибирск  БИК 045004001  р/с 40501810700042000002  КБК 000 000 000 000 000 00 180 (указывать обязательно)  Назначение платежа: обеспечение исполнения  Контракта по …. |

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ.**

1. **Наименование выполняемых работ:** Капитальный ремонт общежития 1/2, 1/3 .

Капитальные работы предусматривают:

1.Демонтажные работы(отбивка штукатурки, разборка перегородок, демонтаж линолеума, ДСП, половой рейки)  
2.Устройство перегородок из сибита , ГКЛ/ГКЛО, ГКЛВ/ГКЛО  
3. Штукатурно-малярные работы  
4. Электромонтажные работы  
5.Работы по устройству системы вентиляции.

**2. Место выполнения работ:** 630049, г.Новосибирск, ул. Д. Ковальчук 187.

**3. Количество выполняемых работ: 691 м2** в соответствии с представленным объемом работ.

**4. Сроки (периоды) выполняемых работ:** 120 календарных днейс момента подписания Договора.

**5. Условия выполнения работ (конкретизируется заказчиком):** в соответствии с условиями Договора.

**6. Общие требования к выполнению работ:** (*указываются обязательные требования ко всем работам независимо от вида и этапа*): Технология и методы производства работ в соответствии с действующими нормами. Работы производятся только в отведенной зоне работ. Работы производятся минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. Исполнитель обязан соблюдать нормализованную технологию выполнения ремонтно-строительных работ, регламентируемую главами СНиП 3.04.01-87, СНиП 3.01.01-85, СНиП 31-06-2009, СНиП 2.03.13-88, СНиП 12-03-99, СНиП 41-01-2003, СП 55-101-2000 а также требование к качеству материалов согласно ГОСТам. Интенсивность выполнения работ – продолжительность рабочего дня – не менее 8 часов, при 5-ти дневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели по согласованию с Заказчиком. Экологические мероприятия – в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ, а также предписаниями надзорных органов.

**7. Особые требования к выполнению работ:**

**Все монтажные демонтажные работы выполняются согласно проекта Шифр:Д-08-01-14**

-для устройства перегородок из сибита деревянные полы разбираются на 70 см по оси перегородки.

-при устройстве перегородок из сибита, концы лаг установить на столбики из кирпичной кладки.

-при устройстве, полов старые покрытия снимаются до чёрного пола, производится циклёвка(для выравнивания поверхности) после чего укладывается новый пол согласно экспликации проекта.

-перед штукатурными работами, поверхность обработать грунтовкой повышающей адгезию бетона и камня.

-перегородки из ГКЛ/ГКЛО выполнить согласно раздела АС.

-Все переключения и подключение к электрической сети СГУПС осуществляются по согласованию с Заказчиком.

-Для использования электрической сети СГУПС необходимо установить щит отбора мощности со встроенным счётчиком потребления электрической энергии.

**- уборку мусора производить ежедневно, вывоз мусора осуществляется подрядчиком, при этом не допускать складирование мусора на путях эвакуации и в коридоре.**

**8. Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ:** Подрядчик обязан перед началом работ( в течении трёх дней с момента подписания договора) предоставить График Производства Работ и согласовать его с Заказчиком.

9. **Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ** (конкретизируются заказчиком)**:** применяемая система контроля качества за выполненными работами - соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9000. Качество выполненной подрядчиком работы должны соответствовать требованиям, обычно предъявляемые к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или контрактом. Результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в контракте или определенными обычно предъявляемыми требованиями. Подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными для сторон требованиями.

**10. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ** (конкретизируются заказчиком):

- безопасность при работе на высоте – руководствоваться требованиями безопасности, изложенными в инструкции «По охране труда техники безопасности при изготовлении и эксплуатации переносных и приставных лестниц стремянок», СниП 12-03-2001 и других нормативных документов;

- безопасность выполняемых работ – согласно Федеральному закону от 30.06.2006 №90-ФЗ

- мероприятия по охране труда – охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и т.д.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещения, защитные и предохранительные устройства). Организация строительной площадки, для ведения на ней работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения монтажных работ;

- мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций – при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами Государственного надзора.

**11. Порядок сдачи и приемки результатов работ** (конкретизируются заказчиком): в соответствии с условиями Договора. Исполнитель по требованию Заказчика, обязан представлять информацию о ходе выполнения работ. Приёмка работ производится по факту выполнения работ. Рассмотрение и приемка результатов выполненных работ осуществляется уполномоченной Заказчиком комиссией в соответствии со сроками выполнения работ. Представлять Заказчику акты на скрытые работы, по факту выполнения работ представить акты на выполненные объемы работ по форме КС-2, КС-3.

**12. Требования по передачи заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ** Подрядная организация обязана предоставить комплект исполнительной документации(;паспорта, сертификаты на материалы и оборудование, акты на скрытые работы, журнал производства работ, исполнительные схемы на разделы ВК, ОВ, ЭО).

**13. Требования по объёму гарантий качества работ:** на весь объём проведенных работ. В гарантийный период подрядчик обязан выезжать на объект по телефонограмме для устранения возможных дефектов (в течение суток), при условии надлежащей эксплуатации, с обязательным составлением акта и указанием сроков устранения дефектов.

**14. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ** (указать минимально приемлемые для заказчика либо жестко установленные сроки): не менее 36 месяцев.

**15. Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению заказчика:** Подрядчик обязан выполнить работы своими материалами, силами и средствами в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами законодательства РФ. В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию – исправление дефектов производится за счет Исполнителя.

**Требования к материалам,**

**используемых при выполнении работ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование материалов | Характеристика  материалов |
| Раздел АС | | |
|  | Плитки потолочные для подвесного потолка с подсистемой (шагом 600\*600) | Состав: минераловолокно.  Размеры плиты: не менее 600х600мм.  Толщиной не менее 12мм  Влагостойкость не ниже70%.  Светоотражение: не ниже 83%.  Звукопоглощение aw: не ниже 0,2  Теплопроводность (Вт/м°C): не более 0.052-0.057  Вес м.кв не более - 2,9 кг.  Рисунок согласовать с Заказчиком |
|  | Фанера | Повышенной влагостойкости  Не содержит фенольных связующих  Сорт не ниже - 1/2  Плотность не ниже 640кг/м3  Влажность не более 10%  Толщиной не менее 12мм |
|  | Клей для линолеума | Основа – кополимерная дисперсия  Плотность  не ниже 1,28 г/м3  Консистенция – средневязкая  Растворитель/очиститель  вода  Расход не более  270 г/м2  Температура применения  не ниже 15С  Время затвердевания  не более 24 часов |
|  | Линолеум гетерогенный | Класс применения 34, 43  Толщина покрытия общая, не менее мм. 2  Толщина рабочего слоя, не менее мм. 0.7  Вес 1 кв.м. не более 3.08 кг  Дополнительное защитное покрытие PUR  Устойчивость к воздействию влаги - устойчиво Использование для теплых полов возможно, макс.+27°С Устойчивость к воздействию мебели на роликовых ножках – высокая устойчивость  Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков –высокая устойчивость    Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом. ≤5x1015  Показатели пожарной безопасности не хуже Г1  Истираемость не более ≤ 30 г/кв.м.  Класс истираемости не хуже Т  Остаточная деформация не более 0,08 мм.  Изменение линейных размеров не более 0,02 % |
|  | Гидроизоляция для листов ГВЛВ | Состав: водная дисперсия синтетического латекса  Общая толщина слоя гидроизоляции:  -в сыром состоянии не более - 1,1 мм  -после высыхания не более - 0,8 мм  Толщина нанесения одного слоя не более 0,5мм  Термостойкость после высыхания: от -20°С до +80°С  Расход на 1 м2 каждого изолирующего слоя:  - для гладких оснований не более 500 г/м2  - для грубых, пористых оснований не более 700 г/м2  Общий расход на 1 м2 поверхности основания:  - для гладких оснований 700-1000 г/м2  Должна применяться для :  - гидроизоляции влажных и сырых помещений, например, ванных, душевых, а также других помещений;  - гидроизоляции чувствительных к влаге оснований (гипсовая штукатурка, гипсокартонные и гипсоволокнистые листы, гипсовые стяжки, блоки, плиты и т.д.);  -гидроизоляции гигроскопичных минеральных оснований (известковые, известково-цементные и цементные штукатурки, цементные плиты, цементные стяжки, бетон, пористый бетон и т.д.);  -создания водонепроницаемой, эластичной гидроизоляции |
|  | Клей плиточный для листов ГВЛВ/ГКЛВ | Жизнеспособность раствора: не менее 3 часов  Адгезия к бетону: не менее 0,5 Мпа  Время корректировки плитки: не менее 10 минут  Затирка швов: не ранее 2 суток  Частичное нагружение  (можно ходить): не позднее 2 суток  Полное нагружение: не позднее 7 суток  Рабочая температура: от +5°С  Температура эксплуатации: до +80°С  Морозостойкость: не менее 25 циклов  Применение:  Облицовка керамической плиткой листов из ГВЛВ и ГКЛВ |
|  | Звукоизоляционные плиты из каменной ваты | Состав: каменная вата  Плотность не менее 42кг/м3 и не более 46кг/м3  Теплопроводность λ10  не более 0,035 Вт/(м·К)  Теплопроводность λ25  не более 0,037 Вт/(м·К)  Теплопроводность λА  не более 0,038 Вт/(м·К)  Теплопроводность λБ  не более 0,040 Вт/(м·К)  Группа горючести не хуже НГ  Водопоглощение при полном погружении не более 1,5% по объёму  Модуль кислотности не менее 2.0 |
|  | Гидроизоляция проникающего действия | Влажность, по массе, не более 0,3  Средняя насыпная плотность, кг/м³ не более 1300  Прочность при сжатии, не менее 25 Мпа  Защитное покрытие сооружений, в которых проводятся работы с радиоактивными веществами – годен  Стойкость бетона к нефтепродуктам – стоек  Расход при толщине слоя нанесения 1мм не более 1,6 кг/кв.м  Температура эксплуатации, С0 от −60 до +130 |
|  | Клей плиточный повышенной адгезии к бетону и камню | Насыпная плотность сухой смеси: не менее 1,45 кг/дм3  Плотность смеси, готовой к применению: не менее 1,6 кг/дм3  Подвижность по погружению конуса, Пк: не менее 8,5см  Время потребления не менее 2-х часов  Температура применения - от +5 до +30°C  Сползание плитки не более 0,5мм  Адгезия к бетону в возрасте 28 суток: не менее 0,8 Мпа  Морозостойкость контактной зоны: не менее 100 циклов |
|  | Грунтовка для укрепления основания и увеличения адгезии к бетону и камню | Состав: водная дисперсия сополимеров акрилатов  Повышает адгезию по бетону и камню  Плотность: не менее 1,0 1,0 кг/дм3  Время высыхания: не более 6 часов  Температура применения: от +5 до +35°С  Расход не более 0,2 л/м2 |
|  | Сетка строительная из стекловолокна | Размер ячейки не менее 5\*5мм и не более 8\*8мм  Толщина не менее 0,20мм  Масса на единицу площади не более 60 гр/м2  Содержание пропиточного материала по массе, не менее 17%  Разрывная нагрузка по основе не менее 700 Н/см |
|  | Краска ВД-АК | Массовая доля нелетучих веществ, не более 57%  Адгезия (сцепление) - к штукатурке, шпатлевке, бетону, ГВЛВ, ГКЛ, оргалиту, ДСП, ДВП, МДФ, фанере  без запаха, не токсична, пожаровзрывобезопасна  Стойкость к мокрому трению не ниже 1 класс по ISO 11998 и EN 13300  Термостойкость не менее 85 °C  Время высыхания при t+20°С и влажности 65%: не более 1часа.  Вязкость: мин. 60 сек по ВЗ-6  Плотность не менее 1,2 кг/л. |
|  | Двери | выполненные из массива сосны, покрытые лаком не менее чем за 3 раза в заводских условиях , с тремя филенками, глухие, с притворами, порогами, наличниками. Типоразмер (ДГ 24-15), уточнить по месту.  Дверная фурнитура:  Петли – накладные, с упорными подшипниками, не менее 3 шт. на каждую створку, цвет- латунь.  Шпингалеты - торцевые для деревянных двустворчатых дверей, в кол-ве не менее 2-х шт. на каждую дверь, цвет- латунь.  Ручки – скобы латунные полированные.  Замки врезные, цилиндровые с ключами «английского» типа, ключ / вертушка, ригель 1, кол-во оборотов не менее 2, вылет ригеля не менее 20мм, цвет- латунь  Фиксатор дверной с шариком золото; |
|  | Двери | выполненные из массива сосны, покрытые лаком не менее чем за 3 раза в заводских условиях , с тремя филенками, глухие, с притворами, порогами, наличниками. Типоразмер (ДГ 21-9), (ДГ 24-9) уточнить по месту.  Дверная фурнитура:  Петли – накладные, с упорными подшипниками, не менее 3 шт. на каждую створку, цвет- латунь.  Ручки – скобы латунные полированные.  Замки врезные, цилиндровые с ключами «английского» типа, ключ / вертушка, ригель 1, кол-во оборотов не менее 2, вылет ригеля не менее 20мм, цвет- латунь  Фиксатор дверной с шариком золото; |
| Раздел ЭО | | |
|  | Светильник 4\*18Вт | Установка: встраивается в подвесные потолки с подсистемой(шагом 600\*600) Конструкция: цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской  Оптическая часть: Рассеиватель из прозрачного полимерного материала с призматической структурой в металлической рамке  Кол-во ламп – 4шт  Мощность ламп не менее 18Вт и не более 20Вт  Габаритные размеры : не менее 595 х595мм и не более 600\*600мм  Масса не более 5,1кг |
|  | Светильник 4\*18Вт | Установка: крепление на поверхность потолка  Конструкция: цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской  Оптическая часть: Рассеиватель из прозрачного полимерного материала с призматической структурой в металлической рамке  Кол-во ламп – 4шт  Мощность ламп не менее 18Вт и не более 20Вт  Габаритные размеры : не менее 610 х625х80мм  Масса не более 4,9кг |
|  | Светильник 4\*18Вт | Установка: встраивается в подвесные потолки с подсистемой(шагом 600\*600) Конструкция: цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской  Оптическая часть: экранирующая решетка изготовлена из зеркального алюминия  Кол-во ламп – 4шт  Мощность ламп не менее 18Вт и не более 20Вт  Габаритные размеры : не менее 595 х595мм и не более 600\*600мм  Масса не более 4,7кг |
| Раздел ОВ | | |
|  | Вентилятор канальный под воздуховод сечением (600\*350мм) | Напряжение/Частота не более 380В/50Гц  Фазность не менее 3-х  Потребляемая мощность не более 790Вт  Ток не более 1.2 А  Макс.расход воздуха не менее 3250 м3/час и не более 3300м3/час  Частота вращения не менее 780 об/мин и не более 800 об/мин  Уровень шума не более 53дБ  Класс защиты двигателя не менее IP44  Масса не более 34кг  Кол-во полюсов не менее 6 |
|  | Вентилятор канальный под воздуховод(dy 100мм) | Напряжение/Частота не более 220В/50Гц  Фазность не более 1-ой  Потребляемая мощность не более 76Вт  Ток не более 0,34 А  Макс.расход воздуха не менее 250 м3/час и не более 270 м3/час  Частота вращения не менее 2385 об/мин и не более 2400 об/мин  Уровень звукового давления на раст. 3м не более 48дБ  Максимальная температура перемещаемого воздуха не не менее 60 град.  Класс защиты двигателя не менее IP44  Масса не более 3кг  Тип термозащиты - автоматическая  Ёмкость конденсатора – не менее 2мкф |
|  | Вентилятор канальный под воздуховод (dy=160мм) | Напряжение/Частота не более 220В/50Гц  Фазность не более 1-ой  Потребляемая мощность не более 108Вт  Ток не более 0,47 А  Макс.расход воздуха не менее 700 м3/час и не более 720 м3/час  Частота вращения не менее 2610 об/мин и не более 2640 об/мин  Уровень звукового давления на раст. 3м не более 52дБ  Максимальная температура перемещаемого воздуха не менее 60 град.  Класс защиты двигателя не менее IP44  Масса не более 4кг  Тип термозащиты - автоматическая  Ёмкость конденсатора – не менее 2мкф |
|  | Клапан огнезадерживающий прямоугольный под воздуховод сечением (200\*200мм) | Толщина заслонки не менее 40мм  Корпус клапана – цельный  Потеря теплоизолирующей способности не менее чем 60 мин.  Потеря плотности не менее чем через 60мин  Максимальное рабочее давление (перепад давления при закрытой заслонке) - не менее 1000 Па  Коэффициент местных сопротивлений полностью открытого клапана не более 0,04  Закрытие (открытие) заслонки огнезадерживающего клапана осуществляется электромеханическим приводом. |
|  | Перегородки душевых и санузлов | Материал стенок и двери – ЛДСП  Толщина не менее 16мм  Каркас – анодированный алюминиевый профиль  Сечение 20\*23мм.  Цвет по согласованию с заказчиком. |
|  | Керамогранитная плитка для пола | ГОСТ 6787-2001  Размер не менее 300\*300мм  Водопоглощение не более 0.04%  Разрушающая нагрузка не менее 2000Н.  Предел прочности при изгибе не менее 55 Н/мм2.  Устойчивость к глубокому истиранию не менее 115 мм3  Коэффициент термического расширения не более6,5. Морозостойкость не менее 120. коэффициент трения не более 0.4.  Толщина не менее 8 мм.  Устойчивость к кислотам и щелочам низкой концентрации, бытовым химическим средствам. Цвет – бежевый, оттенок по согласованию с Заказчиком. |

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС)

**Обоснование  
 начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупок в соответствии**

**с Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ**

**Капитальный ремонт общежитий №1/2, № 1/3.**

*(указывается предмет контракта)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Основные характеристики объекта закупки** | Капитальный ремонт общежитий № 1/2, № 1/3 согласно проекту | |
| **Используемый метод определения НМЦК  с обоснованием:** | Проектно - сметный метод. Использованы Федеральные единичные расценки (ФЕР), предназначенные для определения прямых затрат в сметной стоимости строительных и ремонтных работ (утвержд. Приказом Минстроя России) | |
| **Расчет НМЦК** | См. приложение. | |
| **Дата подготовки обоснования НМЦК:** | | **03.06.2014** |

**Работник контрактной службы**

|  |
| --- |
| Печко .И. |
|  |

Приложение

Объектный сметный расчет

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Номера сметных расчетов (смет) | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость | | | | | Средства на оплату труда | Показатели единичной стоимости |
| строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих | всего |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Локальные сметные расчеты** | | | | | | | | | |
| 1 | ЛС №1/14 | общестроительные работы | 2806522,77 |  |  |  | 2806522,77 |  |  |
| 2 | ЛС №2/14 | вентиляция | 181420,72 |  |  |  | 181420,72 |  |  |
| 3 | ЛС №3/14 | водоснабжение и канализация | 208827,05 |  |  |  | 208827,05 | 4780,35 |  |
| 4 | ЛС №4/14 | электроосвещение |  | 739943,77 |  |  | 739943,77 |  |  |
|  |  | Итого "Локальные сметные расчеты" | 3196770,54 | 739943,77 |  |  | 3936714,31 | 4780,35 |  |
| **Непредвиденные затраты** | | | | | | | | | |
| 5 | МДС 81-35.2004 п.4.96 | Непредвиденные затраты - 2% | 63935,41 | 14798,88 |  |  | 78734,29 |  |  |
|  |  | Итого "Непредвиденные затраты" | 63935,41 | 14798,88 |  |  | 78734,29 |  |  |
| **Налоги и обязательные платежи** | | | | | | | | | |
| 6 | МДС 81-35.2004 п.4.100 | НДС - 18% | 586927,07 | 135853,68 |  |  | 722780,75 |  |  |
|  |  | Итого "Налоги и обязательные платежи" | 586927,07 | 135853,68 |  |  | 722780,75 |  |  |
|  |  | Всего по объектной смете | 3847633,02 | 890596,33 |  |  | 4738229 | 4780,35 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Локальный сметный расчет на общестроительные работы** | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | | Общая стоимость, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин | |
| всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин |
| оплаты труда | в т.ч. оплаты труда | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Раздел 1. Демонтажные работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | **ФЕР46-04-012-03** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных (100 м2) | 0,7662 | 1082,58 840,63 | 241,95 104,49 | 829,47 | 644,09 | 185,38 80,06 | 103,91 | 79,62 |
| 2 | **ФЕР15-01-047-15** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Демонтаж подвесных потолков из минераловолокнистых плиток по каркасу из оцинкованного профиля (100 м2 поверхности облицовки) | 4,283 | 977,59 674,19 | 303,4 7,18 | 4187,02 | 2887,56 | 1299,46 30,75 | 71,722 | 307,19 |
| 3 | **ФЕР10-05-011-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Демонтаж подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе: одноуровневых (П 113) (100 м2 потолка) | 0,506 | 629,89 615,85 | 14,04 | 318,72 | 311,62 | 7,1 | 67,9 | 34,36 |
| 4 | **ФЕР15-01-050-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Демонтаж облицовки стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке (100 м2 облицовки) | 4,101 | 447,35 368,3 | 79,05 1,19 | 1834,58 | 1510,4 | 324,18 4,88 | 40,12 | 164,53 |
| 5 | **ФЕРр63-7-5** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток (100 м2 поверхности облицовки) | 2,0257 | 748,3 584,74 | 163,56 21,23 | 1515,83 | 1184,51 | 331,32 43,01 | 74,3 | 150,51 |
| 6 | **ФЕР46-04-006-04** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Разборка деревянных перегородок: из гипсовых, шлакобетонных и фибролитовых плит (100 м2) | 1,8259 | 710,37 590,33 | 120,04 51,84 | 1297,06 | 1077,88 | 219,18 94,65 | 75,01 | 136,96 |
| 7 | **ФЕРр57-2-1** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина (100 м2 покрытия) | 4,267 | 92,9 88,84 | 4,06 1,76 | 396,4 | 379,08 | 17,32 7,51 | 11,39 | 48,6 |
| 8 | **ФЕРр57-2-3** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Разборка покрытий полов: из керамических плиток (100 м2 покрытия) | 0,506 | 641 595,99 | 45,01 19,44 | 324,35 | 301,57 | 22,78 9,84 | 69,87 | 35,35 |
| 9 | **ФЕР46-04-010-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Разборка покрытий полов: дощатых (100 м2 покрытия) | 2,194 | 352,23 238,13 | 114,1 49,28 | 772,79 | 522,46 | 250,33 108,12 | 30,53 | 66,98 |
| 10 | **ФЕРр57-2-5** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой (100 м2 покрытия) | 4,21 | 130,82 126,13 | 4,69 2,03 | 550,75 | 531,01 | 19,74 8,55 | 16,17 | 68,08 |
| 11 | **ФЕР46-02-009-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (100 м2) | 8,2866 | 178 178 |  | 1475,01 | 1475,01 |  | 22,82 | 189,1 |
| 12 | **ФЕР11-01-011-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Демонтаж стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) | 0,506 | 286,36 250,97 | 35,39 13,72 | 144,9 | 126,99 | 17,91 6,94 | 31,608 | 15,99 |
| **Раздел 2. Перегородки** | | | | | | | | | | |
| 13 | **ФЕР08-02-002-03** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (100 м2 перегородок (за вычетом проемов)) | 0,5 | 12332,35 1451,55 | 364,69 55,49 | 6166,18 | 725,78 | 182,35 27,75 | 170,17 | 85,09 |
| 14 | **ФЕР08-04-003-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Кладка перегородок из газобетонных блоков на клее толщиной: 100 мм при высоте этажа до 4 м (100 м2 перегородок) | 2,2144 | 6899,18 518,54 | 121,89 10,53 | 15277,54 | 1148,26 | 269,91 23,32 | 62,4 | 138,18 |
| 15 | **ФЕР10-05-002-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112): глухих (100 м2 перегородок (за вычетом проемов)) | 0,524 | 10771,44 1197,24 | 16,82 | 5644,23 | 627,35 | 8,81 | 132 | 69,17 |
| **16** | **Прайс-лист** | Звукопоглощающие плиты  (м3) | 5,397 | 2711,86 |  | 14635,91 |  |  |  |  |
| 17 | **ФССЦ-104-0494** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Транспортные и заготовительно-складские Плиты минераловатные (м3) | 5,397 | 15,77 |  | 85,11 |  |  |  |  |
| 18 | **ФЕР10-05-002-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112): глухих (100 м2 перегородок (за вычетом проемов)) | 0,2182 | 10771,44 1197,24 | 16,82 | 2350,33 | 261,24 | 3,67 | 132 | 28,8 |
| 19 | **ФССЦ-101-2509** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм (м2) | -91,86 | 15 |  | -1377,9 |  |  |  |  |
| 20 | **ФССЦ-101-2512** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм (м2) | 91,86 | 20,47 |  | 1880,37 |  |  |  |  |
| **21** | **Прайс-лист** | Звукопоглощающие плиты  (м3) | 2,247 | 2711,86 |  | 6093,55 |  |  |  |  |
| 22 | **ФССЦ-104-0494** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Транспортные и заготовительно-складские Плиты минераловатные (м3) | 2,247 | 15,77 |  | 35,44 |  |  |  |  |
| 23 | **ФЕР10-05-002-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112): с одним дверным проемом (100 м2 перегородок (за вычетом проемов)) | 1,0101 | 11902,38 1233,52 | 20,5 | 12022,59 | 1245,98 | 20,71 | 136 | 137,37 |
| 24 | **ФССЦ-101-2509** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм (м2) | -453,5 | 15 |  | -6802,5 |  |  |  |  |
| 25 | **ФССЦ-101-2509** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм (м2) | 226,75 | 15 |  | 3401,25 |  |  |  |  |
| 26 | **ФССЦ-101-2511** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Листы гипсокартонные ГКЛО 12,5 мм (м2) | 226,75 | 16,6 |  | 3764,05 |  |  |  |  |
| **27** | **Прайс-лист** | Звукопоглощающие плиты  (м3) | 10,4 | 2711,86 |  | 28203,34 |  |  |  |  |
| 28 | **ФССЦ-104-0494** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Транспортные и заготовительно-складские Плиты минераловатные (м3) | 10,4 | 15,77 |  | 164,01 |  |  |  |  |
| 29 | **ФЕР09-03-046-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Монтаж перегородок: из алюминиевых сплавов (100 м2) | 0,4416 | 3011,82 2368,53 | 397,47 13,77 | 1330,02 | 1045,94 | 175,52 6,08 | 235,44 | 103,97 |
| **30** | **счет** | Перегородка (м2) | 29,568 | 1651,69 |  | 48837,17 |  |  |  |  |
| **31** | **счет** | Двери 0,608\*1,977 (шт.) | 12 | 2707,63 |  | 32491,56 |  |  |  |  |
| **Раздел 3. Полы** | | | | | | | | | | |
| 32 | **ФЕРр57-8-2** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Смена простильных дощатых полов: с добавлением новых досок до 50% (100 м2 пола) | 0,441 | 2489,5 361,3 | 32,09 2,57 | 1097,87 | 159,33 | 14,15 1,13 | 44,66 | 19,7 |
| 33 | **ФЕР08-02-003-03** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Кладка из кирпича: столбов прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м (1 м3 кладки) | 1,2 | 933,48 74,54 | 36,29 5,67 | 1120,18 | 89,45 | 43,55 6,80 | 7,93 | 9,52 |
| 34 | **ФЕРр57-10-2** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,5 м2 (100 мест) | 0,12 | 1182,01 591,56 | 62,24 6,84 | 141,84 | 70,99 | 7,47 0,82 | 69,35 | 8,32 |
| 35 | **ФЕРр57-6-2** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Острожка провесов дощатых покрытий площадью: свыше 5 м2 (100 м2 пола) | 6,404 | 116,74 82,74 | 34 | 747,6 | 529,87 | 217,73 | 9,7 | 62,12 |
| 36 | **ФЕР11-01-011-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) | 0,506 | 1485,02 313,71 | 44,24 17,15 | 751,42 | 158,74 | 22,39 8,68 | 39,51 | 19,99 |
| 37 | **ФЕР11-01-011-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01(до 30 мм) (100 м2 стяжки) | 0,506 | 582,64 7,94 | 15,44 5,68 | 294,82 | 4,02 | 7,81 2,87 | 1 | 0,51 |
| 38 | **ФЕР11-01-053-04** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Устройство оснований полов из фанеры в два слоя площадью: свыше 20 м2 (100 м2 пола) | 0,689 | 11902,4 443,55 | 727,89 67,4 | 8200,75 | 305,61 | 501,52 46,44 | 54,29 | 37,41 |
| 39 | **ФССЦ-102-0443** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 2/4, толщина 12 мм (м3) | -1,702 | 4319,09 |  | -7351,09 |  |  |  |  |
| 40 | **ФССЦ-101-2513** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ толщиной не менее 10 мм (м2) | 141,5 | 23,52 |  | 3328,08 |  |  |  |  |
| 43 | **ФЕР11-01-004-09** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой праймером (100 м2 изолируемой поверхности) | 0,689 | 645,32 590,1 | 53,4 0,82 | 444,63 | 406,58 | 36,79 0,57 | 53,94 | 37,16 |
| 44 | **ФССЦ-101-2386** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Состав гидроизоляционный (кг) | 82,7 | 36,37 |  | 3007,8 |  |  |  |  |
| 45 | **ФЕР11-01-004-05** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм (100 м2 изолируемой поверхности) | 0,506 | 904,11 295,05 | 162,57 2,09 | 457,48 | 149,3 | 82,26 1,06 | 26,97 | 13,65 |
| 46 | **ФССЦ-402-0110** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Смесь сухая гидроизоляционная проникающая (ТУ 5745-001-47517383-00) (кг) | 89 | 15,36 |  | 1367,04 |  |  |  |  |
| 47 | **ФЕР11-01-047-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см (100 м2 покрытия) | 0,689 | 21577,57 2713,07 | 24,86 17,39 | 14866,95 | 1869,31 | 17,13 11,98 | 310,42 | 213,88 |
| 48 | **ФССЦ-101-4486** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 400х400х9 мм (м2) | -70,28 | 140,45 |  | -9870,83 |  |  |  |  |
| 49 | **ФССЦ-101-4484** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х300х8 мм (м2) | 70,28 | 122,04 |  | 8576,97 |  |  |  |  |
| 50 | **ФЕР11-01-027-06** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных (100 м2 покрытия) | 0,506 | 9053,81 1046,88 | 148,03 50,34 | 4581,23 | 529,72 | 74,9 25,47 | 119,78 | 60,61 |
| 51 | **ФССЦ-101-1946** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Клей плиточный  (кг) | -227,7 | 1,37 |  | -311,95 |  |  |  |  |
| 52 | **ФССЦ-101-4347** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Клей плиточный  (кг) | 227,7 | 3,36 |  | 765,07 |  |  |  |  |
| 53 | **ФЕР11-01-053-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2 (100 м2 пола) | 5,715 | 6308,12 255,39 | 666,51 67,4 | 36050,91 | 1459,55 | 3809,1 385,19 | 31,26 | 178,65 |
| 54 | **ФССЦ-102-0443** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 2/4, толщина 12 мм (м3) | -7,087 | 4319,09 |  | -30609,39 |  |  |  |  |
| 55 | **ФССЦ-102-0440** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 1/2, толщина 12 мм (м3) | 7,087 | 5362,46 |  | 38003,75 |  |  |  |  |
| 56 | **ФЕР11-01-036-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Устройство покрытий: из линолеума на клее  (100 м2 покрытия) | 5,715 | 7888,38 352,34 | 54,53 4,73 | 45082,09 | 2013,62 | 311,64 27,03 | 42,4 | 242,32 |
| 57 | **ФССЦ-101-1743** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Клей  (т) | -0,2858 | 11300 |  | -3229,54 |  |  |  |  |
| 58 | **ФССЦ-113-0626** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Клей , для укладки ПВХ-покрытий (кг) | 285,8 | 25,56 |  | 7305,05 |  |  |  |  |
| 59 | **ФССЦ-101-0562** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ (м2) | -582,9 | 67,8 |  | -39520,62 |  |  |  |  |
| 60 | **ФССЦ-101-7179** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Линолеум коммерческий гетерогенный (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) (м2) | 582,9 | 84,12 |  | 49033,55 |  |  |  |  |
| 61 | **ФЕР11-01-040-03** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих (100 м плинтуса) | 3,758 | 1467,52 61,14 | 11,24 | 5514,94 | 229,76 | 42,24 | 6,66 | 25,03 |
| 62 | **ФЕР11-01-049-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Укладка металлического накладного профиля (порога) (100 м профиля) | 0,315 | 248,94 145,43 | 23,11 | 78,42 | 45,81 | 7,28 | 16,64 | 5,24 |
| 63 | **ФССЦ-206-1348** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 30 мм (м) | 33,08 | 50,11 |  | 1657,64 |  |  |  |  |
| **Раздел 4. Проемы дверные** | | | | | | | | | | |
| 66 | **ФЕР07-05-007-10** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Укладка перемычек массой до 0,3 т (100 шт. сборных конструкций) | 0,13 | 1068,37 153,91 | 784,51 122,58 | 138,89 | 20,01 | 101,99 15,94 | 17,61 | 2,29 |
| 67 | **ФССЦ-403-0440** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Перемычка балочная с четвертью, объемом до 0,5 м3 из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 40 кг/м3 (м3) | 0,429 | 1598,95 |  | 685,95 |  |  |  |  |
| 68 | **ФЕР10-01-039-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (100 м2 проемов) | 0,4347 | 25573,82 957,29 | 1250,29 153,23 | 11116,94 | 416,13 | 543,5 66,61 | 104,28 | 45,33 |
| 69 | **ФССЦ-203-0223** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2 (м2) | -43,47 | 207 |  | -8998,29 |  |  |  |  |
| 70 | **ФССЦ-203-8093** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Блоки дверные внутренние однопольные глухие шлифованные, из массива сосны, без покрытия (м2) | 43,47 | 930,07 |  | 40430,14 |  |  |  |  |
| 71 | **ФЕР15-04-039-03** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности: заполнений дверных проемов за 1 раз (100 м2 покрытия поверхности) | 1,13481 | 1422,2 242,08 | 5,56 0,38 | 1613,93 | 274,71 | 6,31 0,43 | 25,164 | 28,56 |
| 72 | **ФЕР15-04-039-07** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности: заполнений дверных проемов за 2 раза (100 м2 покрытия поверхности) | 1,13481 | 2945,75 597,13 | 7,91 0,38 | 3342,87 | 677,63 | 8,98 0,43 | 62,073 | 70,44 |
| 73 | **ФССЦ-101-0889** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных (компл.) | 22 | 94,68 |  | 2082,96 |  |  |  |  |
| 74 | **ФССЦ-101-0951** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни (компл.) | 22 | 92,52 |  | 2035,44 |  |  |  |  |
| 75 | **ФЕР10-01-039-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема более 3 м2 (100 м2 проемов) | 0,108 | 24381,53 873,45 | 984,88 114,08 | 2633,21 | 94,33 | 106,37 12,32 | 92,92 | 10,04 |
| 76 | **ФССЦ-203-0223** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2 (м2) | -10,8 | 207 |  | -2235,6 |  |  |  |  |
| 77 | **ФССЦ-203-8093** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Блоки дверные внутренние однопольные глухие шлифованные, из массива сосны, без покрытия (м2) | 10,8 | 930,07 |  | 10044,76 |  |  |  |  |
| 78 | **ФЕР15-04-039-03** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности: заполнений дверных проемов за 1 раз (100 м2 покрытия поверхности) | 0,2916 | 526,74 89,66 | 2,06 0,14 | 153,6 | 26,14 | 0,6 0,04 | 9,32 | 2,72 |
| 79 | **ФЕР15-04-039-07** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности: заполнений дверных проемов за 2 раза (100 м2 покрытия поверхности) | 0,2916 | 1091,02 221,16 | 2,93 0,14 | 318,14 | 64,49 | 0,85 0,04 | 22,99 | 6,7 |
| 80 | **ФССЦ-101-0890** *Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308* | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение двупольных (компл.) | 3 | 94,68 |  | 284,04 |  |  |  |  |
| 81 | **ФССЦ-101-0951** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни (компл.) | 3 | 92,52 |  | 277,56 |  |  |  |  |
| 82 | **ФЕР10-01-060-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Установка и крепление наличников (100 м коробок блоков) | 2,01 | 516,04 63,89 | 3,49 | 1037,24 | 128,42 | 7,01 | 7,82 | 15,72 |
| **Раздел 5. Потолок** | | | | | | | | | | |
| 83 | **ФЕР10-06-040-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе : одноуровневых (П 213) (100 м2 потолка) | 0,506 | 7062,43 952,35 | 19,8 | 3573,59 | 481,89 | 10,02 | 105 | 53,13 |
| 84 | **ФССЦ-201-0819** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Тяга подвеса 500 (шт.) | 33,9 | 0,62 |  | 21,02 |  |  |  |  |
| 85 | **ФЕР15-04-007-04** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 0,506 | 969,04 354,22 | 8,99 0,12 | 490,33 | 179,24 | 4,55 0,06 | 39,98 | 20,23 |
| 86 | **ФССЦ-101-3512** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Краска акриловая ВД-АК 2180, ВГТ (т) | -0,0167 | 4434,4 |  | -74,05 |  |  |  |  |
| 87 | **ФССЦ-101-0334** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 белая (т) | 0,0167 | 27164,52 |  | 453,65 |  |  |  |  |
| 88 | **ФЕРр61-4-7** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) | 0,44 | 3823,43 2603,72 | 22,51 9,72 | 1682,31 | 1145,64 | 9,9 4,28 | 290,27 | 127,72 |
| 89 | **ФЕР15-04-007-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 0,44 | 1735,11 550,62 | 14,5 0,23 | 763,45 | 242,27 | 6,38 0,10 | 63 | 27,72 |
| 90 | **ФССЦ-101-3512** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Краска акриловая ВД-АК 2180, ВГТ (т) | -0,0145 | 4434,4 |  | -64,3 |  |  |  |  |
| 91 | **ФЕРр62-17-3** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35% (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 1,76 | 1808,5 313,2 | 8,36 1,35 | 3182,96 | 551,23 | 14,71 2,38 | 36,25 | 63,8 |
| 92 | **ФССЦ-101-1959** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 (т) | -0,1179 | 15481 |  | -1825,21 |  |  |  |  |
| 93 | **ФССЦ-101-0334** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 белая (т) | 0,1324 | 27164,52 |  | 3596,58 |  |  |  |  |
| 94 | **ФЕР15-01-047-15** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Устройство: подвесных потолков из минераловолокнистых плиток по каркасу из оцинкованного профиля (100 м2 поверхности облицовки) | 4,157 | 6731,95 963,12 | 433,43 10,26 | 27984,72 | 4003,69 | 1801,77 42,65 | 102,46 | 425,93 |
| 95 | **ФЕР15-01-047-16** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Устройство: потолков реечных алюминиевых (100 м2 поверхности облицовки) | 0,046 | 29426,16 1018,58 | 158,88 3,38 | 1353,6 | 46,85 | 7,31 0,16 | 108,36 | 4,98 |
| 96 | **ФССЦ-206-1338** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Уголок декоративный (пристенный) (м) | 8,7 | 6,28 |  | 54,64 |  |  |  |  |
| **Раздел 6. Стены** | | | | | | | | | | |
| 97 | **ФЕРр53-20-4** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Кладка отдельных участков из кирпича: внутренних стен (100 м3 кладки) | 0,019125 | 91366,22 5614,6 | 3369,6 526,5 | 1747,38 | 107,38 | 64,44 10,07 | 670 | 12,81 |
| 98 | **ФЕР15-04-006-03** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (100 м2 покрытия) | 10,02 | 64,37 63,01 | 1,18 0,14 | 644,99 | 631,36 | 11,82 1,40 | 6,55 | 65,63 |
| 99 | **ФССЦ-101-4243** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Грунтовка воднодисперсионная (л) | 130,3 | 29,93 |  | 3899,88 |  |  |  |  |
| 100 | **ФЕР15-02-016-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) | 2,049 | 1645,63 683,88 | 96,5 56,94 | 3371,9 | 1401,27 | 197,73 116,67 | 75,4 | 154,49 |
| 101 | **ФЕР10-01-036-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Установка уголков на клее (100 п. м) | 2,798 | 392,15 57,15 |  | 1097,24 | 159,91 |  | 6,7 | 18,75 |
| 102 | **ФЕР15-02-036-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) | 7,9673 | 6014,47 1192,94 | 53,24 18,96 | 47919,09 | 9504,51 | 424,18 151,06 | 129,95 | 1035,35 |
| 103 | **ФЕР15-04-007-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 11,4231 | 1474,94 380,71 | 13,63 0,23 | 16848,39 | 4348,89 | 155,7 2,63 | 43,56 | 497,59 |
| 104 | **ФССЦ-101-3512** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Краска акриловая ВД-АК 2180, ВГТ (т) | -0,3427 | 4434,4 |  | -1519,67 |  |  |  |  |
| 105 | **ФССЦ-101-0338** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 светло-бежевая (т) | 0,3427 | 26378,72 |  | 9039,99 |  |  |  |  |
| 106 | **ФЕР15-04-027-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Третья шпатлевка при окраске по ГКЛ: стен (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 2,33784 | 380,65 115,07 | 2,06 0,14 | 889,9 | 269,02 | 4,82 0,33 | 12,1 | 28,29 |
| 107 | **ФЕР15-04-007-03** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 2,33784 | 855,31 289,99 | 8,99 0,12 | 1999,58 | 677,95 | 21,02 0,28 | 32,73 | 76,52 |
| 108 | **ФССЦ-101-3512** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Краска акриловая ВД-АК 2180, ВГТ (т) | -0,0701 | 4434,4 |  | -310,85 |  |  |  |  |
| 109 | **ФССЦ-101-0338** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 светло-бежевая (т) | 0,0701 | 26378,72 |  | 1849,15 |  |  |  |  |
| 110 | **ФЕР15-01-019-05** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону (100 м2 поверхности облицовки) | 2,929 | 10688,2 1465,77 | 31,75 17,52 | 31305,74 | 4293,24 | 93 51,32 | 159,67 | 467,67 |
| 114 | **ФЕР15-01-050-04** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее (100 м2 облицовки) | 0,5271 | 11722,52 1757,42 | 57,91 1,35 | 6178,94 | 926,34 | 30,52 0,71 | 191,4405 | 100,91 |
| 115 | **ФЕРр62-4-3** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Простая масляная окраска ранее окрашенных окон: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 0,9165 | 3319,51 1390,06 | 23,41 3,78 | 3042,33 | 1273,99 | 21,46 3,46 | 160,888 | 147,45 |
| Уборка мусора | | | | | | | | | | |
| 116 | **ФЕРр69-15-1** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Затаривание строительного мусора в мешки (1 т) | 42,046 | 23,81 7,41 |  | 1001,12 | 311,56 |  | 1,03 | 43,31 |
| 117 | **ФССЦпг01-01-01-041** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) | 58,834 | 42,98 42,98 |  | 2528,69 | 2528,69 |  |  |  |
| 118 | **ФССЦпг03-21-01-015** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза (1 т груза) | 58,834 | 13,38 | 13,38 | 787,2 |  | 787,2 |  |  |
| **Итоги по смете:** | | | | | |  |  |  |  |  |
| Итого по позициям, введенным в ценах 2001г. | | | | | | 2676261,24 |  |  |  | 6348,04 |
| Итого по позициям, введенным в текущих ценах | | | | | | 130261,53 |  |  |  |  |
| Итого | | | | | | 2806522,77 |  |  |  | 6348,04 |
| непредвиденные затраты 2% | | | | | | 56130,46 |  |  |  |  |
| **Итого с непредвиденными** | | | | | | **2862653,23** |  |  |  |  |
| ндс 18% | | | | | | 515277,58 |  |  |  |  |
| **ВСЕГО по смете** | | | | | | **3377930,81** |  |  |  | **6348,04** |

**Локальный сметный расчет на отопление и вентиляцию**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | | Общая стоимость, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин | |
| всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин |
| оплаты труда | в т.ч. оплаты труда | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Раздел 1. Отопление** | | | | | | | | | | |
| 1 | **ФЕРр65-9-3** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 25 мм (100 м трубопровода) | 1,2 | 4590,43 912,26 | 65,65 2,84 | 5508,52 | 1094,71 | 78,78 3,41 | 94,83 | 113,8 |
| 2 | **ФЕРр65-20-1** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Перегруппировка секций старых радиаторов с отсоединением и обратным присоединением одной секции при весе радиатора: до 80 кг (100 радиаторов) | 0,12 | 3004,69 2472,1 | 69,71 30,11 | 360,56 | 296,65 | 8,37 3,61 | 295 | 35,4 |
| 3 | **ФЕРр65-20-4** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | На каждую секцию сверх первой добавлять к расценкам 65-20-1, 65-20-2, 65-20-3 (100 секций) | 0,12 | 1089,72 621,8 | 14,07 6,08 | 130,77 | 74,62 | 1,69 0,73 | 74,2 | 8,9 |
| 4 | **ФССЦ-301-1308** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Пробки радиаторные (шт.) | 48 | 10,29 |  | 493,92 |  |  |  |  |
| 5 | **ФССЦ-301-1309** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Ниппель радиаторный (шт.) | 48 | 5,88 |  | 282,24 |  |  |  |  |
| 6 | **ФССЦ-301-0555** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Радиаторы отопительные чугунные МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм (кВт) | 3,84 | 320 |  | 1228,8 |  |  |  |  |
| 7 | **ФЕРр62-33-2** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 0,32208 | 1092,7 576,32 | 0,87 | 351,94 | 185,62 | 0,28 | 65,94 | 21,24 |
| 8 | **ФЕРр62-32-2** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 0,12 | 1168,43 652,05 | 0,87 | 140,21 | 78,25 | 0,1 | 80,6 | 9,67 |
| **Раздел 2. Вентиляция** | | | | | | | | | | |
| 9 | **ФЕР20-01-001-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (100 м2 поверхности воздуховодов) | 0,23065 | 2045,07 1467,1 | 143,32 7,02 | 471,7 | 338,39 | 33,06 1,62 | 167,86 | 38,72 |
| 10 | **ФССЦ-301-1786** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм (м2) | 50 | 96,29 |  | 4814,5 |  |  |  |  |
| 11 | **ФССЦ-301-0478** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Крепления для воздуховодов хомуты  (т) | 0,0075 | 8814 |  | 66,11 |  |  |  |  |
| 12 | **ФЕР20-03-002-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т (1 вентилятор) | 5 | 47,77 38,29 | 7,45 0,14 | 238,85 | 191,45 | 37,25 0,70 | 3,98 | 19,9 |
| 13 | **ФССЦ-301-4691** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Вентиляторы канальные d= 160мм, мощностью 0,1 кВт (компл.) | 4 | 500,32 |  | 2001,28 |  |  |  |  |
| 14 | **ФССЦ-301-4689** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Вентиляторы канальные d= 100мм, мощностью 0,08 кВт (компл.) | 1 | 433,16 |  | 433,16 |  |  |  |  |
| 15 | **ФЕР20-02-005-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм (1 шт.) | 5 | 27,39 10,94 | 1,71 | 136,95 | 54,7 | 8,55 | 1,22 | 6,1 |
| 16 | **ФССЦ-301-1056** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Диффузоры пластиковые , диаметр 125 мм (шт.) | 4 | 98,37 |  | 393,48 |  |  |  |  |
| 17 | **ФССЦ-301-1055** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Диффузоры пластиковые , диаметр 100 мм (шт.) | 1 | 88,41 |  | 88,41 |  |  |  |  |
| 18 | **ФЕР20-02-004-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм (1 клапан) | 5 | 18,3 9,13 | 1,68 | 91,5 | 45,65 | 8,4 | 1,03 | 5,15 |
| 19 | **Сметная стоимость** | Клапан обратный d= 160мм (шт) | 4 | 300 |  | 1200 |  |  |  |  |
| 20 | **Сметная стоимость** | Клапан обратный d= 100мм (шт) | 1 | 286,44 |  | 286,44 |  |  |  |  |
| 21 | **ФЕР20-01-001-10** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм (100 м2 поверхности воздуховодов) | 0,06 | 1658,47 1162,25 | 107,31 5,13 | 99,51 | 69,74 | 6,44 0,31 | 132,98 | 7,98 |
| 22 | **ФССЦ-301-1779** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм (м2) | 6 | 77,02 |  | 462,12 |  |  |  |  |
| 23 | **ФССЦ-301-1912** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1000 мм (шт.) | 2 | 58,31 |  | 116,62 |  |  |  |  |
| 24 | **ФЕР20-01-001-03** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм (100 м2 поверхности воздуховодов) | 0,038 | 1892,3 1343,25 | 114,81 5,54 | 71,91 | 51,04 | 4,36 0,21 | 153,69 | 5,84 |
| 25 | **ФССЦ-301-1912** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1000 мм (шт.) | 2 | 58,31 |  | 116,62 |  |  |  |  |
| 26 | **ФЕР20-03-002-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,05 т (1 вентилятор) | 1 | 68,1 52,04 | 13,71 0,14 | 68,1 | 52,04 | 13,71 0,14 | 5,41 | 5,41 |
| 27 | **ФССЦ-301-4712** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Вентиляторы канальные сечением 600\*350мм, мощностью 0,472 кВт (компл.) | 1 | 3486,75 |  | 3486,75 |  |  |  |  |
| 28 | **ФЕР20-02-004-05** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Установка клапанов обратных: периметром до 1000 мм (1 клапан) | 1 | 18,3 9,13 | 1,68 | 18,3 | 9,13 | 1,68 | 1,03 | 1,03 |
| 29 | **ФССЦ-301-2075** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения Коп-1 периметром до 1000 мм (шт.) | 1 | 444,6 |  | 444,6 |  |  |  |  |
| 30 | **ФЕР20-02-015-09**  *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: диаметр обечайки 125 мм (1 шт.) | 1 | 16,3 9,66 | 1,71 | 16,3 | 9,66 | 1,71 | 1,09 | 1,09 |
| 31 | **ФССЦ-301-6711** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов 500х250/1000  (шт.) | 1 | 1432,01 |  | 1432,01 |  |  |  |  |
| 32 | **ФЕР20-02-004-05** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Установка клапанов обратных: периметром до 1000 мм (1 клапан) | 2 | 18,3 9,13 | 1,68 | 36,6 | 18,26 | 3,36 | 1,03 | 2,06 |
| 33 | **ФССЦ-301-5501** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной EI (60) размером 200х200 мм (шт.) | 2 | 2660,38 |  | 5320,76 |  |  |  |  |
| 34 | **ФЕР20-02-002-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 (1 решетка) | 8 | 19,56 13,1 | 2,37 | 156,48 | 104,8 | 18,96 | 1,46 | 11,68 |
| 35 | **ФССЦ-301-0598** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Решетки регулирующие , размер 100х400 мм (м2) | 0,32 | 1173 |  | 375,36 |  |  |  |  |
| **Итоги по смете:** | | | | | |  |  |  |  |  |
| Итого по позициям, введенным в ценах 2001г. | | | | | | 179934,28 |  |  |  | 309,71 |
| Итого по позициям, введенным в текущих ценах | | | | | | 1486,44 |  |  |  |  |
| Итого | | | | | | 181420,72 |  |  |  | 309,71 |
| непредвиденные затраты 2% | | | | | | 3628,41 |  |  |  |  |
| **Итого с непредвиденными** | | | | | | **185049,13** |  |  |  |  |
| НДС 18% | | | | | | 33308,84 |  |  |  |  |
| **ВСЕГО по смете** | | | | | | **218357,97** |  |  |  | **309,71** |

**Локальный сметный расчет на водоснабжение и канализацию**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | | Общая стоимость, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин | |
| всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин |
| оплаты труда | в т.ч. оплаты труда | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Раздел 1. Демонтажные работы** | | | | | | | | | | |
| Водопровод В1 | | | | | | | | | | |
| 1 | **ФЕР16-04-002-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Разборка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм (100 м трубопровода) | 0,05 | 1299,75 754,87 | 544,88 72,47 | 64,99 | 37,75 | 27,24 3,62 | 76,096 | 3,8 |
| 2 | **ФЕРр65-1-1** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм (100 м трубопровода) | 0,22 | 328,71 288,02 | 7,09 1,35 | 72,32 | 63,36 | 1,56 0,30 | 34,66 | 7,63 |
| 3 | **ФЕРр65-3-7** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Снятие смесителя: без душевой сетки (100 шт. арматуры) | 0,05 | 315,33 313,14 | 2,19 0,95 | 15,77 | 15,66 | 0,11 0,05 | 36,71 | 1,84 |
| Горячий водопровод Т3 | | | | | | | | | | |
| 4 | **ФЕР16-04-002-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Разборка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм (100 м трубопровода) | 0,05 | 1299,75 754,87 | 544,88 72,47 | 64,99 | 37,75 | 27,24 3,62 | 76,096 | 3,8 |
| 5 | **ФЕРр65-1-1** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм (100 м трубопровода) | 0,26 | 328,71 288,02 | 7,09 1,35 | 85,46 | 74,89 | 1,84 0,35 | 34,66 | 9,01 |
| Канализация К1 | | | | | | | | | | |
| 6 | **ФЕР16-04-001-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм (100 м трубопровода) | 0,02 | 256,05 254,91 | 1,14 0,11 | 5,12 | 5,1 | 0,02 | 25,696 | 0,51 |
| 7 | **ФЕРр65-2-2** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм (100 м трубопровода с фасонными частями) | 0,23 | 731,64 721,64 | 10 4,32 | 168,28 | 165,98 | 2,3 0,99 | 85,3 | 19,62 |
| 8 | **ФЕРр65-4-3** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Демонтаж: моек (100 приборов) | 0,03 | 899,88 875,18 | 24,7 10,67 | 27 | 26,26 | 0,74 0,32 | 102,6 | 3,08 |
| 9 | **ФЕРр65-4-1** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Демонтаж: умывальников и раковин (100 приборов) | 0,02 | 445,72 437,59 | 8,13 3,51 | 8,91 | 8,75 | 0,16 0,07 | 51,3 | 1,03 |
| 10 | **ФЕРр65-4-7** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Демонтаж: сифонов (100 приборов) | 0,02 | 503,44 502,5 | 0,94 0,41 | 10,07 | 10,05 | 0,02 0,01 | 58,91 | 1,18 |
| 11 | **ФЕРр65-4-2** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Демонтаж унитазов и писсуаров (100 приборов) | 0,04 | 553,63 544,56 | 9,07 3,92 | 22,15 | 21,79 | 0,36 0,16 | 63,84 | 2,55 |
| 12 | **ФЕРр65-4-10** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Демонтаж смывных бачков фаянсовых на унитазе (100 приборов) | 0,04 | 326,13 318 | 8,13 3,51 | 13,05 | 12,72 | 0,33 0,14 | 37,28 | 1,49 |
| **Раздел 2. В1(хозяйственно-питьевой водопровод)** | | | | | | | | | | |
| 13 | **ФЕР16-04-002-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм (100 м трубопровода) | 0,28 | 3753,4 1887,18 | 1362,19 181,17 | 1050,95 | 528,41 | 381,41 50,73 | 190,24 | 53,27 |
| 14 | **ФЕР16-04-002-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм (100 м трубопровода) | 0,29 | 2918,99 1484,43 | 839,67 110,7 | 846,51 | 430,48 | 243,5 32,10 | 149,64 | 43,4 |
| 15 | **ФЕР16-04-002-03** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм (100 м трубопровода) | 0,18 | 2489,2 1208,26 | 491,32 63,72 | 448,06 | 217,49 | 88,44 11,47 | 121,8 | 21,92 |
| 16 | **ФССЦ-302-1832** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 20 мм (шт.) | 10 | 24,68 |  | 246,8 |  |  |  |  |
| 17 | **ФССЦ-302-1831** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм (шт.) | 32 | 15,71 |  | 502,72 |  |  |  |  |
| 18 | **ФССЦ-507-3287** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 25 мм (шт.) | 3 | 2,79 |  | 8,37 |  |  |  |  |
| 19 | **ФССЦ-507-3296** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 25х20х25 мм (шт.) | 17 | 2,05 |  | 34,85 |  |  |  |  |
| 20 | **ФССЦ-507-3300** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х25х32 мм (шт.) | 3 | 3,46 |  | 10,38 |  |  |  |  |
| 21 | **ФССЦ-507-3288** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 32 мм (шт.) | 0,3 | 4,98 |  | 1,49 |  |  |  |  |
| 22 | **ФССЦ-507-3288** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Переходник полипропиленовый соединительный диаметром 32\*25 и 32\*20мм (шт.) | 12 | 4,98 |  | 59,76 |  |  |  |  |
| 23 | **ФССЦ-507-3287** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Переходник полипропиленовый соединительный диаметром 25\*20 мм (шт.) | 8 | 2,79 |  | 22,32 |  |  |  |  |
| 24 | **ФССЦ-507-3175** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм (шт.) | 12 | 6,46 |  | 77,52 |  |  |  |  |
| 25 | **ФССЦ-507-3174** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм (шт.) | 10 | 2,03 |  | 20,3 |  |  |  |  |
| 26 | **ФССЦ-507-3173** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм (шт.) | 10 | 1,42 |  | 14,2 |  |  |  |  |
| 27 | **ФССЦ-507-4325** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Угольник полипропиленовый комбинированный разъемный, с внутренней резьбой диаметром 20-1/2" (шт.) | 32 | 11,4 |  | 364,8 |  |  |  |  |
| 28 | **ФССЦ-302-1833** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 25 мм (шт.) | 10 | 33,28 |  | 332,8 |  |  |  |  |
| 29 | **ФССЦ-101-6653** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Комплект дополнительный для монтажа К-3 (соединительная муфта - 2 шт., изоляция - 0,15 м, упаковка) (компл.) | 1 | 15,35 |  | 15,35 |  |  |  |  |
| 30 | **ФССЦ-301-1212** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Подводка гибкая армированная резиновая 400 мм (шт.) | 32 | 10,48 |  | 335,36 |  |  |  |  |
| 31 | **ФЕР16-02-003-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм (100 м трубопровода) | 0,04 | 2921,75 297,35 | 58,12 2,03 | 116,87 | 11,89 | 2,32 0,08 | 30,91 | 1,24 |
| 32 | **ФЕР16-02-003-06** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм (гильзы) (100 м трубопровода) | 0,03 | 4850,13 376,72 | 106,3 2,57 | 145,5 | 11,3 | 3,19 0,08 | 39,16 | 1,17 |
| 33 | **ФССЦ-301-0040** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Хомуты для крепления труб (шт.) | 10 | 8,09 |  | 80,9 |  |  |  |  |
| Система Т3 (горячий водопровод) | | | | | | | | | | |
| 34 | **ФЕР16-04-002-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм (100 м трубопровода) | 0,25 | 3753,4 1887,18 | 1362,19 181,17 | 938,35 | 471,8 | 340,55 45,29 | 190,24 | 47,56 |
| 35 | **ФЕР16-04-002-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм (100 м трубопровода) | 0,29 | 2918,99 1484,43 | 839,67 110,7 | 846,51 | 430,48 | 243,5 32,10 | 149,64 | 43,4 |
| 36 | **ФЕР16-04-002-03** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм (100 м трубопровода) | 0,19 | 2489,2 1208,26 | 491,32 63,72 | 472,95 | 229,57 | 93,35 12,11 | 121,8 | 23,14 |
| 37 | **ФССЦ-302-1831** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм (шт.) | 25 | 15,71 |  | 392,75 |  |  |  |  |
| 38 | **ФССЦ-302-1832** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 20 мм (шт.) | 7 | 24,68 |  | 172,76 |  |  |  |  |
| 39 | **ФССЦ-302-1833** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 25 мм (шт.) | 10 | 33,28 |  | 332,8 |  |  |  |  |
| 40 | **ФССЦ-101-6653** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Комплект дополнительный для монтажа К-3 (соединительная муфта - 2 шт., изоляция - 0,15 м, упаковка) (компл.) | 1 | 15,35 |  | 15,35 |  |  |  |  |
| 41 | **ФССЦ-301-0040** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Хомуты для крепления труб (шт.) | 10 | 8,09 |  | 80,9 |  |  |  |  |
| 42 | **ФССЦ-507-3288** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 32 мм (шт.) | 3 | 4,98 |  | 14,94 |  |  |  |  |
| 43 | **ФССЦ-507-3300** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х25х32 мм (шт.) | 3 | 3,46 |  | 10,38 |  |  |  |  |
| 44 | **ФССЦ-507-3296** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 25х20х25 мм (шт.) | 16 | 2,05 |  | 32,8 |  |  |  |  |
| 45 | **ФССЦ-507-3287** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 25 мм (шт.) | 3 | 2,79 |  | 8,37 |  |  |  |  |
| 46 | **ФССЦ-507-3288** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Переходник полипропиленовый соединительный диаметром 32\*25 и 32\*20мм (шт.) | 6 | 4,98 |  | 29,88 |  |  |  |  |
| 47 | **ФССЦ-507-3287** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Переходник полипропиленовый соединительный диаметром 25\*20 мм (шт.) | 8 | 2,79 |  | 22,32 |  |  |  |  |
| 48 | **ФССЦ-507-3175** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм (шт.) | 15 | 6,46 |  | 96,9 |  |  |  |  |
| 49 | **ФССЦ-507-3174** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм (шт.) | 8 | 2,03 |  | 16,24 |  |  |  |  |
| 50 | **ФССЦ-507-3173** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм (шт.) | 10 | 1,42 |  | 14,2 |  |  |  |  |
| 51 | **ФССЦ-507-4325** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Угольник полипропиленовый комбинированный разъемный, с внутренней резьбой диаметром 20-1/2" (шт.) | 25 | 11,4 |  | 285 |  |  |  |  |
| 52 | **ФЕР16-02-003-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм (100 м трубопровода) | 0,03 | 2921,75 297,35 | 58,12 2,03 | 87,65 | 8,92 | 1,74 0,06 | 30,91 | 0,93 |
| 53 | **ФЕР16-02-003-06** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм (гильзы) (100 м трубопровода) | 0,03 | 4850,13 376,72 | 106,3 2,57 | 145,5 | 11,3 | 3,19 0,08 | 39,16 | 1,17 |
| **Раздел 3. Канализация** | | | | | | | | | | |
| 54 | **ФЕР16-04-001-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм (100 м трубопровода) | 0,4745 | 7784,49 611,07 | 6,58 0,68 | 3693,74 | 289,95 | 3,12 0,32 | 61,6 | 29,23 |
| 55 | **ФЕР16-04-001-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм (100 м трубопровода) | 0,16 | 4623,61 637,26 | 2,86 0,27 | 739,78 | 101,96 | 0,46 0,04 | 64,24 | 10,28 |
| 56 | **ФССЦ-301-0040** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Хомуты для крепления труб (шт.) | 70 | 8,09 |  | 566,3 |  |  |  |  |
| 57 | **ФЕР16-07-004-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм (1 врезка) | 2 | 212,63 76,26 | 0,87 | 425,26 | 152,52 | 1,74 | 8,94 | 17,88 |
| 58 | **ФЕР17-01-001-14** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды (10 компл.) | 1,1 | 1609,25 208,27 | 23,63 1,76 | 1770,18 | 229,1 | 25,99 1,94 | 21,65 | 23,82 |
| 59 | **ФЕРр65-6-10** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Смена: гибких подводок (100 приборов) | 0,06 | 2526,19 475,27 | 5,92 0,68 | 151,57 | 28,52 | 0,36 0,04 | 52,4 | 3,14 |
| 60 | **ФССЦ-301-0627** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Смесители для умывальников СМ-УМ-ЦА-УВ центральные, с аэратором, латунными маховичками (компл.) | 11 | 310,25 |  | 3412,75 |  |  |  |  |
| 61 | **ФЕР17-01-005-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Установка моек: на одно отделение (10 компл.) | 0,5 | 3076,82 166,62 | 16,66 1,76 | 1538,41 | 83,31 | 8,33 0,88 | 17,32 | 8,66 |
| 62 | **ФССЦ-301-1527** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения (шт.) | 5 | 143 |  | 715 |  |  |  |  |
| 63 | **ФССЦ-301-7791** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Сифон пластмассовый бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным отводом (ГОСТ 23289-94) (компл.) | 5 | 20,95 |  | 104,75 |  |  |  |  |
| 64 | **ФЕР17-01-003-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным (10 компл.) | 0,6 | 3702,25 234,33 | 44,39 4,32 | 2221,35 | 140,6 | 26,63 2,59 | 24,64 | 14,78 |
| 65 | **ФЕР17-01-001-18** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Установка поддонов душевых чугунных и стальных мелких (10 компл.) | 0,7 | 3662,92 104,76 | 61,24 3,11 | 2564,04 | 73,33 | 42,87 2,18 | 10,89 | 7,62 |
| 66 | **ФССЦ-301-0539** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Поддоны душевые (компл.) | -7 | 341,5 |  | -2390,5 |  |  |  |  |
| 67 | **ФССЦ-301-0540** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Поддоны душевые эмалированные стальные мелкие с чугунным сифоном, латунным выпуском (компл.) | 7 | 645,25 |  | 4516,75 |  |  |  |  |
| 68 | **ФЕР17-01-002-03** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Установка смесителей (10 шт.) | 0,7 | 1512,97 67,34 | 0,2 | 1059,08 | 47,14 | 0,14 | 7 | 4,9 |
| **Раздел 4. Уборка мусора** | | | | | | | | | | |
| 69 | **ФССЦпг01-01-01-041** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) | 0,678 | 47,28 47,28 |  | 32,06 | 32,06 |  |  |  |
| 70 | **ФССЦпг03-21-01-015** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза (1 т груза) | 0,678 | 14,72 | 14,72 | 9,98 |  | 9,98 |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | | 30440,97 | 4010,19 | 1582,73 201,72 |  | 413,05 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 58, 61, 63-64, 67-69, 13-15, 31-32, 35-37, 53-54, 56-57, 59-60, 62, 65-66)) | | | | | | 31339,02 | 4530,62 | 1960,35 249,73 |  | 466,21 |
| Накладные расходы | | | | | | 5299,4 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | 3290,27 |  |  |  |  |
| **Итоги по смете:** | | | | | |  |  |  |  |  |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | | | | | | 35113,7 |  |  |  | 415,64 |
| Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | | | | | | 921,31 |  |  |  | 47,43 |
| Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные) | | | | | | 3491,71 |  |  |  |  |
| Материалы | | | | | | 161,8 |  |  |  |  |
| Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | | | | | | 198,13 |  |  |  | 3,14 |
| Погрузо-разгрузочные работы | | | | | | 32,06 |  |  |  |  |
| Перевозка грузов автотранспортом | | | | | | 9,98 |  |  |  |  |
| Итого | | | | | | 39928,69 |  |  |  | 466,21 |
| Всего с учетом "на 1 квартал 2014г. СМР=5,23" | | | | | | 208827,05 |  |  |  | 466,21 |
| Справочно, в ценах 2001г.: | | | | | |  |  |  |  |  |
| Материалы | | | | | | 24848,05 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | | | | | | 1960,35 |  |  |  |  |
| ФОТ | | | | | | 4780,35 |  |  |  |  |
| Накладные расходы | | | | | | 5299,4 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | 3290,27 |  |  |  |  |
| непредвиденные затраты 2% | | | | | | 4176,54 |  |  |  |  |
| **Итого с непредвиденными** | | | | | | **213003,59** |  |  |  |  |
| НДС 18% | | | | | | 38340,65 |  |  |  |  |
| **ВСЕГО по смете** | | | | | | **251344,24** |  |  |  | **466,21** |

**Локальный сметный расчет на электроосвещение**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | | Общая стоимость, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин | |
| всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин |
| оплаты труда | в т.ч. оплаты труда | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Раздел 1.** | | | | | | | | | | |
| Демонтажные работы | | | | | | | | | | |
| 1 | **ФЕРр67-4-5** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп (100 шт.) | 2,04 | 145,98 143,48 | 2,5 1,08 | 297,8 | 292,7 | 5,1 2,20 | 17,89 | 36,5 |
| 2 | **ФЕРр67-4-1** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Демонтаж: выключателей, розеток (100 шт.) | 0,92 | 45,55 45,55 |  | 41,91 | 41,91 |  | 5,84 | 5,37 |
| 3 | **ФЕРр67-3-1** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Демонтаж кабеля (100 м) | 5,7 | 75,5 75,19 | 0,31 0,14 | 430,35 | 428,58 | 1,77 0,80 | 9,64 | 54,95 |
| электрооборудование | | | | | | | | | | |
| 4 | **ФЕРм08-03-572-03** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм (1 шт.) | 6 | 228,37 23,01 | 28,42 1,35 | 1370,22 | 138,06 | 170,52 8,10 | 2,32 | 13,92 |
| 5 | **ФЕРм08-03-526-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А (1 шт.) | 50 | 36,08 14,84 | 1,13 | 1804 | 742 | 56,5 | 1,56 | 78 |
| 6 | **ФЕРм08-03-526-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А (1 шт.) | 18 | 62 22,06 | 3,57 0,14 | 1116 | 397,08 | 64,26 2,52 | 2,32 | 41,76 |
| 7 | **ФЕРм08-03-532-04** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество элементов поста до 3 (1 шт.) | 2 | 53,62 17,12 | 1,13 | 107,24 | 34,24 | 2,26 | 1,8 | 3,6 |
| 8 | **ФЕРм08-03-575-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Блок резисторов (ящик сопротивлений) масса до 15 кг (1 шт.) | 1 | 21,5 11,11 | 6,65 0,41 | 21,5 | 11,11 | 6,65 0,41 | 1,12 | 1,12 |
| 9 | **ФССЦ-503-0521** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Устройство комплектное низковольтное управления и распределения электроэнергии 400x300x150 мм (шт.) | 1 | 882,02 |  | 882,02 |  |  |  |  |
| 11 | **ФССЦ-509-6359** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Панели с кожухом к постам управления ПKУ15-21.111-40 У3 (шт.) | 2 | 101,35 |  | 202,7 |  |  |  |  |
| 16 | **ФССЦ-509-5743** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Щиты распределительные навесные ЩРН-36, размер корпуса 480х300х125 мм (шт.) | 2 | 313,7 |  | 627,4 |  |  |  |  |
| 17 | **ФССЦ-509-5742** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Щиты распределительные навесные ЩРН-24, размер корпуса 350х300х125 мм (шт.) | 2 | 229,76 |  | 459,52 |  |  |  |  |
| 18 | **ФССЦ-509-2969** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Щиты распределительные наружной установки ЩРН-18М IP31 (265х440х120 мм) (шт.) | 1 | 262,41 |  | 262,41 |  |  |  |  |
| 19 | **ФССЦ-509-5739** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Щиты распределительные навесные ЩРН-12, размер корпуса 220х300х125 мм (шт.) | 1 | 181,15 |  | 181,15 |  |  |  |  |
| **20** | **сметная стоимость ООО "Национальный комфорт"** | Выключатели автоматические 3Р 10kA C-100А 4,5М (шт.) | 4 | 5959,83 |  | 23839,32 |  |  |  |  |
| 21 | **ФССЦ-509-2267** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Выключатели автоматические 1Р 6А (шт.) | 8 | 51,72 |  | 413,76 |  |  |  |  |
| 22 | **ФССЦ-509-2227** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Выключатели автоматические ВА47-29 1Р 10А, характеристика С (шт.) | 13 | 13,12 |  | 170,56 |  |  |  |  |
| 23 | **ФССЦ-509-2237** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 25А, характеристика С (шт.) | 9 | 19,75 |  | 177,75 |  |  |  |  |
| 24 | **ФССЦ-509-2244** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Выключатели автоматические ВА47-29 3Р 40А, характеристика С (шт.) | 2 | 29,62 |  | 59,24 |  |  |  |  |
| 25 | **ФССЦ-509-1619** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Устройства защитного отключения УЗО ВД1-63 4Р 16-40А, ток утечки 30 мА (шт.) | 2 | 223,5 |  | 447 |  |  |  |  |
| 26 | **ФССЦ-509-2228** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Выключатели автоматические ВА47-29 1Р 16А, характеристика С (шт.) | 10 | 9,87 |  | 98,7 |  |  |  |  |
| 27 | **ФССЦ-509-1625** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Устройства защитного отключения УЗО ВД1-63 4Р 80-100А, ток утечки 30 мА (шт.) | 2 | 326,98 |  | 653,96 |  |  |  |  |
| 28 | **ФССЦ-509-2271** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Выключатели автоматические 1Р 32А (шт.) | 8 | 52,74 |  | 421,92 |  |  |  |  |
| 29 | **ФССЦ-509-2241** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Выключатели автоматические ВА47-29 3Р 10А, характеристика С (шт.) | 1 | 39,25 |  | 39,25 |  |  |  |  |
| **30** | **сметная стоимость** | Диф. автоматический выключатель 1P+N 4,5kA C-32A 1M (шт.) | 9 | 1908,03 |  | 17172,27 |  |  |  |  |
| Светотехническое оборудование | | | | | | | | | | |
| 31 | **ФЕРм08-03-594-11** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до 4 (100 шт.) | 0,72 | 5959,45 2515,71 | 230,49 13,37 | 4290,8 | 1811,31 | 165,95 9,63 | 253,6 | 182,59 |
| 32 | **ФССЦ-509-2352** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Светильники люминесцентные с призматическим рассеивателем встраиваемые 4\*18 (595) с ЭПРА (шт.) | 19 | 414,69 |  | 7879,11 |  |  |  |  |
| 33 | **ФССЦ-509-2322** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой встраиваемые 4\*18 (595) с ЭПРА (шт.) | 53 | 347,21 |  | 18402,13 |  |  |  |  |
| 34 | **ФЕРм08-03-594-08** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Светильник отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике до 4 (100 шт.) | 0,59 | 1676,68 1468,16 | 66,55 4,05 | 989,24 | 866,21 | 39,26 2,39 | 148 | 87,32 |
| 35 | **ФССЦ-509-2399** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Светильники люминесцентные с призматическим рассеивателем потолочные 4\*18 с ЭПРА (шт.) | 59 | 470,8 |  | 27777,2 |  |  |  |  |
| 36 | **ФССЦ-509-1461** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ 18 (10 шт.) | 52,4 | 109,41 |  | 5733,08 |  |  |  |  |
| 37 | **ФЕРм08-03-593-06** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый (100 шт.) | 0,07 | 1441,37 700,75 | 226,27 11,88 | 100,9 | 49,05 | 15,84 0,83 | 70,64 | 4,94 |
| 38 | **ФССЦ-509-0765** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Светильники потолочные НПП 03-100-001 (шт.) | 7 | 145,13 |  | 1015,91 |  |  |  |  |
| кабельные изделия | | | | | | | | | | |
| 39 | **ФЕРм08-02-402-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 (100 м) | 4,42 | 205,77 115,06 | 45,42 1,35 | 909,5 | 508,57 | 200,76 5,97 | 12,24 | 54,1 |
| 40 | **ФЕРм08-02-403-04** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: по перекрытиям (100 м) | 9,2 | 179,98 142,88 | 3,56 0,27 | 1655,82 | 1314,5 | 32,75 2,48 | 15,2 | 139,84 |
| 41 | **ФЕРм08-02-403-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный в пустотах плит перекрытий (100 м) | 3,05 | 143,46 106,22 | 4,44 0,27 | 437,55 | 323,97 | 13,54 0,82 | 11,3 | 34,47 |
| 42 | **ФЕРм08-02-403-03** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах (100 м) | 10,1 | 200,62 155,1 | 4,44 0,27 | 2026,26 | 1566,51 | 44,84 2,73 | 16,5 | 166,65 |
| 43 | **ФЕРм08-02-412-03** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 (100 м) | 2 | 88,47 59,13 | 6,65 0,41 | 176,94 | 118,26 | 13,3 0,82 | 6,29 | 12,58 |
| 44 | **ФЕРм08-10-010-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей (100 м) | 2 | 219,89 139,54 | 63,56 | 439,78 | 279,08 | 127,12 | 15,2 | 30,4 |
| 45 | **ФССЦ-103-1177** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 16 мм (шт.) | 350 | 0,18 |  | 63 |  |  |  |  |
| 46 | **ФССЦ-507-3484** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 16 мм (м) | 202,4 | 2,15 |  | 435,16 |  |  |  |  |
| 47 | **ФССЦ-503-0606** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Коробка для установки розеток и выключателей скрытой проводки (1000 шт.) | 0,311 | 1979,63 |  | 615,66 |  |  |  |  |
| 48 | **ФССЦ-503-0584** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Коробка распаечная (шт.) | 180 | 8,62 |  | 1551,6 |  |  |  |  |
| 49 | **ФЕРм08-02-390-03** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм (100 м) | 0,6 | 325,68 193,34 | 39,07 0,14 | 195,41 | 116 | 23,44 0,08 | 20,33 | 12,2 |
| 50 | **ФССЦ-501-8482** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 (1000 м) | 0,97 | 4832,12 |  | 4687,16 |  |  |  |  |
| 51 | **ФССЦ-501-8483** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 (1000 м) | 1,44 | 6920,41 |  | 9965,39 |  |  |  |  |
| 52 | **ФССЦ-501-8485** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2 (1000 м) | 0,12 | 15727,78 |  | 1887,33 |  |  |  |  |
| 53 | **ФССЦ-501-8509** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2 (1000 м) | 0,032 | 25431,81 |  | 813,82 |  |  |  |  |
| 54 | **ФССЦ-501-8512** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 25 мм2 (1000 м) | 0,08 | 109675,42 |  | 8774,03 |  |  |  |  |
| 55 | **ФССЦ-501-8465** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 10 мм2 (1000 м) | 0,08 | 9800,01 |  | 784 |  |  |  |  |
| 56 | **ФССЦ-501-8774** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 1 и сечением 6 мм2 (1000 м) | 0,1 | 3870,67 |  | 387,07 |  |  |  |  |
| 57 | **ФССЦ-501-8773** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 1 и сечением 4 мм2 (1000 м) | 0,03 | 2745,2 |  | 82,36 |  |  |  |  |
| 58 | **ФССЦ-501-0692** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2 (1000 м) | 0,01 | 24570,82 |  | 245,71 |  |  |  |  |
| 59 | **ФССЦ-501-1671** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2 (1000 м) | 0,015 | 16057,41 |  | 240,86 |  |  |  |  |
| 60 | **ФССЦ-509-1840** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Кабель-канал (короб) 100x60 мм (м) | 60 | 13,6 |  | 816 |  |  |  |  |
| 61 | **ФССЦ-509-3552** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Угол внутренний изменяемый для короба 110х60 мм (шт.) | 4 | 32,77 |  | 131,08 |  |  |  |  |
| электроустановочные изделия | | | | | | | | | | |
| 64 | **ФЕРм08-03-591-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке (100 шт.) | 0,79 | 296,27 255,54 | 5,78 0,41 | 234,05 | 201,88 | 4,57 0,32 | 25,76 | 20,35 |
| 65 | **ФССЦ-509-1201** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки (шт.) | 79 | 6,22 |  | 491,38 |  |  |  |  |
| 66 | **ФЕРм08-03-591-05** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке (100 шт.) | 0,02 | 301,13 260,3 | 5,78 0,41 | 6,02 | 5,21 | 0,12 0,01 | 26,24 | 0,52 |
| 67 | **ФССЦ-509-1444** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки (шт.) | 2 | 8,88 |  | 17,76 |  |  |  |  |
| 68 | **ФЕРм08-03-591-09** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке (100 шт.) | 2,18 | 370,36 302,36 | 5,78 0,41 | 807,38 | 659,14 | 12,6 0,89 | 30,48 | 66,45 |
| 69 | **ФССЦ-503-0475** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Розетка скрытой проводки с заземлением (шт.) | 210 | 9,73 |  | 2043,3 |  |  |  |  |
| 70 | **ФССЦ-503-0683** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Розетка кабельная двухфазная 2P+PE, 32А, 250В, IP44 (шт.) | 8 | 50,67 |  | 405,36 |  |  |  |  |
| **Итоги по смете:** | | | | | |  |  |  |  |  |
| Итого по позициям, введенным в ценах 2001г. | | | | | | 698932,18 |  |  |  | 1047,63 |
| Итого по позициям, введенным в текущих ценах | | | | | | 41011,59 |  |  |  |  |
| Итого | | | | | | 739943,77 |  |  |  | 1047,63 |
| непредвиденные затраты 2% | | | | | | 14798,88 |  |  |  |  |
| **Итого с непредвиденными** | | | | | | **754742,65** |  |  |  |  |
| НДС 18% | | | | | | 135853,68 |  |  |  |  |
| **ВСЕГО по смете** | | | | | | **890596,33** |  |  |  | **1047,63** |

**Проект контракта**

**ДОГОВОР № \_\_\_**

на выполнение подрядных работ

г. Новосибирск «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014г.

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС)**, именуемое в дальнейшем «Заказчик, в лице проректора Новоселова Алексея Анатольевича, действующего на основании доверенности № 1 от 03.03.2014г., с одной стороны и  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,** именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице \_\_\_\_\_\_, действующего на основании Устава, с другой стороны, в результате осуществления закупки в соответствии с Федеральным законом 05.04.2013г. № 44-ФЗ путем проведения открытого аукциона в электронной форме №ЭА-33/…., на основании протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, заключили путем подписания электронной подписью гражданско-правовой договор бюджетного учреждения – настоящий договор на выполнение подрядных работ (далее – договор) о нижеследующем:

**1. Предмет договора**

1.1.«Подрядчик» обязуется по заданию «Заказчика» выполнить из своих материалов подрядные работы по капитальному ремонту, а «Заказчик» принять эти работы и оплатить их стоимость.

1.2.«Подрядчик» выполняет подрядные работы по капитальному ремонту общежитий №1/2, 1/3 расположенных по ул. Дуси Ковальчук,187.

1.3.Все подрядные работы по капитальному ремонту общежитий (далее – работы) проводятся «Подрядчиком»согласно проекта Шифр:Д-08-01-14 и в соответствии с техническим заданием Заказчика (Приложение №1 к договору).

1.4. Перечень и стоимость работ предусмотрены локально-сметным расчетом (Приложение № 2 к договору).

1.5. «Подрядчик» гарантирует, что работы, а также материалы, используемые в ходе их выполнения, соответствуют требованиям государственных стандартов Российской Федерации, материалы, оборудование, подлежащие сертификации, сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, являются новыми, исправными, пригодными к использованию с учетом гарантийных сроков, установленных договором. Копии сертификатов соответствия на изделия, оборудование и материалы, используемые «Подрядчиком» при выполнении работ, подлежат обязательной передаче «Заказчику» одновременно с передачей акта о приемке выполненных работ.

1.6. Последовательность производства работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ, который составляются «Подрядчиком» и согласовываются с «Заказчиком».

1.7. При исполнении договора по согласованию сторон допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре.

**2. Цена договора**

2.1. Цена договора составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_), в том числе НДС .

2.2. Цена договора включает в себя стоимость работ, стоимость материалов, используемых при производстве этих работ, затраты на эксплуатацию оборудования, механизмов и другой техники при производстве работ, расходы на доставку материалов, оборудования, на погрузку-разгрузку и уборку мусора, транспортные расходы и расходы по уплате всех необходимых налогов, сборов и пошлин, а также все затраты, издержки и иные расходы «Подрядчика», в том числе сопутствующие, связанные с исполнением договора.

2.3 Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора, изменение цены договора возможно лишь в случаях, прямо предусмотренных законодательством РФ.

2.4.Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором объема и качества работ и иных условий его исполнения. При этом стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к договору.

**3. Порядок оплаты**

3.1. Заказчик» производит оплату по договору ежемесячно - по факту выполнения работ за каждый календарный месяц в течение всего срока выполнения работ, на основании подписанного сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 на соответствующем этапе приемки работ за отчетный период.

3.2. Оплата выполненных работ производится «Заказчиком» в течение 10 банковских дней со дня предоставления «Подрядчиком» надлежаще оформленных документов на оплату (акты КС-2, КС-3, счет и счет-фактура).

3.3. «Заказчик» производит оплату работ, выполняемых по настоящему договору, за счет средств бюджетного учреждения в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика».

**4. Сроки и порядок выполнения работ**

4.1. «Подрядчик» в течение трех дней со дня заключения договора обязан подготовить и согласовать с «Заказчиком» график производства работ.

4.2. «Подрядчик» обязуется приступить к выполнению работ после заключения договора и выполнить весь объем работ, предусмотренный настоящим договором, в течение 120 (ста двадцати) дней.

4.3. Предоставление объекта производства работ, сдача объекта после выполнения работ и освидетельствование скрытых работ оформляются отдельными актами.

4.4. «Подрядчик» письменным уведомлением извещает «Заказчика» о готовности скрытых работ к освидетельствованию за два дня до начала приемки. Акты освидетельствования скрытых работ оформляются в двух экземплярах и подписываются представителями сторон.

4.5. В случае неявки представителя «Заказчика» в указанный «Подрядчиком» срок, «Подрядчик» составляет односторонний акт на скрытые работы. Вскрытие работ в этом случае по требованию «Заказчика» производится за его счет.

4.6. «Подрядчик» приступает к выполнению последующих работ только после приемки «Заказчиком» выполненных скрытых работ и подписания актов освидетельствования скрытых работ.

4.7. В случае, если «Подрядчик» приступил к последующим работам без подписания акта на скрытые работы со стороны «Заказчика» или представитель «Заказчика» не был информирован о готовности скрытых работ к освидетельствованию, «Подрядчик» обязан по указанию «Заказчика» за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет.

4.8. «Подрядчик» немедленно извещает «Заказчика» и до получения от него указаний приостанавливает работы при обнаружении при производстве работ возможных неблагоприятных для «Заказчика» обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.

4.9. Полномочные представители «Заказчика» осуществляют технический надзор и контроль за выполнением работ, за соответствием используемых материалов и оборудования условиям договора, технического задания и имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность «Подрядчика».

4.10. После проведения всего объема работ «Подрядчик» проводит гидравлические испытания системы отопления, подтвержденные актами испытаний. и предоставить комплект исполнительной документации (результаты гидравлических испытаний; график производства работ, журнал Производства работ; паспорта, сертификаты на материалы и оборудование; акты на скрытые работы; исполнительные схемы).

**5.Обязанности сторон**

Обязанности «Подрядчика»:

5.1.«Подрядчик» обязан своевременно приступить к выполнению работ и выполнять эти работы своими средствами самостоятельно или с привлечением субподрядчиков, в строгом соответствии с локально-сметным расчетом, техническим заданием и ведомостью объемов работ.

5.2. «Подрядчик» обязан вести работы, оговоренные в настоящем договоре, соблюдая правила взрыво - и пожарной безопасности, охраны окружающей среды и населения, охраны труда и техники безопасности.

5.3. «Подрядчик» обязан за свой счет осуществлять охрану используемого при производстве работ имущества (машины, оборудование, материалы, инструменты и т.д.).

5.4. После окончания выполнения работ, в течение трех дней со дня подписания итогового акта приемки работ, «Подрядчик» обязан вывести с объекта производства работ оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и другое имущество, а также произвести уборку объекта работ и прилегающей территории от отходов и мусора, образовавшихся в результате производства работ, и обеспечить их вывоз.

Обязанности «Заказчика».

5.5. «Заказчик» обязан произвести приемку и оплату работ, выполненных «Подрядчиком», в порядке, предусмотренном настоящим договором.

5.6. «Заказчик» обязан к моменту начала работ передать «Подрядчику» объект производства работ по акту, предоставить необходимые условия для производства работ в соответствии требованиям безопасности труда и санитарно-гигиеническим условиям.

5.7. «Заказчик» обязан сообщать «Подрядчику» в письменном виде о недостатках, выявленных при осуществлении контроля и надзора со стороны «Заказчика» за работами, выполняемыми «Подрядчиком» по условиям договора.

**6. Приемка работ**

6.1. После завершения выполнения работ, предусмотренных договором, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте выполнения работ за отчетный период и предоставляет ему комплект отчетной и исполнительной документации, предусмотренной договором .

6.2. В течение трех дней после получения уведомления и документов, указанных в п.6.1 договора «Заказчик» проводит экспертизу работ, выполненных за отчетный период и представленной документации, на предмет их соответствия требованиям и условиям договора к предмету работ, с составлением заключения.

В случае привлечения «Заказчиком» к проведению экспертизы сторонних специалистов или сторонних специализированных организаций срок экспертизы не может превышать 20 (двадцать) дней.

6.3. С учетом заключения экспертизы по результатам выполненных работ «Заказчик» в течение пяти рабочих дней после подписания акта экспертизы осуществляет приемку работ, выполненных за отчетный период по договору и направляет «Подрядчику» один из вариантов документов:

- либо подписанные «Заказчиком» по одному экземпляру представленных актов КС-2, КС-3,

- либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ,

- либо мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ,

- либо акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения.

В случае отказа «Заказчика» от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ «Подрядчик» обязуется в срок, установленный в акте, составленном «Заказчиком», устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.

6.4. В случае получения от «Заказчика» запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения, «Подрядчик» в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить «Заказчику» запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от «Заказчика» замечания/недостатки/произвести доработки и передать «Заказчику» приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный «Подрядчиком» акт КС-2 и справку КС-3.

6.5. В случае если по результатам рассмотрения отчета об устранении недостатков «Заказчиком» будет принято решение об устранении «Подрядчиком» недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у «Заказчика» запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ «Заказчик» принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, по одному экземпляру которых направляет «Подрядчику».

6.6.По завершении выполнения всего объема работ, предусмотренного настоящим договором, «Подрядчик» передает «Заказчику» техническую документацию: паспорта, сертификаты на материалы и оборудование, акты на скрытые работы, журнал производства работ, исполнительные схемы на разделы ВК, ОВ, ЭО.

6.7. В случае не устранения «Подрядчиком» выявленных недостатков в работе, невыполнении необходимых доработок или других требований «Заказчика», изложенных в акте или мотивированном отказе от приемки результатов работ, в установленный срок или при невозможности их устранения, «Заказчик» вправе:

- принять выполненные работы в части и отказаться от приемки и оплаты той части работ, которая не соответствует требованиям и условиям договора;

- отказаться от принятия и оплаты работ в полном объеме;

- потребовать возмещения убытков и уплаты штрафных санкций;

- принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора.

6.8. При обнаружении дефектов в выполненной работе после приемки работ и ввода объекта в эксплуатацию «Подрядчик» за свой счет устраняет выявленные дефекты.

**7. Гарантийные обязательства**

7.1. “Подрядчик” представляет гарантийное обязательство на весь объем произведенных работ в течение 36 месяцев со дня подписания актов сдачи-приемки выполненных работ.

7.2. При возникновении или обнаружении дефектов в произведенных работах в период гарантийного срока эксплуатации объектов, «Подрядчик» обязан:

- выезжать на объект по телефонограмме «Заказчика» в течение суток, для решения вопроса об устранении выявленных недостатков с обязательным составлением акта и указанием сроков устранения дефектов,

-устранять своими силами или за свой счет дефекты в результатах работ, выявленные в период гарантийного срока эксплуатации объекта и подтвержденные двусторонним актом, в сроки, согласованные сторонами и также указанными в двустороннем акте.

**8. Ответственность сторон**

8.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне причиненные этим убытки.

8.2. В случае просрочки исполнения «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных договором, «Заказчик» направляет «Подрядчику» требование об уплате пени.

8.3.Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения «Подрядчиком» обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени [ставки](consultantplus://offline/ref=A62A7AD6DBC3C68414F66819A82A7A31075FAF281F04BE8DFDF31638T8D2J) рефинансирования Центрального банка РФ от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных «Подрядчиком», и рассчитанной в порядке, предусмотренном постановлением Правительства РФ от 25.11.2013г. №1063.

8.4. В случае ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения в соответствии с п.8.2. договора, «Заказчик» направляет «Подрядчику» требование об уплате штрафа в виде фиксированной суммы -5% цены договора.

8.5. В случае просрочки исполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных договором, «Подрядчик» вправе потребовать уплаты штрафа и пени. В этом случае:

- пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и составляет одну трехсотую действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка РФ от не уплаченной в срок суммы;

- штраф начисляется за ненадлежащее исполнение «Заказчиком» обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, и составляет фиксированную сумму – 2 % цены договора.

8.6. Сторона освобождается от уплаты штрафа, пени, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.7. Возмещение убытков и выплата неустойки не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по договору в полном объеме.

**9. Обстоятельства непреодолимой силы**

9.1.Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение обязательств по настоящему договору, обусловленных действием непреодолимой силы, т. е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявления или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.

9.2.Сторона, подвергшаяся действиям непреодолимой силы, обязана немедленно известить об этом другую сторону телефаксом или телеграммой о возникновении, виде, возможной продолжительности действия непреодолимой силы и о том, что исполнению каких именно обязанностей она препятствует. Если эта сторона своевременно не сообщит указанную выше информацию, она лишается в дальнейшем права ссылаться на непреодолимую силу как на обстоятельство, освобождающее ее от ответственности.

9.3.Наступление обстоятельств непреодолимой силы, при условии соблюдения указанных выше действий, продлевает срок исполнения обязательств по договору на период, который соответствует сроку действия непреодолимой силы и разумному сроку для устранения ее последствий.

9.4.Если действие непреодолимой силы продолжается свыше одного месяца, стороны обязаны согласовать условия дальнейшего действия либо прекращения договора.

**10. Обеспечение исполнения договора**

10.1 Размер обеспечения исполнения настоящего договора установлен в сумме 1 421 468,70 рублей, предоставляется с учетом антидемпинговых мер, если такая обязанность «Подрядчика» возникла на момент заключения договора.

10.2. Исполнение договора может быть обеспечено по усмотрению «Подрядчика», или предоставлением банковской гарантии, выданной банком, или внесением денежных средств на счет «Заказчика».

10.3. Если обеспечение исполнения договора представлено «Подрядчиком» путем внесения денежных средств на счет «Заказчика», то такое обеспечение возвращается «Заказчиком» в полном объеме при условии надлежащего исполнения «Подрядчиком» условий договора, подтвержденного подписанными сторонами актов приемки работ по форме КС-2, КС-3.

10.4.Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора, возвращаются «Заказчиком» за минусом суммы ущерба и суммы штрафных санкций, рассчитанных по условиям договора, в случае если при исполнении договора:

- «Подрядчиком» были допущены нарушения условий договора, которые были отражены в документах, составленных при приемке работ, но не повлекли за собой отказ «Заказчика» от приемки результатов работ;

- «Подрядчиком» были устранены недостатки в работе и своевременно исполнены требования «Заказчика» по доработке, указанные Заказчиком в документах, составленных при приемке работ.

10.5. Возврат денежных средств осуществляется «Заказчиком» на основании письменного требования «Подрядчика» о возврате суммы обеспечения, в течение пяти банковских дней со дня получения «Заказчиком» соответствующего письменного требования, на банковский счет, указанный «Подрядчиком» в таком письменном требовании.

10.6. Денежная сумма, полученная «Заказчиком» в обеспечение исполнения настоящего договора, удерживается «Заказчиком» без согласия «Подрядчика», без обращения в суд и не подлежит возврату «Подрядчику» в следующих случаях:

- неисполнения «Подрядчиком» условий договора полностью или в части;

- ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных настоящим договором, которое повлекло отказ «Заказчика» от принятия и оплаты работ или односторонний отказ «Заказчика» от исполнения договора.

**11. Порядок разрешения споров**

11.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

11.2. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются арбитражным судом Новосибирской области.

11.3. До передачи спора на разрешение арбитражного суда стороны должны принять меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ по существу стороной, которой адресована претензия, в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней со дня ее получения.

**12.Срок действия договора и прочие условия.**

12.1. Договор считается заключенным с момента подписания сторонами электронной версии договора и действует до исполнения сторонами своих обязательств.

12.2. Договора заключается в электронной форме и подписывается сторонами электронной подписью.

12.3.При наличии обоюдного согласия стороны вправе подписать бумажный экземпляр договора, который подписывается сторонами после подписания сторонами электронного варианта.

12.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

12.5.При исполнении договора не допускается перемена «Подрядчика» , за исключением случая, если новый подрядчик является правопреемником «Подрядчика» по настоящему договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.6. В случае перемены «Заказчика» права и обязанности «Заказчика», предусмотренные договором, переходят к новому «Заказчику».

**13. Порядок расторжения договора**

13.1 Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения в соответствии с гражданским законодательством РФ.

13.2. « Заказчик» вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

13.3. Решение «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение трехрабочих дней с даты принятия такого решения, размещается в единой информационной системе и направляется «Подрядчику» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу «Подрядчика», указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение «Заказчиком» подтверждения о его вручении «Подрядчику».

13.4. Выполнение «Заказчиком» требований, указанных в п.13.3 договора, считается надлежащим уведомлением «Подрядчика» об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения «Заказчиком» подтверждения о вручении «Подрядчику» указанного уведомления либо дата получения «Заказчиком» информации об отсутствии «Подрядчика» по его адресу, указанному в договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 дней с даты размещения решения «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора в единой информационной системе.

13.5. Решение «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления «Заказчиком» «Подрядчика» об одностороннем отказе от исполнения договора.

13.6. «Заказчик» отменяет не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления «Подрядчика» о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также «Заказчику» компенсированы затраты на проведение экспертизы (если экспертиза проводилась). Данное правило не применяется в случае повторного нарушения «Подрядчиком» условий договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа «Заказчика» от исполнения договора.

13.7. «Заказчик» принимает решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что «Подрядчик» не соответствует установленным документацией об электронном аукционе требованиям к участникам аукциона или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем аукциона.

13.8. «Подрядчик» вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

13.9. Решение «Подрядчика» об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение **трех** рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется «Заказчику» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу «Заказчика», указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение «Подрядчиком» подтверждения о его вручении «Заказчику». Выполнение «Подрядчиком» указанных требований считается надлежащим уведомлением «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения «Подрядчиком» подтверждения о вручении «Заказчику» указанного уведомления.

13.10. Решение «Подрядчика» об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления «Подрядчиком» «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора.

13.11. «Подрядчик» обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления «Заказчика» о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранены нарушения условий договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.

13.12. При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

**14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик**  **ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС)**  630049г.Новосибирск,49ул.Д.Ковальчук д.191,  ИНН: 5402113155 КПП 540201001  ОКОНХ 92110 ОКПО 01115969  Получатель: УФК по Новосибирской области (СГУПС л/с 20516Х38290)  БИК 045004001  Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской обл. г.Новосибирск  Расчетный счет 40501810700042000002  Проректор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А.Новоселов  Электронная подпись | **Подрядчик** |

Документацию подготовил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.И.Печко

Документацию проверил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.А.Хомяк

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.Г.Шабурова