**В техническое задание на «Поставку монохромного многофункционального устройства для издательства» внесены дополнительные технические характеристики:**

Монохромное многофункциональное устройство Xerox AltaLink B8055 или эквивалент:

а) общие основные характеристики

– тип печати – черно-белая (монохромная) лазерная или светодиодная;

– рекомендованная ежемесячная нагрузка, отпечатков формата А4 – не менее 60 000;

б) принтер

– скорость ч/б печати формата А4, стр./мин. – не менее 50;

– скорость ч/б печати формата А3, стр./мин. – не менее 31;

– время выхода первого отпечатка, секунд – не менее 3,9;

– поддержка языков описания страниц – не менее PCL, AdobePostScript 3;

– интерфейсы подключения в поставляемой конфигурации – не менее USB 2.0, 10/100/1000 Base-T Ethernet;

– наличие NFC – обязательно;

– возможность дооснащение модулем WiFi для организации беспроводного подключения;

в) сканер

– тип сканера – цветной планшетный/протяжный;

– отправка изображения по электронной почте, сети, на USB носитель – предусмотрена;

– емкость автоподатчика оригиналов А4 формата – не менее 200;

– возможность сохранения сканируемых документов в форматах PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF, PDF, с возможность контекстного поиска;

г) копир

– скорость ч/б копирования формата А3 стр./мин. – не менее 30;

– время выхода первого отпечатка, секунд – не более 3,8;

– максимальное количество копий – не менее 9 999;

д) лотки

– суммарный объем бумаги в подающих лотках в поставляемой конфигурации, листов – не менее 4 500;

– максимальный объем устройств подачи бумаги, листов – не менее 7 500;

– суммарный объем бумаги в лотках вывода в поставляемой конфигурации, листов – не менее 400;

– максимально возможный объем выходных лотков – не менее 2 000;

е) расходные материалы

– ресурс фотобарабана, страниц – не менее 190 000;

ж) процессор

– объем оперативной памяти, Мб – не менее 4 096;