**ДОГОВОР № \_\_\_**

на выполнение подрядных работ

г. Новосибирск «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018г.

**Идентификационный код закупки № 181540211315554020100100830724339000**

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС)**, именуемое в дальнейшем «Заказчик, в лице проректора Васильева Олега Юрьевича, действующего на основании доверенности № 48 от 24.11.2017г, с одной стороны и **Общество с ограниченной ответственностью «Домострой»,** именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Горина Романа Алексеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в результате осуществления закупки в соответствии с Федеральным законом 05.04.2013г. № 44-ФЗ путем проведения электронного аукциона №ЭА-41/0351100001718000073для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций,, на основании протокола подведения итогов электронного аукциона от 21.11.2018г.., заключили путем подписания электронной подписью гражданско-правовой договор бюджетного учреждения – настоящий договор на выполнение подрядных работ (далее – договор) о нижеследующем:

**1. Предмет договора**

1.1.«Подрядчик» обязуется по заданию «Заказчика» выполнить из своих материалов, своими средствами подрядные работы по текущему ремонту помещений общежития №4, а «Заказчик» принять эти работы и оплатить их стоимость.

1.2.«Подрядчик» выполняет работы по текущему ремонту помещений общежития №4 СГУПС, расположенного по месту нахождения «Заказчика» (далее – работы) в объеме, порядке, предусмотренном техническим заданием «Заказчика» (Приложение №1 к договору).

1.3. Перечень и стоимость работ предусмотрены локально-сметным расчетом (Приложение № 2 к договору).

1.4. «Подрядчик» гарантирует, что работы, а также материалы, используемые в ходе их выполнения, соответствуют требованиям государственных стандартов Российской Федерации, материалы, оборудование, подлежащие сертификации, сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, являются новыми, исправными, пригодными к использованию с учетом гарантийных сроков, установленных договором. Копии сертификатов соответствия на изделия, оборудование и материалы, используемые «Подрядчиком» при выполнении работ, подлежат обязательной передаче «Заказчику» одновременно с передачей акта о приемке выполненных работ.

1.5. Последовательность производства работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ, который составляется «Подрядчиком» и согласовывается с «Заказчиком».

1.6. При исполнении договора по согласованию сторон путем заключения дополнительного соглашения допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре.

**2. Цена договора**

2.1. Цена договора составляет 298 020,12 рублей (двести девяносто восемь тысяч двадцать рублей 12 копеек), с учетом НДС 18% - 45 460,70 рублей

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя) по настоящему договору, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком

2.2. Цена договора включает в себя стоимость работ, стоимость материалов, затраты на эксплуатацию оборудования, механизмов, расходы на доставку материалов, оборудования, на погрузку-разгрузку и уборку мусора, транспортные расходы и расходы по уплате всех необходимых налогов, сборов и пошлин, а также все затраты, издержки и иные расходы «Подрядчика», в том числе сопутствующие, связанные с исполнением договора.

2.3 Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора, изменение цены договора возможно лишь в случаях, прямо предусмотренных законодательством РФ.

2.4.Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором объема и качества работ и иных условий его исполнения. При этом стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к договору.

**3. Порядок оплаты**

3.1. . Заказчик» производит оплату по договору после выполнения всего объема работ, на основании подписанного сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 на весь объем работ.

3.2.Оплата выполненных работ производится «Заказчиком» в течение 10 Рабочих дней со дня предоставления «Подрядчиком» надлежаще оформленных и подписанных сторонами документов на оплату (акты КС-2, КС-3, счет и счет-фактура(при наличии).

3.3. Оплата включенного в цену договора резерва средств на непредвиденные работы и затраты, производится «Заказчиком» только при подтверждении «Подрядчиком» наличия непредвиденных расходов и затрат локальным сметным расчетом. В случае отсутствия такого подтверждения, оплата производится по фактически выполненным работам.

3.4. «Заказчик» производит оплату работ, выполняемых по настоящему договору, за счет средств бюджетного учреждения, в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика».

**4. Сроки и порядок выполнения работ**

4.1. «Подрядчик» в течение трех дней со дня заключения договора обязан подготовить и согласовать с «Заказчиком» график производства работ.

4.2. «Подрядчик» обязуется приступить к выполнению работ после заключения договора и выполнить весь объем работ, предусмотренный настоящим договором, в течение 45 (сорок пять) календарных дней.

4.3. Предоставление объекта производства работ, сдача объекта после выполнения работ и освидетельствование скрытых работ оформляются отдельными актами.

4.4. «Подрядчик» письменным уведомлением извещает «Заказчика» о готовности скрытых работ к освидетельствованию за два дня до начала приемки. Акты освидетельствования скрытых работ оформляются в двух экземплярах и подписываются представителями сторон.

4.5. В случае неявки представителя «Заказчика» в указанный «Подрядчиком» срок, «Подрядчик» составляет односторонний акт на скрытые работы. Вскрытие работ в этом случае по требованию «Заказчика» производится за его счет.

4.6. «Подрядчик» приступает к выполнению последующих работ только после приемки «Заказчиком» выполненных скрытых работ и подписания актов освидетельствования скрытых работ.

4.7. В случае, если «Подрядчик» приступил к последующим работам без подписания акта на скрытые работы со стороны «Заказчика» или представитель «Заказчика» не был информирован о готовности скрытых работ к освидетельствованию, «Подрядчик» обязан по указанию «Заказчика» за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет.

4.8. «Подрядчик» немедленно извещает «Заказчика» и до получения от него указаний приостанавливает работы при обнаружении при производстве работ возможных неблагоприятных для «Заказчика» обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.

4.9. Полномочные представители «Заказчика» осуществляют технический надзор и контроль за выполнением работ, за соответствием используемых материалов и оборудования условиям договора, технического задания и имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность «Подрядчика».

**5.Обязанности сторон**

Обязанности «Подрядчика»:

5.1.«Подрядчик» обязан своевременно приступить к выполнению работ и выполнять эти работы своими средствами самостоятельно или с привлечением субподрядчиков, в строгом соответствии с локально-сметным расчетом, техническим заданием и ведомостью объемов работ.

5.2. «Подрядчик» обязан вести работы, оговоренные в настоящем договоре, соблюдая правила взрыво - и пожарной безопасности, охраны окружающей среды и населения, охраны труда и техники безопасности.

5.3. «Подрядчик» обязан за свой счет осуществлять охрану используемого при производстве работ имущества (машины, оборудование, материалы, инструменты и т.д.).

5.4. После окончания выполнения работ, в течение трех дней со дня подписания итогового акта приемки работ, «Подрядчик» обязан вывести с объекта производства работ оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и другое имущество, а также произвести уборку объекта работ и прилегающей территории от отходов и мусора, образовавшихся в результате производства работ, и обеспечить их вывоз.

5.5. После завершения выполнения работ «Подрядчик» обязан предоставить «Заказчику» комплект исполнительной документации**:** заказчику передаются сертификаты на материалы, акты на скрытые работы (при наличии), акты на выполненные объемы работ по форме КС-2; КС-3.

Обязанности «Заказчика».

5.5. «Заказчик» обязан произвести приемку и оплату работ, выполненных «Подрядчиком», в порядке, предусмотренном настоящим договором.

5.6. «Заказчик» обязан к моменту начала работ передать «Подрядчику» объект производства работ по акту, предоставить необходимые условия для производства работ в соответствии требованиям безопасности труда и санитарно-гигиеническим условиям.

5.7. «Заказчик» обязан сообщать «Подрядчику» в письменном виде о недостатках, выявленных при осуществлении контроля и надзора со стороны «Заказчика» за работами, выполняемыми «Подрядчиком» по условиям договора.

**6. Приемка работ**

6.1. После завершения выполнения работ, предусмотренных договором, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте выполнения работ и предоставляет ему комплект отчетной и исполнительной документации, предусмотренной договором

6.2. В течение трех рабочих дней после получения уведомления и документов, указанных в п.6.1 договора «Заказчик» проводит экспертизу выполненных работ и представленной документации на предмет их соответствия требованиям и условиям договора с составлением заключения.

В случае привлечения «Заказчиком» к проведению экспертизы сторонних специалистов или сторонних специализированных организаций срок экспертизы не может превышать 20 (двадцать) рабочих дней.

6.3. С учетом заключения экспертизы по результатам выполненных работ «Заказчик» в течение пяти рабочих дней после подписания акта экспертизы осуществляет приемку работ, выполненных за отчетный период по договору и направляет «Подрядчику» один из вариантов документов:

- либо подписанные «Заказчиком» по одному экземпляру представленных актов КС-2, КС-3,

- либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ,

- либо мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ,

- либо акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения.

В случае отказа «Заказчика» от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ «Подрядчик» обязуется в срок, установленный в акте, составленном «Заказчиком», устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.

6.4. В случае получения от «Заказчика» запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения, «Подрядчик» в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить «Заказчику» запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от «Заказчика» замечания/недостатки/произвести доработки и передать «Заказчику» приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный «Подрядчиком» акт КС-2 и справку КС-3.

6.5. В случае если по результатам рассмотрения отчета об устранении недостатков «Заказчиком» будет принято решение об устранении «Подрядчиком» недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у «Заказчика» запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ «Заказчик» принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, по одному экземпляру которых направляет «Подрядчику».

6.6. В случае не устранения «Подрядчиком» выявленных недостатков в работе, невыполнении необходимых доработок или других требований «Заказчика», изложенных в акте или мотивированном отказе от приемки результатов работ, в установленный срок или при невозможности их устранения, «Заказчик» вправе:

- принять выполненные работы в части и отказаться от приемки и оплаты той части работ, которая не соответствует требованиям и условиям договора;

- отказаться от принятия и оплаты работ в полном объеме;

- потребовать возмещения убытков и уплаты штрафных санкций;

- принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора.

6.7. При обнаружении дефектов в выполненной работе после приемки работ и ввода объекта в эксплуатацию «Подрядчик» за свой счет устраняет выявленные дефекты.

**7. Гарантийные обязательства**

7.1. “Подрядчик” представляет гарантийное обязательство на весь объем произведенных работ и используемые материалы в течение 24 месяцев со дня подписания актов сдачи-приемки выполненных работ.

7.2. При возникновении или обнаружении дефектов в произведенных работах в период гарантийного срока эксплуатации объектов, «Подрядчик» обязан:

- выезжать на объект по телефонограмме «Заказчика» в течение суток, для решения вопроса об устранении выявленных недостатков с обязательным составлением акта и указанием сроков устранения дефектов,

-устранять своими силами или за свой счет дефекты в результатах работ, выявленные в период гарантийного срока эксплуатации объекта и подтвержденные двусторонним актом, в сроки, согласованные сторонами и также указанными в двустороннем акте.

**8. Ответственность сторон**

8.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне причиненные этим убытки.

8.2. В случае просрочки «Подрядчиком» исполнения обязательств, предусмотренных договором, а также в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных договором, «Заказчик» начисляет неустойку (пеню, штраф) и направляет «Подрядчику» требование об уплате пени.

8.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения «Подрядчиком» обязательства, предусмотренного договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных «Подрядчиком».

8.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы – 3% цены договора (этапа договора).

8.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы – 1000 рублей.

8.6. В случае просрочки исполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных договором, «Подрядчик» вправе потребовать уплаты неустойки ( штрафа, пени) на следующих условиях:

- пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения «Заказчиком» обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и составляет одну трехсотую действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка РФ от не уплаченной в срок суммы;

- штраф устанавливается за каждый факт неисполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, в виде фиксированной суммы - 1000 рублей.

8.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

8.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение «Заказчиком» обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

8.9. Сторона освобождается от уплаты штрафа, пени, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.10. Возмещение убытков и выплата неустойки не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по договору в полном объеме.

**9. Обстоятельства непреодолимой силы**

9.1.Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение обязательств по настоящему договору, обусловленных действием непреодолимой силы, т. е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявления или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.

9.2.Сторона, подвергшаяся действиям непреодолимой силы, обязана немедленно известить об этом другую сторону телефаксом или телеграммой о возникновении, виде, возможной продолжительности действия непреодолимой силы и о том, что исполнению каких именно обязанностей она препятствует. Если эта сторона своевременно не сообщит указанную выше информацию, она лишается в дальнейшем права ссылаться на непреодолимую силу как на обстоятельство, освобождающее ее от ответственности.

9.3.Наступление обстоятельств непреодолимой силы, при условии соблюдения указанных выше действий, продлевает срок исполнения обязательств по договору на период, который соответствует сроку действия непреодолимой силы и разумному сроку для устранения ее последствий.

9.4.Если действие непреодолимой силы продолжается свыше одного месяца, стороны обязаны согласовать условия дальнейшего действия либо прекращения договора.

**10. Обеспечение исполнения договора**

10.1 Размер обеспечения исполнения настоящего договора установлен в сумме 37 252,53 рублей. Обеспечение предоставляется с учетом антидемпинговых мер, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.13 № 44-ФЗ и документацией об электронном аукционе, если эта обязанность «Подрядчика» возникла на момент заключения договора.

10.2. Исполнение договора может быть обеспечено по усмотрению «Подрядчика», или предоставлением банковской гарантии, выданной банком, или внесением денежных средств на счет «Заказчика».

10.3. Если обеспечение исполнения договора представлено «Подрядчиком» путем внесения денежных средств на счет «Заказчика», то такое обеспечение возвращается «Заказчиком» в полном объеме при условии надлежащего исполнения «Подрядчиком» условий договора, подтвержденного подписанными сторонами актов приемки работ по форме КС-2, КС-3.

10.4.Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора, возвращаются «Заказчиком» за минусом суммы ущерба и суммы штрафных санкций, рассчитанных по условиям договора, в случае если при исполнении договора:

- «Подрядчиком» были допущены нарушения условий договора, которые были отражены в документах, составленных при приемке работ, но не повлекли за собой отказ «Заказчика» от приемки результатов работ;

- «Подрядчиком» были устранены недостатки в работе и своевременно исполнены требования «Заказчика» по доработке, указанные Заказчиком в документах, составленных при приемке работ.

10.5. Возврат денежных средств осуществляется «Заказчиком» на основании письменного требования «Подрядчика» о возврате суммы обеспечения, в течение пяти банковских дней со дня получения «Заказчиком» соответствующего письменного требования, на банковский счет, указанный «Подрядчиком» в таком письменном требовании.

10.6. Денежная сумма, полученная «Заказчиком» в обеспечение исполнения настоящего договора, удерживается «Заказчиком» без согласия «Подрядчика», без обращения в суд и не подлежит возврату «Подрядчику» в следующих случаях:

- неисполнения «Подрядчиком» условий договора полностью или в части;

- ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных настоящим договором, которое повлекло отказ «Заказчика» от принятия и оплаты работ или односторонний отказ «Заказчика» от исполнения договора.

**11. Порядок разрешения споров**

11.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

11.2. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются арбитражным судом Новосибирской области.

11.3. До передачи спора на разрешение арбитражного суда стороны должны принять меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ по существу стороной, которой адресована претензия, в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней со дня ее получения.

**12.Срок действия договора и прочие условия.**

12.1. Договор считается заключенным с момента подписания сторонами электронной версии договора и действует до исполнения сторонами своих обязательств.

12.2. Договора заключается в электронной форме и подписывается сторонами электронной подписью.

12.3.При наличии обоюдного согласия стороны вправе подписать бумажный экземпляр договора, который подписывается сторонами после подписания сторонами электронного варианта.

12.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

12.5.При исполнении договора не допускается перемена «Подрядчика» , за исключением случая, если новый подрядчик является правопреемником «Подрядчика» по настоящему договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.6. В случае перемены «Заказчика» права и обязанности «Заказчика», предусмотренные договором, переходят к новому «Заказчику».

**13. Порядок расторжения договора**

13.1 Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения в соответствии с гражданским законодательством РФ.

13.2. « Заказчик» вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

13.3. Решение «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение трехрабочих дней с даты принятия такого решения, размещается в единой информационной системе и направляется «Подрядчику» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу «Подрядчика», указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение «Заказчиком» подтверждения о его вручении «Подрядчику».

13.4. Выполнение «Заказчиком» требований, указанных в п.13.3 договора, считается надлежащим уведомлением «Подрядчика» об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения «Заказчиком» подтверждения о вручении «Подрядчику» указанного уведомления либо дата получения «Заказчиком» информации об отсутствии «Подрядчика» по его адресу, указанному в договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 дней с даты размещения решения «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора в единой информационной системе.

13.5. Решение «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления «Заказчиком» «Подрядчика» об одностороннем отказе от исполнения договора.

13.6. «Заказчик» отменяет не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления «Подрядчика» о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также «Заказчику» компенсированы затраты на проведение экспертизы (если экспертиза проводилась). Данное правило не применяется в случае повторного нарушения «Подрядчиком» условий договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа «Заказчика» от исполнения договора.

13.7. «Заказчик» принимает решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что «Подрядчик» не соответствует установленным документацией об электронном аукционе требованиям к участникам аукциона или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем аукциона.

13.8. «Подрядчик» вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

13.9. Решение «Подрядчика» об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение **трех** рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется «Заказчику» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу «Заказчика», указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение «Подрядчиком» подтверждения о его вручении «Заказчику». Выполнение «Подрядчиком» указанных требований считается надлежащим уведомлением «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения «Подрядчиком» подтверждения о вручении «Заказчику» указанного уведомления.

13.10. Решение «Подрядчика» об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления «Подрядчиком» «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора.

13.11. «Подрядчик» обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления «Заказчика» о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранены нарушения условий договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.

13.12. При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

**14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик**  **ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС)**  630049г.Новосибирск,49ул.Д.Ковальчук д.191,  ИНН: 5402113155 КПП 540201001  ОГРН 1025401011680 ОКПО 01115969  Получатель: УФК по Новосибирской области (СГУПС л/с 20516Х38290)  БИК 045004001  Банк: Сибирское ГУ Банка России г.Новосибирск  Расчетный счет 40501810700042000002  Проректор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.Ю.Васильев  Электронная подпись | **Подрядчик**  **ООО «Домострой»**  630075 г. Новосибирск, ул.Медкадры,10 оф.8  Тел. 913-065-4355, 214-53-64  E-mail:dom054@mail.ru  ИНН 5402026061 КПП 540201001  ОГРН 1165476196060 дата н/учет 22.11.2016  ОКТМО 50701000 ОКПО 05653296  р/счет 40702810210050014550  в Ф ТОЧКА БАНК КИВИ БАНК (АО)  кор./счет 30101810445250000797  БИК 044525797  Директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Р.А.Горин  Электронная подпись |

Приложение №1 к договору

**Техническое задание на выполнение работ**

1. **Наименование выполняемых работ**: Выполнение работ по текущему ремонту помещений общежития № 4

1. **Место выполнения работ**: 630049, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук 191
2. **Количество выполняемых работ: 1 условная работа**
3. **Сроки (периоды) выполнения работ**: в течение 45 календарных дней
4. **Общие требования к выполнению работ:** Работы производятся только в отведенной зоне работ. Работы производятся минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. Исполнитель обязан соблюдать нормализованную технологию выполнения ремонтно-строительных работ, согласно СП71.13330.2017. Интенсивность выполнения работ – продолжительность рабочего дня не менее 8 часов при 5-ти дневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели по согласованию с Заказчиком. Экологические мероприятия – в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ, а также предписаниями надзорных органов.
5. **Особые требования к выполнению работ:**

- демонтажные и монтажные работы производятся согласно ведомости объёмов работ;

-вести исполнительную документацию согласно требованиям РД -11-05-2007, и РД-11-02-2006

1. **Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ:** Подрядчик обязан перед началом работ представить план организационных мероприятий производства работ с приложением графика производства работ и согласовать его с Заказчиком в течение 3 дней с момента подписания договора.
2. **Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ:** применяемая система контроля качества за выполненными работами в соответствие требованиями ГОСТ Р ИСО 9000. Подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными для сторон требованиями.
3. **Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ:**

- при проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться правилами ППБ РФ;

- при проведении огневых работ требуется обязательное оформление разрешения на их производство;

- безопасность выполняемых работ – согласно Федеральному закону от 30.06.2006. №90-ФЗ

- мероприятия по охране труда – охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и т.д.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещения, защитные и предохранительные устройства). Организация строительной площадки, для ведения на ней работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ;

- мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций – при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущены к применению органами государственного надзора.

1. **Порядок сдачи и приемки результатов работ**: в соответствии с условиями договора. По факту выполнения объема работ представить акты на выполненные объемы работ по форме КС-2, КС-3.

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты, включенные в твердую договорную цену подтвердить локально-сметным расчетом, и в случае отсутствия такого подтверждения оплата будет производиться по фактически выполненным работам

1. **Требования по передаче заказчику технических и иных документов** **по завершению и сдаче работ**.

акты освидетельствования скрытых работ, журнал производства работ, сертификаты и паспорта на материалы и изделия

1. **Требования по объему гарантий качества работ**: на весь объем проведенных работ.
2. **Требования по сроку гарантий качества на результаты работ**: не менее 24 месяцев.
3. **Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению заказчика:**

Подрядчик обязан выполнить работы своими материалами, согласованными с Заказчиком. Подрядчик обязан выполнить работы своими силами и средствами в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами законодательства РФ. В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию – исправление дефектов производится за счет Исполнителя.

Дефектная ведомость

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
|  | Помещение №1 | | | |
| 1. | Демонтаж отбойной доски с сохранением материала | М2 | 14,55 |  |
| 2. | Демонтаж плинтуса из керамогранита h=8см | М.п. | 16 |  |
| 3. | Расшивка швов потолка в плитах перекрытия | М.п. | 15 |  |
| 4. | грунтовка потолка составом cerisit CT17 (или эквивалент)\* | М2 | 15 |  |
| 5. | Шпатлевка маслено-клеевая потолка толщиной слоя 1мм с устройством молярной сетки ячейкой 2\*2мм | М2 | 15 |  |
| 6 | Окраска потолка по шпатлевке краской радуга ВД-АК 26 ( или эквивалент)\* за 2 раза | М2 | 15 |  |
| 7 | Грунтовка стен составом cerisit CT17 (или эквивалент)\* | М2 | 39,11 |  |
| 8 | Оклейка стен стеклообоями « рогожка средняя» | М2 | 39,11 |  |
| 9 | Окраска стен по стеклообоям за 2 раза краской радуга ВД-АК 26 (или эквивалент)\* | М2 | 39,11 |  |
| 10. | Укладка ковролина с проклейкой швов. | М2 | 14,55 |  |
| 11 | Устройство плинтуса пластикового с кабель каналом | М.п. | 16 |  |
| 12 | Окраска труб отопления ранее окрашенных краской вд-пф 115 за 2 раза | М2 | 0,5 |  |
|  | **Помещение №2** |  |  |  |
| 13 | Демонтаж отбойной доски с сохранением материала | М2 | 10,81 |  |
| 14 | Демонтаж плинтуса из керамогранита h=8см | М.п. | 10,01 |  |
| 15 | Демонтаж дверного блока мазанитового | М2 | 1,89 |  |
| 16 | Установка дверного блока с порогом 2100\*900мм с мазанитовым полотном, поворотной ручкой с замком, и заверткой с установкой наличника с одной стороны | М2 | 1,89 |  |
| 17 | Облицовка стен из кафельной плитки материалом ГСП-А «KNAUF» (или эквивалент)\* толщиной 9,5мм на клей полиуретановый Soudal Soudabond Easy Gun (или эквивалент)\* | М2 | 11,56 |  |
| 18 | Шпатлевка маслено-клеевая стен из ГСП-А толщиной слоя 1мм | М2 | 11,56 |  |
| 19 | Грунтовка стен составом cerisit CT17 (или эквивалент)\* | М2 | 44,76 |  |
| 20 | Шпатлевка маслено-клеевая стен толщиной слоя 1мм | М2 | 9,5 |  |
| 21 | Улучшенная окраска стен краской радуга ВД-АК 26 (или эквивалент)\* | М2 | 9,5 |  |
| 22 | Нанесение маркерного покрытия SKetchPad (или эквивалент)\* | М2 | 9,5 |  |
| 23 | Оклейка стен стеклообоями « рогожка средняя» | М2 | 35,26 |  |
| 24 | Окраска стен по стеклообоям за 2 раза краской вд-ак 26 (или эквивалент)\* | М2 | 35,26 |  |
| 25 | Грунтовка потолка составом cerisit CT17 (или эквивалент)\* | М2 | 27,3 |  |
| 26 | Шпатлевка маслено-клеевая потолка толщиной слоя 1мм с устройством молярной сетки ячейкой 2\*2мм | М2 | 27,3 |  |
| 27 | Улучшенная окраска потолка краской ВД-АК 26 (или эквивалент)\* | М2 | 27,3 |  |
| 28 | Окраска потолка по ранее окрашеной поверхности за 2 раза краской радуга вд-ак 26 (или эквивалент)\* | М2 | 1,2 |  |
| 29 | Укладка ковролина с проклейкой швов. | М2 | 26,16 |  |
| 30 | Установка пластикового плинтуса с кабель каналом | М.п. | 17,92 |  |
| 31 | Окраска труб отопления ранее окрашенных краской вд-пф 115 | М2 | 0,5 |  |
|  | **Помещение №3** |  |  |  |
| 32 | Облицовка стен из кафельной плитки материалом ГСП-А «KNAUF» (или эквивалент)\* толщиной 9,5мм на клей полиуретановый Soudal Soudabond Easy Gun (или эквивалент)\* | М2 | 22,5 |  |
| 33 | Шпатлевка маслено-клеевая стен из ГСП-А толщиной слоя 1мм | М2 | 22,5 |  |
| 34 | Грунтовка стен составом cerisit CT17 (или эквивалент)\* | М2 | 29,41 |  |
| 35 | Оклейка стен стеклообоями « рогожка средняя» | М2 | 29,41 |  |
| 37 | Окраска стен по стеклообоям за 2 раза краской вд-ак 26 (или эквивалент)\* | М2 | 29,41 |  |
| 38 | Грунтовка потолка составом cerisit CT17 (или эквивалент)\* | М2 | 10,03 |  |
| 39 | Шпатлевка маслено-клеевая потолка толщиной слоя 1мм с устройством молярной сетки ячейкой 2\*2мм | М2 | 10,03 |  |
| 40 | Улучшенная окраска потолка краской ВД-АК 26 (или эквивалент)\* | М2 | 10,03 |  |
| 41 | Заделка отверстия в перекрытии бетоном B15 | М3 | 0,3 |  |
| 42 | Укладка ковролина с проклейкой швов. | М2 | 10,03 |  |
| 43 | Установка пластикового плинтуса с кабель каналом | М.п. | 12,1 |  |
| 44 | Окраска труб отопления ранее окрашенных краской вд-пф 115 за 2 раза | М2 | 0,5 |  |
|  | **Помещение №4** |  |  |  |
| 45 | Демонтаж кафеля со стены | М2 | 2,842 |  |
| 46 | Ремонт штукатурки | М2 | 2,842 |  |
| 47 | Облицовка стен из кафельной плитки материалом ГСП-А «KNAUF» ( или эквивалент)\* толщиной 9,5мм на клей полиуретановый Soudal Soudabond Easy Gun ( или эквивалент)\* | М2 | 25,3 |  |
| 48 | Шпатлевка маслено-клеевая стен из ГСП-А толщиной слоя 1мм | М2 | 25,3 |  |
| 49 | Грунтовка стен составом cerisit CT17 (или эквивалент)\* | М2 | 42,62 |  |
| 50 | Оклейка стен стеклообоями  « рогожка средняя» | М2 | 42,62 |  |
| 51 | Окраска стен по стеклообоям за 2 раза краской вд-ак 26 ( или эквивалент)\* | М2 | 42,62 |  |
| 52 | Грунтовка потолка составом cerisit CT17 (или эквивалент)\* | М2 | 21,25 |  |
| 53 | Шпатлевка маслено-клеевая потолка толщиной слоя 1мм с устройством молярной сетки ячейкой 2\*2мм | М2 | 21,25 |  |
| 54 | Улучшенная окраска потолка краской ВД-АК 26 (или эквивалент)\* | М2 | 21,25 |  |
| 55 | Укладка ковролина с проклейкой швов. | М2 | 21,25 |  |
|  | Установка пластикового плинтуса с кабель каналом | М.п. | 16,05 |  |
|  | Окраска труб отопления ранее окрашенных краской вд-пф 115 за 2 раза | М2 | 1,0 |  |
|  | **Помещение №5** |  |  |  |
|  | Установка перегородки из ГСП-А «Кнауф» (или эквивалент)\* толщиной 50мм с однослойной обшивкой и шумоизоляцией | М2 | 2,73 |  |
|  | Облицовка стены из ГСП-А кафельной плиткой 300\*200мм на клей cerisit CM17 (или эквивалент)\* | М2 | 2,73 |  |
|  | Грунтовка потолка составом cerisit CT17 (или эквивалент)\* | М2 | 8,4 |  |
|  | Шпатлевка маслено-клеевая потолка толщиной слоя 1мм с устройством молярной сетки ячейкой 2\*2мм | М2 | 8,4 |  |
|  | Улучшенная окраска потолка краской ВД-АК 26 (или эквивалент)\* | М2 | 8,4 |  |
|  | Устройство короба для труб из ГСП-А «KNAUF» (из эквивалент)\* по мет. каркасу | М2 | 1,2 |  |
|  | Облицовка короба из ГСП-А кафельной плиткой 300\*200мм на клей cerisit CM17 (или эквивалент)\* | М2 | 1,2 |  |
| **Электрическая часть** | | | | |
|  | **Демонтажные работы** | |  |  |
|  | Демонтаж кабеля АВВГ 4\*6 | М.п. | 50 |  |
|  | Демонтаж автоматов из щитов ЩО, ЩС | шт | 17 |  |
|  | Демонтаж труб силовой разводки | М.п. | 1 |  |
|  | Розетки одноместные скрытой установки | Шт. | 7 |  |
|  | Демонтаж кабель каналов с потолка | М.п. | 10 |  |
|  | **Монтажные работы** | |  |  |
|  | Кабель ВВГп 3\*2,5 | М.п. | 50 |  |
|  | Кабель ВВГп 3\*1,5 | М.п. | 50 |  |
|  | Кабель канал 40\*40 пластик | М.п. | 20 |  |
|  | Кабель канал 25\*16 пластик | М.п. | 50 |  |
|  | Выключатель скрытой установки 2-х клавишный | шт | 3 |  |
|  | Выключатель скрытой установки 1-но клавишный | шт | 4 |  |
|  | Розетка накладная 4-х постовая с з/к | шт | 4 |  |
|  | Розетка накладная 3-х постовая с з/к | шт | 1 |  |
|  | Розетка накладная 2-х постовая с з/к | шт | 10 |  |
|  | Розетка накладная 1-но постовая с з/к | шт | 1 |  |
|  | Светильник светодиодный накладной 595\*595мм | шт | 18 |  |
|  | Светильник накладной Feron al3005 (или эквивалент)\* | шт | 6 |  |
|  | Лампа LED 7.5W GU5.3 4000K | шт | 12 |  |
|  | Автомат ВА47-100 32А 4Р | шт | 3 |  |
|  | Автомат ВА47-29 10А 2Р | шт | 4 |  |
|  | Автомат АВДТ 25А 2Р 30мА | шт | 7 |  |

\*- конкретное наименование торгового знака материала (товара) указано в таблице материалов, используемых подрядчиком при производстве работ.

**Наименование и характеристики материалов, используемых подрядчиком при выполнении работ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование материалов | Характеристика и показатели эквивалентности материалов |
| 1 | Гипсовая строительная плита KNAUF «ГСП-А», Россия | Толщина 9,5мм  Вид кромки: ПЛУК (полукруглая утоненная кромка)  Горючесть Г1 по ГОСТ 30244  Воспламеняемость В2 по ГОСТ 30402  дымообразующая способность Д1 по ГОСТ 12.1.044  токсичность Т1 по ГОСТ 12.1.044. |
| 2 | Краска Радуга Вд-ак 26, Россия | -обладает адгезией (сцеплением) к штукатурке, шпатлевке, бетону, гипсоволокну, гипсокартону, оргалиту, ДСП, ДВП, МДФ, фанере, дереву  -Выдерживает влажную уборку с применением СМС  -содержит антисептик, для использования ее во влажных помещениях  Время высыхания при t+20°С и влажности 65%: 1час  расход при двукратном нанесении: на ранее окрашенные -150 г/м2,  на зашпатлеванные -250 г/м2,  на оштукатуренные поверхности -350 г/м2 |
| 3 | Маркерное покрытие SKetchPad, США | Назначение: создание интерьерного покрытия с эффектом маркерной доски.  Цвет- прозрачный. |
| 4 | Высокоэластичный клей Cerisit CM17 super flex, Польша | Состав : цемент, минеральные заполнители, модифицирующие добавки, армирующие микроволокна.  Морозостойкость контактной зоны 100 циклов  Время потребления: 2 часа |
| 5 | клей полиуретановый Soudal Soudabond Easy Gun, Бельгия | Основа-полиуретановый полимер  Консистенция –стабильная пена (после отверждения) |
| 6 | Стеклообои, Россия | Рисунок - рогожка средняя  Плотность 120 г/м2 |
| 7 | Ковролин, Россия | Основа- резина  Толщина покрытия 7,0мм  Тип ворса -иглопробивной |
| 8 | Светильник накладной светодиодный ДВО, JazzWay, Китай | Размер: 595\*595  Мощность - 36Вт  Световой поток -2900 Lm  Цветовая температура 4000К  Степень защиты - IP20 |
| 9 | Светильник Feron AL3005, Китай | Размер: диаметром 167мм  Мощность - 12Вт  Световой поток -900 Lm  Цветовая температура 6500К  Степень защиты - IP65  Класс защиты от поражения электрическим током - 2 |

Заказчик Подрядчик

Проректор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.Ю.Васильев Директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Р.А.Горин

Электронная подпись Электронная подпись



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | | Общая стоимость, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин | |
| всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин |
| оплаты труда | в т.ч. оплаты труда | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Раздел 1.** | | | | | | | | | | |
| демонтажные и подготовительные работы | | | | | | | | | | |
| 1 | **ФЕР46-04-012-03** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных (100 м2) *НР (357,61 руб.): 110% от ФОТ СП (227,57 руб.): 70% от ФОТ* | 0,0189 | 17368,14 15299,47 | 2068,67 1901,72 | 328,26 | 289,16 | 39,1 35,94 | 103,91 | 1,96 |
| 2 | **ФЕРр63-10-1** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок (100 м2) *НР (39,51 руб.): 65%=77%\*0.85 от ФОТ СП (24,32 руб.): 40%=50%\*0.8 от ФОТ* | 0,05072 | 1202,95 1149,51 | 53,44 49,14 | 61,01 | 58,3 | 2,71 2,49 | 7,31 | 0,37 |
| 3 | **ФЕРр57-3-2** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки (100 м) *НР (358,53 руб.): 68%=80%\*0.85 от ФОТ СП (284,72 руб.): 54%=68%\*0.8 от ФОТ* | 0,2601 | 2027,12 2027,12 |  | 527,25 | 527,25 |  | 14,28 | 3,71 |
| 4 | **ФЕРр63-7-5** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток (100 м2) *НР (198,19 руб.): 65%=77%\*0.85 от ФОТ СП (121,96 руб.): 40%=50%\*0.8 от ФОТ* | 0,02842 | 11234,44 10642,27 | 592,17 86,09 | 319,28 | 302,45 | 16,83 2,45 | 74,3 | 2,11 |
| 5 | **ФЕРр61-2-9** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2) *НР (572,47 руб.): 79% от ФОТ СП (362,32 руб.): 50% от ФОТ* | 0,02842 | 30859,57 25332,76 | 179,04 164,71 | 877,03 | 719,96 | 5,09 4,68 | 157,1 | 4,46 |
| 6 | **ФЕРр53-21-15** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу (100 м) *НР (1191,39 руб.): 86% от ФОТ СП (969,74 руб.): 70% от ФОТ* | 0,15 | 9357,1 9233,41 | 5,64 2,18 | 1403,57 | 1385,01 | 0,85 0,33 | 49,69 | 7,45 |
| 7 | **ФЕР46-03-017-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 (м3) *НР (2696,82 руб.): 110% от ФОТ СП (1716,16 руб.): 70% от ФОТ* | 0,3 | 9145,1 8121,57 | 141,25 50,6 | 2743,53 | 2436,47 | 42,38 15,18 | 55,16 | 16,55 |
| 8 | **ФССЦ-04.1.02.01-0006** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Бетон мелкозернистый, класс: В15 (М200) (м3) | 0,312 | 2298,1 |  | 717,01 |  |  |  |  |
| стены | | | | | | | | | | |
| 9 | **ФЕР10-04-010-03** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Устройство перегородок в жилых зданиях на однорядном металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой с изоляцией (100 м2) *НР (1190,41 руб.): 90%=118%\*(0.9\*0.85) от ФОТ СП (568,75 руб.): 43%=63%\*(0.85\*0.8) от ФОТ* | 0,0273 | 83885,8 48005,47 | 1421,12 444,31 | 2290,08 | 1310,55 | 38,8 12,13 | 290,812 | 7,94 |
| 10 | **ФЕР15-02-024-02** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: стен при отделке под оклейку обоями (100 м2) *НР (5600,19 руб.): 80%=105%\*(0.9\*0.85) от ФОТ СП (2590,09 руб.): 37%=55%\*(0.85\*0.8) от ФОТ* | 0,5936 | 13742,6 11114,67 | 715,64 678,18 | 8157,61 | 6597,67 | 424,8 402,57 | 69,874 | 41,48 |
| 11 | **ФССЦ-14.5.01.06-0003** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Герметик-клей полиуретановый: белый и цветные (л) | 2,6 | 438,19 |  | 1139,29 |  |  |  |  |
| 12 | **ФЕР10-05-012-01** *Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр* | Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами (короб) (100 м2) *НР (164,12 руб.): 90%=118%\*(0.9\*0.85) от ФОТ СП (78,41 руб.): 43%=63%\*(0.85\*0.8) от ФОТ* | 0,012 | 23630,85 15163,99 | 36,44 32,08 | 283,57 | 181,97 | 0,44 0,39 | 92,8855 | 1,11 |
| 13 | **ФССЦ-01.6.01.02-0005** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Листы гипсокартонные: ГКЛ 9,5 мм (м2) | 69,318 | 69,41 |  | 4811,36 |  |  |  |  |
| 14 | **ФЕР15-06-001-05** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными (100 м2) *НР (7286,13 руб.): 80%=105%\*(0.9\*0.85) от ФОТ СП (3369,83 руб.): 37%=55%\*(0.85\*0.8) от ФОТ* | 1,464 | 6494,03 6215,16 | 10,37 5,92 | 9507,26 | 9098,99 | 15,18 8,67 | 37,651 | 55,12 |
| 15 | **ФССЦ-14.3.01.02-0103** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 (л) | 22,3992 | 42,87 |  | 960,25 |  |  |  |  |
| 16 | **ФССЦ-01.6.02.02-0008** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Стеклообои: VETERMAN, рогожка средняя (10 м2) | 16,84 | 305,46 |  | 5143,95 |  |  |  |  |
| 17 | **ФЕР13-03-005-01** *Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016* | Шпатлевка поверхностей: силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм (100 м2) *НР (7660,46 руб.): 90% от ФОТ СП (5958,13 руб.): 70% от ФОТ* | 0,6886 | 12371,64 11501,04 | 870,6 859,72 | 8519,11 | 7919,62 | 599,49 592,00 | 61,893 | 42,62 |
| 18 | **ФЕР13-03-005-02** *Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016* | Шпатлевка поверхностей: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 13-03-005-01 (100 м2) *НР (-3103,88 руб.): 90% от ФОТ СП (-2414,13 руб.): 70% от ФОТ* | -0,6886 | 5006,52 4440,51 | 566,01 567,84 | -3447,49 | -3057,74 | -389,75 -391,01 | 23,897 | -16,46 |
| 19 | **ФССЦ-14.5.11.01-0003** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Шпатлевка масляно-клеевая (т) | 0,110176 | 13593,97 |  | 1497,73 |  |  |  |  |
| 20 | **ФЕР15-04-007-03** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (100 м2) *НР (463,5 руб.): 80%=105%\*(0.9\*0.85) от ФОТ СП (214,37 руб.): 37%=55%\*(0.85\*0.8) от ФОТ* | 0,095 | 6697,53 6069,49 | 73,21 29,12 | 636,27 | 576,6 | 6,96 2,77 | 37,6395 | 3,58 |
| 21 | **ФССЦ-14.3.01.02-0103** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 (л) | 1,4535 | 42,87 |  | 62,31 |  |  |  |  |
| 22 | **ФЕР15-06-004-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, красками (100 м2) *НР (3952,5 руб.): 80%=105%\*(0.9\*0.85) от ФОТ СП (1828,03 руб.): 37%=55%\*(0.85\*0.8) от ФОТ* | 1,464 | 3374,75 3374,75 |  | 4940,63 | 4940,63 |  | 19,274 | 28,22 |
| 23 | **ФССЦ-14.3.02.01-0371** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111: белая (т) | 0,0497 | 127401,6 |  | 6331,86 |  |  |  |  |
| 24 | **ФЕР15-06-004-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, красками (100 м2) *НР (123,65 руб.): 80%=105%\*(0.9\*0.85) от ФОТ СП (57,19 руб.): 37%=55%\*(0.85\*0.8) от ФОТ* | 0,0916 | 1687,38 1687,38 |  | 154,56 | 154,56 |  | 9,637 | 0,88 |
| 25 | **сметная стоимость** | **Sherwin-Williams SketchPad Маркерное покрытие (краска), набор 0,65+0,207 л (шт.)** | **2** | **4228,81** |  | **8457,62** |  |  |  |  |
| 26 | **ФЕР15-01-019-07** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону (100 м2) *НР (1015,98 руб.): 80%=105%\*(0.9\*0.85) от ФОТ СП (469,89 руб.): 37%=55%\*(0.85\*0.8) от ФОТ* | 0,0393 | 42654,32 31915,95 | 339,33 398,81 | 1676,31 | 1254,3 | 13,34 15,67 | 191,0265 | 7,51 |
| 27 | **ФССЦ-04.3.02.09-0741** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Смесь сухая: (фуга) АТЛАС разных цветов для заделки швов водостойкая (т) | 0,002 | 42210 |  | 84,42 |  |  |  |  |
| 28 | **ФССЦ-14.1.06.02-0026** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Клей плиточный «Ceresit» CM17 (кг) | 14,7 | 44,98 |  | 661,21 |  |  |  |  |
| 29 | **ФССЦ-06.2.01.02-0012** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие без завала цветные (однотонные) (м2) | 3,891 | 507,08 |  | 1973,05 |  |  |  |  |
| 30 | **ФЕР10-01-039-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (100 м2) *НР (352,16 руб.): 90%=118%\*(0.9\*0.85) от ФОТ СП (168,25 руб.): 43%=63%\*(0.85\*0.8) от ФОТ* | 0,0189 | 35538,36 17202,16 | 10345,29 3501,23 | 671,68 | 325,12 | 195,53 66,17 | 102,9595 | 1,95 |
| 31 | **ФЕР10-01-060-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Установка и крепление наличников (100 м) *НР (61,86 руб.): 90%=118%\*(0.9\*0.85) от ФОТ СП (29,55 руб.): 43%=63%\*(0.85\*0.8) от ФОТ* | 0,051 | 1405,19 1337,22 | 28,11 10,47 | 71,66 | 68,2 | 1,43 0,53 | 8,993 | 0,46 |
| 32 | **ФССЦ-11.1.01.10-0003** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Наличники из древесины типа: Н-1, Н-2 размером 13х54 мм (м) | 5,712 | 18,43 |  | 105,27 |  |  |  |  |
| 33 | **ФССЦ-11.2.02.03-0007** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Блоки дверные внутренние с древесноволокнистыми плитами: однопольные с полотнами глухими ДВГ 19-9, площадь 1,63 м2 (м2) | 1,89 | 1808,37 |  | 3417,82 |  |  |  |  |
| 34 | **ФССЦ-01.7.04.07-0011** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Скобяные изделия для блоков входных однопольных (компл.) | 1 | 444,05 |  | 444,05 |  |  |  |  |
| 35 | **ФЕРр62-32-2** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза (100 м2) *НР (237,38 руб.): 80% от ФОТ СП (148,37 руб.): 50% от ФОТ* | 0,025 | 12589,26 11867,31 | 5,64 2,18 | 314,73 | 296,68 | 0,14 0,05 | 80,6 | 2,02 |
| 36 | **ФССЦ-14.4.04.08-0001** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Эмаль ПФ-115 белая (кг) | 0,4 | 57,55 |  | 23,02 |  |  |  |  |
| пол | | | | | | | | | | |
| 37 | **ФЕР11-01-037-04** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Устройство покрытий: из ковров насухо с проклеиванием на стыках клеем КН-2 (100 м2) *НР (5814,18 руб.): 94%=123%\*(0.9\*0.85) от ФОТ СП (3154,5 руб.): 51%=75%\*(0.85\*0.8) от ФОТ* | 0,7199 | 8997,58 8352,33 | 468,11 239,56 | 6477,36 | 6012,84 | 336,99 172,46 | 54,2455 | 39,05 |
| 38 | **ФССЦ-01.6.03.03-0001** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Ковровые покрытия (ковролин 7 мм иглопробивной) (м2) | 73,43 | 430,07 |  | 31580,04 |  |  |  |  |
| 39 | **ФЕР11-01-040-03** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих (100 м) *НР (754,41 руб.): 94%=123%\*(0.9\*0.85) от ФОТ СП (409,31 руб.): 51%=75%\*(0.85\*0.8) от ФОТ* | 0,6207 | 1651,56 1283,43 | 22,76 9,56 | 1025,12 | 796,63 | 14,13 5,93 | 7,682 | 4,77 |
| 40 | **ФССЦ-11.3.03.06-0002** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Плинтуса для полов с кабель-каналом пластиковые, 22х49 мм (м) | 62,69 | 96,15 |  | 6027,64 |  |  |  |  |
| 41 | **ФССЦ-11.3.03.14-0002** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 49 мм (100 шт) | 0,05 | 473,69 |  | 23,68 |  |  |  |  |
| 42 | **ФССЦ-11.3.03.14-0012** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 49 мм (100 шт) | 0,05 | 473,69 |  | 23,68 |  |  |  |  |
| 43 | **ФССЦ-11.3.03.14-0022** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Соединитель для пластикового плинтуса, высота 49 мм (100 шт) | 25 | 600,32 |  | 15008 |  |  |  |  |
| 44 | **ФССЦ-11.3.03.14-0032** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 49 мм (100 шт) | 5 | 600,32 |  | 3001,6 |  |  |  |  |
| 45 | **ФССЦ-11.3.03.14-0034** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 49 мм (100 шт) | 5 | 600,32 |  | 3001,6 |  |  |  |  |
| потолок | | | | | | | | | | |
| 46 | **ФЕР15-06-001-07** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Оклейка потолков сеткой (100 м2) *НР (2166,09 руб.): 80%=105%\*(0.9\*0.85) от ФОТ СП (1001,82 руб.): 37%=55%\*(0.85\*0.8) от ФОТ* | 0,8225 | 3467,23 3286,01 | 10,37 5,92 | 2851,8 | 2702,74 | 8,53 4,87 | 18,768 | 15,44 |
| 47 | **ФССЦ-01.8.01.06-0002** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Сетка стеклотканевая, размер 2х2 мм, плотность 60 г/м2 (10 м2) | 9,294 | 99,9 |  | 928,47 |  |  |  |  |
| 48 | **ФЕР13-03-005-01** *Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016* | Шпатлевка поверхностей: силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм (100 м2) *НР (9150,06 руб.): 90% от ФОТ СП (7116,71 руб.): 70% от ФОТ* | 0,8225 | 12371,64 11501,04 | 870,6 859,72 | 10175,67 | 9459,61 | 716,06 707,12 | 61,893 | 50,91 |
| 49 | **ФЕР13-03-005-02** *Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016* | Шпатлевка поверхностей: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 13-03-005-01 (100 м2) *НР (-3707,43 руб.): 90% от ФОТ СП (-2883,56 руб.): 70% от ФОТ* | -0,8225 | 5006,52 4440,51 | 566,01 567,84 | -4117,86 | -3652,32 | -465,54 -467,05 | 23,897 | -19,66 |
| 50 | **ФССЦ-14.5.11.01-0003** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Шпатлевка масляно-клеевая (т) | 0,1316 | 13593,97 |  | 1788,97 |  |  |  |  |
| 51 | **ФЕР15-04-007-04** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску (100 м2) *НР (4897,46 руб.): 80%=105%\*(0.9\*0.85) от ФОТ СП (2265,07 руб.): 37%=55%\*(0.85\*0.8) от ФОТ* | 0,8225 | 8068,55 7413,82 | 73,21 29,12 | 6636,38 | 6097,87 | 60,22 23,95 | 45,977 | 37,82 |
| 52 | **ФССЦ-14.3.01.02-0103** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 (л) | 18,1 | 42,87 |  | 775,95 |  |  |  |  |
| 53 | **ФССЦ-14.3.02.01-0371** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111: белая (т) | 0,0271 | 127401,6 |  | 3452,58 |  |  |  |  |
| 54 | **ФЕРр62-17-2** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10% (100 м2) *НР (39,76 руб.): 80% от ФОТ СП (24,85 руб.): 50% от ФОТ* | 0,012 | 5935,35 4104,1 | 60,45 37,31 | 71,22 | 49,25 | 0,73 0,45 | 26,1 | 0,31 |
| 55 | **ФССЦ-14.3.02.01-0371** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111: белая (т) | 0,0008 | 127401,6 |  | 101,92 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | | | | | | 164699,95 | 56852,37 | 1684,44 1218,74 |  | 341,68 |
| Накладные расходы | | | | | | 49533,5 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | 27862,25 |  |  |  |  |
| **Итоги по разделу 1 :** | | | | | |  |  |  |  |  |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | | | | | | 8786,96 |  |  |  | 18,51 |
| Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | | | | | | 764,27 |  |  |  | 2,48 |
| Полы (ремонтно-строительные) | | | | | | 1170,5 |  |  |  | 3,71 |
| Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | | | | 1811,82 |  |  |  | 4,46 |
| Стены (ремонтно-строительные) | | | | | | 3564,7 |  |  |  | 7,45 |
| Деревянные конструкции | | | | | | 6035,79 |  |  |  | 11,46 |
| Отделочные работы | | | | | | 81792,99 |  |  |  | 190,05 |
| Материалы для строительных работ | | | | | | 85683,45 |  |  |  |  |
| Малярные работы (ремонтно-строительные) | | | | | | 2657,84 |  |  |  | 2,33 |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | | | | | | 32192,5 |  |  |  | 57,41 |
| Полы | | | | | | 17634,88 |  |  |  | 43,82 |
| Итого | | | | | | 242095,7 |  |  |  | 341,68 |
| В том числе: | | | | | |  |  |  |  |  |
| Материалы | | | | | | 106163,14 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | | | | | | 1684,44 |  |  |  |  |
| ФОТ | | | | | | 58071,11 |  |  |  |  |
| Накладные расходы | | | | | | 49533,5 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | 27862,25 |  |  |  |  |
| **Итого по разделу 1** | | | | | | **242095,7** |  |  |  | **341,68** |
| **Раздел 2. Электромонтажные работы** | | | | | | | | | | |
| 56 | **ФЕРр67-3-1** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Демонтаж кабеля (100 м) *НР (493,57 руб.): 72%=85%\*0.85 от ФОТ СП (356,47 руб.): 52%=65%\*0.8 от ФОТ* | 0,5 | 1371,11 1368,46 | 2,65 2,55 | 685,56 | 684,23 | 1,33 1,28 | 9,64 | 4,82 |
| 57 | **ФЕРр67-2-5** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм (100 м) *НР (18,15 руб.): 72%=85%\*0.85 от ФОТ СП (13,11 руб.): 52%=65%\*0.8 от ФОТ* | 0,01 | 2553,56 2503,96 | 33,94 17,29 | 25,54 | 25,04 | 0,34 0,17 | 16,84 | 0,17 |
| 58 | **ФЕРр67-4-1** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Демонтаж: выключателей, розеток (100 шт) *НР (185,03 руб.): 72%=85%\*0.85 от ФОТ СП (133,63 руб.): 52%=65%\*0.8 от ФОТ* | 0,31 | 829,01 829,01 |  | 256,99 | 256,99 |  | 5,84 | 1,81 |
| 59 | **ФЕРм08-02-390-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Демонтаж Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (100 м) *НР (68,58 руб.): 81%=95%\*0.85 от ФОТ СП (44,03 руб.): 52%=65%\*0.8 от ФОТ* | 0,1 | 846,66 845,86 | 0,8 0,76 | 84,67 | 84,59 | 0,08 0,08 | 4,887 | 0,49 |
| 60 | **ФЕРм08-03-526-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А (шт) *НР (1115,78 руб.): 81%=95%\*0.85 от ФОТ СП (716,31 руб.): 52%=65%\*0.8 от ФОТ* | 17 | 83,72 81,03 | 2,69 | 1423,24 | 1377,51 | 45,73 | 0,468 | 7,96 |
| Монтажные работы | | | | | | | | | | |
| 61 | **ФЕРм08-03-591-02** *Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016* | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке (100 шт) *НР (151,07 руб.): 81%=95%\*0.85 от ФОТ СП (96,98 руб.): 52%=65%\*0.8 от ФОТ* | 0,04 | 4854,67 4650,83 | 39,93 11,65 | 194,19 | 186,03 | 1,6 0,47 | 25,76 | 1,03 |
| 62 | **ФССЦ-20.4.01.02-0021** *Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016* | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки (10 шт.) | 0,4 | 291,72 |  | 116,69 |  |  |  |  |
| 63 | **ФЕРм08-03-591-05** *Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016* | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке (100 шт) *НР (115,4 руб.): 81%=95%\*0.85 от ФОТ СП (74,08 руб.): 52%=65%\*0.8 от ФОТ* | 0,03 | 4941,77 4737,46 | 39,93 11,65 | 148,25 | 142,12 | 1,2 0,35 | 26,24 | 0,79 |
| 64 | **ФССЦ-20.4.01.02-0001** *Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016* | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки (10 шт.) | 0,3 | 416,47 |  | 124,94 |  |  |  |  |
| 65 | **ФЕРм08-03-591-08** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке (100 шт) *НР (810,17 руб.): 81%=95%\*0.85 от ФОТ СП (520,11 руб.): 52%=65%\*0.8 от ФОТ* | 0,16 | 6778,73 6239,69 | 39,93 11,65 | 1084,6 | 998,35 | 6,39 1,86 | 34,56 | 5,53 |
| 66 | **ФССЦ-20.4.03.05-0003** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением (100 шт) | 0,1 | 10327,38 |  | 1032,74 |  |  |  |  |
| 67 | **Сметная стоимость** | **Розетка 3-я с З/К без шторок 16А 250В PA16-011B (упак.9шт.) (шт.)** | **1** | **182,12** |  | **182,12** |  |  |  |  |
| 68 | **Сметная стоимость** | **Розетка четырехместная с заземлением открытой установки А16-411М-б /RA16-411M-B (шт.)** | **4** | **335,34** |  | **1341,36** |  |  |  |  |
| 69 | **ФССЦ-20.4.03.05-0004** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Розетка открытой проводки с заземлением (100 шт) | 0,01 | 4216,31 |  | 42,16 |  |  |  |  |
| 70 | **ФЕРм08-02-390-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (100 м) *НР (1600,13 руб.): 81%=95%\*0.85 от ФОТ СП (1027,24 руб.): 52%=65%\*0.8 от ФОТ* | 0,7 | 3063,87 2819,54 | 2,65 2,55 | 2144,71 | 1973,68 | 1,86 1,79 | 16,29 | 11,4 |
| 71 | **ФССЦ-20.2.05.04-0029** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Кабель-канал (короб) "Электропласт": 40x40 мм (100 м) | 0,2 | 2007,32 |  | 401,46 |  |  |  |  |
| 72 | **ФССЦ-20.2.05.04-0025** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Кабель-канал (короб) "Электропласт": 25x16 мм (100 м) | 0,5 | 801,99 |  | 401 |  |  |  |  |
| 73 | **ФЕРм08-03-526-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А (шт) *НР (3062,82 руб.): 81%=95%\*0.85 от ФОТ СП (1966,26 руб.): 52%=65%\*0.8 от ФОТ* | 14 | 373,29 270,09 | 8,98 | 5226,06 | 3781,26 | 125,72 | 1,56 | 21,84 |
| 74 | **ФССЦ-62.1.01.09-0040** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-100 4Р 32А, характеристика С (шт) | 3 | 958,12 |  | 2874,36 |  |  |  |  |
| 75 | **ФССЦ-62.1.01.09-0010** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 2Р 10А, характеристика С (шт) | 4 | 98,02 |  | 392,08 |  |  |  |  |
| 76 | **Сметная стоимость** | **Автомат АВДТ 25 А 2 Р 30мА (шт.)** | **7** | **768,9** |  | **5382,3** |  |  |  |  |
| 77 | **ФЕРм08-02-399-02** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 (100 м) *НР (262,42 руб.): 81%=95%\*0.85 от ФОТ СП (168,46 руб.): 52%=65%\*0.8 от ФОТ* | 0,5 | 722,19 643,19 | 15,22 4,73 | 361,1 | 321,6 | 7,61 2,37 | 3,76 | 1,88 |
| 78 | **ФЕРм08-02-399-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 (100 м) *НР (197,32 руб.): 81%=95%\*0.85 от ФОТ СП (126,68 руб.): 52%=65%\*0.8 от ФОТ* | 0,5 | 557,83 482,48 | 15,22 4,73 | 278,92 | 241,24 | 7,61 2,37 | 2,82 | 1,41 |
| 79 | **ФССЦ-21.1.06.09-0100** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 (1000 м) | 0,051 | 22577,75 |  | 1151,47 |  |  |  |  |
| 80 | **ФССЦ-21.1.06.09-0099** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 (1000 м) | 0,051 | 14242,12 |  | 726,35 |  |  |  |  |
| 81 | **ФЕРм08-03-594-08** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Светильник отдельно устанавливаемый: на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике до 4 (100 шт) *НР (3915,83 руб.): 81%=95%\*0.85 от ФОТ СП (2513,87 руб.): 52%=65%\*0.8 от ФОТ* | 0,18 | 27842,15 26720,51 | 455,8 137,05 | 5011,59 | 4809,69 | 82,04 24,67 | 148 | 26,64 |
| 82 | **Сметная стоимость** | Светильник Размер: 595\*595  Мощность - 36Вт  Цветовая температура 4000К  Степень защиты IP20 (шт.) | 18 | 653,39 |  | 11761,02 |  |  |  |  |
| 83 | **ФЕРм08-03-594-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 1 (100 шт) *НР (622,16 руб.): 81%=95%\*0.85 от ФОТ СП (399,41 руб.): 52%=65%\*0.8 от ФОТ* | 0,06 | 13559,32 12710,33 | 303,87 91,36 | 813,56 | 762,62 | 18,23 5,48 | 70,4 | 4,22 |
| 84 | **Сметная стоимость** | **Светильник LED AL3005 12W (шт.)** | **6** | **314,41** |  | **1886,46** |  |  |  |  |
| 85 | **ФЕРр67-5-1** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Смена ламп: накаливания (100 шт) *НР (95,23 руб.): 72%=85%\*0.85 от ФОТ СП (68,78 руб.): 52%=65%\*0.8 от ФОТ* | 0,12 | 1102,19 1102,19 |  | 132,26 | 132,26 |  | 7,1 | 0,85 |
| 86 | **Сметная стоимость** | **Лампа LED-JCDRC 7,5W GU 5,3 4000K (шт.)** | **12** | **48,31** |  | **579,72** |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | | | | | | 46267,47 | 15777,21 | 299,74 40,89 |  | 90,84 |
| Накладные расходы | | | | | | 12713,67 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | 8225,41 |  |  |  |  |
| **Итоги по разделу 2 Электромонтажные работы :** | | | | | |  |  |  |  |  |
| Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | | | | | | 2464,31 |  |  |  | 7,65 |
| Электромонтажные работы на других объектах | | | | | | 43609,26 |  |  |  | 83,19 |
| Материалы для монтажных работ | | | | | | 21132,98 |  |  |  |  |
| Итого | | | | | | 67206,55 |  |  |  | 90,84 |
| В том числе: | | | | | |  |  |  |  |  |
| Материалы | | | | | | 30190,52 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | | | | | | 299,74 |  |  |  |  |
| ФОТ | | | | | | 15818,1 |  |  |  |  |
| Накладные расходы | | | | | | 12713,67 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | 8225,41 |  |  |  |  |
| **Итого по разделу 2 Электромонтажные работы** | | | | | | **67206,55** |  |  |  | **90,84** |
| **Раздел 3. вывоз мусора** | | | | | | | | | | |
| 87 | **ФССЦпг-01-01-01-041** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) *НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ* | 0,338539 | 480,95 | 480,95 | 162,82 |  | 162,82 |  |  |
| 88 | **ФССЦпг-03-21-01-015** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км (1 т груза) *НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ* | 0,338539 | 130,46 | 130,46 | 44,17 |  | 44,17 |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | | | | | | 206,99 |  | 206,99 |  |  |
| **Итоги по разделу 3 вывоз мусора :** | | | | | |  |  |  |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы | | | | | | 162,82 |  |  |  |  |
| Перевозка грузов автотранспортом | | | | | | 44,17 |  |  |  |  |
| Итого | | | | | | 206,99 |  |  |  |  |
| В том числе: | | | | | |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | | | | | | 206,99 |  |  |  |  |
| **Итого по разделу 3 вывоз мусора** | | | | | | **206,99** |  |  |  |  |
| **ИТОГИ ПО СМЕТЕ:** | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | | | | | | 211174,41 | 72629,58 | 2191,17 1259,63 |  | 432,52 |
| Накладные расходы | | | | | | 62247,17 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | 36087,66 |  |  |  |  |
| **Итоги по смете:** | | | | | |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы | | | | | | 242302,69 |  |  |  | 341,68 |
| Итого Монтажные работы | | | | | | 67206,55 |  |  |  | 90,84 |
| Итого | | | | | | 309509,24 |  |  |  | 432,52 |
| В том числе: | | | | | |  |  |  |  |  |
| Материалы | | | | | | 136353,66 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | | | | | | 2191,17 |  |  |  |  |
| ФОТ | | | | | | 73889,21 |  |  |  |  |
| Накладные расходы | | | | | | 62247,17 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | 36087,66 |  |  |  |  |
| непредвиденные затраты 2% | | | | | | 6190,18 |  |  |  |  |
| **Итого с непредвиденными** | | | | | | **315699,42** |  |  |  |  |
| коэффициент аукционного снижения 315 699,42 \* 0,80000255 | | | | | | 252559,42 |  |  |  |  |
| НДС 18% | | | | | | 45460,70 |  |  |  |  |
| **ВСЕГО по смете** | | | | | | **298020,12** |  |  |  | **432,52** |

Заказчик Подрядчик

Проректор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.Ю.Васильев Директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Р.А.Горин

Электронная подпись Электронная подпись