УТВЕРЖДАЮ

Проректор СГУПС \_\_\_\_\_п/п\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.Ю.Васильев

" 8 " июля 2021 г.

**Документация**

**об электронном аукционе по закупке товаров, работ, услуг,**

**проводимом в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"**

**г. Новосибирск, 2021 г. Реестровый номер аукциона ЭА- 61**

**Объект закупки: Выполнение работ по текущему ремонту помещений защитного сооружения гражданской обороны.**

**Заказчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС)**

Размещая настоящую документацию, заказчик приглашает к участию в аукционе, проводимом в электронной форме (электронном аукционе), **только субъектов малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации.**

К субъектам малого предпринимательства относятся зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской Федерации, хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, производственные кооперативы, потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели., соответствующие условиям, предусмотренным частью 1.1 ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

К социально ориентированным некоммерческим организациям относятся некоммерческие организации, созданные в предусмотренных Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" формах (за исключением государственных корпораций, государственных компаний, общественных объединений, являющихся политическими партиями) и осуществляющие деятельность, направленную на решение социальных проблем, развитие гражданского общества в Российской Федерации, а также виды деятельности, предусмотренные [статьей 31.1](consultantplus://offline/ref=DC928AD391F38FC8DCA0E24DA0EDF5519C2EFD6E43770BA7F8C450F8F2B251E2F933E6AD0FC5456EB000A318643768F7C5F430C919p9RAF) указанного Федерального закона.

Участником аукциона не может быть юридическое лицо, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц (офшорных компаний).

**Состав документации:**

**Общая часть –** содержит общие положения и требования, предъявляемые заказчиком при проведении электронного аукциона.

**Информационная карта** – содержит сведения о конкретной закупке, проводимой заказчиком в форме электронного аукциона по данной документации.

**Техническое задание** – содержит подробное описание объекта закупки, а также приложение о расчете начальной максимальной цены контракта.

**Проект контракта -** проект гражданско-правового договора бюджетного учреждения, который содержит основные условия и порядок исполнения обязательств сторон по предмету аукциона.

**ОБЩАЯ ЧАСТЬ**

**1. Требования к содержанию и составу заявки**

**на участие в электронном аукционе**

1.1. Для участия в электронном аукционе, лицо, зарегистрированное в единой информационной системе и аккредитованное на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме.

Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.

1.2. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать:

а) согласие участника электронного аукциона на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки);

б) при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется товар - информацию, указанную в подпунктах п.2 ч. 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – Федеральный закон №44-ФЗ), в зависимости от предмета проводимого электронного аукциона.

**Конкретное содержание информации, предоставляемой в первой части заявки согласно п.п. б) данного пункта указывается заказчиком в Информационной карте аукционной документации**.

1.3. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается контракт.

1.4. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника аукциона, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника аукциона;

2) документы, подтверждающие соответствие участника электронного аукциона требованиям, установленным подпунктом 1 пункта 3.1 Общей части документации (при наличии таких требований), или копии этих документов, а также декларация о соответствии участника электронного аукциона требованиям, установленным в подпунктах 2 – 7, 8 пункта 3.1 Общей части документации (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки);

3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге, при условии, что в соответствии с законодательством Российской Федерации, данные документы не передаются вместе с товаром;

4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

5) документы, подтверждающие право участника электронного аукциона на получение преимуществ в соответствии со [статьями 28](consultantplus://offline/ref=9DF9AB29FC91CABDCC4D7F3A7E178452E1561CEDA99574E9849DEF95481C45223C08D6CC8C2832F5i4B0K) и 29 Федерального закона №44-ФЗ закона (в случае, если участник электронного аукциона заявил о получении указанных преимуществ), или копии этих документов;

6) документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 Федерального закона №44-ФЗ, в случае закупки товаров, работ, услуг, на которые распространяется действие указанных нормативных правовых актов, или копии таких документов. При отсутствии в заявке на участие в электронном аукционе документов, предусмотренных настоящим пунктом, или копий таких документов эта заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами;

7) декларацию о принадлежности участника электронного аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае, если электронный аукцион проводится только для субъектов малого предпринимательства или социально ориентированных некоммерческих организаций (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки)

**Конкретный перечень документов и информации, предоставляемый во второй части заявки из указанных в данном пункте, определяется заказчиком в зависимости от предмета закупки – предмета проводимого заказчиком электронного аукциона, и указывается в Информационной карте.**

**2. Порядок подачи заявки на участие**

**в электронном аукционе**

2.1. Для участия в электронном аукционе участник закупки подает заявку на участие в аукционе в электронной форме через сайт соответствующего оператора электронной площадки.

2.2. Оператор электронной площадки, на которой проводится электронный аукцион, и сайт электронной площадки указан в Информационной карте документации.

2.3. Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке. При этом участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, не вправе подавать заявку на участие в этом аукционе за три месяца до даты окончания срока своей аккредитации.

2.4. Участник вправе подать только одну заявку на участие в электронном аукционе.

2.5. Участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, направляет заявку на участие в электронном аукционе оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих первую и вторую части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.

2.6. Заявка на участие в электронном аукционе подается в любой период времени с момента размещения извещения о проведении электронного аукциона до предусмотренных настоящей документацией об электронном аукционе даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе.

2.7. Участник , подавший заявку на участие в электронном аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

2.8. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе, дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе, дата проведения электронного аукциона указаны в Информационной карте документации.

Время начала проведения аукциона в электронной форме устанавливается оператором электронной площадки.

**3. Требования к участникам электронного аукциона**

3.1. К участнику электронного аукциона могут предъявляться следующие требования:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом электронного аукциона;

2) непроведение ликвидации участника - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в электронном аукционе;

4) отсутствие у участника недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в электронном аукционе не принято;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

7) отсутствие между участником и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников электронного аукциона, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками электронного аукциона либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

8) обладание участником исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты;

9) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике электронного аукциона, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.

10)соответствие дополнительным требованиям, установленным Правительством Российской Федерации при закупке отдельных товаров, работ, услуг, являющихся предметом электронного аукциона, если эти требования указаны в Информационной карте документации.

11) участник закупки не является офшорной компанией.

12) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

3.2.**Требования, предъявляемые заказчиком к участнику электронного аукциона при проведении каждого конкретного электронного аукциона, зависят от предмета этого электронного аукциона и указаны в Информационной карте документации.**

3.3. Отстранение участника электронного аукциона от участия в электронном аукционе или отказ от заключения контракта с победителем электронного аукциона осуществляется в любой момент до заключения контракта, если заказчик или аукционная комиссия обнаружит, что участник электронного аукциона не соответствует требованиям, указанным в Информационной карте в соответствии с пунктом 3.1 Общей части документации, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям.

**4. Предмет электронного аукциона и основные условия контракта.**

4.1. Подробное описание объекта закупки – предмета электронного аукциона, а также требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к порядку и условиям выполнения работ и оказания услуг и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика, указаны в [Техническом задании](consultantplus://offline/ref=9DF9AB29FC91CABDCC4D633A79178452E75A1FEBAB9929E38CC4E397i4BFK) настоящей документации.

4.2. Место, сроки (периоды) и иные условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, форма, сроки и порядок их оплаты указаны в Информационной карте документации и в проекте контракта.

4.3. При заключении контракта заказчик по согласованию с участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта, если это право заказчика предусмотрено в Информационной карте документации. При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении электронного аукциона.

4.4.Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, а в случае предусмотренном частью 24 статьи 22 Федерального закона №44-ФЗ, указываются цены единиц товара, работы, услуги и максимальное значение цены контракта, а также в случаях, установленных Правительством Российской Федерации, указываются ориентировочное значение цены контракта либо формула цены и максимальное значение цены контракта, установленные заказчиком в Информационной карте документации.

4.5.При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Федерального закона №44-ФЗ.

**5. Порядок предоставления участникам электронного аукциона**

**разъяснений положений документации об электронном аукционе**

5.1. Любой участник электронного аукциона, зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке, вправе направить с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику.

5.2. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе.

5.3. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о даче разъяснений положений документации об электронном аукционе вправе принять решение о внесении изменений в документацию о таком аукционе не позднее, чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Изменение объекта закупки и увеличение размера обеспечения заявок не допускаются. В течение одного дня с даты принятия указанного решения изменения, внесенные в документацию об электронном аукционе, размещаются заказчиком в единой информационной системе. При этом срок подачи заявок на участие в таком аукционе продлевается таким образом, что с даты размещения изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает три миллиона рублей, не менее чем семь дней.

**6. Величина снижения начальной (максимальной) цены**

**контракта ("шаг аукциона") и порядок проведения электронного аукциона**

6.1. "Шаг аукциона" устанавливается в размере от 0,5 до 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении электронного аукциона.

При проведении электронного аукциона его участники подают предложения о цене контракта, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене контракта на величину в пределах "шага аукциона".

6.2. При проведении электронного аукциона любой его участник также вправе подать предложение о цене контракта независимо от "шага аукциона" при условии соблюдения следующих требований:

- участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, равное ранее поданному этим участником предложению о цене контракта или большее чем оно, а также предложение о цене контракта, равное нулю;

- участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта, сниженное в пределах "шага аукциона";

- участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта в случае, если оно подано таким участником электронного аукциона.

6.3. Электронный аукцион проводится на электронной площадке в порядке, установленном статьей 68 Федерального закона №44-ФЗ.

**7.Обеспечение исполнения контракта и гарантийных обязательств**

7.1.Заказчиком устанавливаются требования обеспечения исполнения контракта, а также обеспечения гарантийных обязательств, в случае установления требований к таким обязательствам в Информационной карте документации.

7.2. Исполнение контракта и исполнение гарантийных обязательств может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком, или внесением денежных средств на счет заказчика, указанный в Информационной карте документации. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При исполнении договора Поставщик вправе изменить способ и (или) размер обеспечения договора в случаях и порядке, предусмотренных частями 7,7.1,7.2,7.3 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ.

7.3. Размер обеспечения исполнения контракта может составлять от пяти до тридцати процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об электронном аукционе Размер обеспечения гарантийных обязательств не может превышать десять процентов начальной (максимальной) цены контракта. Конкретный размер обеспечения исполнения контракта и обеспечения гарантийных обязательств (при наличии) по каждому электронному аукциону устанавливается заказчиком и указывается в Информационной карте документации.

При проведении электронного аукциона только для субъектовмалого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций размер обеспечения исполнения контракта, в том числе предоставляемого с учетом антидемпинговых мер, устанавливается от цены, по которой заключается контракт по итогам данного аукциона, но не может составлять менее чем размер аванса(если выплата аванса предусмотрена документацией об аукционе).

7.4.В случае, если в результате процедуры аукциона цена контракта снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник аукциона, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений раздела 8 Общей части документации.

7.5. В случае, если участник электронного аукциона, с которым заключается контракт, выбрал способом обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств банковскую гарантию, то предоставляемая им банковская гарантия должна быть выдана банком, соответствующим требованиям, установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2018г. №440 «О требованиях к банкам, которые в праве выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов.» и включенным в перечень банков, соответствующих установленным требованиям согласно части 1.2 статьи 45 Федерального закона №44-ФЗ.

7.6. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет заказчика;

5) срок действия банковской гарантии с учетом того, что срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении;

7) условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

8) дополнительные требования, установленные Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013г. №1005, а также [перечень](consultantplus://offline/ref=75803C8153EEC638ED5AE2F2041A23C52F2E21271BBE934CFA22F6D31DA97E3C69110F43484B9668kBjEI) документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 №1005.

Банковская гарантия, предоставляемая участником электронного аукциона **должна быть включена в реестр банковских гарантий**, размещенный в единой информационной системе.

7.7. Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения контракта банковскую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления.

7.8. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком является:

1) отсутствие информации о банковской гарантии в реестре банковских гарантий;

2) несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в пункте 7.6 Общей части документации;

3) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении об электронном аукционе, документации об электронном аукционе.

7.9. .При обеспечении исполнения договора банковской гарантией Поставщик, в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения договора, лицензии на осуществление банковских операций, обязан предоставить новое обеспечение исполнения договора не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены Федеральным законом №44-ФЗ.

7.10. В случае, если участник электронного аукциона, с которым заключается контракт, выбрал способом обеспечения исполнения контракта и гарантийных обязательств (при установлении требований к гарантийным обязательствам) внесение денежных средств, то при подписании контракта или документа о приемки товара, работы, услуги (при обеспечении гарантийных обязательств) такой участник предоставляет в качестве подтверждения обеспечения – документ подтверждающий перечисление денежных средств (платежное поручение) в размере установленного Информационной картой документации обеспечения на расчетный счет Заказчика, указанный в Информационной карте.

7.11. Порядок и условия возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта и гарантийных обязательств (при наличии), предусмотрены в проекте контракта.

7.12. В случае непредставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.

7.13.Участник электронного аукциона, с которым заключается контракт по результатам электронного аукциона с участием только субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в порядке и на условиях, предусмотренных ч.8.1 ст.96 Федерального закона №44-ФЗ.

**8.Антидемпинговые меры при проведении электронного аукциона**

8.1. Если при проведении электронного аукциона с начальной (максимальной) ценой контракта более 15 миллионов рублей участником этого аукциона, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на 25% и более ниже начальной (максимальной) цены контракта, то контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в Информационной карте документации, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса)

8.2. Если при проведении электронного аукциона с начальной (максимальной) ценой контракта 15 миллионов рублей и менее участником этого аукциона, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на 25% и более ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником :

- либо обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в Информационной карте документации, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса);

- либо информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки с одновременным предоставлением обеспечения исполнения контракта в размере, указанном в Информационной карте документации.

8.3. К информации, подтверждающей добросовестность участника аукциона, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в электронном аукционе трех контрактов (с учетом правопреемства), исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). При этом цена одного из таких контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении и документации об аукционе.

8.4. Информация, подтверждающая добросовестность участника, предоставляется участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, при направлении заказчику подписанного проекта контракта. При невыполнении таким участником данного требования или признании комиссией по осуществлению закупок заказчика представленной информации недостоверной, контракт с таким участником не заключается, и он признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае решение комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

8.5. Обеспечение, указанное в пунктах 8.1. и 8.2. Общей части документации, предоставляется участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, до его заключения. Участник электронного аукциона, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае уклонение участника от заключения контракта оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников электронного аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

**9. Порядок заключения контракта**

9.1. По результатам электронного аукциона контракт заключается с победителем такого аукциона, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом №44-ФЗ, с иным участником такого аукциона, заявка на участие в котором признана соответствующей требованиям документации.

9.2. Заключение контракта по итогам электронного аукциона производится в порядке, определенном ч.2-8 ст.83.2 Федерального закона №44-ФЗ.

9.3. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона (или протокола рассмотрения единственной заявки).

9.4. Контракт заключается на условиях, указанных в документации и извещении об электронном аукционе, в заявке победителя электронного аукциона, по цене, предложенной победителем.

9.5. Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае:

- если в установленные сроки он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, или не направил протокол разногласий;

- если в установленные сроки не исполнил антидемпинговые требования, предусмотренные ст.37 Федерального закона №44-ФЗ закона, в случае снижения при проведении электронного аукциона на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта.

9.6. В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе заключить контракт с участником аукциона, заявке которого присвоен второй номер.

9.7. Заключение контракта с участником аукциона, заявке которого присвоен второй номер, производится в порядке, предусмотренном ч.14-15 ст.83.2 Федерального закона №44-ФЗ.

9.8. Участник аукциона, заявке которого присвоен второй номер и с которым заключается контракт, считается уклонившимся от заключения контракта в случае:

- неисполнения требований ч. 6 ст.83.2 Федерального закона №44-ФЗ и (или) непредоставления обеспечения исполнения контракта:

- либо неисполнения антидемпинговых требований, предусмотренных ст.37 Федерального закона №44-ФЗ, в случае подписания проекта контракта в соответствии с ч. 3 ст.83.2.

**10.Изменение и расторжение контракта**

10.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных статьей 95 Федерального закона №44-ФЗ, а в случаях, предусмотренных пунктом 1 части 1 данной статьи изменение условий контракта возможны при условии, если эти случаи предусмотрены в Информационной карте документации и в контракте.

10.2. . При исполнении контракта не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.3. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику.

10.4. При исполнении контракта по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

10.5. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

10.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

10.7. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта **не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты** принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком данных требований считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

10.8. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

10.9. Заказчик отменяет не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы (если экспертиза проводилась). Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

10.10. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

10.11. Информация о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, включается в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

**ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА**

**ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Раздел информационной карты** | **Содержание по предмету раздела информационной карты** |
| 1.Краткое наименование - предмет электронного  аукциона: | **Выполнение работ по текущему ремонту помещений защитного сооружения гражданской обороны.** |
| 2.Адрес электронной площадки в сети Интернет | Электронный аукцион проводиться на электронной площадке  www.etp.roseltorg.ru |
| 3.Заказчик: | Федеральное государственного бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный университет путей сообщения (ФГБОУ ВО СГУПС) |
| 4.Место нахождения: | Российская Федерация, г. Новосибирск ул. Дуси Ковальчук 191 |
| 5.Почтовый адрес,  телефон | Российская Федерация, 630049 г. Новосибирск ул. Дуси Ковальчук 191  8 (383) 328-05-82 |
| 6. Идентификационный код закупки (ИКЗ) | 211540211315554020100100770014339244 |
| 7.Адрес электронной  почты: | [pechko@stu.ru](mailto:pechko@stu.ru)  shaburova@stu.ru |
| 8.Информация о контрактной службе заказчика: | Руководитель контрактной службы – Печко Елена Ивановна (тел. 328-05-82)  Ведущий специалист – Макарова Вероника Александровна( тел. 328-03-69)  Ведущий юрисконсульт – Шабурова Ирина Галеновна (тел. 328-02-69)  Специалист по приемке – Рыжих Елена Юрьевна (тел. 328-03-80) |
| 9.Специализированная  организация: | не привлекается |
| 10.Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) | **Участниками электронного аукциона могут быть только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации.** |
| 11.Наименование объекта  закупки: | **Выполнение работ по текущему ремонту помещений защитного сооружения гражданской обороны.** |
| 12.Классификация товаров,  работ, услуг: | 43.39.19.190 |
| 13.Код бюджетной  классификации | 225 |
| 14.Описание объекта  закупки: | Выполнение работ по текущему ремонту помещений согласно дефектной ведомости и техническому заданию |
| 15.Количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг: | 1 условный ремонт |
| 16. Гарантийные обязательства (требования к гарантии качества, гарантийному сроку и (или) объему, к гарантийному обслуживанию) | Не установлено |
| 17. Требования к расходам на эксплуатацию товара, к осуществлению монтажа и наладки товара, к обучению использования товара | Не установлено |
| 18.Место поставки товара,  выполнения работ,  оказания услуг: | 630049 г. Новосибирск ул. Дуси Ковальчук 187, здание общежития № 1 |
| 19.Срок поставки товара,  завершения выполнения  работ, оказания услуг: | В течение 60 дней с момента заключения договора |
| 20.Начальная  (максимальная) цена  контракта: | **1 709 388,00 руб.** |
| 21.Обоснование начальной  (максимальной) цены  контракта: | начальная (максимальная) цена контракта выполнение работ по текущему ремонту определяется локальным сметным расчетом  (Приложение N 1 к техническому заданию) |
| 22.Валюта, используемая  для формирования цены  контракта и расчетов | российский рубль |
| 23.Источник  финансирования: | средства бюджетного учреждения на 2021 г.  (субсидия федерального бюджета на 2021г.) |
| 24.Форма, срок и порядок  оплаты контракта: | Заказчик» производит оплату по договору по факту выполнения работ на основании подписанного сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3  Оплата выполненных работ производится «Заказчиком» в течение 10 дней со дня предоставления «Подрядчиком» надлежаще оформленных документов на оплату (акты КС-2, КС-3, счет и счет-фактура).  Оплата включенного в цену договора резерва средств на непредвиденные работы и затраты, производится «Заказчиком» только при подтверждении «Подрядчиком» наличия непредвиденных расходов и затрат локальным сметным расчетом. В случае отсутствия такого подтверждения, оплата производится по фактически выполненным работам  «Заказчик» производит оплату работ, выполняемых по настоящему договору, за счет средств бюджетного учреждения, в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика». |
| 25.Требования к участникам электронного аукциона | Участник настоящего электронного аукциона должен соответствовать требованиям, установленным подпунктам 2-7, 9,11,12 пункта 3.1 Общей части документации |
| 26.Преимущества, предоставляемые участникам | Не предоставляются |
| 27.Применение национального режима (условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства , работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами | нет |
| Информация о документации об электронном аукционе: | |
| 28.Единая информационная  система (официальный  сайт), на которой  размещена документация  об аукционе: | www.zakupki.gov.ru |
| 29.Порядок предоставления  разъяснений  документации об  электронном аукционе: | даты начала и окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации : 9 июля  **2021г. по 15 июля 2021г.**  порядок предоставления разъяснений предусмотрен разделом 5 Общей части |
| Информация об электронном аукционе: | |
| 30.Место и порядок подачи  заявок участников  закупки: | заявка подается оператору электронной площадки в порядке, определенном оператором электронной площадки, информация о котором размещена по  адресу: www.etp.roseltorg.ru |
| 31.Требования к  содержанию и составу  заявки: | **Предметом аукциона является выполнение работ**  Первая часть заявки должна содержать :  а) согласие участника электронного аукциона на выполнение работы на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки);  Вторая часть заявки должна содержать:  - наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника аукциона, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника аукциона;  - декларацию о соответствии участника требованиям, установленным подпунктами 2-7 пункта 3.1 Общей части документации об аукционе(предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки);  - решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию такого решения, если заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки,  обеспечения исполнения контракта является для участника крупной сделкой  - декларацию о принадлежности к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям (предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки); |
| 32.Инструкция по заполнению заявки в порядке требования п.2 ч.1 ст.64 ФЗ №44-ФЗ Данная инструкция применяется участником при наличии в п.31 Информационной карты требования заказчика об указании в первой части заявки конкретных показателей товара, соответствующих значениям, установленным документации | При проведении аукциона по закупке товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ или услуг, участник аукциона при заполнении первой части заявки участник должен указать показатели товара в следующем порядке:  наименование показателя(-ей) указывается участником закупки без изменений;.  -единицы измерения, в том числе их части, указываются значением, установленным в документации без изменений;  -если при описании показателей товара заказчик использует такие слова, как: "не более", "не менее", "не выше", "не ниже", "от", "до", знаки "+/-", ">=", "<=", то участник закупки должен указать конкретное значение показателя без использования указанных слов, соответствующее установленным заказчиком требованиям, при этом крайние границы могут быть указаны в заявке участника закупки включительно;  -если при описании показателей товара заказчик использовал такие слова, как: "более", "менее", "выше", "свыше", "ниже", знаки ">", "<": участник закупки должен указать конкретное значение показателя без использования указанных слов, соответствующее установленным заказчиком требованиям, при этом крайние границы не могут быть указаны в заявке участника закупки;  -если при описании показателей товара в диапазоне заказчик использовал слова, такие как: "не более и не менее", "от и до", знака тире между значениями, участник закупки должен указать конкретное значение показателя в диапазоне, если диапазонное значение данной характеристики предусмотрено техническими показателями данного товара, указанными производителем |
| 33.Срок подачи заявок: | с момента размещения извещения о проведении электронного аукциона в единой информационной системе (на официальном сайте**) до « 19 » июля 2021г.** |
| 34.Дата и время окончания  срока подачи заявок на  участие в аукционе (по местному времени): | **« 19 » июля 2021г. 08:00** |
| Обеспечение заявки: | |
| 35.Размер обеспечения:  Обязанность установить при цене контракта свыше 1 мил.руб. | 0,5 % от начальной максимальной цены контракта, в денежном выражении  8 546,94 руб. |
| 36.Порядок внесения денежных  средств в качестве  обеспечения заявки | Денежные средства, предназначенные для обеспечения заявок, вносятся участниками закупок на специальные счета, открытые ими в банках, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации или на счет электронной площадки, продолжающей функционирование в ранее установленном порядке до начала функционирования новых электронных площадок. |
| 37.Дата окончания срока  рассмотрения первых  частей заявок: | « 20 » июля 2021г. |
| 38.Дата проведения  электронного аукциона  (по местному времени): | « 21 » июля 2021г. |
| 39.Возможность заказчика при заключении контракта увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной участником, и начальной (максимальной) ценой контракта | Не предусмотрена |
| 40.Возможность Заказчика  принять решение об  одностороннем отказе  от исполнения контракта | предусмотрена |
| 41.Возможность изменить  условия контракта: | При исполнении контракта допускаются следующие изменения условий контракта по соглашению сторон:  - снижение цены контракта без изменений иных условий контракта;  - улучшение качественных, функциональных характеристик товара. работ, услуг по сравнению с характеристиками, установленными контрактом |
| 42.Срок подписания контракта победителем | победитель электронного аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя от подписания контракта, подписывает проект контракта в течение пяти дней с момента размещения заказчиком в единой  информационной системе проекта контракта |
| 43. Условия признания победителя аукциона или иного участника такого аукциона уклонившимся от заключения контракта | победитель электронного аукциона или участник аукциона, заявке которого присвоен второй номер и с которым заключается контракт, признается уклонившимся от заключения контракта в порядке на условиях, указанных в п.9.5 и 9.8. Общей части документации. |
| Обеспечение исполнения контракта и гарантийных обязательств | |
| 44.Размер обеспечения исполнение контракта:  Размер обеспечения гарантийных обязательств: | В соответствии с ч.6 ст.96 Федерального закона №44-ФЗ для СМП обеспечение исполнения контракта устанавливается в размере 10% от цены, по которой заключается контракт (в том числе с учетом антидемпинга по ст.37 44-ФЗ).  Участник аукциона, с которым заключается контракт освобождается от предоставления обеспечения контракта в порядке и на условиях, предусмотренных ч.8.1 ст.96 Федерального закона № 44-ФЗ  Обеспечение гарантийных обязательств не установлено |
| 45.Срок и порядок  предоставления  обеспечения исполнения  контракта: | Участник аукциона, с которым заключается контракт , в срок, установленный законом для заключения контракта, предоставляет в качестве обеспечения исполнения контракта банковскую гарантию или денежные средства. Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к банковской гарантии указаны в разделе 7 Общей части документации об аукционе.  Денежные средства, представляемые в качестве обеспечения исполнения контракта, перечисляются на расчетный счет заказчика.  Платежные реквизиты для перечисления денежных средств для обеспечения исполнения контракта:  Адрес: 630049, г.Новосибирск, ул.Дуси Ковальчук, д.191, СГУПС.  ИНН 5402113155  КПП 540201001  ОКПО: 01115969  Получатель: УФК по Новосибирской области (СГУПС л/с 20516Х38290)  Банк: Сибирское ГУ Банка России // УФК по Новосибирской области г.Новосибирск  БИК 015004950  Номер единого казначейского счета  40102810445370000043  Казначейский счет получателя  03214643000000015100  КБК 000 000 000 000 000 00 510 (указывать обязательно)  Назначение платежа: обеспечение исполнения  Контракта по …. |

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**1.Наименование выполняемых работ:** Выполнение работ по текущему ремонту помещений защитного сооружения гражданской обороны. (ЗС -312)

Работы предусматривают:

-Демонтажные работы

-Малярные работы

-Устройство бетонных полов

-Электротехнические работы

-Сантехнические работы

**2. Место выполнения работ:** 630049, Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д. 187, здание общежития №1.

**3. Количество выполняемых работ:** 313,2м2 в соответствии с представленным объемом работ.

**4. Сроки (периоды) выполняемых работ:** 60 календарных дней с момента подписания Договора.

**5. Условия выполнения работ:** (конкретизируется заказчиком): в соответствии с условиями Договора.

**6. Общие требования к выполнению работ:** **(указываются обязательные требования ко всем работам независимо от вида и этапа):** Технология и методы производства работ в соответствии с действующими нормами. Работы производятся только в отведенной зоне работ. Работы производятся минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. Исполнитель обязан соблюдать нормализованную технологию выполнения ремонтно-строительных работ, регламентируемую главами СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия», СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения», СП 29.13330.2011 «Полы», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции», а также требование к качеству материалов согласно ГОСТам. Интенсивность выполнения работ – продолжительность рабочего дня – не менее 8 часов, при 5-ти дневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели по согласованию с Заказчиком.

**7. Особые требования к выполнению работ:**

– Выполнить демонтаж существующей отделки, необходимый для начала ремонтных работ. Работы по ремонту и отделке всех помещений необходимо производить из материалов Подрядчика с учетом ведомости объемов работ с использованием сертифицированных отделочных материалов, отвечающих требованиям Заказчика.

– Качество отделки поверхностей должно отвечать требованиям СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия», СП 70.13330.2012 « Несущие и ограждающие конструкции».

– Уборку мусора производить ежедневно, вывоз мусора осуществляется подрядчиком, при этом не допускать складирование мусора на путях эвакуации и в коридоре. Курение в помещениях строго запрещено.

**Электротехническая часть**

**7.1**.Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с правилами и требованиями нормативных документов:

- ПУЭ, изд.6,7 «Правила устройства электроустановок»;

- СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа»;

- ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»;

- ГОСТ Р 50571.3-2009 «Требования по обеспечению безопасности. Защита от поражения электрическим током»;

- № 123 ФЗ Технический регламент «Общие требования пожарной безопасности»;

- экологические мероприятия – в соответствие с законодательными и нормативными актами РФ.

**7.2**. Ввиду производства работ на действующих электроустановках Подрядчик обязан обеспечить:

- Осуществление руководства производством работ штатным инженерно - техническим работником с группой допуска по электробезопасности не ниже IV-ой до 1000В, аттестованным в Ростехнадзоре;

- Выполнение работ работниками с группой допуска по электробезопасности не ниже III-ей, аттестованными в Ростехнадзоре или внутренней квалификационной комиссией предприятия;

**7.3**. При производстве работ:

- Подрядчик обязан обеспечить исполнение полученных в ходе выполнения работ указаний заказчика, если такие указания не противоречат условиям контракта, характеру выполняемых работ и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика;

- Все отключения и переключения на объекте должны быть согласованы с Заказчиком до начала работ;

- Демонтируемое оборудование должно быть утилизировано Подрядчиком. Перед утилизацией оно должно быть представлено Заказчику для рассмотрения вопроса о его дальнейшем использовании;

**7.4**. Прокладку групповых сетей электроснабжения Подрядчик обязан выполнить на следующих условиях:

- электропроводку выполнить пяти и трехпроводным кабелем круглого сечения (Таблица 3. п.п. 17,18,19,20)

- прокладку электропроводки осуществлять в ПНД трубе, трубу крепить к потолкам и стенам с помощью скобы двухлапковой ;

- Привязку электрооборудования указанного на плане уточнять по месту;

- Подключение электропроводки к электрооборудованию выполнять герметично;

- Заходы кабельных линий в щит распределительный и в распаечные коробки должны быть герметичными;

- Освещение коридора подключать по «коридорной» схеме;

- Выключатели и переключатели электроосвещения устанавливать на уровне 1,5 метра от пола;

- Розетки устанавливать на высоте 1м от пола;

- Щиты ЩС1.1, ЩС1.2 установить на высоте 1,6 м от пола;

- Контакторы с тепловым реле в защитной оболочке установить на высоте 1,5 м от пола;

- Коммутационную аппаратуру подключить согласно принципиальным электрическим схемам (приложение к техническому заданию № 1)

- Подключение ЩС1 к распределительной сети должно осуществится от автоматического выключателя, который должен быть установлен в ВРУ Общежития 1/1, 1/2. (См. приложение лист 3) и должен быть совместим с установленным в данном ВРУ электрооборудованием;

- Для подключения магнитных пускателей использовать трехфазную цепь;

- Проходы кабеля сквозь стены осуществлять в гильзах с последующим запениванием;

- Все проводящие части оборудования, нормально не находящиеся под напряжением, подлежат защитному заземлению в соответствие с ПУЭ гл. 1.7;

- Существующую линию уравнивания потенциалов не демонтировать;

- Существующий бокс «эвакуационное освещение» подключить в ЩС1;

- Ниша под ЩС1 должна быть очищена от мусора, стены заштукатурены, кабельные вводы запенены;

**7.5**. Требования к материалам:

- Все материалы, используемые Подрядчиком при производстве работ, должны соответствовать материалам, указанным в техническом задании, а также должны быть разрешены для применения на территории РФ, соответствовать стандартам и техническим условиям, действующим на момент выполнения работ;

- Все используемые при производстве работ материалы и оборудование должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не снятыми с производства, не бывшими на хранении с нарушениями правил хранения, не транспортировавшимися с нарушениями правил транспортировки, не имеющими в своем составе материалов, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде, не содержащими соединения, разрушающие озоновый слой;

- До начала работ Подрядчик должен согласовать с Заказчиком весь перечень материалов, которые будут использоваться им при производстве работ;

- Кабельная продукция должна быть произведена в соответствии с ГОСТ Р 31999-2012;

- За сохранность материалов отвечает Подрядчик;

- За качество используемых материалов отвечает Подрядчик;

**8. Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ:** Подрядчик обязан перед началом работ (в течение 3 дней с момента подписания договора) предоставить График производства работ и согласовать его с Заказчиком.

**9. Требования к качеству работ**, в том числе технология производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ (конкретизируются заказчиком): применяемая система контроля качества за выполненными работами - соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9000. Качество выполненной подрядчиком работы должны соответствовать требованиям, обычно предъявляемые к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или контрактом. Подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными для сторон требованиями.

**10.** **Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ (конкретизируются заказчиком):**  - Безопасность выполняемых работ – согласно Федеральному закону от 30.06.2006 №90-ФЗ - Мероприятия по охране труда – охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и т.д.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещения, защитные и предохранительные устройства). - мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций – при производстве работ должны использоваться оборудование и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами Государственного надзора.

**11. Порядок сдачи и приемки результатов работ (конкретизируются заказчиком):** В соответствии с условиями Договора. Исполнитель по требованию Заказчика, обязан представлять информацию о ходе выполнения работ. Приёмка работ производится по факту выполнения этапа работ (см п. 7 Договора). Рассмотрение и приемка результатов выполненных работ осуществляется Заказчиком в соответствии со сроками выполнения работ. Представлять Заказчику акты на скрытые работы, по факту выполнения работ представить акты на выполненные объемы работ по форме КС-2, КС-3. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты, включенный в твердую договорную цену, подтвердить локальным сметным расчетом. В случае отсутствия такого подтверждения, оплата производится по фактически выполненным работам.

**12. Требования по передачи заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ :** Подрядная организация обязана предоставить комплект исполнительной документации (паспорта, сертификаты на материалы и оборудование, акты на скрытые работы , протокол испытаний электрооборудования ,исполнительные схемы подключения электрооборудования, с указанием типа кабелей (проводов) и их протяженности).

**13. Требования по объёму гарантий качества работ:** На весь объём проведенных работ. В гарантийный период подрядчик обязан выезжать на объект по телефонограмме для устранения возможных дефектов (в течение суток), при условии надлежащей эксплуатации, с обязательным составлением акта и указанием сроков устранения дефектов.

**14. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ** Требования, связанные с недостатками результата работы, могут быть предъявлены Заказчиком в пределах двух лет со дня передачи результата работы в соответствии со ст.724 Гражданского кодекса РФ.

**15. Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению заказчика:** Подрядчик обязан выполнить работы своими материалами, силами и средствами в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами законодательства РФ. В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию – исправление дефектов производится за счет Исполнителя.

**Ведомость объемов работ**

**Таблица 1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во |
|  | **Стены** |  |  |
| 1 | Демонтаж кафельной плитки со стен (помещения № 5,6,7,8,9,14,17) | м2 | 111,4 |
| 2 | Отбивка штукатурки толщиной 20мм | м2 | 1054 |
| 3 | Грунтовка поверхности стен (всех) | м2 | 1054,0 |
| 4 | Окраска подготовленной поверхности стен водоэмульсионной краской за 2 раза | м2 | 1054,0 |
|  | **Потолок** |  |  |
| 5 | Окраска поверхности ранее окрашенных потолков краской с расчисткой старой краски до 30% с укрепляющей пропиткой за 2 раза | м2 | 313,2 |
|  | **Окна** |  |  |
| 6 | Демонтаж деревянных оконных блоков (1400х1000-2шт) | м2 | 2,8 |
| 7 | Демонтаж отливов | м2 | 1,4 |
| 8 | Установка оконных блоков из ПВХ (двухстворчатых S<2м2) | м2 | 2,8 |
| 9 | Установка отливов из оцинкованной стали | м | 1,4 |
| 10 | Штукатурка сухой штукатурной смесью откосов оконных | м2 | 5,1 |
| 11 | Грунтовка поверхности откосов оконных | м2 | 5,1 |
| 12 | Окраска подготовленной поверхности откосов оконных водоэмульсионной краской за 2 раза | м2 | 5,1 |
|  | **Двери** |  |  |
| 13 | Установка дверных блоков однопольных из МДФ с наличниками(1800х850-11шт) | м2 | 16,83 |
| 14 | Установка и крепление наличников | м | 51,2 |
| 15 | Восстановление резинового уплотнителя на металлическую дверь для герметизации (наклеить резиновую ленту толщиной 1,5см шириной 5см по периметру двери) | м.п. | 48,0 |
| 16 | Окраской металлических дверей (9шт) масляной краской ПФ115 за 2 раза | м2 | 44,51 |
| 17 | Окраска решетчатых металлических дверей (5шт) и ограждения металлических лестниц (2лестницы) | м2 | 16,65 |
| 18 | Окраска ранее окрашенных деревянных перил с зачисткой старой краски до 30% масляной краской ПФ115 за 2 раза | м2 | 3,15 |
|  | **Полы** | м2 |  |
| 19 | Устройство полусухой стяжки, бетон марки М200 с армированием сеткой 5Вр-1 , 100х100мм | м2 | 313,2 |
| 20 | Грунтовка поверхности бетонного пола пропиткой глубокого проникновения | м2 | 313,2 |
| 21 | Окраска поверхности бетонных полов краской | м2 | 313,2 |
| 22 | Засыпка ямы щебнем фракция 20-40мм | м3 | 0,5 |
|  | **Сантехнические работы** |  |  |
| 23 | Демонтаж накопительных баков металлических | шт | 2 |
| 24 | Разборка трубопроводов стальных d= 20-32 | п.м | 30,00 |
| 25 | Демонтаж кранов шаровых 32,25,20мм | шт | 8,0 |
| 26 | Демонтаж фасонных частей (отводы, полуотводы, тройники) разных диаметров | т | 0,01 |
| 27 | Монтаж трубопроводов d=20( труба полипропиленовая) | м | 30 |
| 28 | Монтаж трубопровода для запитки накопительных баков d=25( труба полипропиленовая) | м | 15 |
| 29 | Установка резервуара для канализационных стоков 200л пластиковых | шт | 2 |
| 30 | Установка накопительных баков 200л пластмассовых | шт | 6 |
| 31 | Установка унитазов септик | шт | 2 |
| 32 | Прокладка труб канализационных пластиковых 50мм от раковин к резервуарам для стоков | м | 10 |
| 33 | Монтаж воздушников на накопительные баки d=15мм | шт | 6 |
| 34 | Исполнение врезок канализационных труб 50мм в баки накопительные | шт | 3 |
|  | Исполнение врезок полипропиленовых труб 50мм в баки накопительные d=16мм | шт | 12 |
| 35 | Установка шаровых кранов d=25 | шт | 1 |
| 36 | Установка шаровых кранов d=15мм | шт | 15 |
| 37 | Установка раковин | шт | 3 |
| 38 | Затаривание мусора в мешки | т | 53,40 |
| 39 | Погрузка вручную и перевозка строительного мусора самосвалами на расстояние до 15км. | т | 53,40 |

**Электротехническая часть**

**Таблица 2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Работы | Единицы | Колич. |
| 1 | Демонтаж электропроводки. | М. | 250 |
| 2 | Демонтаж розеток. | Шт. | 6 |
| 3 | Демонтаж выключателей | Шт. | 16 |
| 4 | Демонтаж светильников под патрон Е-27 | Шт. | 29 |
| 5 | Демонтаж распаячных коробок | Шт. | 15 |
| 6 | Демонтаж щита распределительного навесного. | Шт. | 1 |

**Монтажные работы**

**Таблица 3**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Работы | Единицы | Колич. |
| 1 | Установка трубы ПНД по потолкам и стенам | М. | 320 |
| 2 | Установка поворота на 90 градусов труба-труба, для трубы диаметром 25 мм | Шт. | 80 |
| 3 | Установка муфты труба-коробка, для трубы диаметром 25 мм | Шт. | 80 |
| 4 | Установка муфты труба-труба, для трубы диаметром 25 мм | Шт. | 10 |
| 5 | Установка скобы металлической двухлапковой | Шт. | 900 |
| 6 | Использование дюбель-гвоздей | Шт. | 2000 |
| 7 | Установка розетки открытой установки на 4 поста | Шт. | 2 |
| 8 | Установка выключателя одноклавишного, открытой установки. | Шт. | 18 |
| 9 | Установка навесного пластмасового распределительного модульного щитка на 32 модулей | Шт. | 1 |
| 10 | Установка навесного пластмасового распределительного модульного щитка на 8 модулей | Шт. | 2 |
| 11 | Установка автоматического выключателя число полюсов 4 | Шт. | 7 |
| 12 | Установка автоматического выключателя число полюсов 2 | Шт. | 10 |
| 13 | Установка автоматического выключателя число полюсов 3 | Шт. | 1 |
| 14 | Установка контактора с электротепловым реле в защитной оболочке | Шт. | 2 |
| 15 | Установка шины соединительной (штырь). | М. | 1 |
| 16 | Прокладка кабеля ВВГнг(А)-FR-LS - 3х1,5 мм2. | М. | 200 |
| 17 | Прокладка кабеля ВВГнг(А)-FR-LS - 3х2,5 мм2. | М. | 40 |
| 18 | Прокладка кабеля ВВГнг(А)-FR-LS - 5х2,5 мм2. | М. | 40 |
| 19 | Прокладка кабеля ВВГнг(А)-FR-LS - 5х6 мм2. | М. | 50 |
| 20 | Прокладка кабеля ВВГнг(А)-LS - 1х4 мм2. | М. | 10 |
| 21 | Затягивание кабеля ВВГнг(А)-FR-LS в ПНД трубу | М. | 330 |
| 22 | Установка коробки распаечной 100х100х20мм. | Шт. | 19 |
| 23 | Установка клемм СМК-2. | Шт. | 100 |
| 24 | Установка светильника светодиодного | Шт. | 33 |
| 25 | Установка светового табло «выход» | Шт. | 2 |
| 26 | Изготовление двери металлической двухстворчатой герметичное закрытие, встроенный замок, окрашенная, в проем высотой 680мм шириной 730мм. | Шт. | 1 |
| 27 | Сверление отверстий в стене 400мм. | Шт. | 20 |
| 28 | Создание штроб под кабель | М. | 2 |
| 29 | Пена огнеупорная | Шт. | 1 |

Требования Заказчика к материалам, используемым при выполнении работ

**Таблица 4**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п.п | Наименование материалов | Характеристики материалов |
| 1 | Краска для стен | Область применения -внутренние работы;  Вид поверхности -потолок, стены;  Тип поверхности - минеральные поверхности;  Стойкость к мытью -сухая уборка;  Тип связующего -ПВА;  Разбавитель -вода;  Время высыхания при t+20°С и влажности 65%: не более 1часа  Расход при двукратном нанесении: на ранее окрашенные - 150-200 г/м², на зашпатлеванные - 250-300 г/м², на оштукатуренные поверхности - 350-400 г/м² |
| 2 | Укрепляющая пропитка для стен | Область применения-наружные и внутренние работы;  Вид поверхности-потолок, стены, пол;  Тип поверхности-для минеральных поверхностей;  Цвет после высыхания- бесцветный, прозрачный;  Тип связующего- акрилат водоразбавляемый;  Разбавитель-вода;  Время высыхания при t+20°С и влажности 65%: не более 1 часа  Расход: в зависимости от впитывающей способности поверхности- 100-300 г/м² |
| 3 | Грунтовка | Состав: водная дисперсия сополимеров акрилатов  Время высыхания –менее 2 часов  Должна укреплять основания и увеличивать адгезию к бетону и камню  Расход: 01- 0,2 л/м2 при однократном нанесении в зависимости от впитывающей способности основания |
| 4 | Шпаклевка | Состав-цемент, минеральные заполнители, модифицирующие добавки, армирующие микроволокна Цвет- белый и серый  Время потребления - не менее 60 минут  Температура применения- от +5 до +30°С  Температура эксплуатации- от –50 до +70°C  Группа горючести затвердевшего раствора-НГ  Расход сухой смеси –не более 1,2 кг/м2 на 1 мм толщины слоя |
| 5 | Штукатурка | Состав: Цемент, минеральные заполнители, модифицирующие добавки, армирующие волокна  Расход сухой смеси на 1мм не более 1,4 кг/м2  Толщина слоя - 02–20 мм  Температура эксплуатации от -50 0С до +70 0С  Марка М75 |
| 6 | Cухая штукатурная смесь | Цвет-серый  Вяжущее-цемент  Размер частиц – не более1,2 мм  Расход воды- 0,16–0,21 л/кг сух. смеси  Средний расход смеси при толщине слоя 1 мм - не более 1,67 кг/м2  Жизнеспособность - не менее 3 ч.  Готовность для дальнейших работ- не ранее 3 сут.  Толщина слоя- 5–30 мм |
| 7 | Краска масляная (эмаль) | состав – алкидный лак, диоксид титана, пигменты, наполнители, уайт - спирит, сольвент  высыхание каждого слоя при температуре (20±2)°С - не более 24 часов;  расход на однослойное покрытие – 100-180 г/кв.м;  высушенное покрытие вредного воздействия на организм человека - не оказывает,  устойчивость к действию воды и моющих средств |
| 8 | Краска для подготовленной поверхности стен | Область применения - внутренние работы;  Вид поверхности - потолок, стены;  Тип поверхности - для минеральных поверхностей;  Стойкость к мытью - влажная уборка;  Способ колеровки - ручная;  Степень глянца - матовая;  Тип связующего - акрилат водоразбавляемый;  Время высыхания при t+20°С и влажности 65%- не более 1часа  Расход при двукратном нанесении - на ранее окрашенные - 100-150 г/м², на зашпатлеванные -200-250 г/м², на оштукатуренные поверхности - 300-350 г/м² |
| 9 | Грунтовка | Область применения-наружные и внутренние работы;  Вид поверхности - потолок, стены, пол, элементы;  Тип поверхности - для минеральных поверхностей;  Тип связующего - акрилат водоразбавляемый;  Время высыхания при t+20°С и влажности 65%: до 2-3 часов в зависимости от глубины проникновения пропитки  Расход: в зависимости от впитывающей способности поверхности - 100-300 г/м² |
| 10 | Краска | Область применения - наружные и внутренние работы;  Вид поверхности - пол;  Тип поверхности - для минеральных поверхностей;  Стойкость к мытью - моющаяся;  Способ колеровки - компьютерная;  Степень глянца- матовая;  Тип связующего- акрилат водоразбавляемый;  Время высыхания при температуре +20°С и относительной влажности 65% не более 1 часа  Расход: 4-6 м²/л |
| 11 | Оконные блоки | Ширина профиля - не менее 70 мм,  Цвет профиля - белый.  Профили должны иметь камер в раме и створке - не менее 6шт;  камер в импосте – не менее 6шт.  Армирование профиля рамы, створки, импоста сталью толщиной – не менее 1,4 мм. Армирование в раме и импосте должен иметь замкнутый контур в виде квадрата или прямоугольника.  Толщина лицевой стенки профиля - не менее 3 мм.  Толщина стекла – не менее 4 мм,  Двухкамерный стеклопакет толщиной - не менее 32 мм  Подоконник - жесткий ПВХ белого цвета ;  толщиной - не менее 22 мм.,  Наружные откосы - ПВХ уголок - не менее 35х120мм;  Водоотливы - сталь оцинкованная толщиной - не менее 0,7мм,шириной - не менее 300мм.  Внутренние откосы- сендвич – панель толщиной - не менее 10мм.  F образный профиль из ПВХ размеры наружных стенок - не менее 18х60мм; Исключить возможность микропроветривания. |
| 12 | Дверные блоки | Дверь внутренняя - глухая , с притворами, порогами, наличниками.  Материал - МДФ  Толщина полотна, не менее - 38мм  Внешнее покрытие - Пленка ПВХ  Размер полотна, не менее 1880х850  Цвет - по согласованию с заказчиком |
| 13 | Сетка цельнометаллическая просечно-вытяжная | Оцинкованная, размер ячеек не более 20х20 мм |
| 14 | Масляная краска | Состав – алкидный лак, диоксид титана, пигменты, Наполнители, уайт - спирит, сольвент  Высыхание каждого слоя при температуре (20±2)°С - не более 24 часов;  Расход на однослойное покрытие – 100-180 г/кв.м;  высушенное покрытие вредного воздействия на организм человека - не оказывает,  Устойчивость к действию воды и моющих средств- устойчиво  Цвет-белый |

**Электротехническая часть.**


**Таблица 5**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование материалов | Характеристики и показатели эквивалентности материалов |
| 1 | Труба гладкая жесткая | Труба гладкая жесткая, диаметром – не менее 25 мм, материал –ПНД негорючий, степень защиты не менее IP-55. |
| 2 | Поворот на 90 градусов труба-труба, для трубы диаметром 25 мм, | Материал ПВХ самозатухающий, крепление винтовое, диаметр 25-м степень защиты не менее IP-65. |
| 3 | Муфты труба-коробка, для трубы диаметром 25 мм | Материал ПВХ самозатухающий, крепление винтовое, диаметр 25-м степень защиты не менее IP-65. |
| 4 | Муфта труба-труба | Материал ПВХ самозатухающий, крепление винтовое, диаметр 25-м степень защиты не менее IP-65. |
| 5 | Скоба | Скоба металлическая двухлапковая, Материал оцинкованная сталь, внутренний диаметр скобы 25-26мм. |
| 6 | Дюбель-гвоздь | Дюбель-гвоздь 6х100 мм, ручной установки под кирпич и бетон, с резьбой, материал полипропилен, металл с противокорозийным покрытием. |
| 7 | Выключатель одноклавишный накладной. | Выключатель одноклавишный, накладной, цвет белый, номинальный ток - не менее 10А, напряжение – 220 - 250В, степень защиты – не менее IP44. |
| 8 | Розетка открытой установки двухместная. | Розетка двухместная, с заземляющим контактом, открытой установки материал негорючий пластик номинальный ток - не менее16А, номинальное напряжение - не менее 250В, максимальное сечение присоединяемых проводов - не мене 2,5мм2 степень защиты – не менее IP44. |
| 9 | Шина соединительная | Шина соединительная штыревая четырехфазная, номинальный ток 63А, материал проводящего материала медь. |
| 10 | Корпус распределительный модульный пластиковый. | Корпус распределительный модульный, количество модулей-32, номинальный ток -63А, номинальное напряжение 380В, ДИН-рейка, шины N/PE (2 шт.) 5х10мм2 и 8х16мм2, габариты (ВхШхГ) не более 410х330х150 мм, материал корпуса – пластик, прозрачная крышка, степень защиты не менее IP66. |
| 11 | Корпус распределительный модульный пластиковый | Корпус распределительный модульный, количество модулей-12, номинальный ток -63А, номинальное напряжение 380В, ДИН-рейка, шины N/PE (2 шт.) 5х10мм2 и 8х16мм2, материал корпуса – пластик, прозрачная крышка, степень защиты не менее IP66. |
| 12 | Автоматический выключатель. | Автоматический выключатель, характеристика срабатывания С номинальный ток отключения –50А, количество полюсов -4; номинальное рабочее напряжение (переменный ток) - не менее 400В, номинальная отключающая способность - не более 4,5кА, степень защиты – не менее IP20, условия эксплуатации УХЛ4, электрическая износостойкость - не менее 6000 циклов, механическая износостойкость- не менее 10000 циклов, максимальное сечение присоединяемых проводов - не менее 35 мм2, устанавливается на DIN – рейку. |
| 13 | Автоматический выключатель. | Автоматический выключатель, характеристика срабатывания С номинальный ток отключения –10А, количество полюсов -2; номинальное рабочее напряжение (переменный ток) - не менее 230/400В, номинальная отключающая способность - не более 4,5кА, степень защиты – не менее IP20, условия эксплуатации УХЛ4, электрическая износостойкость - не менее 6000 циклов, механическая износостойкость- не менее 10000 циклов, максимальное сечение присоединяемых проводов - не менее 35 мм2, устанавливается на DIN – рейку. |
| 14 | Автоматический выключатель | Автоматический выключатель, характеристика срабатывания С номинальный ток отключения –6А, количество полюсов -2; номинальное рабочее напряжение (переменный ток) - не менее 230/400В, номинальная отключающая способность - не более 4,5кА, степень защиты – не менее IP20, условия эксплуатации УХЛ4, электрическая износостойкость - не менее 6000 циклов, механическая износостойкость- не менее 10000 циклов, максимальное сечение присоединяемых проводов - не менее 35 мм2, устанавливается на DIN – рейку. |
| 15 | Автоматический выключатель | Автоматический выключатель дифференциального тока, характеристика срабатывания С номинальный ток отключения - 16А, количество полюсов – 2, номинальное рабочее напряжение (переменный ток)- не менее 230В, номинальный отключающий дифференциальный ток-не более 30 мА, номинальная отключающая способность-не более 6 кА, степень защиты-не менее IP20, условия эксплуатации- УХЛ4, электрическая износостойкость- не менее 6000 циклов, механическая износостойкость- не менее 10000 циклов, максимальное сечение присоединяемых проводов- не менее 25 мм2, устанавливается на ДИН- рейку. |
| 16 | Автоматический выключатель | Автоматический выключатель дифференциального тока, характеристика срабатывания С номинальный ток отключения - 16А, количество полюсов – 4, номинальное рабочее напряжение (переменный ток)- не менее 230В, номинальный отключающий дифференциальный ток-не более 30 мА, номинальная отключающая способность-не более 6 кА, степень защиты-не менее IP20, условия эксплуатации- УХЛ4, электрическая износостойкость- не менее 6000 циклов, механическая износостойкость- не менее 10000 циклов, максимальное сечение присоединяемых проводов- не менее 25 мм2, устанавливается на ДИН - рейку. |
| 17 | Автоматический выключатель | Автоматический выключатель в литом корпусе с возможностью крепления на монтажную планку, номинальное напряжение 690В, номинальный ток корпуса 160А, номинальная отключающая способность при 400 В, 50 Гц - 36 кА, тип управления – рычаг, габариты (В, Ш, Г) 130х90х82,5 мм., коммутационная износостойкость (кол-во циклов)не менее 8000, механическая износостойкость (кол-ко циклов) не менее 25000.  Должен быть снабжен электронным расцепителем со следующими характеристиками: Защита: – от перегрузки (L): регулируемый порог защиты от 0,4...1 от номинального тока , кривая срабатывания с регулировкой по времени; – от короткого замыкания с селективной задержкой срабатывания (S): регулируемый порог защиты 1...10 от номинального тока , кривая срабатывания с регулировкой по времени (альтернатива защите I); – от короткого замыкания с мгновенным срабатыванием (I): регулируемый порог защиты 1...10 от номинального тока, кривая мгновенного срабатывания (альтернатива защите S); – нейтрали в четырехполюсных автоматических выключателях: - для In ≥ 100 A в положениях ВЫКЛ (OFF) или ВКЛ (ON), возможен выбор 50 и 100 % уставки защиты фаз; - для In < 100 A, защита нейтрали фиксирована на 100 % уставки фазной защиты и отключается пользователем; - ручная настройка с помощью соответствующих dip-переключателей на передней панели расцепителя защиты, что позволяет выполнить ее даже при отключенном расцепителе защиты;  Диапазон уставок расцепителя, А - 40...100 А  Светодиоды указывающие режимы работы электронного расцепителя.  Тестовый разъем на передней панели расцепителя должен быть :  – для подсоединения блока тестирования , с помощью которого осуществляется проверка срабатывания расцепителя, проверка светодиодов и сигнализация о последнем срабатывании; – для подсоединения блока , с помощью которого осуществляется считывание измерений, проверка срабатывания расцепителя и проверка функций защиты; -тепловая память; - автономное питание при минимальном токе в любой из фаз защищаемой цепи от 0,2 x In, для всех номиналов, кроме In=10A. В этом случае минимальный ток равен 0,4хIn.  Степень защиты (не менее) IP20.  Устанавливается в вводно распределительном устройстве. Применение автоматических выключателей с указанными выше характеристиками необходимо для совместимости с установленным в данном ВРУ электрооборудованием. |
| 18 | Контактор с электротепловым реле в защитной оболочке | Контактор малогабаритный переменного тока общепромышленного назначения, номинальное напряжение 400В, номинальный рабочий ток 18А, номинальное напряжение катушки управления 230В, в защитной оболочке с тепловым реле с сальниками и кнопками управления. |
| 19 | Кабель ВВГнг(А)-FR-LS - 3х1,5 мм2. | Кабель силовой ВВГнг-FR-LS - 3х1,5 мм2, трехжильный, с медными жилами поперечным сечением не менее 1,5 мм2, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющей горение, с низким дымо – и газовыделением при воздействии высокой температуры с термическим барьером, в круглом исполнении. |
| 20 | Кабель ВВГнг(А)-FR-LS - 3х2,5 мм2. | Кабель силовой ВВГнг-FR-LS - 3х2,5 мм2, трехжильный, с медными жилами поперечным сечением не менее 2,5 мм2, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющей горение, с низким дымо – и газовыделением при воздействии высокой температуры с термическим барьером, в круглом исполнении. |
| 21 | Кабель ВВГнг(А)-FR-LS - 5х2,5 мм2. | Кабель силовой ВВГнг-FR-LS - 5х2,5 мм2, пятижилый с медными жилами поперечным сечением не менее 2,5 мм2, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющей горение, с низким дымо – и газовыделением при воздействии высокой температуры с термическим барьером, в круглом исполнении. |
| 22 | Кабель ВВГнг(А)-FR-LS - 5х6 мм2. | Кабель силовой ВВГнг-FR-LS - 5х6 мм2, пятижилый, с медными жилами поперечным сечением не менее 6 мм2, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющей горение, с низким дымо – и газовыделением при воздействии высокой температуры с термическим барьером, в круглом исполнении. |
| 23 | Кабель ВВГнг(А)-LS - 1х4 мм2. | Кабель силовой ВВГнг-FR-LS - 3х6 мм2,одножилый, с медными жилами поперечным сечением не менее 4 мм2, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющей горение, с низким дымо – и газовыделением при воздействии высокой температуры с термическим барьером, в круглом исполнении. |
| 24 | Коробка распаечная. | Коробка распаечная КР для открытой проводки, габариты - 100х100х20 мм, степень защиты не менее IP55. |
| 25 | Клемма СМК-2. | Строительно-монтажная клемма многоразовая двухпроводная, с рычагом, номинальное напряжение -400В, номинальный ток - 32А, под кабель с жилами поперечным сечением не менее 2,5 мм2. |
| 26 | Светильник светодиодный накладной. | -тип – влагозащищённый, накладной;  -цвет рассеивателя – белый;  -материал корпуса – пластик серый;  -материал рассеивателя – поликарбонат (РС);  -мощность потребляемая - не более 18 Вт;  -напряжение питания – от 200 до 240 Вольт;  -степень защиты IP – не менее IP65  -класс защиты от поражения электротоком – не ниже 2-го;  -цветовая температура – не менее 4000 и не более 4500К;  -световой поток – не менее 1980 Лм;  -наличие в комплекте пускорегулирующей аппаратуры – LED драйвера;  -диапазон рабочих температур – от (-20) до (+45)оС;  -пульсация светового потока – не более 5%;  -оптическая часть – рассеиватель матовый, белый;  -возможность транзитного соединения светильников в единую линию количеством не менее 10-ти (десять) штук;  -наличие монтажного комплекта – две скобы – защёлки из нержавейки, два распорных дюбеля. форма – прямоугольная с закругленными торцами по углам;  высота изделия:  - 76 мм ±5 мм;  длина изделия:  - 600 мм ± 10мм;  ширина изделия:  - 66 мм ±10 мм |
| 27 | Световое табло «выход» | Световое табло светодиодное с надпись «выход», номинальное напряжение 220В, с блоком аварийного питания время автономной работы не менее 4 часов, габариты не менее300х100х25, степень защиты не менее IP50. |
| 28 | Дверь стальная | Дверь стальная двухстворчатая, материал сталь листовая толщина 2мм, габариты ВхШ 680х720мм, герметичное закрывание, навесной замок, окрашена в серый цвет. |
| 29 | Пена огнеупорная | Пена монтажная термостойкая, негорючая, легкоудаляемая полиуретановая. |


**Сантехническая часть.**



**Таблица 6**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование материалов | Характеристика материалов и показатели эквивалентности |
| 1 | Труба полипропиленовая | Внутренний диаметр 20 мм.  армированная стекловолокном  давление не менее PN=1,0МПа (10кгс/см2) |
| 2. | Труба полипропиленовая | Внутренний диаметр 25 мм.  армированная стекловолокном  давление не менее PN=1,0МПа (10кгс/см2) |
| 3. | Кран шаровый ITAP (или эквивалент) | Диаметр Ду – 15мм .  Давление PN=1,6МПа (16кгс/см2)  Муфтовый резьбовой для воды  Материал латунь |
| 4. | Кран шаровый ITAP (или эквивалент) | Диаметр Ду – 25мм .  Давление PN=1,6МПа (16кгс/см2)  Муфтовый резьбовой для воды  Материал латунь |
| 5. | Емкость для накопления и стоков воды | Форма прямоугольная с крышкой и ребрами жесткости  Материал пластик  Объем не менее 200л. |
| 6. | Туалетный бак для биотуалета | Стульчаковый с крышкой, прямоугольной формы с ребрами жесткости  Материал полиэтилен  Объем не менее 250 литров |
| 7. | Конструкция для подвеса емкостей накопительных | Уголок 50 , арматура диаметром 20мм . |
| 8. | Мойка | Эмалированная подвесная на кронштейнах  С сифоном без отверстия для смесителя  Материал сталь  цвет белый  Размер не менее 500\*500мм |
| 9. | Кран водопроводный | Устанавливается на мойке к водопроводной трубе |
| 10. | Труба канализационная | Диаметр 50 мм  Материал пластик |

Приложение №1 



****

****

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС)

**Обоснование  
 начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупок в соответствии**

**с Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ**

**Выполнение работ по текущему ремонту помещений защитного сооружения гражданской обороны.**

*(указывается предмет контракта)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Основные характеристики объекта закупки** | **Выполнение работ по текущему ремонту помещений защитного сооружения гражданской обороны.** | |
| **Используемый метод определения НМЦК  с обоснованием:** | Проектно - сметный метод. Использованы Федеральные единичные расценки (ФЕР), предназначенные для определения прямых затрат в сметной стоимости строительных и ремонтных работ (утвержд.Приказом Минстроя России) | |
| **Расчет НМЦК** | См. приложение. | |
| **Дата подготовки обоснования НМЦК:** | | **30.06.2021г.** |

**Работник контрактной службы**

|  |
| --- |
| Печко Е.И. |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | | | Единица измерения | Количество | | | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. | | | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|
| на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Раздел 1. Демонтажные работы** | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **ФЕРр63-7-5** | **Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток** | | | **100 м2** |  |  | **1,114** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=111,4 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 584,74 |  | 651,40 | 22,51 | 14 663 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 96,01 |  | 106,96 | 9,57 | 1 024 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 4,73 |  | 5,27 | 22,51 | 119 |
|  | *999-9900* | *Строительный мусор* | | | *т* | *4,41* |  | *4,91274* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 74,3 |  | 82,7702 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,35 |  | 0,3899 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 680,75 |  | 758,36 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 656,67 |  | 14 782 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.5 п.13 | НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 77 |  | 77 |  |  | 505,64 |  | 11 382 |
|  | Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.13 | СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 50 |  | 50 |  |  | 328,34 |  | 7 391 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **1 592,34** |  | **34 460** |
| **2** | **ФЕР46-02-009-02** | **Отбивка штукатурки с поверхностей: стен** | | | **100 м2** |  |  | **10,54** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1054 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 178,00 |  | 1 876,12 | 22,51 | 42 231 |
|  | *999-9900* | *Строительный мусор* | | | *т* | *4,6* |  | *48,484* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 22,82 |  | 240,5228 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 178,00 |  | 1 876,12 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 1 876,12 |  | 42 231 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.4 п.49 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | | | % | 110 | 0,9 | 99 |  |  | 1 857,36 |  | 41 809 |
|  | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.49 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | | | % | 70 | 0,85 | 59,5 |  |  | 1 116,29 |  | 25 127 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **4 849,77** |  | **109 167** |
| **3** | **ФЕР15-04-005-01** | **Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску** | | | **100 м2** |  |  | **10,5914** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(1054,04+5,1) / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 123,79 | 1,15 | 1 507,78 | 22,51 | 33 940 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 5,57 | 1,25 | 73,74 | 9,57 | 706 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 1,07 | 1,25 | 14,17 | 22,51 | 319 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 43,35 |  | 459,14 | 5,60 | 2 571 |
|  | *14.3.02.01* | *Краска водоэмульсионная* | | | *т* | *0,052* |  | *0,5507528* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 13,8 | 1,15 | 168,085518 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,09 | 1,25 | 1,1915325 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 172,71 |  | 2 040,66 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 1 521,95 |  | 34 259 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.4 п.15 | НР Отделочные работы | | | % | 105 | 0,9 | 94,5 |  |  | 1 438,24 |  | 32 375 |
|  | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15 | СП Отделочные работы | | | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  | 711,51 |  | 16 016 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **4 190,41** |  | **85 608** |
| **4** | **ФССЦ-14.3.01.02-0103** | **Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17** | | | **л** |  |  | **158,871** | **9,14** |  | **1 452,08** | **5,60** | **8 132** |
|  |  | Объем=(1054,04+5,1)\*0,15 | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
| **5** | **ФССЦ-14.3.02.01-0381** | **Краска водно-дисперсионная, акрилатная ВД-АК-201, интерьерная** | | | **т** |  |  | **0,391882** | **12 450,65** |  | **4 879,19** | **5,60** | **27 323** |
|  |  | Объем=0,5507528-0,158871 | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
| **6** | **ФЕРр62-17-5** | **Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски свыше 10 до 35%** | | | **100 м2** |  |  | **3,132** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=313,2 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 294,62 |  | 922,75 | 22,51 | 20 771 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 7,07 |  | 22,14 | 9,57 | 212 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 2,05 |  | 6,42 | 22,51 | 145 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 186,93 |  | 585,46 | 5,60 | 3 279 |
|  | *14.3.02.01* | *Краска водоэмульсионная* | | | *т* | *0,067* |  | *0,209844* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 34,1 |  | 106,8012 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,16 |  | 0,50112 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 488,62 |  | 1 530,35 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 929,17 |  | 20 916 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.5 п.12 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 80 |  | 80 |  |  | 743,34 |  | 16 733 |
|  | Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.12 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 50 |  | 50 |  |  | 464,59 |  | 10 458 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **2 738,28** |  | **51 453** |
| **7** | **ФССЦ-14.3.01.03-0003** | **Состав грунтовочный укрепляющий универсальный** | | | **кг** |  |  | **31,32** | **20,92** |  | **655,21** | **5,60** | **3 669** |
|  |  | Объем=313,2\*0,1 | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
| **8** | **ФССЦ-14.3.02.01-0381** | **Краска водно-дисперсионная, акрилатная ВД-АК-201, интерьерная** | | | **т** |  |  | **0,178524** | **12 450,65** |  | **2 222,74** | **5,60** | **12 447** |
|  |  | Объем=0,209844-0,03132 | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
| **9** | **ФЕР46-04-012-02** | **Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок** | | | **100 м2** |  |  | **0,028** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2,8 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 1 225,96 |  | 34,33 | 22,51 | 773 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 241,95 |  | 6,77 | 9,57 | 65 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 104,49 |  | 2,93 | 22,51 | 66 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 151,54 |  | 4,24312 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 7,74 |  | 0,21672 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 1 467,91 |  | 41,10 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 37,26 |  | 839 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.4 п.49 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | | | % | 110 | 0,9 | 99 |  |  | 36,89 |  | 831 |
|  | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.49 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | | | % | 70 | 0,85 | 59,5 |  |  | 22,17 |  | 499 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **100,16** |  | **2 168** |
| **10** | **ФЕРр58-3-1** | **Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.** | | | **100 м** |  |  | **0,046667** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(1,4/0,3) / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 70,98 |  | 3,31 | 22,51 | 75 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 0,20 |  | 0,01 | 9,57 |  |
|  | *999-9900* | *Строительный мусор* | | | *т* | *0,12* |  | *0,0056* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 9,1 |  | 0,4246697 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 71,18 |  | 3,32 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 3,31 |  | 75 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.5 п.8 | НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | | | % | 83 |  | 83 |  |  | 2,75 |  | 62 |
|  | Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8 | СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | | | % | 65 |  | 65 |  |  | 2,15 |  | 49 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **8,22** |  | **186** |
| **11** | **ФЕР10-01-034-05** | **Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых** | | | **100 м2** |  |  | **0,028** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2,8 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 1 639,19 | 1,15 | 52,78 | 22,51 | 1 188 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 270,55 | 1,25 | 9,47 | 9,57 | 91 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 61,81 | 1,25 | 2,16 | 22,51 | 49 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 8 164,54 |  | 228,61 | 5,60 | 1 280 |
|  | *11.3.02.03* | *Блоки оконные пластиковые* | | | *м2* | *100* |  | *2,8* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 187,55 | 1,15 | 6,03911 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 5,04 | 1,25 | 0,1764 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 10 074,28 |  | 290,86 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 54,94 |  | 1 237 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.4 п.10 | НР Деревянные конструкции | | | % | 118 | 0,9 | 106,2 |  |  | 58,35 |  | 1 314 |
|  | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.10 | СП Деревянные конструкции | | | % | 63 | 0,85 | 53,55 |  |  | 29,42 |  | 662 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **378,63** |  | **4 535** |
| **12** | **ФССЦ-11.3.02.01-0016** | **Блок оконный из ПВХ профиля двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м2** | | | **м2** |  |  | **2,8** | **3 174,78** |  | **8 889,38** | **5,60** | **49 781** |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
| **13** | **ФЕР12-01-010-01** | **Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали** | | | **100 м2** |  |  | **0,014** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1,4 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 829,12 | 1,15 | 13,35 | 22,51 | 301 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 21,88 | 1,25 | 0,38 | 9,57 | 4 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 3,51 | 1,25 | 0,06 | 22,51 | 1 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 6 516,18 |  | 91,23 | 5,60 | 511 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 97,2 | 1,15 | 1,56492 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,27 | 1,25 | 0,004725 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 7 367,18 |  | 104,96 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 13,41 |  | 302 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.4 п.12 | НР Кровли | | | % | 120 | 0,9 | 108 |  |  | 14,48 |  | 326 |
|  | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.12 | СП Кровли | | | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  | 7,41 |  | 167 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **126,85** |  | **1 309** |
| **14** | **ФЕР15-02-031-01** | **Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских** | | | **100 м2** |  |  | **0,051** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=5,1 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 1 662,91 | 1,15 | 97,53 | 22,51 | 2 195 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 64,40 | 1,25 | 4,11 | 9,57 | 39 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 27,81 | 1,25 | 1,77 | 22,51 | 40 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 2 246,51 |  | 114,57 | 5,60 | 642 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 179 | 1,15 | 10,49835 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 2,06 | 1,25 | 0,131325 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 3 973,82 |  | 216,21 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 99,30 |  | 2 235 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.4 п.15 | НР Отделочные работы | | | % | 105 | 0,9 | 94,5 |  |  | 93,84 |  | 2 112 |
|  | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15 | СП Отделочные работы | | | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  | 46,42 |  | 1 045 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **356,47** |  | **6 033** |
| **15** | **ФЕР10-01-039-01** | **Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2** | | | **100 м2** |  |  | **0,1683** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=16,83 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 821,89 | 1,15 | 159,07 | 22,51 | 3 581 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 1 132,88 | 1,25 | 238,33 | 9,57 | 2 281 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 172,57 | 1,25 | 36,30 | 22,51 | 817 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 2 088,57 |  | 351,51 | 5,60 | 1 968 |
|  | *01.7.04.07* | *Скобяные изделия* | | | *компл* | *0* |  | *0* |  |  |  |  |  |
|  | *11.2.02.01* | *Блоки дверные* | | | *м2* | *100* |  | *16,83* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 89,53 | 1,15 | 17,3280839 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 13,04 | 1,25 | 2,74329 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 4 043,34 |  | 748,91 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 195,37 |  | 4 398 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.4 п.10 | НР Деревянные конструкции | | | % | 118 | 0,9 | 106,2 |  |  | 207,48 |  | 4 671 |
|  | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.10 | СП Деревянные конструкции | | | % | 63 | 0,85 | 53,55 |  |  | 104,62 |  | 2 355 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **1 061,01** |  | **14 856** |
| **16** | **ФССЦ-11.2.02.03-0007** | **Блок дверной деревянный внутренний с древесноволокнистыми плитами однопольный с полотнами глухими ДВГ 19-9, площадь 1,63 м2 (МДФ)** | | | **м2** |  |  | **16,83** | **385,58** |  | **6 489,31** | **5,60** | **36 340** |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
| **17** | **ФЕР10-01-060-01** | **Установка и крепление наличников** | | | **100 м** |  |  | **0,512** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=51,2 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 63,89 | 1,15 | 37,62 | 22,51 | 847 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 2,63 | 1,25 | 1,68 | 9,57 | 16 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 0,46 | 1,25 | 0,29 | 22,51 | 7 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 8,50 |  | 4,35 | 5,60 | 24 |
|  | *11.1.01.10* | *Наличники* | | | *м* | *112* |  | *57,344* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 7,82 | 1,15 | 4,604416 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,04 | 1,25 | 0,0256 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 75,02 |  | 43,65 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 37,91 |  | 854 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.4 п.10 | НР Деревянные конструкции | | | % | 118 | 0,9 | 106,2 |  |  | 40,26 |  | 907 |
|  | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.10 | СП Деревянные конструкции | | | % | 63 | 0,85 | 53,55 |  |  | 20,30 |  | 457 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **104,21** |  | **2 251** |
| **18** | **ФССЦ-11.1.01.10-0001** | **Наличники из древесины тип Н-1, Н-2, размер 13х34 мм** | | | **м** |  |  | **57,344** | **2,62** |  | **150,24** | **5,60** | **841** |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
| **19** | **ФЕР07-05-039-10** | **Устройство вертикального стыка: (прим.резиновая лента толщиной1,5см шириной 5см)** | | | **100 м** |  |  | **0,48** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=48 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 94,33 | 1,15 | 52,07 | 22,51 | 1 172 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 254,08 | 1,25 | 152,45 | 9,57 | 1 459 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 0,35 | 1,25 | 0,21 | 22,51 | 5 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 9,42 |  | 4,52 | 5,60 | 25 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 10,4 | 1,15 | 5,7408 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,03 | 1,25 | 0,018 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 357,83 |  | 209,04 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 52,28 |  | 1 177 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.2 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве | | | % | 120 | 0,9 | 108 |  |  | 56,46 |  | 1 271 |
|  | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.6.2 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве | | | % | 77 | 0,85 | 65,45 |  |  | 34,22 |  | 770 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **299,72** |  | **4 697** |
| **20** | **ФЕРр62-29-2** | **Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза** | | | **100 м2** |  |  | **0,4451** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=44,51 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 159,07 |  | 70,80 | 22,51 | 1 594 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 0,66 |  | 0,29 | 9,57 | 3 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 0,12 |  | 0,05 | 22,51 | 1 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 152,73 |  | 67,98 | 5,60 | 381 |
|  | *14.4.02.04* | *Краски масляные готовые к применению для наружных работ* | | | *т* | *0,0161* |  | *0,0071661* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 18,2 |  | 8,10082 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,01 |  | 0,004451 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 312,46 |  | 139,07 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 70,85 |  | 1 595 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.5 п.12 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 80 |  | 80 |  |  | 56,68 |  | 1 276 |
|  | Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.12 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 50 |  | 50 |  |  | 35,43 |  | 798 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **231,18** |  | **4 052** |
| **21** | **ФЕР15-04-030-04** | **Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2** | | | **100 м2** |  |  | **0,1665** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=16,65 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 572,36 | 1,15 | 109,59 | 22,51 | 2 467 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 2,28 | 1,25 | 0,47 | 9,57 | 4 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 0,49 | 1,25 | 0,10 | 22,51 | 2 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 88,57 |  | 14,75 | 5,60 | 83 |
|  | *14.4.02.04* | *Краски для внутренних работ масляные готовые к применению* | | | *т* | *0,0246* |  | *0,0040959* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 64,6 | 1,15 | 12,369285 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,04 | 1,25 | 0,008325 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 663,21 |  | 124,81 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 109,69 |  | 2 469 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.4 п.15 | НР Отделочные работы | | | % | 105 | 0,9 | 94,5 |  |  | 103,66 |  | 2 333 |
|  | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15 | СП Отделочные работы | | | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  | 51,28 |  | 1 154 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **279,75** |  | **6 041** |
| **22** | **ФЕРр62-18-1** | **Окраска масляными составами: деревянных поручней с покрытием лаком** | | | **100 м2** |  |  | **0,0315** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=3,15 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 996,36 |  | 31,39 | 22,51 | 707 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 7,07 |  | 0,22 | 9,57 | 2 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 2,05 |  | 0,06 | 22,51 | 1 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 416,67 |  | 13,13 | 5,60 | 74 |
|  | *14.4.02.04* | *Краски для внутренних работ масляные готовые к применению* | | | *т* | *0,0137* |  | *0,0004316* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 114 |  | 3,591 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,16 |  | 0,00504 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 1 420,10 |  | 44,74 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 31,45 |  | 708 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.5 п.12 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 80 |  | 80 |  |  | 25,16 |  | 566 |
|  | Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.12 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 50 |  | 50 |  |  | 15,73 |  | 354 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **85,63** |  | **1 703** |
| **23** | **ФССЦ-14.4.04.08-0001** | **Эмаль ПФ-115 белая** | | | **кг** |  |  | **11,6936** | **12,27** |  | **143,48** | **5,60** | **803** |
|  |  | Объем=7,1661+4,0959+0,4316 | | | | | | | | | | | |
| **24** | **ФЕР11-01-011-01** | **Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм** | | | **100 м2** |  |  | **3,132** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=313,2 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 282,66 | 1,15 | 1 018,08 | 22,51 | 22 917 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 43,61 | 1,25 | 170,73 | 9,57 | 1 634 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 17,15 | 1,25 | 67,14 | 22,51 | 1 511 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 8,54 |  | 26,75 | 5,60 | 150 |
|  | *04.3.01.09* | *Раствор готовый кладочный тяжелый цементный* | | | *м3* | *2,04* |  | *6,38928* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 35,6 | 1,15 | 128,22408 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 1,27 | 1,25 | 4,97205 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 334,81 |  | 1 215,56 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 1 085,22 |  | 24 428 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.4 п.11 | НР Полы | | | % | 123 | 0,9 | 110,7 |  |  | 1 201,34 |  | 27 042 |
|  | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.11 | СП Полы | | | % | 75 | 0,85 | 63,75 |  |  | 691,83 |  | 15 573 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **3 108,73** |  | **67 316** |
| **25** | **ФЕР11-01-011-02** | **Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01** | | | **100 м2** |  |  | **3,132** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=313,2 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  |  | ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6) | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 3,49 | 6,9 | 75,42 | 22,51 | 1 698 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 7,56 | 7,5 | 177,58 | 9,57 | 1 699 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 2,84 | 7,5 | 66,71 | 22,51 | 1 502 |
|  | *04.3.01.09* | *Раствор готовый кладочный тяжелый цементный* | | | *м3* | *0,51* | *6* | *9,58392* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 0,44 | 6,9 | 9,508752 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,21 | 7,5 | 4,9329 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 11,05 |  | 253,00 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 142,13 |  | 3 200 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.4 п.11 | НР Полы | | | % | 123 | 0,9 | 110,7 |  |  | 157,34 |  | 3 542 |
|  | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.11 | СП Полы | | | % | 75 | 0,85 | 63,75 |  |  | 90,61 |  | 2 040 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **500,95** |  | **8 979** |
| **26** | **ФССЦ-04.3.02.13-0355** | **Смеси сухие строительные напольные для устройства стяжек, цементно-песчаные, B12,5** | | | **т** |  |  | **31,32** | **1 158,02** |  | **36 269,19** | **5,60** | **203 107** |
|  |  | Объем=2\*(313,2)\*50/1000 | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
| **27** | **ФЕР06-03-004-12** | **Армирование подстилающих слоев и набетонок** | | | **т** |  |  | **0,8764** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=313\*2,8/1000 | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 102,78 | 1,15 | 103,59 | 22,51 | 2 332 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 30,45 | 1,25 | 33,36 | 9,57 | 319 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 4,35 | 1,25 | 4,77 | 22,51 | 107 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 285,60 |  | 250,30 | 5,60 | 1 402 |
|  | *08.4.03.03* | *Арматура* | | | *т* | *1* |  | *0,8764* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 11,6 | 1,15 | 11,691176 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,35 | 1,25 | 0,383425 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 418,83 |  | 387,25 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 108,36 |  | 2 439 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | | | % | 105 | 0,9 | 94,5 |  |  | 102,40 |  | 2 305 |
|  | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.6.1 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | | | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  | 59,87 |  | 1 348 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **549,52** |  | **7 706** |
| **28** | **ФССЦ-08.1.02.17-0097** | **Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 5,0 мм, размер ячейки 100х100 мм** | | | **м2** |  |  | **319,26** | **23,76** |  | **7 585,62** | **5,60** | **42 479** |
|  |  | Объем=313\*1,02 | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
| **29** | **ФЕР15-07-003-02** | **Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)** | | | **100 м2** |  |  | **3,132** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=313,2 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 33,87 | 1,15 | 121,99 | 22,51 | 2 746 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 22,14 | 1,25 | 86,68 | 9,57 | 830 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 0,58 | 1,25 | 2,27 | 22,51 | 51 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 1,84 |  | 5,76 | 5,60 | 32 |
|  | *14.4.01.02* | *Грунтовки на акриловой основе* | | | *кг* | *13,8* |  | *43,2216* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 3,69 | 1,15 | 13,290642 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,05 | 1,25 | 0,19575 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 57,85 |  | 214,43 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 124,26 |  | 2 797 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.4 п.15 | НР Отделочные работы | | | % | 105 | 0,9 | 94,5 |  |  | 117,43 |  | 2 643 |
|  | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15 | СП Отделочные работы | | | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  | 58,09 |  | 1 308 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **389,95** |  | **7 559** |
| **30** | **ФССЦ-14.3.01.03-0003** | **Состав грунтовочный укрепляющий универсальный** | | | **кг** |  |  | **31,32** | **20,92** |  | **655,21** | **5,60** | **3 669** |
|  |  | Объем=313,2\*0,1 | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
| **31** | **ФЕР15-04-037-05** | **Проолифка бетонных и оштукатуренных поверхностей: валиком** | | | **100 м2** |  |  | **3,132** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=313,2 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  |  | ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 49,13 | 2,3 | 353,91 | 22,51 | 7 967 |
|  | *14.5.05.02* | *Олифа* | | | *т* | *0,011* | *2* | *0,068904* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 5,76 | 2,3 | 41,492736 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 49,13 |  | 353,91 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 353,91 |  | 7 967 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.4 п.15 | НР Отделочные работы | | | % | 105 | 0,9 | 94,5 |  |  | 334,44 |  | 7 529 |
|  | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15 | СП Отделочные работы | | | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  | 165,45 |  | 3 725 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **853,80** |  | **19 221** |
| **32** | **ФССЦ-14.3.02.01-0219** | **Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ** | | | **т** |  |  | **0,068904** | **15 481,00** |  | **1 066,70** | **5,60** | **5 974** |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
| **33** | **ФЕР01-02-061-03** | **Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3** | | | **100 м3** |  |  | **0,005** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,5 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 907,50 | 1,15 | 5,22 | 22,51 | 118 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 121 | 1,15 | 0,69575 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 907,50 |  | 5,22 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 5,22 |  | 118 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом | | | % | 80 | 0,9 | 72 |  |  | 3,76 |  | 85 |
|  | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом | | | % | 45 | 0,85 | 38,25 |  |  | 2,00 |  | 45 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **10,98** |  | **248** |
| **34** | **ФССЦ-02.2.05.04-1617** | **Щебень М 800, фракция 5(3)-20 мм, группа 2** | | | **м3** |  |  | **0,5** | **151,28** |  | **75,64** | **5,60** | **424** |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :** | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | 81 135,52 |  |  |
|  |  | В том числе: | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | 7 298,10 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | 1 085,37 |  |  |
|  |  | Оплата труда машинистов | | | | | | | | | 210,68 |  |  |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | 72 752,05 |  |  |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | 92 350,55 |  |  |
|  |  | В том числе: | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | 7 298,10 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | 1 085,37 |  |  |
|  |  | материалы | | | | | | | | | 72 752,05 |  |  |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | 7 157,30 |  |  |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | 4 057,73 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | 7 508,78 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | 7 157,30 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | 4 057,73 |  |  |
|  |  | **Итого по разделу 1 Демонтажные работы** | | | | | | | | | **92 350,55** |  |  |
| **Раздел 2. Электромонтажные работы** | | | | | | | | | | | | | |
| **35** | **ФЕРр67-4-1** | **Демонтаж: выключателей, розеток** | | | **100 шт** |  |  | **0,22** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(6+16) / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 45,55 |  | 10,02 | 22,51 | 226 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 5,84 |  | 1,2848 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 45,55 |  | 10,02 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 10,02 |  | 226 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.5 п.17 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 85 |  | 85 |  |  | 8,52 |  | 192 |
|  | Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.17 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 65 |  | 65 |  |  | 6,51 |  | 147 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **25,05** |  | **565** |
| **36** | **ФЕРр67-1-1** | **Демонтаж: скрытой электропроводки** | | | **100 м** |  |  | **2,5** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=250 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 19,81 |  | 49,53 | 22,51 | 1 115 |
|  | *999-9900* | *Строительный мусор* | | | *т* | *0,004* |  | *0,01* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 2,54 |  | 6,35 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 19,81 |  | 49,53 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 49,53 |  | 1 115 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.5 п.17 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 85 |  | 85 |  |  | 42,10 |  | 948 |
|  | Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.17 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 65 |  | 65 |  |  | 32,19 |  | 725 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **123,82** |  | **2 788** |
| **37** | **ФЕРр67-4-3** | **Демонтаж: светильников с лампами накаливания** | | | **100 шт** |  |  | **0,29** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=29 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 49,30 |  | 14,30 | 22,51 | 322 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 0,94 |  | 0,27 | 9,57 | 3 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 0,41 |  | 0,12 | 22,51 | 3 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 6,32 |  | 1,8328 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,03 |  | 0,0087 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 50,24 |  | 14,57 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 14,42 |  | 325 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.5 п.17 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 85 |  | 85 |  |  | 12,26 |  | 276 |
|  | Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.17 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 65 |  | 65 |  |  | 9,37 |  | 211 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **36,20** |  | **812** |
| **38** | **ФЕРм08-03-599-09** | **Демонтаж щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг** | | | **шт** |  |  | **1** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.3, п.4 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 25,40 | 0,3 | 7,62 | 22,51 | 172 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 1,63 | 0,3 | 0,49 | 9,57 | 5 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 0,22 | 0,3 | 0,07 | 22,51 | 2 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 43,04 | 0 | 0,00 | 5,60 |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 2,56 | 0,3 | 0,768 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,02 | 0,3 | 0,006 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 70,07 |  | 8,11 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 7,69 |  | 174 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электромонтажные работы на других объектах | | | % | 95 |  | 95 |  |  | 7,31 |  | 165 |
|  | Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электромонтажные работы на других объектах | | | % | 65 |  | 65 |  |  | 5,00 |  | 113 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **20,42** |  | **455** |
| **39** | **ФЕРм08-02-409-01** | **Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм** | | | **100 м** |  |  | **3,2** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=320 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 178,98 |  | 572,74 | 22,51 | 12 892 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 33,80 |  | 108,16 | 9,57 | 1 035 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 2,26 |  | 7,23 | 22,51 | 163 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 18,89 |  | 60,45 | 5,60 | 339 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 19,04 |  | 60,928 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,18 |  | 0,576 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 231,67 |  | 741,35 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 579,97 |  | 13 055 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электромонтажные работы на других объектах | | | % | 95 |  | 95 |  |  | 550,97 |  | 12 402 |
|  | Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электромонтажные работы на других объектах | | | % | 65 |  | 65 |  |  | 376,98 |  | 8 486 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **1 669,30** |  | **35 154** |
| **40** | **ФССЦ-24.3.03.13-0303** | **Трубы гладкие одностенные легкие из ПНД, диаметром: 25 мм** | | | **10 м** |  |  | **32** | **85,50** |  | **2 736,00** | **5,60** | **15 322** |
|  |  | Объем=320 / 10 | | | | | | | | | | | |
| **41** | **ФССЦ-24.3.05.07-0152** | **Муфта полипропиленовая соединительная, диаметр 25 мм** | | | **шт** |  |  | **90** | **0,94** |  | **84,60** | **5,60** | **474** |
|  |  | Объем=80+10 | | | | | | | | | | | |
| **42** | **ФССЦ-24.3.05.11-0002** | **Отвод пластиковый для жестких труб, 90°, номинальный внутренний диаметр 25 мм** | | | **шт** |  |  | **80** | **3,35** |  | **268,00** | **5,60** | **1 501** |
| **43** | **ФССЦ-01.7.15.10-0052** | **Скобы: двухлапковые** | | | **10 шт** |  |  | **90** | **11,89** |  | **1 070,10** | **5,60** | **5 993** |
|  |  | Объем=900 / 10 | | | | | | | | | | | |
| **44** | **ФЕРм08-03-591-11** | **Розетка штепсельная: трехполюсная** | | | **100 шт** |  |  | **0,02** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 582,60 |  | 11,65 | 22,51 | 262 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 14,49 |  | 0,29 | 9,57 | 3 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 2,01 |  | 0,04 | 22,51 | 1 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 59,65 |  | 1,19 | 5,60 | 7 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 58,73 |  | 1,1746 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,16 |  | 0,0032 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 656,74 |  | 13,13 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 11,69 |  | 263 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электромонтажные работы на других объектах | | | % | 95 |  | 95 |  |  | 11,11 |  | 250 |
|  | Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электромонтажные работы на других объектах | | | % | 65 |  | 65 |  |  | 7,60 |  | 171 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **31,84** |  | **693** |
| **45** | **ФССЦ-20.4.03.05-0003** | **Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением** | | | **100 шт** |  |  | **4** | **2 202,00** |  | **8 808,00** | **5,60** | **49 325** |
|  |  | Объем=2\*2 | | | | | | | | | | | |
| **46** | **ФЕРм08-03-591-01** | **Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке** | | | **100 шт** |  |  | **0,18** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=18 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 313,47 |  | 56,42 | 22,51 | 1 270 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 4,77 |  | 0,86 | 9,57 | 8 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 0,64 |  | 0,12 | 22,51 | 3 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 105,83 |  | 19,05 | 5,60 | 107 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 31,6 |  | 5,688 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,05 |  | 0,009 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 424,07 |  | 76,33 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 56,54 |  | 1 273 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электромонтажные работы на других объектах | | | % | 95 |  | 95 |  |  | 53,71 |  | 1 209 |
|  | Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электромонтажные работы на других объектах | | | % | 65 |  | 65 |  |  | 36,75 |  | 827 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **166,79** |  | **3 421** |
| **47** | **ФССЦ-20.4.01.01-0031** | **Выключатель одноклавишный для открытой проводки** | | | **10 шт** |  |  | **1,8** | **68,00** |  | **122,40** | **5,60** | **685** |
|  |  | Объем=18 / 10 | | | | | | | | | | | |
| **48** | **ФЕРм08-03-599-09** | **Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг** | | | **шт** |  |  | **3** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1+2 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 25,40 |  | 76,20 | 22,51 | 1 715 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 1,63 |  | 4,89 | 9,57 | 47 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 0,22 |  | 0,66 | 22,51 | 15 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 43,04 |  | 129,12 | 5,60 | 723 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 2,56 |  | 7,68 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,02 |  | 0,06 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 70,07 |  | 210,21 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 76,86 |  | 1 730 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электромонтажные работы на других объектах | | | % | 95 |  | 95 |  |  | 73,02 |  | 1 644 |
|  | Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электромонтажные работы на других объектах | | | % | 65 |  | 65 |  |  | 49,96 |  | 1 125 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **333,19** |  | **5 254** |
| **49** | **ФССЦ-22.1.01.01-0021** | **Бокс распределительный модульный (корпус пластиковый) (количество модулей-32 -410х330х150 мм -1шт, количество модулей-12-2шт)** | | | **шт** |  |  | **3** | **670,26** |  | **2 010,78** | **5,60** | **11 260** |
| **50** | **ФЕРм08-03-575-01** | **Прибор или аппарат** | | | **шт** |  |  | **18** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 10,22 |  | 183,96 | 22,51 | 4 141 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 0,38 |  | 6,84 | 5,60 | 38 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 1,03 |  | 18,54 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 10,60 |  | 190,80 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 183,96 |  | 4 141 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электромонтажные работы на других объектах | | | % | 95 |  | 95 |  |  | 174,76 |  | 3 934 |
|  | Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электромонтажные работы на других объектах | | | % | 65 |  | 65 |  |  | 119,57 |  | 2 692 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **485,13** |  | **10 805** |
| **51 О** | **ФССЦ-62.1.01.09-0024** | **Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 4Р 50А, характеристика С** | | | **шт** |  |  | **1** | **56,31** |  | **56,31** |  | **56** |
| **52 О** | **ФССЦ-62.1.01.09-0039** | **Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-100 4Р 16А, характеристика С** | | | **шт** |  |  | **4** | **204,29** |  | **817,16** |  | **817** |
| **53 О** | **ФССЦ-62.1.01.09-0010** | **Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 2Р 10А, характеристика С +2P, C6A.** | | | **шт** |  |  | **4** | **20,90** |  | **83,60** |  | **84** |
|  |  | Объем=3+1 | | | | | | | | | | | |
| **54 О** | **ФССЦ-62.1.01.02-0012** | **Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 2, номинальный ток 25 А, дифференциальный ток 100 мА (АВДТ32 2P, С16. )** | | | **шт** |  |  | **6** | **124,33** |  | **745,98** |  | **746** |
| **55 О** | **ФССЦ-62.1.01.02-0017** | **Выключатели автоматические: дифференциального тока четырехполюсные АД-14 4Р 16А 30мА** | | | **шт** |  |  | **2** | **142,64** |  | **285,28** |  | **285** |
| **56 О** | **текущая цена** | **Автоматический выключатель ABB XT2N 160 EkipLS/I 3p.** | | | **шт** |  |  | **1** | **19 402,78** |  | **19 403,00** |  | **19 403** |
|  |  | Цена=23283,33/1,2 | | | | | | | | | | | |
| **57** | **ФЕРм08-03-529-01** | **Контактор постоянного тока на конструкции на ток: до 160 А** | | | **шт** |  |  | **2** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 29,76 |  | 59,52 | 22,51 | 1 340 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 3,00 |  | 6,00 | 9,57 | 57 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 0,26 |  | 0,52 | 22,51 | 12 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 119,68 |  | 239,36 | 5,60 | 1 340 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 3 |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,02 |  | 0,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 152,44 |  | 304,88 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 60,04 |  | 1 352 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электромонтажные работы на других объектах | | | % | 95 |  | 95 |  |  | 57,04 |  | 1 284 |
|  | Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электромонтажные работы на других объектах | | | % | 65 |  | 65 |  |  | 39,03 |  | 879 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **400,95** |  | **4 900** |
| **58 О** | **ФССЦ-62.6.01.05-0171** | **Миниконтактор В7-40-00 (катушка 230В)** | | | **шт** |  |  | **2** | **124,93** |  | **249,86** |  | **250** |
| **59** | **ФЕРм08-03-575-01** | **Прибор или аппарат (шины соединительной PIN 4P 63А (штырь). )** | | | **шт** |  |  | **1** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 10,22 |  | 10,22 | 22,51 | 230 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 0,38 |  | 0,38 | 5,60 | 2 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 1,03 |  | 1,03 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 10,60 |  | 10,60 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 10,22 |  | 230 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электромонтажные работы на других объектах | | | % | 95 |  | 95 |  |  | 9,71 |  | 219 |
|  | Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электромонтажные работы на других объектах | | | % | 65 |  | 65 |  |  | 6,64 |  | 150 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **26,95** |  | **601** |
| **60** | **ФССЦ-20.5.03.03-0007** | **Шины соединительные типа PI№ (штырь) однорядные длиной 1000 мм 63А** | | | **100 шт** |  |  | **0,01** | **3 022,35** |  | **30,22** | **5,60** | **169** |
|  |  | Объем=1 / 100 | | | | | | | | | | | |
| **61** | **ФЕРм08-02-412-04** | **Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2** | | | **100 м** |  |  | **3,3** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=330 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 84,22 |  | 277,93 | 22,51 | 6 256 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 10,86 |  | 35,84 | 9,57 | 343 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 1,51 |  | 4,98 | 22,51 | 112 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 36,43 |  | 120,22 | 5,60 | 673 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 8,96 |  | 29,568 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,12 |  | 0,396 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 131,51 |  | 433,99 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 282,91 |  | 6 368 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электромонтажные работы на других объектах | | | % | 95 |  | 95 |  |  | 268,76 |  | 6 050 |
|  | Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электромонтажные работы на других объектах | | | % | 65 |  | 65 |  |  | 183,89 |  | 4 139 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **886,64** |  | **17 461** |
| **62** | **ФЕРм08-02-403-03** | **Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах** | | | **100 м** |  |  | **0,02** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 155,10 |  | 3,10 | 22,51 | 70 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 3,62 |  | 0,07 | 9,57 | 1 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 0,50 |  | 0,01 | 22,51 |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 41,08 |  | 0,82 | 5,60 | 5 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 16,5 |  | 0,33 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,04 |  | 0,0008 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 199,80 |  | 3,99 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 3,11 |  | 70 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электромонтажные работы на других объектах | | | % | 95 |  | 95 |  |  | 2,95 |  | 67 |
|  | Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электромонтажные работы на других объектах | | | % | 65 |  | 65 |  |  | 2,02 |  | 46 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **8,96** |  | **189** |
| **63** | **ФЕРм08-02-402-01** | **Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2** | | | **100 м** |  |  | **3,38** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(200+40+40+50+10-2) / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 115,06 |  | 388,90 | 22,51 | 8 754 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 35,61 |  | 120,36 | 9,57 | 1 152 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 2,51 |  | 8,48 | 22,51 | 191 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 42,48 |  | 143,58 | 5,60 | 804 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 12,24 |  | 41,3712 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,2 |  | 0,676 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 193,15 |  | 652,84 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 397,38 |  | 8 945 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электромонтажные работы на других объектах | | | % | 95 |  | 95 |  |  | 377,51 |  | 8 498 |
|  | Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электромонтажные работы на других объектах | | | % | 65 |  | 65 |  |  | 258,30 |  | 5 814 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **1 288,65** |  | **25 022** |
| **64** | **ФССЦ-21.1.06.10-0168** | **Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 3х1,5ок(N, РЕ)-1000** | | | **1000 м** |  |  | **0,204** | **19 862,94** |  | **4 052,04** | **5,60** | **22 691** |
|  |  | Объем=(200\*1,02) / 1000 | | | | | | | | | | | |
| **65** | **ФССЦ-21.1.06.10-0169** | **Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 3х2,5ок-1000** | | | **1000 м** |  |  | **0,0408** | **24 712,04** |  | **1 008,25** | **5,60** | **5 646** |
|  |  | Объем=(40\*1,02) / 1000 | | | | | | | | | | | |
| **66** | **ФССЦ-21.1.06.10-0199** | **Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 5х2,5ок(N,PE)-1000** | | | **1000 м** |  |  | **0,0408** | **36 934,38** |  | **1 506,92** | **5,60** | **8 439** |
|  |  | Объем=(40\*1,02) / 1000 | | | | | | | | | | | |
| **67** | **ФССЦ-21.1.06.10-0201** | **Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 5х6ок(N, PE)-1000** | | | **1000 м** |  |  | **0,051** | **68 512,31** |  | **3 494,13** | **5,60** | **19 567** |
|  |  | Объем=(50\*1,02) / 1000 | | | | | | | | | | | |
| **68** | **ФССЦ-21.1.06.09-0132** | **Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 1х4-660** | | | **1000 м** |  |  | **0,01** | **5 236,26** |  | **52,36** | **5,60** | **293** |
|  |  | Объем=10 / 1000 | | | | | | | | | | | |
| **69** | **ФЕРм08-01-082-01** | **Зажим наборный без кожуха** | | | **100 шт** |  |  | **1** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=100 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 396,34 |  | 396,34 | 22,51 | 8 922 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 19,41 |  | 19,41 | 9,57 | 186 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 2,51 |  | 2,51 | 22,51 | 57 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 402,81 |  | 402,81 | 5,60 | 2 256 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 41,2 |  | 41,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,2 |  | 0,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 818,56 |  | 818,56 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 398,85 |  | 8 979 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электромонтажные работы на других объектах | | | % | 95 |  | 95 |  |  | 378,91 |  | 8 530 |
|  | Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электромонтажные работы на других объектах | | | % | 65 |  | 65 |  |  | 259,25 |  | 5 836 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **1 456,72** |  | **25 730** |
| **70** | **ФССЦ-20.5.02.06-0004** | **Коробка разветвительная для открытой проводки РЕ120105, IP55** | | | **шт** |  |  | **19** | **10,21** |  | **193,99** | **5,60** | **1 086** |
| **71** | **ФЕРм08-03-593-06** | **Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый** | | | **100 шт** |  |  | **0,33** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=33 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 700,75 |  | 231,25 | 22,51 | 5 205 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 158,72 |  | 52,38 | 9,57 | 501 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 21,97 |  | 7,25 | 22,51 | 163 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 514,36 |  | 169,74 | 5,60 | 951 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 70,64 |  | 23,3112 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 1,75 |  | 0,5775 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 1 373,83 |  | 453,37 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 238,50 |  | 5 368 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электромонтажные работы на других объектах | | | % | 95 |  | 95 |  |  | 226,58 |  | 5 100 |
|  | Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электромонтажные работы на других объектах | | | % | 65 |  | 65 |  |  | 155,03 |  | 3 489 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **834,98** |  | **15 246** |
| **72** | **ФССЦ-20.3.03.04-0242** | **Светильники с люминесцентными лампами, (ДСП -18W, 1950Lm, 4000K, ССП-176, EVO, IP65, 600х76х66, матовый с возможностью соединения в линию Gauss.)** | | | **шт** |  |  | **33** | **253,87** |  | **8 377,71** | **5,60** | **46 915** |
| **73** | **ФЕРм10-04-101-15** | **Транспарант световой (табло)** | | | **шт** |  |  | **2** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 19,24 |  | 38,48 | 22,51 | 866 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 2,41 |  | 4,82 | 5,60 | 27 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 2 |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 21,65 |  | 43,30 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 38,48 |  | 866 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.4 п.28.2 | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования | | | % | 92 |  | 92 |  |  | 35,40 |  | 797 |
|  | Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.28.2 | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования | | | % | 65 |  | 65 |  |  | 25,01 |  | 563 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **103,71** |  | **2 253** |
| **74** | **ФССЦ-20.3.03.04-0011** | **Светильник аварийного освещения "ВЫХОД" под лампу КЛ с рассеивателем из поликарбоната, типа ЛБО 29-9-831 (БС-831)** | | | **шт** |  |  | **2** | **205,38** |  | **410,76** | **5,60** | **2 300** |
| **75** | **ФЕР09-04-012-01** | **Установка металлических дверных блоков в готовые проемы** | | | **м2** |  |  | **0,4964** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,680\*0,730 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 23,81 |  | 11,82 | 22,51 | 266 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 14,41 |  | 7,15 | 9,57 | 68 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 1,97 |  | 0,98 | 22,51 | 22 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 25,72 |  | 12,77 | 5,60 | 72 |
|  | *01.7.04.07* | *Скобяные изделия* | | | *компл* | *0* |  | *0* |  |  |  |  |  |
|  | *07.1.01.03* | *Блоки дверные металлические* | | | *м2* | *1* |  | *0,4964* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 2,4 |  | 1,19136 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,17 |  | 0,084388 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 63,94 |  | 31,74 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 12,80 |  | 288 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.4 п.9 | НР Строительные металлические конструкции | | | % | 90 | 0,9 | 81 |  |  | 10,37 |  | 233 |
|  | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.9 | СП Строительные металлические конструкции | | | % | 85 | 0,85 | 72,25 |  |  | 9,25 |  | 208 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **51,36** |  | **847** |
| **76** | **ФССЦ-07.1.01.01-0010** | **Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером 800х2100 мм (прим. 680\*730)** | | | **шт** |  |  | **1** | **2 785,70** |  | **2 785,70** | **5,60** | **15 600** |
| **77** | **ФЕРр69-2-1** | **Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича** | | | **100 отверстий** |  |  | **0,2** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=20 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 45,72 |  | 9,14 | 22,51 | 206 |
|  | *999-9900* | *Строительный мусор* | | | *т* | *0,006* |  | *0,0012* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 5,36 |  | 1,072 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 45,72 |  | 9,14 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 9,14 |  | 206 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.5 п.19 | НР Прочие ремонтно-строительные работы | | | % | 78 |  | 78 |  |  | 7,13 |  | 161 |
|  | Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.19 | СП Прочие ремонтно-строительные работы | | | % | 50 |  | 50 |  |  | 4,57 |  | 103 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **20,84** |  | **470** |
| **78** | **ФЕРр69-2-2** | **Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1** | | | **100 отверстий** |  |  | **0,2** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=20 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  |  | ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3) | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 45,04 | 3 | 27,02 | 22,51 | 608 |
|  | *999-9900* | *Строительный мусор* | | | *т* | *0,006* | *3* | *0,0036* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 5,28 | 3 | 3,168 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 45,04 |  | 27,02 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 27,02 |  | 608 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.5 п.19 | НР Прочие ремонтно-строительные работы | | | % | 78 |  | 78 |  |  | 21,08 |  | 474 |
|  | Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.19 | СП Прочие ремонтно-строительные работы | | | % | 50 |  | 50 |  |  | 13,51 |  | 304 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **61,61** |  | **1 386** |
| **79** | **ФЕРм08-02-155-01** | **Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой** | | | **шт** |  |  | **20** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 3,57 |  | 71,40 | 22,51 | 1 607 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 15,07 |  | 1,40 | 5,60 | 8 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 0,38 |  | 7,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 3,64 |  | 72,80 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 71,40 |  | 1 607 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электромонтажные работы на других объектах | | | % | 95 |  | 95 |  |  | 67,83 |  | 1 527 |
|  | Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электромонтажные работы на других объектах | | | % | 65 |  | 65 |  |  | 46,41 |  | 1 045 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **187,04** |  | **4 187** |
| **80** | **ФССЦ-14.5.01.10-0029** | **Пена монтажная полиуретановая противопожарная однокомпонентная модифицированная для заполнения, уплотнения, утепления, изоляции и соединения швов и стыков в местах с повышенными требованиями пожарной безопасности (0,88 л)** | | | **шт** |  |  | **1** | **110,11** |  | **110,11** | **5,60** | **617** |
| **81** | **ФЕР46-03-011-01** | **Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2** | | | **100 м** |  |  | **0,02** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 128,52 |  | 2,57 | 22,51 | 58 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 210,59 |  | 4,21 | 9,57 | 40 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 14 |  | 0,28 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 339,11 |  | 6,78 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 2,57 |  | 58 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.4 п.49 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | | | % | 110 | 0,9 | 99 |  |  | 2,54 |  | 57 |
|  | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.49 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | | | % | 70 | 0,85 | 59,5 |  |  | 1,53 |  | 35 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **10,85** |  | **190** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итоги по разделу 2 Электромонтажные работы :** | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | 41 305,13 |  |  |
|  |  | В том числе: | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | 2 510,13 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | 360,38 |  |  |
|  |  | Оплата труда машинистов | | | | | | | | | 32,97 |  |  |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | 38 434,62 |  |  |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | 11 493,14 |  |  |
|  |  | В том числе: | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | 124,40 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | 11,63 |  |  |
|  |  | материалы | | | | | | | | | 11 176,18 |  |  |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | 104,00 |  |  |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | 76,93 |  |  |
|  |  | Монтажные работы | | | | | | | | | 33 859,93 |  |  |
|  |  | В том числе: | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | 2 385,73 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | 348,75 |  |  |
|  |  | материалы | | | | | | | | | 27 258,44 |  |  |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | 2 295,57 |  |  |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | 1 571,44 |  |  |
|  |  | Оборудование | | | | | | | | | 21 641,19 |  |  |
|  |  | Инженерное оборудование | | | | | | | | | 21 641,19 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | 2 543,10 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | 2 399,57 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | 1 648,37 |  |  |
|  |  | **Итого по разделу 2 Электромонтажные работы** | | | | | | | | | **66 994,26** |  |  |
| **Раздел 3. Сантехнические работы** | | | | | | | | | | | | | |
| **82** | **ФЕРр65-12-1** | **Демонтаж расширительных и конденсационных баков емкостью: до 0,4 м3** | | | **100 шт** |  |  | **0,04** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 1 701,99 |  | 68,08 | 22,51 | 1 532 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 79,06 |  | 3,16 | 9,57 | 30 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 17,07 |  | 0,68 | 22,51 | 15 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 199,53 |  | 7,9812 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 1,36 |  | 0,0544 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 1 781,05 |  | 71,24 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 68,76 |  | 1 547 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | | | % | 74 |  | 74 |  |  | 50,88 |  | 1 145 |
|  | Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | | | % | 50 |  | 50 |  |  | 34,38 |  | 774 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **156,50** |  | **3 481** |
| **83** | **ФЕРр65-9-11** | **Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлополимерные трубы: диаметром свыше 15 мм до 20 мм** | | | **100 м** |  |  | **0,3** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=30 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 1 249,65 |  | 374,90 | 22,51 | 8 439 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 42,81 |  | 12,84 | 9,57 | 123 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 6,96 |  | 2,09 | 22,51 | 47 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 120,17 |  | 36,05 | 5,60 | 202 |
|  | *18.1.09.06* | *Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам* | | | *шт* | *0* |  | *0* |  |  |  |  |  |
|  | *23.1.02.07* | *Крепления* | | | *кг* | *0* |  | *0* |  |  |  |  |  |
|  | *24.2.02.02* | *Трубы металлополимерные многослойные* | | | *м* | *95,8* |  | *28,74* |  |  |  |  |  |
|  | *24.2.06.01* | *Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам* | | | *шт* | *0* |  | *0* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 146,5 |  | 43,95 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,6 |  | 0,18 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 1 412,63 |  | 423,79 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 376,99 |  | 8 486 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.2 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08 | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | | | % | 103 |  | 103 |  |  | 388,30 |  | 8 741 |
|  | Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.2 | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | | | % | 60 |  | 60 |  |  | 226,19 |  | 5 092 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **1 038,28** |  | **22 597** |
| **84** | **ФЕР16-04-005-01** | **Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 20 мм** | | | **100 м** |  |  | **0,15** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=15 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 921,99 | 1,15 | 159,04 | 22,51 | 3 580 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 468,37 | 1,25 | 87,82 | 9,57 | 840 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 0,09 | 1,25 | 0,02 | 22,51 |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 1 194,83 |  | 179,22 | 5,60 | 1 004 |
|  | *18.1.09.06* | *Арматура муфтовая* | | | *т* | *0* |  | *0* |  |  |  |  |  |
|  | *24.3.02.05* | *Трубы напорные из полипропилена* | | | *м* | *100,5* |  | *15,075* |  |  |  |  |  |
|  | *24.3.05.19* | *Фасонные и соединительные части* | | | *шт* | *0* |  | *0* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 96,95 | 1,15 | 16,723875 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,01 | 1,25 | 0,001875 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 2 585,19 |  | 426,08 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 159,06 |  | 3 580 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.4 п.16 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | | | % | 128 | 0,9 | 115,2 |  |  | 183,24 |  | 4 124 |
|  | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | | | % | 83 | 0,85 | 70,55 |  |  | 112,22 |  | 2 526 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **721,54** |  | **12 074** |
| **85** | **ФССЦ-24.3.02.05-0021** | **Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм** | | | **м** |  |  | **28,74** | **4,71** |  | **135,37** | **5,60** | **758** |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
| **86** | **ФССЦ-24.3.02.05-0022** | **Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм** | | | **м** |  |  | **15,075** | **7,36** |  | **110,95** | **5,60** | **621** |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
| **87** | **ФССЦ-24.3.05.16-0233** | **Угольник полипропиленовый огнеупорный для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, 90°, диаметр 20 мм** | | | **шт** |  |  | **0** | **5,47** |  |  | **5,60** |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
| **88** | **ФССЦ-24.3.05.07-0032** | **Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2"** | | | **шт** |  |  | **0** | **6,07** |  |  | **5,60** |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
| **89** | **ФССЦ-24.3.05.15-1006** | **Тройник полипропиленовый огнеупорный для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, диаметр 20 мм** | | | **шт** |  |  | **0** | **7,01** |  |  | **5,60** |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
| **90** | **ФССЦ-18.1.09.08-0002** | **Кран шаровой латунный, номинальный диаметр 15 мм (1/2"), присоединение муфтовое ВР-ВР** | | | **шт** |  |  | **15** | **53,81** |  | **807,15** | **5,60** | **4 520** |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
| **91** | **ФССЦ-18.1.09.08-0001** | **Кран шаровой латунный, номинальный диаметр 25 мм (1"), присоединение муфтовое ВР-ВР** | | | **шт** |  |  | **1** | **120,20** |  | **120,20** | **5,60** | **673** |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
| **92** | **ФЕР16-04-004-01** | **Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм** | | | **100 м** |  |  | **0,1** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=10 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 563,25 | 1,15 | 64,77 | 22,51 | 1 458 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 8,98 | 1,25 | 1,12 | 9,57 | 11 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 1,27 | 1,25 | 0,16 | 22,51 | 4 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 27,16 |  | 2,72 | 5,60 | 15 |
|  | *18.1.02.01* | *Задвижки* | | | *шт* | *0* |  | *0* |  |  |  |  |  |
|  | *23.1.02.07* | *Крепления* | | | *кг* | *0* |  | *0* |  |  |  |  |  |
|  | *24.3.02.02* | *Трубы безнапорные канализационные из полипропилена* | | | *м* | *99,8* |  | *9,98* |  |  |  |  |  |
|  | *24.3.05.19* | *Фасонные и соединительные части к полипропиленовым трубам* | | | *шт* | *0* |  | *0* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 59,92 | 1,15 | 6,8908 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,1 | 1,25 | 0,0125 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 599,39 |  | 68,61 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 64,93 |  | 1 462 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.4 п.16 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | | | % | 128 | 0,9 | 115,2 |  |  | 74,80 |  | 1 684 |
|  | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | | | % | 83 | 0,85 | 70,55 |  |  | 45,81 |  | 1 031 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **189,22** |  | **4 199** |
| **93** | **ФССЦ-23.1.02.07-0001** | **Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты** | | | **кг** |  |  | **1** | **17,21** |  | **17,21** | **5,60** | **96** |
|  |  | Объем=10\*0,1 | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
| **94** | **ФССЦ-24.3.02.02-0003** | **Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм** | | | **м** |  |  | **10** | **10,38** |  | **103,80** | **5,60** | **581** |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
| **95** | **ФЕР22-06-013-01** | **Врезка полиэтиленовых патрубков в полиэтиленовые колодцы, диаметр: 110 мм** | | | **100 шт** |  |  | **0,15** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(3+12) / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 263,59 | 1,15 | 45,47 | 22,51 | 1 024 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 252,26 | 1,25 | 47,30 | 9,57 | 453 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 0,35 | 1,25 | 0,07 | 22,51 | 2 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 1 060,71 |  | 159,11 | 5,60 | 891 |
|  | *01.4.01.06* | *Коронки* | | | *шт* | *0* |  | *0* |  |  |  |  |  |
|  | *01.7.17.07* | *Круги шлифовальные* | | | *шт* | *0* |  | *0* |  |  |  |  |  |
|  | *01.7.17.09* | *Сверла* | | | *шт* | *0* |  | *0* |  |  |  |  |  |
|  | *24.3.03.13* | *Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД)* | | | *м* | *40* |  | *6* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 27,4 | 1,15 | 4,7265 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,03 | 1,25 | 0,005625 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 1 576,56 |  | 251,88 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 45,54 |  | 1 026 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.4 п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | | | % | 130 |  | 130 |  |  | 59,20 |  | 1 334 |
|  | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | | | % | 89 | 0,85 | 75,65 |  |  | 34,45 |  | 776 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **345,53** |  | **4 478** |
| **96** | **ФЕР18-07-001-05** | **Установка кранов воздушных** | | | **компл** |  |  | **6** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 1,23 | 1,15 | 8,49 | 22,51 | 191 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 25,93 |  | 155,58 | 5,60 | 871 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 0,12 | 1,15 | 0,828 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 27,16 |  | 164,07 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 8,49 |  | 191 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.4 п.16 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | | | % | 128 | 0,9 | 115,2 |  |  | 9,78 |  | 220 |
|  | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | | | % | 83 | 0,85 | 70,55 |  |  | 5,99 |  | 135 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **179,84** |  | **1 417** |
| **97** | **ФССЦ-18.1.09.08-0002** | **Кран шаровой латунный, номинальный диаметр 15 мм (1/2"), присоединение муфтовое ВР-ВР** | | | **шт** |  |  | **6** | **53,81** |  | **322,86** | **5,60** | **1 808** |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
| **98** | **ФЕР17-01-003-01** | **Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным** | | | **10 компл** |  |  | **0,2** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2 / 10 | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 211,12 | 1,15 | 48,56 | 22,51 | 1 093 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 35,63 | 1,25 | 8,91 | 9,57 | 85 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 8,84 | 1,25 | 2,21 | 22,51 | 50 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 283,53 |  | 56,71 | 5,60 | 318 |
|  | *18.2.01.06* | *Унитазы* | | | *компл* | *10* |  | *2* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 22,2 | 1,15 | 5,106 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,71 | 1,25 | 0,1775 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 530,28 |  | 114,18 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 50,77 |  | 1 143 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.4 п.16 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | | | % | 128 | 0,9 | 115,2 |  |  | 58,49 |  | 1 317 |
|  | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | | | % | 83 | 0,85 | 70,55 |  |  | 35,82 |  | 806 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **208,49** |  | **3 619** |
| **99** | **ФССЦ-18.2.01.06-0001** | **Унитаз-компакт «Комфорт»** | | | **компл** |  |  | **2** | **318,00** |  | **636,00** | **5,60** | **3 562** |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
| **100** | **ФЕР17-01-005-04** | **Установка раковин** | | | **10 компл** |  |  | **0,3** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=3 / 10 | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 77,92 | 1,15 | 26,88 | 22,51 | 605 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 11,39 | 1,25 | 4,27 | 9,57 | 41 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 2,57 | 1,25 | 0,96 | 22,51 | 22 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 111,07 |  | 33,32 | 5,60 | 187 |
|  | *18.2.02.08* | *Раковины и умывальники* | | | *компл* | *10* |  | *3* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 8,1 | 1,15 | 2,7945 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,21 | 1,25 | 0,07875 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 200,38 |  | 64,47 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 27,84 |  | 627 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.4 п.16 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | | | % | 128 | 0,9 | 115,2 |  |  | 32,07 |  | 722 |
|  | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | | | % | 83 | 0,85 | 70,55 |  |  | 19,64 |  | 442 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **116,18** |  | **1 997** |
| **101** | **ФССЦ-18.2.02.04-0011** | **Мойки из нержавеющей стали на одно отделение с одной круглой или прямоугольной чашей, со сливной доской, с креплениями, МНД, МНДК размер 800х600х222 мм** | | | **компл** |  |  | **3** | **323,66** |  | **970,98** | **5,60** | **5 437** |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
| **102** | **ФЕР18-04-001-01** | **Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 0,1 м3** | | | **шт** |  |  | **10** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=8+2 | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 32,16 | 1,15 | 369,84 | 22,51 | 8 325 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 23,71 | 1,25 | 296,38 | 9,57 | 2 836 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 1,96 | 1,25 | 24,50 | 22,51 | 551 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 365,88 |  | 3 658,80 | 5,60 | 20 489 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 3,63 | 1,15 | 41,745 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,16 | 1,25 | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 421,75 |  | 4 325,02 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 394,34 |  | 8 876 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.4 п.16 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | | | % | 128 | 0,9 | 115,2 |  |  | 454,28 |  | 10 225 |
|  | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | | | % | 83 | 0,85 | 70,55 |  |  | 278,21 |  | 6 262 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **5 057,51** |  | **48 137** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итоги по разделу 3 Сантехнические работы :** | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | 9 133,86 |  |  |
|  |  | В том числе: | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | 1 166,03 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | 461,80 |  |  |
|  |  | Оплата труда машинистов | | | | | | | | | 30,69 |  |  |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | 7 506,03 |  |  |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | 11 237,61 |  |  |
|  |  | В том числе: | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | 1 166,03 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | 461,80 |  |  |
|  |  | материалы | | | | | | | | | 7 506,03 |  |  |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | 1 311,04 |  |  |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | 792,71 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | 1 196,72 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | 1 311,04 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | 792,71 |  |  |
|  |  | **Итого по разделу 3 Сантехнические работы** | | | | | | | | | **11 237,61** |  |  |
| **Раздел 4. Уборка мусора** | | | | | | | | | | | | | |
| **103** | **ФЕРр69-15-1** | **Затаривание строительного мусора в мешки** | | | **т** |  |  | **53,4** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=48,49+4,91 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 7,41 |  | 395,69 | 22,51 | 8 907 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 16,40 |  | 875,76 | 5,60 | 4 904 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 1,03 |  | 55,002 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 23,81 |  | 1 271,45 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 395,69 |  | 8 907 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.5 п.19 | НР Прочие ремонтно-строительные работы | | | % | 78 |  | 78 |  |  | 308,64 |  | 6 947 |
|  | Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.19 | СП Прочие ремонтно-строительные работы | | | % | 50 |  | 50 |  |  | 197,85 |  | 4 454 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **1 777,94** |  | **25 212** |
| **104** | **ФССЦпг-01-01-01-041** | **Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную** | | | **1 т груза** |  |  | **53,4** | **42,98** |  | **2 295,13** | **9,57** | **21 964** |
|  |  | Объем=48,49+4,91 | | | | | | | | | | | |
| **105** | **ФССЦпг-03-21-01-015** | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км** | | | **1 т груза** |  |  | **53,4** | **13,38** |  | **714,49** | **9,57** | **6 838** |
|  |  | Объем=48,49+4,91 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итоги по разделу 4 Уборка мусора :** | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | 4 281,07 |  |  |
|  |  | В том числе: | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | 395,69 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | 3 009,62 |  |  |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | 875,76 |  |  |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | 4 787,56 |  |  |
|  |  | В том числе: | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | 395,69 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | 3 009,62 |  |  |
|  |  | материалы | | | | | | | | | 875,76 |  |  |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | 308,64 |  |  |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | 197,85 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | 395,69 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | 308,64 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | 197,85 |  |  |
|  |  | **Итого по разделу 4 Уборка мусора** | | | | | | | | | **4 787,56** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итоги по смете:** | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | 135 855,58 |  | 972 581 |
|  |  | В том числе: | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | 11 369,95 |  | 255 940 |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | 4 917,17 |  | 47 058 |
|  |  | Оплата труда машинистов | | | | | | | | | 274,34 |  | 6 178 |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | 119 568,46 |  | 669 583 |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | 119 868,86 |  | 1 078 179 |
|  |  | В том числе: | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | 8 984,22 |  | 202 238 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | 4 568,42 |  | 43 720 |
|  |  | материалы | | | | | | | | | 92 310,02 |  | 516 935 |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | 8 880,98 |  | 199 914 |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | 5 125,22 |  | 115 372 |
|  |  | Монтажные работы | | | | | | | | | 33 859,93 |  | 296 739 |
|  |  | В том числе: | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | 2 385,73 |  | 53 702 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | 348,75 |  | 3 338 |
|  |  | материалы | | | | | | | | | 27 258,44 |  | 152 648 |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | 2 295,57 |  | 51 676 |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | 1 571,44 |  | 35 375 |
|  |  | Оборудование | | | | | | | | | 21 641,19 |  | 21 641 |
|  |  | Инженерное оборудование | | | | | | | | | 21 641,19 |  | 21 641 |
|  |  | Итого | | | | | | | | | 175 369,98 |  | 1 396 559 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | 11 644,29 |  | 262 118 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | 11 176,55 |  | 251 590 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | 6 696,66 |  | 150 747 |
|  |  | непредвиденные 2% | | | | | | | | | 3 507,40 |  | 27 931 |
|  |  | Итого с непредвиденными | | | | | | | | | 178 877,38 |  | 1 424 490 |
|  |  | ндс 20% | | | | | | | | | 35 775,48 |  | 284 898 |
|  |  | **ВСЕГО по смете** | | | | | | | | | **214 652,86** |  | **1 709 388,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Проект контракта**

**ДОГОВОР № \_\_\_**

на выполнение подрядных работ

г. Новосибирск «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021г.

**Идентификационный код закупки № 211540211315554020100100770014339244**

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС)**, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице проректора Васильева Олега Юрьевича, действующего на основании доверенности № 48 от 24.11.2017г., с одной стороны и **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,** именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующей на основании Устава, с другой стороны, в результате осуществления закупки в соответствии с Федеральным законом 05.04.2013г. № 44-ФЗ путем проведения электронного аукциона №ЭА-61/……… для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций , на основании протокола \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, заключили путем подписания электронной подписью гражданско-правовой договор бюджетного учреждения – настоящий договор на выполнение работ (далее – договор) о нижеследующем:

**1. Предмет договора**

1.1.«Подрядчик» обязуется по заданию «Заказчика» выполнить из своих материалов, своими средствами подрядные работы по текущему ремонту помещений защитного сооружения гражданской обороны, а «Заказчик» принять эти работы и оплатить их стоимость.

1.2.«Подрядчик» выполняет работы по текущему ремонту помещений защитного сооружения гражданской обороны (далее по тексту – работы), расположенного в здании общежития №1 по ул. Дуси Ковальчук,187, в соответствие с техническим заданием Заказчика (Приложение №1 к договору).

1.3. Стоимость работ предусмотрена локально-сметным расчетом (Приложение № 2 к договору).

1.4. «Подрядчик» гарантирует, что работы, а также материалы, используемые в ходе их выполнения, соответствуют требованиям государственных стандартов Российской Федерации, материалы, оборудование, подлежащие сертификации, сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, являются новыми, исправными, пригодными к использованию. Копии сертификатов соответствия на изделия, оборудование и материалы, используемые «Подрядчиком» при выполнении работ, подлежат обязательной передаче «Заказчику» одновременно с передачей акта о приемке выполненных работ.

1.5. Последовательность производства работ осуществляется в соответствие с графиком производства работ, который составляется «Подрядчиком» и согласовывается с «Заказчиком».

1.6. При исполнении договора по согласованию сторон путем заключения дополнительного соглашения допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре.

**2. Цена договора**

2.1. Цена договора составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_), с учетом или без учета НДС.

Сумма, подлежащая уплате «Заказчиком» «Подрядчику» (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя) по настоящему договору, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.2. Цена договора включает в себя стоимость работ, стоимость материалов, затраты на эксплуатацию оборудования, механизмов, расходы на доставку материалов, оборудования, на погрузку-разгрузку и уборку мусора, транспортные расходы и расходы по уплате всех необходимых налогов, сборов и пошлин, а также все затраты, издержки и иные расходы «Подрядчика», в том числе сопутствующие, связанные с исполнением договора.

2.3 Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора, изменение цены договора возможно лишь в случаях, прямо предусмотренных законодательством РФ.

2.4.Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором объема и качества работ и иных условий его исполнения. При этом стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к договору.

**3. Порядок оплаты**

3.1. Заказчик» производит оплату по договору после выполнения всего объема работ, предусмотренного договором на основании подписанного сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

3.2. Оплата выполненных работ производится «Заказчиком» в течение 10 рабочих дней со дня предоставления «Подрядчиком» надлежаще оформленных документов на оплату (акты КС-2, КС-3, счет-фактура (при наличии), счет).

3.3. Оплата включенного в цену договора резерва средств на непредвиденные работы и затраты, производится «Заказчиком» только при подтверждении «Подрядчиком» наличия непредвиденных расходов и затрат локальным сметным расчетом. В случае отсутствия такого подтверждения, оплата производится по фактически выполненным работам.

3.4. «Заказчик» производит оплату работ, выполняемых по настоящему договору, за счет средств бюджетного учреждения, в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика».

**4. Сроки и порядок выполнения работ**

4.1. «Подрядчик» в течение трех дней со дня заключения договора обязан подготовить и согласовать с «Заказчиком» график производства работ.

4.2. «Подрядчик» обязуется приступить к выполнению работ после заключения договора и выполнить весь объем работ, предусмотренный настоящим договором, в течение 60 (шестидесяти) календарных дней.

4.3. Предоставление объекта производства работ, сдача объекта после выполнения работ и освидетельствование скрытых работ оформляются отдельными актами.

4.4. «Подрядчик» письменным уведомлением извещает «Заказчика» о готовности скрытых работ к освидетельствованию за два дня до начала приемки. Акты освидетельствования скрытых работ оформляются в двух экземплярах и подписываются представителями сторон.

4.5. В случае неявки представителя «Заказчика» в указанный «Подрядчиком» срок, «Подрядчик» составляет односторонний акт на скрытые работы. В этом случае вскрытие работ по требованию «Заказчика» производится за его счет.

4.6. «Подрядчик» приступает к выполнению последующих работ только после приемки «Заказчиком» выполненных скрытых работ и подписания актов освидетельствования скрытых работ.

4.7. В случае, если «Подрядчик» приступил к последующим работам без подписания акта на скрытые работы со стороны «Заказчика» или представитель «Заказчика» не был информирован о готовности скрытых работ к освидетельствованию, «Подрядчик» обязан по указанию «Заказчика» за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет.

4.8. «Подрядчик» немедленно извещает «Заказчика» и до получения от него указаний приостанавливает работы при обнаружении при производстве работ возможных неблагоприятных для «Заказчика» обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.

4.9. Полномочные представители «Заказчика» осуществляют технический надзор и контроль за выполнением работ, за соответствием используемых материалов и оборудования условиям договора, технического задания и имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность «Подрядчика».

**5.Обязанности сторон**

Обязанности «Подрядчика»:

5.1.«Подрядчик» обязан своевременно приступить к выполнению работ и выполнять эти работы самостоятельно или с привлечением третьих лиц, за счет собственных средств, в строгом соответствии с локально-сметным расчетом, техническим заданием и ведомостью объемов работ.

5.2. «Подрядчик» обязан вести работы, оговоренные в настоящем договоре, соблюдая правила взрыво - и пожарной безопасности, охраны окружающей среды и населения, охраны труда и техники безопасности.

5.3. «Подрядчик» обязан за свой счет осуществлять охрану используемого при производстве работ имущества (машины, оборудование, материалы, инструменты и т.д.).

5.4. После окончания выполнения работ, в течение трех дней со дня подписания итогового акта приемки работ, «Подрядчик» обязан вывести с объекта производства работ оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и другое имущество, а также произвести уборку объекта работ и прилегающей территории от отходов и мусора, образовавшихся в результате производства работ, и обеспечить их вывоз.

5.5. После завершения выполнения работ «Подрядчик» обязан предоставить «Заказчику» комплект отчетной и исполнительной документации ( паспорта, сертификаты на материалы, акты на скрытые работы, акты на выполненные объемы работ по форме КС-2;КС-3).

Обязанности «Заказчика».

5.5. «Заказчик» обязан произвести приемку и оплату работ, выполненных «Подрядчиком», в порядке, предусмотренном настоящим договором.

5.6. «Заказчик» обязан к моменту начала работ передать «Подрядчику» объект производства работ по акту, предоставить необходимые условия для производства работ в соответствии требованиям безопасности труда и санитарно-гигиеническим условиям.

5.7. «Заказчик» обязан сообщать «Подрядчику» в письменном виде о недостатках, выявленных при осуществлении контроля и надзора со стороны «Заказчика» за работами, выполняемыми «Подрядчиком» по условиям договора.

**6. Приемка работ**

6.1. После завершения выполнения работ, предусмотренных договором, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте выполнения работ и предоставляет ему комплект отчетной и исполнительной документации, предусмотренной договором.

6.2. В течение трех рабочих дней после получения уведомления и документов, указанных в п.6.1 договора, «Заказчик» проводит экспертизу работ, выполненных за отчетный период, и представленной документации на предмет их соответствия требованиям и условиям договора к предмету работ, с составлением заключения.

В случае привлечения «Заказчиком» к проведению экспертизы сторонних специалистов или сторонних специализированных организаций срок экспертизы не может превышать 20 (двадцать) рабочих дней.

6.3. С учетом заключения экспертизы по результатам выполненных работ «Заказчик» в течение пяти рабочих дней после подписания акта экспертизы осуществляет приемку работ, выполненных за отчетный период по договору и направляет «Подрядчику» один из вариантов документов:

- либо подписанные «Заказчиком» по одному экземпляру представленных актов КС-2, КС-3,

- либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ,

- либо мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ,

- либо акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения.

В случае отказа «Заказчика» от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ «Подрядчик» обязуется в срок, установленный в акте, составленном «Заказчиком», устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.

6.4. В случае получения от «Заказчика» запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения, «Подрядчик» в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить «Заказчику» запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от «Заказчика» замечания/недостатки/произвести доработки и передать «Заказчику» приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный «Подрядчиком» акт КС-2 и справку КС-3.

6.5. В случае если по результатам рассмотрения отчета об устранении недостатков «Заказчиком» будет принято решение об устранении «Подрядчиком» недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у «Заказчика» запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ «Заказчик» принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, по одному экземпляру которых направляет «Подрядчику».

6.6. В случае не устранения «Подрядчиком» выявленных недостатков в работе, невыполнении необходимых доработок или других требований «Заказчика», изложенных в акте или мотивированном отказе от приемки результатов работ, в установленный срок или при невозможности их устранения, «Заказчик» вправе:

- принять выполненные работы в части и отказаться от приемки и оплаты той части работ, которая не соответствует требованиям и условиям договора;

- отказаться от принятия и оплаты работ в полном объеме;

- потребовать возмещения убытков и уплаты штрафных санкций;

- принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора.

6.7. При обнаружении дефектов в выполненной работе после приемки работ и ввода объекта в эксплуатацию «Подрядчик» за свой счет устраняет выявленные дефекты.

**7. Гарантийные обязательства**

7.1. Требования, связанные с недостатками результата работы, предъявляются Заказчиком в соответствие со ст.724 Гражданского кодекса РФ.

7.2 В гарантийный период подрядчик обязан выезжать на объект по телефонограмме для устранения возможных дефектов в выполненных работах ( при условии надлежащей эксплуатации объекта) в течение суток.

.

**8. Ответственность сторон**

8.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне причиненные этим убытки.

8.2. В случае просрочки «Подрядчиком» исполнения обязательств, предусмотренных договором, а также в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных договором, «Заказчик» начисляет неустойку (пеню, штраф) и направляет «Подрядчику» требование об уплате пени.

8.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения «Подрядчиком» обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка РФ от цены договора (отдельного этапа исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором (соответствующим отдельным этапом исполнения договора) и фактически исполненных «Подрядчиком».

8.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в размере – 1% цены договора (этапа договора), но не более 5000 рублей и не менее 1000 рублей.

8.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере – 1000 рублей.

8.6. В случае просрочки исполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных договором, «Подрядчик» вправе потребовать уплаты неустойки ( штрафа, пени) на следующих условиях:

- пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения «Заказчиком» обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и составляет одну трехсотую действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка РФ от не уплаченной в срок суммы;

- штраф устанавливается за каждый факт неисполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, в размере - 1000 рублей.

8.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

8.8. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение «Заказчиком» обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

8.9. Сторона освобождается от уплаты штрафа, пени, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.10. Возмещение убытков и выплата неустойки не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по договору в полном объеме.

**9. Обстоятельства непреодолимой силы**

9.1.Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение обязательств по настоящему договору, обусловленных действием непреодолимой силы, т. е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявления или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.

9.2.Сторона, подвергшаяся действиям непреодолимой силы, обязана немедленно известить об этом другую сторону телефаксом или телеграммой о возникновении, виде, возможной продолжительности действия непреодолимой силы и о том, что исполнению каких именно обязанностей она препятствует. Если эта сторона своевременно не сообщит указанную выше информацию, она лишается в дальнейшем права ссылаться на непреодолимую силу как на обстоятельство, освобождающее ее от ответственности.

9.3.Наступление обстоятельств непреодолимой силы, при условии соблюдения указанных выше действий, продлевает срок исполнения обязательств по договору на период, который соответствует сроку действия непреодолимой силы и разумному сроку для устранения ее последствий.

9.4.Если действие непреодолимой силы продолжается свыше одного месяца, стороны обязаны согласовать условия дальнейшего действия либо прекращения договора.

**10. Обеспечение исполнения договора**

10.1 Размер обеспечения исполнения настоящего договора установлен в размере 10 % от цены договора.

Обеспечение предоставляется с учетом антидемпинговых мер, предусмотренных Федеральным законом №44-ФЗ и документацией об аукционе, если эта обязанность «Подрядчика» возникла на момент заключения договора, а также в порядке и на условиях, предусмотренных ч.8.1 ст.96 Федерального закона №44-ФЗ.

10.2. Исполнение договора может быть обеспечено по усмотрению «Подрядчика», или предоставлением банковской гарантии, выданной банком, или внесением денежных средств на счет «Заказчика». При исполнении договора «Подрядчик» вправе изменить способ и (или) размер обеспечения договора в случаях и порядке, предусмотренных частями 7,7.1,7.2,7.3 ст. 96 Федерального закона №44-ФЗ.

10.3.При обеспечении исполнения договора банковской гарантией «Подрядчик», в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения договора, лицензии на осуществление банковских операций, обязан предоставить новое обеспечение исполнения договора не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком «Подрядчика» о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены Федеральным законом №44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения «Подрядчиком» обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в соответствии с п.8.3 договора.

10.4. Если обеспечение исполнения договора представлено «Подрядчиком» путем внесения денежных средств на счет «Заказчика», то такое обеспечение возвращается «Заказчиком» в полном объеме при условии надлежащего исполнения «Подрядчиком» условий договора, подтвержденного подписанными сторонами актов приемки работ по форме КС-2, КС-3.

10.5.Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора, возвращаются «Заказчиком» за минусом суммы ущерба и суммы штрафных санкций, рассчитанных по условиям договора, в случае если при исполнении договора:

- «Подрядчиком» были допущены нарушения условий договора, которые были отражены в документах, составленных при приемке работ, но не повлекли за собой отказ «Заказчика» от приемки результатов работ;

- «Подрядчиком» были устранены недостатки в работе и своевременно исполнены требования «Заказчика» по доработке, указанные Заказчиком в документах, составленных при приемке работ.

10.6. Возврат денежных средств осуществляется Заказчиком на основании письменного заявления «Подрядчика» о возврате суммы обеспечения, в течение пятнадцати дней с даты исполнения «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных договором, путем перечисления на банковский счет, указанный в заявлении.

10.7. В случае уменьшения размера обеспечения исполнения договора в соответствии с частями 7,7.1 и 7.2 ст.96 Федерального закона №44-ФЗ, Заказчик по заявлению «Подрядчика» возвращает в течение пятнадцати дней, с даты исполнения «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных договором, денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения договора, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении договора, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

10.8. Денежная сумма, полученная «Заказчиком» в обеспечение исполнения настоящего договора, удерживается «Заказчиком» без согласия «Подрядчика», без обращения в суд и не подлежит возврату «Подрядчику» в следующих случаях:

- неисполнения «Подрядчиком» условий договора полностью или в части;

- ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных настоящим договором, которое повлекло отказ «Заказчика» от принятия и оплаты работ или односторонний отказ «Заказчика» от исполнения договора.

**11. Порядок разрешения споров**

11.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

11.2. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются арбитражным судом Новосибирской области.

11.3. До передачи спора на разрешение арбитражного суда стороны должны принять меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ по существу стороной, которой адресована претензия, в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней со дня ее получения.

**12.Срок действия договора и прочие условия.**

12.1. Договор считается заключенным с момента подписания сторонами электронной версии договора и действует до исполнения сторонами своих обязательств.

12.2. Договора заключается в электронной форме и подписывается сторонами электронной подписью.

12.3.При наличии обоюдного согласия стороны вправе подписать бумажный экземпляр договора, который подписывается сторонами после подписания сторонами электронного варианта.

12.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

12.5.При исполнении договора не допускается перемена «Подрядчика» за исключением случая, если новый подрядчик является правопреемником «Подрядчика» по настоящему договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.6. В случае перемены «Заказчика» права и обязанности «Заказчика», предусмотренные договором, переходят к новому «Заказчику».

**13. Порядок расторжения договора**

13.1 Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения в соответствии с гражданским законодательством РФ.

13.2. « Заказчик» вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

13.3. Решение «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение трехрабочих дней с даты принятия такого решения, размещается в единой информационной системе и направляется «Подрядчику» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу «Подрядчика», указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение «Заказчиком» подтверждения о его вручении «Подрядчику».

13.4. Выполнение «Заказчиком» требований, указанных в п.13.3 договора, считается надлежащим уведомлением «Подрядчика» об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения «Заказчиком» подтверждения о вручении «Подрядчику» указанного уведомления либо дата получения «Заказчиком» информации об отсутствии «Подрядчика» по его адресу, указанному в договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 дней с даты размещения решения «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора в единой информационной системе.

13.5. Решение «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления «Заказчиком» «Подрядчика» об одностороннем отказе от исполнения договора.

13.6. «Заказчик» отменяет не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления «Подрядчика» о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также «Заказчику» компенсированы затраты на проведение экспертизы (если экспертиза проводилась). Данное правило не применяется в случае повторного нарушения «Подрядчиком» условий договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа «Заказчика» от исполнения договора.

13.7. «Заказчик» принимает решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что «Подрядчик» не соответствует установленным документацией об электронном аукционе требованиям к участникам аукциона или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем аукциона.

13.8. «Подрядчик» вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

13.9. Решение «Подрядчика» об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение **трех** рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется «Заказчику» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу «Заказчика», указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение «Подрядчиком» подтверждения о его вручении «Заказчику». Выполнение «Подрядчиком» указанных требований считается надлежащим уведомлением «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения «Подрядчиком» подтверждения о вручении «Заказчику» указанного уведомления.

13.10. Решение «Подрядчика» об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления «Подрядчиком» «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора.

13.11. «Подрядчик» обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления «Заказчика» о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранены нарушения условий договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.

13.12. При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

**14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик**  **ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС)**  630049г.Новосибирск,49 ул. Дуси Ковальчук д.191,  ИНН: 5402113155 КПП 540201001  ОГРН 1025401011680 ОКПО 01115969  ОКТМО 50701000  Получатель: УФК по Новосибирской области (СГУПС л/с 20516Х38290)  Банк: Сибирское ГУ Банка России//УФК по Новосибирской области г.Новосибирск  БИК 015004950  Номер единого казначейского счета  40102810445370000043  Казначейский счет получателя  03214643000000015100  Проректор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.Ю.Васильев  Электронная подпись | **Подрядчик** |