Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС)

**Обоснование  
 начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупок в соответствии**

**с Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ**

**Выполнение работ по текущему ремонту комнаты самоподготовки и спортивного зала общежития № 3.**

*(указывается предмет контракта)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Основные характеристики объекта закупки** | **Выполнение работ по текущему ремонту комнаты самоподготовки и спортивного зала общежития № 3.** | |
| **Используемый метод определения НМЦК  с обоснованием:** | Проектно - сметный метод. Использованы Федеральные единичные расценки (ФЕР), предназначенные для определения прямых затрат в сметной стоимости строительных и ремонтных работ (утвержд.Приказом Минстроя России) | |
| **Расчет НМЦК** | См. приложение. | |
| **Дата подготовки обоснования НМЦК:** | | **07.02.2022г.** |

**Работник контрактной службы**

|  |
| --- |
| Печко Е.И. |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | | | Единица измерения | Количество | | | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. | | | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|
| на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Раздел 1. Демонтажные работы** | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **ФЕР15-01-050-01** | **Демтонаж облицовки стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке** | | | **100 м2** |  |  | **0,531** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=53,1 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.2 | Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 456,71 | 0,8 | 194,01 | 29,64 | 5 750 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 7,22 | 0,8 | 3,07 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 2,06 | 0,8 | 0,88 | 29,64 | 26 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 781,89 | 0 | 0,00 |  |  |
|  | *11.2.04.05* | *Рейки деревянные* | | | *м3* | *0,03* | *0* | *0* |  |  |  |  |  |
|  | *11.2.11.01* | *Листы облицовочные декоративные* | | | *м2* | *101,4* | *0* | *0* |  |  |  |  |  |
|  | *14.5.05.01* | *Олифы комбинированные* | | | *т* | *0,00126* | *0* | *0* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 49,75 | 0,8 | 21,1338 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,16 | 0,8 | 0,067968 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 1 245,82 |  | 197,08 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 194,89 |  | 5 776 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы | | | % | 100 | 0,9 | 90 |  |  | 175,40 |  | 5 198 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы | | | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  | 81,17 |  | 2 406 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **453,65** |  |  |
| **2** | **ФЕРр57-3-1** | **Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов** | | | **100 м** |  |  | **0,375** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=37,5 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 29,41 |  | 11,03 | 29,64 | 327 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 3,77 |  | 1,41375 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 29,41 |  | 11,03 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 11,03 |  | 327 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91 | НР Полы (ремонтно-строительные) | | | % | 89 |  | 89 |  |  | 9,82 |  | 291 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91 | СП Полы (ремонтно-строительные) | | | % | 49 |  | 49 |  |  | 5,40 |  | 160 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **26,25** |  |  |
| **3** | **ФЕРр57-2-1** | **Разборка покрытий полов: из линолеума и релина** | | | **100 м2** |  |  | **0,763** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=76,3 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 88,84 |  | 67,78 | 29,64 | 2 009 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 4,06 |  | 3,10 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 1,76 |  | 1,34 | 29,64 | 40 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 11,39 |  | 8,69057 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,13 |  | 0,09919 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 92,90 |  | 70,88 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 69,12 |  | 2 049 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91 | НР Полы (ремонтно-строительные) | | | % | 89 |  | 89 |  |  | 61,52 |  | 1 824 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91 | СП Полы (ремонтно-строительные) | | | % | 49 |  | 49 |  |  | 33,87 |  | 1 004 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **166,27** |  |  |
| **4** | **ФЕРр57-2-7** | **Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит** | | | **100 м2** |  |  | **0,763** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=76,3 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 86,50 |  | 66,00 | 29,64 | 1 956 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 3,75 |  | 2,86 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 1,62 |  | 1,24 | 29,64 | 37 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 11,09 |  | 8,46167 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,12 |  | 0,09156 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 90,25 |  | 68,86 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 67,24 |  | 1 993 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91 | НР Полы (ремонтно-строительные) | | | % | 89 |  | 89 |  |  | 59,84 |  | 1 774 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91 | СП Полы (ремонтно-строительные) | | | % | 49 |  | 49 |  |  | 32,95 |  | 977 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **161,65** |  |  |
| **5** | **ФЕР46-02-009-02** | **Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных** | | | **100 м2** |  |  | **0,229** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=22,9 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  |  | до 30 мм ПЗ=1,5 (ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; МАТ=1,5 к расх.; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 178,00 | 1,5 | 61,14 | 29,64 | 1 812 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 22,82 | 1,5 | 7,83867 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 178,00 |  | 61,14 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 61,14 |  | 1 812 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | | | % | 103 |  | 103 |  |  | 62,97 |  | 1 866 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | | | % | 59 |  | 59 |  |  | 36,07 |  | 1 069 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **160,18** |  |  |
| **6** | **ФЕРр56-11-1** | **Снятие наличников** | | | **100 м** |  |  | **0,049** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4,9 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 33,43 |  | 1,64 | 29,64 | 49 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 4,21 |  | 0,20629 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 33,43 |  | 1,64 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 1,64 |  | 49 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90 | НР Проемы (ремонтно-строительные) | | | % | 90 |  | 90 |  |  | 1,48 |  | 44 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90 | СП Проемы (ремонтно-строительные) | | | % | 47 |  | 47 |  |  | 0,77 |  | 23 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **3,89** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :** | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | 410,63 |  |  |
|  |  | В том числе: | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | 401,60 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | 9,03 |  |  |
|  |  | Оплата труда машинистов | | | | | | | | | 3,46 |  |  |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | 971,89 |  |  |
|  |  | В том числе: | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | 401,60 |  |  |
|  | фф | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | 9,03 |  |  |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | 371,03 |  |  |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | 190,23 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | 405,06 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | 371,03 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | 190,23 |  |  |
|  |  | **Итого по разделу 1 Демонтажные работы** | | | | | | | | | **971,89** |  |  |
| **Раздел 2. Строительные работы** | | | | | | | | | | | | | |
| **7** | **ФЕР10-01-060-01** | **Установка и крепление наличников (ранее демонтированных)** | | | **100 м** |  |  | **0,049** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4,9 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 63,89 | 1,2 | 3,76 | 29,64 | 111 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 2,63 | 1,2 | 0,15 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 0,46 | 1,2 | 0,03 | 29,64 | 1 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 8,50 |  | 0,42 |  |  |
|  | *11.1.01.10* | *Наличники* | | | *м* | *112* |  | *5,488* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 7,82 | 1,2 | 0,459816 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,04 | 1,2 | 0,002352 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 75,02 |  | 4,33 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 3,79 |  | 112 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Деревянные конструкции | | | % | 108 | 0,9 | 97,2 |  |  | 3,68 |  | 109 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Деревянные конструкции | | | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  | 1,77 |  | 52 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **9,78** |  |  |
| **8** | **ФЕРр61-2-11** | **Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм** | | | **100 м2** |  |  | **0,531** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=53,1 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 1 263,88 |  | 671,12 | 29,64 | 19 892 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 20,94 |  | 11,12 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 9,05 |  | 4,81 | 29,64 | 143 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 1 140,25 |  | 0,45 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 142,65 |  | 75,74715 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,67 |  | 0,35577 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 1 285,67 |  | 682,69 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 675,93 |  | 20 035 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95 | НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 89 |  | 89 |  |  | 601,58 |  | 17 831 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95 | СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 44 |  | 44 |  |  | 297,41 |  | 8 815 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **1 581,68** |  |  |
| **9** | **ФССЦ-04.3.02.12-0008** | **Смеси сухие штукатурные универсальные, цементно-известковые, тонкослойные, с органическими добавками и волокнистым армированием, М75, W2, крупность заполнителя не более 1,3 мм** | | | **кг** |  |  | **1486,8** | **1,33** |  | **1 977,44** |  |  |
|  |  | Объем=53,1\*1,4\*20 | | | | | | | | | | | |
| **10** | **ФЕР15-06-007-01** | **Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз: с подготовкой** | | | **100 м2** |  |  | **0,774** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=77,4 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 1 028,28 | 1,2 | 955,07 | 29,64 | 28 308 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 13,77 | 1,2 | 12,79 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 2,59 | 1,2 | 2,41 | 29,64 | 71 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 230,63 |  | 178,51 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 106,89 | 1,2 | 99,279432 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,22 | 1,2 | 0,204336 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 1 272,68 |  | 1 146,37 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 957,48 |  | 28 379 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы | | | % | 100 | 0,9 | 90 |  |  | 861,73 |  | 25 541 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы | | | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  | 398,79 |  | 11 820 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **2 406,89** |  |  |
| **11** | **ФССЦ-01.6.02.02-0002** | **Стеклообои: TASSOGLAS, елочка** | | | **10 м2** |  |  | **8,127** | **110,35** |  | **896,81** |  |  |
|  |  | Объем=81,27 / 10 | | | | | | | | | | | |
| **12** | **ФССЦ-14.1.03.02-0111** | **Клей для стеклообоев** | | | **кг** |  |  | **21,285** | **13,95** |  | **296,93** |  |  |
| **13** | **ФССЦ-14.5.11.10-0101** | **Шпатлевка водно-дисперсионная полимерная с минеральными наполнителями** | | | **т** |  |  | **0,09288** | **11 800,00** |  | **1 095,98** |  |  |
|  |  | Объем=92,88/1000 | | | | | | | | | | | |
| **14** | **ФЕР15-06-004-01** | **Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, красками** | | | **100 м2** |  |  | **0,774** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=77,4 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 50,40 | 1,2 | 46,81 | 29,64 | 1 387 |
|  | *14.3.02.01* | *Краска водоэмульсионная* | | | *т* | *0,015* |  | *0,01161* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 5,49 | 1,2 | 5,099112 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 50,40 |  | 46,81 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 46,81 |  | 1 387 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы | | | % | 100 | 0,9 | 90 |  |  | 42,13 |  | 1 248 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы | | | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  | 19,50 |  | 578 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **108,44** |  |  |
| **15** | **ФССЦ-14.3.02.01-0219** | **Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ** | | | **т** |  |  | **0,026084** | **15 481,00** |  | **403,81** |  |  |
|  |  | Объем=0,0144738+0,01161 | | | | | | | | | | | |
| **16** | **ФЕР15-02-019-04** | **Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков** | | | **100 м2** |  |  | **0,763** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=76,3 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 321,92 | 1,2 | 294,75 | 29,64 | 8 736 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 17,97 | 1,2 | 16,45 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 10,72 | 1,2 | 9,82 | 29,64 | 291 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 1,32 |  | 1,01 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 37,74 | 1,2 | 34,554744 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,99 | 1,2 | 0,906444 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 341,21 |  | 312,21 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 304,57 |  | 9 027 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы | | | % | 100 | 0,9 | 90 |  |  | 274,11 |  | 8 124 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы | | | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  | 126,85 |  | 3 760 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **713,17** |  |  |
| **17** | **ФЕР15-02-019-08** | **Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке: 15-02-019-04** | | | **100 м2** |  |  | **0,763** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=76,3 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  |  | ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10) | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 30,62 | 12 | 280,36 | 29,64 | 8 310 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 1,80 | 12 | 16,48 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 1,09 | 12 | 9,98 | 29,64 | 296 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 0,13 | 10 | 0,99 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 3,59 | 12 | 32,87004 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,1 | 12 | 0,9156 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 32,55 |  | 297,83 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 290,34 |  | 8 606 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы | | | % | 100 | 0,9 | 90 |  |  | 261,31 |  | 7 745 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы | | | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  | 120,93 |  | 3 584 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **680,07** |  |  |
| **18** | **ФССЦ-14.3.01.02-0102** | **Грунтовка: водно-дисперсионная " Бетон-контакт"** | | | **т** |  |  | **0,01526** | **18 390,16** |  | **280,63** |  |  |
|  |  | (Отделочные работы) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=76,3\*0,2/1000 | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| **19** | **ФССЦ-04.3.02.12-0008** | **Смеси сухие штукатурные универсальные, цементно-известковые, тонкослойные, с органическими добавками и волокнистым армированием, М75, W2, крупность заполнителя не более 1,3 мм** | | | **кг** |  |  | **2136,4** | **1,33** |  | **2 841,41** |  |  |
|  |  | Объем=76,3\*1,4\*20 | | | | | | | | | | | |
| **20** | **ФЕР15-04-006-01** | **Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков** | | | **100 м2** |  |  | **0,763** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=76,3 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 54,64 | 1,2 | 50,03 | 29,64 | 1 483 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 0,97 | 1,2 | 0,89 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 0,26 | 1,2 | 0,24 | 29,64 | 7 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 0,18 |  | 0,14 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 5,68 | 1,2 | 5,200608 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,02 | 1,2 | 0,018312 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 55,79 |  | 51,06 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 50,27 |  | 1 490 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы | | | % | 100 | 0,9 | 90 |  |  | 45,24 |  | 1 341 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы | | | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  | 20,94 |  | 621 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **117,24** |  |  |
| **21** | **ФССЦ-14.3.01.02-0103** | **Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17** | | | **л** |  |  | **7,8589** | **9,14** |  | **71,83** |  |  |
|  |  | (Отделочные работы) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **22** | **ФЕР15-06-006-01** | **Оклейка тканями потолков** | | | **100 м2** |  |  | **0,763** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=76,3 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 203,98 | 1,2 | 186,76 | 29,64 | 5 536 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 1,62 | 1,2 | 1,48 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 0,37 | 1,2 | 0,34 | 29,64 | 10 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 270,30 |  | 206,24 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 22,74 | 1,2 | 20,820744 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,03 | 1,2 | 0,027468 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 475,90 |  | 394,48 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 187,10 |  | 5 546 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы | | | % | 100 | 0,9 | 90 |  |  | 168,39 |  | 4 991 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы | | | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  | 77,93 |  | 2 310 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **640,80** |  |  |
| **23** | **ФЕР15-02-019-04** | **Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков** | | | **100 м2** |  |  | **0,763** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=76,3 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 321,92 | 1,2 | 294,75 | 29,64 | 8 736 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 17,97 | 1,2 | 16,45 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 10,72 | 1,2 | 9,82 | 29,64 | 291 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 1,32 |  | 1,01 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 37,74 | 1,2 | 34,554744 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,99 | 1,2 | 0,906444 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 341,21 |  | 312,21 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 304,57 |  | 9 027 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы | | | % | 100 | 0,9 | 90 |  |  | 274,11 |  | 8 124 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы | | | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  | 126,85 |  | 3 760 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **713,17** |  |  |
| **24** | **ФЕР15-02-019-08** | **Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей: на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 15-02-019-04** | | | **100 м2** |  |  | **-0,763** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=-76,3 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  |  | до 3 мм ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7) | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 30,62 | 8,4 | -196,25 | 29,64 | -5 817 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 1,80 | 8,4 | -11,54 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 1,09 | 8,4 | -6,99 | 29,64 | -207 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 0,13 | 7 | -0,69 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 3,59 | 8,4 | -23,009028 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,1 | 8,4 | -0,64092 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 32,55 |  | -208,48 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | -203,24 |  | -6 024 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы | | | % | 100 | 0,9 | 90 |  |  | -182,92 |  | -5 422 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы | | | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  | -84,65 |  | -2 509 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **-476,05** |  |  |
| **25** | **ФССЦ-14.3.01.02-0103** | **Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17** | | | **л** |  |  | **11,08639** | **9,14** |  | **101,33** |  |  |
| **26** | **ФССЦ-14.5.11.10-0101** | **Шпатлевка водно-дисперсионная полимерная с минеральными наполнителями** | | | **т** |  |  | **0,206239** | **11 800,00** |  | **2 433,62** |  |  |
|  |  | Объем=0,687463-0,4812241 | | | | | | | | | | | |
| **27** | **ФССЦ-01.8.01.06-0002** | **Сетка стеклотканевая 2х2 мм, плотность 60 г/м2** | | | **10 м2** |  |  | **7,9352** | **21,30** |  | **169,02** |  |  |
|  |  | Объем=79,352 / 10 | | | | | | | | | | | |
| **28** | **ФЕР15-04-005-02** | **Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску** | | | **100 м2** |  |  | **0,763** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=76,3 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 138,14 | 1,2 | 126,48 | 29,64 | 3 749 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 6,22 | 1,2 | 5,70 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 1,18 | 1,2 | 1,08 | 29,64 | 32 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 47,69 |  | 36,39 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 15,4 | 1,2 | 14,10024 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,1 | 1,2 | 0,09156 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 192,05 |  | 168,57 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 127,56 |  | 3 781 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы | | | % | 100 | 0,9 | 90 |  |  | 114,80 |  | 3 403 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы | | | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  | 53,13 |  | 1 575 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **336,50** |  |  |
| **29** | **ФССЦ-14.3.02.01-0219** | **Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ** | | | **т** |  |  | **0,0397** | **15 481,00** |  | **614,60** |  |  |
|  |  | (Отделочные работы) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **30** | **ФЕРр57-4-10** | **Выравнивание лаг с изготовлением прокладок** | | | **100 м2** |  |  | **0,763** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=76,3 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 71,65 |  | 54,67 | 29,64 | 1 620 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 63,46 |  | 48,42 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 8,4 |  | 6,4092 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 135,11 |  | 103,09 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 54,67 |  | 1 620 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91 | НР Полы (ремонтно-строительные) | | | % | 89 |  | 89 |  |  | 48,66 |  | 1 442 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91 | СП Полы (ремонтно-строительные) | | | % | 49 |  | 49 |  |  | 26,79 |  | 794 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **178,54** |  |  |
| **31** | **ФЕРр57-5-1** | **Ремонт дощатых покрытий, сплачивание со вставкой реек** | | | **100 м2** |  |  | **0,763** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=76,3 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 383,85 |  | 292,88 | 29,64 | 8 681 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 10,85 |  | 8,28 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 3,51 |  | 2,68 | 29,64 | 79 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 227,58 |  | 173,64 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 45 |  | 34,335 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,27 |  | 0,20601 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 622,28 |  | 474,80 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 295,56 |  | 8 760 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91 | НР Полы (ремонтно-строительные) | | | % | 89 |  | 89 |  |  | 263,05 |  | 7 796 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91 | СП Полы (ремонтно-строительные) | | | % | 49 |  | 49 |  |  | 144,82 |  | 4 292 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **882,67** |  |  |
| **32** | **ФЕР11-01-053-02** | **Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2** | | | **100 м2** |  |  | **0,763** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=76,3 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 259,72 | 1,2 | 237,80 | 29,64 | 7 048 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 630,06 | 1,2 | 576,88 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 73,22 | 1,2 | 67,04 | 29,64 | 1 987 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 5 386,22 |  | 4 109,69 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 31,79 | 1,2 | 29,106924 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 7,18 | 1,2 | 6,574008 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 6 276,00 |  | 4 924,37 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 304,84 |  | 9 035 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Полы | | | % | 112 | 0,9 | 100,8 |  |  | 307,28 |  | 9 107 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы | | | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  | 168,42 |  | 4 992 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **5 400,07** |  |  |
| **33** | **ФССЦ-11.2.11.04-0052** | **Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт II/IV, толщина 12 мм** | | | **м3** |  |  | **-0,94612** | **4 319,09** |  | **-4 086,38** |  |  |
| **34** | **ФССЦ-11.2.11.04-0016** | **Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК,: сорт 1/2, толщина 12 мм** | | | **м3** |  |  | **0,94612** | **5 362,46** |  | **5 073,53** |  |  |
| **35** | **ФЕР11-01-036-01** | **Устройство покрытий из линолеума на клее** | | | **100 м2** |  |  | **0,763** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=76,3 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 317,44 | 1,2 | 290,65 | 29,64 | 8 615 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 43,80 | 1,2 | 40,10 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 10,53 | 1,2 | 9,64 | 29,64 | 286 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 0,91 |  | 0,69 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 38,2 | 1,2 | 34,97592 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,85 | 1,2 | 0,77826 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 362,15 |  | 331,44 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 300,29 |  | 8 901 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Полы | | | % | 112 | 0,9 | 100,8 |  |  | 302,69 |  | 8 972 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы | | | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  | 165,91 |  | 4 918 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **800,04** |  |  |
| **36** | **ФССЦ-14.1.02.04-0102** | **Клей для укладки ПВХ-покрытий** | | | **кг** |  |  | **38,15** | **25,56** |  | **975,11** |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **37** | **ФССЦ-01.6.03.04-0091** | **Линолеум коммерческий гетерогенный: "POLYSTYL CONTRACT" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)** | | | **м2** |  |  | **77,826** | **75,43** |  | **5 870,42** |  |  |
| **38** | **ФЕР11-01-040-03** | **Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих** | | | **100 м** |  |  | **0,375** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=37,5 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 61,32 | 1,2 | 27,59 | 29,64 | 818 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 2,13 | 1,2 | 0,96 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 0,42 | 1,2 | 0,19 | 29,64 | 6 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 152,84 |  | 57,32 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 6,68 | 1,2 | 3,006 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,04 | 1,2 | 0,018 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 216,29 |  | 85,87 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 27,78 |  | 824 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Полы | | | % | 112 | 0,9 | 100,8 |  |  | 28,00 |  | 831 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы | | | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  | 15,35 |  | 455 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **129,22** |  |  |
| **39** | **ФССЦ-11.3.03.06-0002** | **Плинтуса для полов с кабель-каналом пластиковые, 22х49 мм** | | | **м** |  |  | **37,875** | **20,50** |  | **776,44** |  |  |
| **40** | **ФЕРр56-13-2** | **Ремонт дверных коробок узких: в каменных стенах со снятием полотен** | | | **10 шт** |  |  | **0,1** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1 / 10 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 581,61 |  | 58,16 | 29,64 | 1 724 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 7,89 |  | 0,79 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 1,39 |  | 0,14 | 29,64 | 4 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 517,61 |  | 51,76 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 64,84 |  | 6,484 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,12 |  | 0,012 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 1 107,11 |  | 110,71 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 58,30 |  | 1 728 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90 | НР Проемы (ремонтно-строительные) | | | % | 90 |  | 90 |  |  | 52,47 |  | 1 555 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90 | СП Проемы (ремонтно-строительные) | | | % | 47 |  | 47 |  |  | 27,40 |  | 812 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **190,58** |  |  |
| **41** | **ФЕРр56-15-3** | **Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки: вертикальных с числом сопряжений 2** | | | **100 шт** |  |  | **0,01** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 2 946,89 |  | 29,47 | 29,64 | 873 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 11,17 |  | 0,11 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 1,97 |  | 0,02 | 29,64 | 1 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 882,07 |  | 8,82 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 306,33 |  | 3,0633 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,17 |  | 0,0017 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 3 840,13 |  | 38,40 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 29,49 |  | 874 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90 | НР Проемы (ремонтно-строительные) | | | % | 90 |  | 90 |  |  | 26,54 |  | 787 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90 | СП Проемы (ремонтно-строительные) | | | % | 47 |  | 47 |  |  | 13,86 |  | 411 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **78,80** |  |  |
| **42** | **ФЕРр62-10-6** | **Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски более 35%** | | | **100 м2** |  |  | **0,018** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1,8 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  |  | с наличниками с двух сторон ПЗ=2,8 (ОЗП=2,8; ЭМ=2,8 к расх.; ЗПМ=2,8; МАТ=2,8 к расх.; ТЗ=2,8; ТЗМ=2,8) | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 827,37 | 2,8 | 41,70 | 29,64 | 1 236 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 7,07 | 2,8 | 0,36 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 2,05 | 2,8 | 0,10 | 29,64 | 3 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 447,59 | 2,8 | 22,56 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 95,76 | 2,8 | 4,826304 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,16 | 2,8 | 0,008064 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 1 282,03 |  | 64,62 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 41,80 |  | 1 239 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 90 |  | 90 |  |  | 37,62 |  | 1 115 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 46 |  | 46 |  |  | 19,23 |  | 570 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **121,47** |  |  |
| **43** | **ФССЦ-14.3.03.01-0013** | **Лак акриловый: водный, полуглянцевый** | | | **кг** |  |  | **1,139** | **16,12** |  | **18,36** |  |  |
|  |  | (Малярные работы (ремонтно-строительные)) | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **44** | **ФЕРр62-33-2** | **Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза** | | | **100 м2** |  |  | **0,084** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=8,4 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 554,12 |  | 46,55 | 29,64 | 1 380 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 0,66 |  | 0,06 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 0,12 |  | 0,01 | 29,64 |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 145,95 |  | 12,26 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 63,4 |  | 5,3256 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,01 |  | 0,00084 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 700,73 |  | 58,87 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 46,56 |  | 1 380 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 90 |  | 90 |  |  | 41,90 |  | 1 242 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 46 |  | 46 |  |  | 21,42 |  | 635 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **122,19** |  |  |
| **45** | **ФССЦ-14.4.04.03-1004** | **Эмаль алкидная специальная для радиаторов, отопительных батарей и труб** | | | **л** |  |  | **1,3524** | **210,47** |  | **284,64** |  |  |
|  |  | (Малярные работы (ремонтно-строительные)) | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итоги по разделу 2 Строительные работы :** | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | 29 495,78 |  |  |
|  |  | В том числе: | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | 3 793,11 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | 697,51 |  |  |
|  |  | Оплата труда машинистов | | | | | | | | | 111,36 |  |  |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | 25 005,16 |  |  |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | 34 830,80 |  |  |
|  |  | В том числе: | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | 3 793,11 |  |  |
|  | фф | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | 697,51 |  |  |
|  | фф | материалы | | | | | | | | | 25 005,16 |  |  |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | 3 572,37 |  |  |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | 1 762,65 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | 3 904,47 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | 3 572,37 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | 1 762,65 |  |  |
|  |  | **Итого по разделу 2 Строительные работы** | | | | | | | | | **34 830,80** |  |  |
| **Раздел 3. Спортзал** | | | | | | | | | | | | | |
| **46** | **ФЕРр57-3-1** | **Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов** | | | **100 м** |  |  | **0,291** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=29,1 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 29,41 |  | 8,56 | 29,64 | 254 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 3,77 |  | 1,09707 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 29,41 |  | 8,56 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 8,56 |  | 254 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91 | НР Полы (ремонтно-строительные) | | | % | 89 |  | 89 |  |  | 7,62 |  | 226 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91 | СП Полы (ремонтно-строительные) | | | % | 49 |  | 49 |  |  | 4,19 |  | 124 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **20,37** |  |  |
| **47** | **ФЕРр57-2-1** | **Разборка покрытий полов: из линолеума и релина** | | | **100 м2** |  |  | **0,537** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=53,7 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 88,84 |  | 47,71 | 29,64 | 1 414 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 4,06 |  | 2,18 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 1,76 |  | 0,95 | 29,64 | 28 |
|  | *999-9900* | *Строительный мусор* | | | *т* | *0,47* |  | *0,25239* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 11,39 |  | 6,11643 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,13 |  | 0,06981 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 92,90 |  | 49,89 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 48,66 |  | 1 442 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91 | НР Полы (ремонтно-строительные) | | | % | 89 |  | 89 |  |  | 43,31 |  | 1 283 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91 | СП Полы (ремонтно-строительные) | | | % | 49 |  | 49 |  |  | 23,84 |  | 707 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **117,04** |  |  |
| **48** | **ФЕРр57-2-7** | **Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит** | | | **100 м2** |  |  | **0,537** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=53,7 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 86,50 |  | 46,45 | 29,64 | 1 377 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 3,75 |  | 2,01 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 1,62 |  | 0,87 | 29,64 | 26 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 11,09 |  | 5,95533 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,12 |  | 0,06444 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 90,25 |  | 48,46 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 47,32 |  | 1 403 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91 | НР Полы (ремонтно-строительные) | | | % | 89 |  | 89 |  |  | 42,11 |  | 1 249 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91 | СП Полы (ремонтно-строительные) | | | % | 49 |  | 49 |  |  | 23,19 |  | 687 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **113,76** |  |  |
| **49** | **ФЕР46-02-009-02** | **Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных** | | | **100 м2** |  |  | **0,151** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=15,1 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  |  | до 30 мм ПЗ=1,5 (ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; МАТ=1,5 к расх.; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 178,00 | 1,5 | 40,32 | 29,64 | 1 195 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 22,82 | 1,5 | 5,16873 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 178,00 |  | 40,32 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 40,32 |  | 1 195 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | | | % | 103 |  | 103 |  |  | 41,53 |  | 1 231 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | | | % | 59 |  | 59 |  |  | 23,79 |  | 705 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **105,64** |  |  |
| **50** | **ФЕРр56-11-1** | **Снятие наличников** | | | **100 м** |  |  | **0,049** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4,9 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 33,43 |  | 1,64 | 29,64 | 49 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 4,21 |  | 0,20629 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 33,43 |  | 1,64 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 1,64 |  | 49 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90 | НР Проемы (ремонтно-строительные) | | | % | 90 |  | 90 |  |  | 1,48 |  | 44 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90 | СП Проемы (ремонтно-строительные) | | | % | 47 |  | 47 |  |  | 0,77 |  | 23 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **3,89** |  |  |
| **51** | **ФЕР10-01-060-01** | **Установка и крепление наличников (ранее демонтированных)** | | | **100 м** |  |  | **0,049** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4,9 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 63,89 |  | 3,13 | 29,64 | 93 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 2,63 |  | 0,13 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 0,46 |  | 0,02 | 29,64 | 1 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 8,50 |  | 0,42 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 7,82 |  | 0,38318 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,04 |  | 0,00196 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 75,02 |  | 3,68 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 3,15 |  | 94 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Деревянные конструкции | | | % | 108 | 0,9 | 97,2 |  |  | 3,06 |  | 91 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Деревянные конструкции | | | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  | 1,47 |  | 44 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **8,21** |  |  |
| **52** | **ФЕРр61-2-11** | **Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм** | | | **100 м2** |  |  | **0,216** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=21,6 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 1 263,88 |  | 273,00 | 29,64 | 8 092 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 20,94 |  | 4,52 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 9,05 |  | 1,95 | 29,64 | 58 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 1 140,25 |  | 0,18 |  |  |
|  | *999-9900* | *Строительный мусор* | | | *т* | *3,38* |  | *0,73008* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 142,65 |  | 30,8124 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,67 |  | 0,14472 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 1 285,67 |  | 277,70 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 274,95 |  | 8 150 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95 | НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 89 |  | 89 |  |  | 244,71 |  | 7 254 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95 | СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 44 |  | 44 |  |  | 120,98 |  | 3 586 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **643,39** |  |  |
| **53** | **ФССЦ-04.3.02.12-0008** | **Смеси сухие штукатурные универсальные, цементно-известковые, тонкослойные, с органическими добавками и волокнистым армированием, М75, W2, крупность заполнителя не более 1,3 мм** | | | **кг** |  |  | **604,8** | **1,33** |  | **804,38** |  |  |
|  |  | Объем=21,6\*1,4\*20 | | | | | | | | | | | |
| **54** | **ФЕР15-06-007-01** | **Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз: с подготовкой** | | | **100 м2** |  |  | **0,612** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=61,2 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 1 028,28 |  | 629,31 | 29,64 | 18 653 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 13,77 |  | 8,43 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 2,59 |  | 1,59 | 29,64 | 47 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 230,63 |  | 141,15 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 106,89 |  | 65,41668 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,22 |  | 0,13464 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 1 272,68 |  | 778,89 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 630,90 |  | 18 700 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы | | | % | 100 | 0,9 | 90 |  |  | 567,81 |  | 16 830 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы | | | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  | 262,77 |  | 7 789 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **1 609,47** |  |  |
| **55** | **ФССЦ-01.6.02.02-0002** | **Стеклообои: TASSOGLAS, елочка** | | | **10 м2** |  |  | **6,426** | **110,35** |  | **709,11** |  |  |
|  |  | Объем=64,26 / 10 | | | | | | | | | | | |
| **56** | **ФССЦ-14.1.03.02-0111** | **Клей для стеклообоев** | | | **кг** |  |  | **16,83** | **13,95** |  | **234,78** |  |  |
| **57** | **ФССЦ-14.5.11.10-0101** | **Шпатлевка водно-дисперсионная полимерная с минеральными наполнителями** | | | **т** |  |  | **0,07344** | **11 800,00** |  | **866,59** |  |  |
|  |  | Объем=73,44/1000 | | | | | | | | | | | |
| **58** | **ФЕР15-06-004-01** | **Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, красками** | | | **100 м2** |  |  | **0,612** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=61,2 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 50,40 |  | 30,84 | 29,64 | 914 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 5,49 |  | 3,35988 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 50,40 |  | 30,84 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 30,84 |  | 914 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы | | | % | 100 | 0,9 | 90 |  |  | 27,76 |  | 823 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы | | | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  | 12,84 |  | 381 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **71,44** |  |  |
| **59** | **ФССЦ-14.3.02.01-0219** | **Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ** | | | **т** |  |  | **0,020624** | **15 481,00** |  | **319,28** |  |  |
|  |  | Объем=0,0114444+0,00918 | | | | | | | | | | | |
| **60** | **ФЕР15-02-019-04** | **Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков** | | | **100 м2** |  |  | **0,537** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=53,7 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 321,92 |  | 172,87 | 29,64 | 5 124 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 17,97 |  | 9,65 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 10,72 |  | 5,76 | 29,64 | 171 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 1,32 |  | 0,71 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 37,74 |  | 20,26638 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,99 |  | 0,53163 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 341,21 |  | 183,23 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 178,63 |  | 5 295 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы | | | % | 100 | 0,9 | 90 |  |  | 160,77 |  | 4 766 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы | | | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  | 74,40 |  | 2 205 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **418,40** |  |  |
| **61** | **ФЕР15-02-019-08** | **Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке: 15-02-019-04** | | | **100 м2** |  |  | **0,537** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=53,7 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  |  | ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10) | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 30,62 | 10 | 164,43 | 29,64 | 4 874 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 1,80 | 10 | 9,67 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 1,09 | 10 | 5,85 | 29,64 | 173 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 0,13 | 10 | 0,70 |  |  |
|  | *04.3.02.09* | *Смеси на цементной основе* | | | *т* | *0,0901* | *10* | *0,483837* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 3,59 | 10 | 19,2783 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,1 | 10 | 0,537 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 32,55 |  | 174,80 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 170,28 |  | 5 047 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы | | | % | 100 | 0,9 | 90 |  |  | 153,25 |  | 4 542 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы | | | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  | 70,92 |  | 2 102 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **398,97** |  |  |
| **62** | **ФССЦ-14.3.01.02-0102** | **Грунтовка: водно-дисперсионная " Бетон-контакт"** | | | **т** |  |  | **0,01074** | **18 390,16** |  | **197,51** |  |  |
|  |  | Объем=53,7\*0,2/1000 | | | | | | | | | | | |
| **63** | **ФССЦ-04.3.02.12-0008** | **Смеси сухие штукатурные универсальные, цементно-известковые, тонкослойные, с органическими добавками и волокнистым армированием, М75, W2, крупность заполнителя не более 1,3 мм** | | | **кг** |  |  | **1503,6** | **1,33** |  | **1 999,79** |  |  |
|  |  | Объем=53,7\*1,4\*20 | | | | | | | | | | | |
| **64** | **ФЕР15-04-006-01** | **Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков** | | | **100 м2** |  |  | **0,537** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=53,7 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 54,64 |  | 29,34 | 29,64 | 870 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 0,97 |  | 0,52 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 0,26 |  | 0,14 | 29,64 | 4 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 0,18 |  | 0,10 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 5,68 |  | 3,05016 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,02 |  | 0,01074 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 55,79 |  | 29,96 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 29,48 |  | 874 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы | | | % | 100 | 0,9 | 90 |  |  | 26,53 |  | 787 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы | | | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  | 12,28 |  | 364 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **68,77** |  |  |
| **65** | **ФССЦ-14.3.01.02-0103** | **Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17** | | | **л** |  |  | **5,5311** | **9,14** |  | **50,55** |  |  |
| **66** | **ФЕР15-06-006-01** | **Оклейка тканями потолков** | | | **100 м2** |  |  | **0,537** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=53,7 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 203,98 |  | 109,54 | 29,64 | 3 247 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 1,62 |  | 0,87 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 0,37 |  | 0,20 | 29,64 | 6 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 270,30 |  | 145,15 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 22,74 |  | 12,21138 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,03 |  | 0,01611 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 475,90 |  | 255,56 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 109,74 |  | 3 253 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы | | | % | 100 | 0,9 | 90 |  |  | 98,77 |  | 2 928 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы | | | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  | 45,71 |  | 1 355 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **400,04** |  |  |
| **67** | **ФЕР15-02-019-04** | **Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков** | | | **100 м2** |  |  | **0,537** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=53,7 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 321,92 |  | 172,87 | 29,64 | 5 124 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 17,97 |  | 9,65 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 10,72 |  | 5,76 | 29,64 | 171 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 1,32 |  | 0,71 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 37,74 |  | 20,26638 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,99 |  | 0,53163 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 341,21 |  | 183,23 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 178,63 |  | 5 295 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы | | | % | 100 | 0,9 | 90 |  |  | 160,77 |  | 4 766 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы | | | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  | 74,40 |  | 2 205 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **418,40** |  |  |
| **68** | **ФЕР15-02-019-08** | **Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей: на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 15-02-019-04** | | | **100 м2** |  |  | **-0,537** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=-53,7 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  |  | до 3 мм ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7) | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 30,62 | 7 | -115,10 | 29,64 | -3 412 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 1,80 | 7 | -6,77 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 1,09 | 7 | -4,10 | 29,64 | -122 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 0,13 | 7 | -0,49 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 3,59 | 7 | -13,49481 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,1 | 7 | -0,3759 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 32,55 |  | -122,36 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | -119,20 |  | -3 534 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы | | | % | 100 | 0,9 | 90 |  |  | -107,28 |  | -3 181 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы | | | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  | -49,65 |  | -1 472 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **-279,29** |  |  |
| **69** | **ФССЦ-14.3.01.02-0103** | **Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17** | | | **л** |  |  | **8,055** | **9,14** |  | **73,62** |  |  |
|  |  | Объем=53,7\*0,15 | | | | | | | | | | | |
| **70** | **ФССЦ-14.5.11.10-0101** | **Шпатлевка водно-дисперсионная полимерная с минеральными наполнителями** | | | **т** |  |  | **0,145151** | **11 800,00** |  | **1 712,78** |  |  |
|  |  | Объем=0,483837-0,3386859 | | | | | | | | | | | |
| **71** | **ФССЦ-01.8.01.06-0002** | **Сетка стеклотканевая 2х2 мм, плотность 60 г/м2** | | | **10 м2** |  |  | **5,5848** | **21,30** |  | **118,96** |  |  |
|  |  | Объем=55,848 / 10 | | | | | | | | | | | |
| **72** | **ФЕР15-04-005-02** | **Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску** | | | **100 м2** |  |  | **0,537** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=53,7 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 138,14 |  | 74,18 | 29,64 | 2 199 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 6,22 |  | 3,34 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 1,18 |  | 0,63 | 29,64 | 19 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 47,69 |  | 25,61 |  |  |
|  | *14.3.02.01* | *Краска водоэмульсионная* | | | *т* | *0,052* |  | *0,027924* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 15,4 |  | 8,2698 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,1 |  | 0,0537 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 192,05 |  | 103,13 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 74,81 |  | 2 218 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы | | | % | 100 | 0,9 | 90 |  |  | 67,33 |  | 1 996 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы | | | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  | 31,16 |  | 924 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **201,62** |  |  |
| **73** | **ФССЦ-14.3.02.01-0219** | **Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ** | | | **т** |  |  | **0,027924** | **15 481,00** |  | **432,29** |  |  |
| **74** | **ФЕРр57-4-10** | **Выравнивание лаг с изготовлением прокладок** | | | **100 м2** |  |  | **0,537** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=53,7 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 71,65 |  | 38,48 | 29,64 | 1 141 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 63,46 |  | 34,08 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 8,4 |  | 4,5108 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 135,11 |  | 72,56 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 38,48 |  | 1 141 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91 | НР Полы (ремонтно-строительные) | | | % | 89 |  | 89 |  |  | 34,25 |  | 1 015 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91 | СП Полы (ремонтно-строительные) | | | % | 49 |  | 49 |  |  | 18,86 |  | 559 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **125,67** |  |  |
| **75** | **ФЕРр57-5-1** | **Ремонт дощатых покрытий, сплачивание со вставкой реек** | | | **100 м2** |  |  | **0,537** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=53,7 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 383,85 |  | 206,13 | 29,64 | 6 110 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 10,85 |  | 5,83 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 3,51 |  | 1,88 | 29,64 | 56 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 227,58 |  | 122,21 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 45 |  | 24,165 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,27 |  | 0,14499 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 622,28 |  | 334,17 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 208,01 |  | 6 166 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91 | НР Полы (ремонтно-строительные) | | | % | 89 |  | 89 |  |  | 185,13 |  | 5 488 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91 | СП Полы (ремонтно-строительные) | | | % | 49 |  | 49 |  |  | 101,92 |  | 3 021 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **621,22** |  |  |
| **76** | **ФЕР11-01-053-02** | **Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2** | | | **100 м2** |  |  | **0,537** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=53,7 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 259,72 |  | 139,47 | 29,64 | 4 134 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 630,06 |  | 338,34 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 73,22 |  | 39,32 | 29,64 | 1 165 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 5 386,22 |  | 2 892,40 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 31,79 |  | 17,07123 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 7,18 |  | 3,85566 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 6 276,00 |  | 3 370,21 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 178,79 |  | 5 299 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Полы | | | % | 112 | 0,9 | 100,8 |  |  | 180,22 |  | 5 341 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы | | | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  | 98,78 |  | 2 928 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **3 649,21** |  |  |
| **77** | **ФССЦ-11.2.11.04-0052** | **Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт II/IV, толщина 12 мм** | | | **м3** |  |  | **-0,66588** | **4 319,09** |  | **-2 876,00** |  |  |
| **78** | **ФССЦ-11.2.11.04-0016** | **Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК,: сорт 1/2, толщина 12 мм** | | | **м3** |  |  | **0,66588** | **5 362,46** |  | **3 570,75** |  |  |
| **79** | **ФЕР11-01-036-01** | **Устройство покрытий из линолеума на клее** | | | **100 м2** |  |  | **0,537** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=53,7 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 317,44 |  | 170,47 | 29,64 | 5 053 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 43,80 |  | 23,52 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 10,53 |  | 5,65 | 29,64 | 167 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 0,91 |  | 0,49 |  |  |
|  | *01.6.03.04* | *Линолеум* | | | *м2* | *102* |  | *54,774* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 38,2 |  | 20,5134 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,85 |  | 0,45645 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 362,15 |  | 194,48 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 176,12 |  | 5 220 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Полы | | | % | 112 | 0,9 | 100,8 |  |  | 177,53 |  | 5 262 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы | | | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  | 97,31 |  | 2 884 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **469,32** |  |  |
| **80** | **ФССЦ-14.1.02.04-0102** | **Клей для укладки ПВХ-покрытий** | | | **кг** |  |  | **26,85** | **25,56** |  | **686,29** |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **81** | **ФССЦ-01.6.03.04-0091** | **Линолеум коммерческий гетерогенный: "POLYSTYL CONTRACT" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)** | | | **м2** |  |  | **54,774** | **75,43** |  | **4 131,60** |  |  |
| **82** | **ФЕР11-01-040-03** | **Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих** | | | **100 м** |  |  | **0,291** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=29,1 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 61,32 |  | 17,84 | 29,64 | 529 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 2,13 |  | 0,62 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 0,42 |  | 0,12 | 29,64 | 4 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 152,84 |  | 44,48 |  |  |
|  | *11.3.03.06* | *Плинтуса для полов пластиковые* | | | *м* | *101* |  | *29,391* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 6,68 |  | 1,94388 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,04 |  | 0,01164 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 216,29 |  | 62,94 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 17,96 |  | 533 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Полы | | | % | 112 | 0,9 | 100,8 |  |  | 18,10 |  | 537 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы | | | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  | 9,92 |  | 294 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **90,96** |  |  |
| **83** | **ФССЦ-11.3.03.06-0002** | **Плинтуса для полов с кабель-каналом пластиковые, 22х49 мм** | | | **м** |  |  | **29,391** | **20,50** |  | **602,52** |  |  |
| **84** | **ФЕРр56-13-2** | **Ремонт дверных коробок узких: в каменных стенах со снятием полотен** | | | **10 шт** |  |  | **0,1** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1 / 10 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 581,61 |  | 58,16 | 29,64 | 1 724 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 7,89 |  | 0,79 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 1,39 |  | 0,14 | 29,64 | 4 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 517,61 |  | 51,76 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 64,84 |  | 6,484 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,12 |  | 0,012 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 1 107,11 |  | 110,71 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 58,30 |  | 1 728 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90 | НР Проемы (ремонтно-строительные) | | | % | 90 |  | 90 |  |  | 52,47 |  | 1 555 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90 | СП Проемы (ремонтно-строительные) | | | % | 47 |  | 47 |  |  | 27,40 |  | 812 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **190,58** |  |  |
| **85** | **ФЕРр56-15-3** | **Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки: вертикальных с числом сопряжений 2** | | | **100 шт** |  |  | **0,01** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 2 946,89 |  | 29,47 | 29,64 | 873 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 11,17 |  | 0,11 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 1,97 |  | 0,02 | 29,64 | 1 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 882,07 |  | 8,82 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 306,33 |  | 3,0633 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,17 |  | 0,0017 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 3 840,13 |  | 38,40 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 29,49 |  | 874 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90 | НР Проемы (ремонтно-строительные) | | | % | 90 |  | 90 |  |  | 26,54 |  | 787 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90 | СП Проемы (ремонтно-строительные) | | | % | 47 |  | 47 |  |  | 13,86 |  | 411 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **78,80** |  |  |
| **86** | **ФЕРр62-10-6** | **Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски более 35%** | | | **100 м2** |  |  | **0,018** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1,8 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  |  | с наличниками с двух сторон ПЗ=2,8 (ОЗП=2,8; ЭМ=2,8 к расх.; ЗПМ=2,8; МАТ=2,8 к расх.; ТЗ=2,8; ТЗМ=2,8) | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 827,37 | 2,8 | 41,70 | 29,64 | 1 236 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 7,07 | 2,8 | 0,36 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 2,05 | 2,8 | 0,10 | 29,64 | 3 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 447,59 | 2,8 | 22,56 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 95,76 | 2,8 | 4,826304 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,16 | 2,8 | 0,008064 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 1 282,03 |  | 64,62 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 41,80 |  | 1 239 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 90 |  | 90 |  |  | 37,62 |  | 1 115 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 46 |  | 46 |  |  | 19,23 |  | 570 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **121,47** |  |  |
| **87** | **ФССЦ-14.3.03.01-0013** | **Лак акриловый: водный, полуглянцевый** | | | **кг** |  |  | **1,139** | **16,12** |  | **18,36** |  |  |
|  |  | (Малярные работы (ремонтно-строительные)) | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **88** | **ФЕРр62-33-2** | **Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза** | | | **100 м2** |  |  | **0,063** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=6,3 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 554,12 |  | 34,91 | 29,64 | 1 035 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 0,66 |  | 0,04 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 0,12 |  | 0,01 | 29,64 |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 145,95 |  | 9,19 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 63,4 |  | 3,9942 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,01 |  | 0,00063 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 700,73 |  | 44,14 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 34,92 |  | 1 035 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 90 |  | 90 |  |  | 31,43 |  | 932 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 46 |  | 46 |  |  | 16,06 |  | 476 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **91,63** |  |  |
| **89** | **ФССЦ-14.4.04.03-1004** | **Эмаль алкидная специальная для радиаторов, отопительных батарей и труб** | | | **л** |  |  | **1,0143** | **210,47** |  | **213,48** |  |  |
|  |  | (Малярные работы (ремонтно-строительные)) | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итоги по разделу 3 Спортзал :** | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | 20 206,40 |  |  |
|  |  | В том числе: | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | 2 425,72 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | 413,81 |  |  |
|  |  | Оплата труда машинистов | | | | | | | | | 66,86 |  |  |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | 17 366,87 |  |  |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | 23 625,62 |  |  |
|  |  | В том числе: | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | 2 425,72 |  |  |
|  | фф | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | 413,81 |  |  |
|  | фф | материалы | | | | | | | | | 17 366,87 |  |  |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | 2 282,82 |  |  |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | 1 136,40 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | 2 492,58 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | 2 282,82 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | 1 136,40 |  |  |
|  |  | **Итого по разделу 3 Спортзал** | | | | | | | | | **23 625,62** |  |  |
| **Раздел 4. Электромонтажные работы** | | | | | | | | | | | | | |
| **90** | **ФЕРр67-1-1** | **Демонтаж: скрытой электропроводки** | | | **100 м** |  |  | **0,3** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=30 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 19,81 |  | 5,94 | 29,64 | 176 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 2,54 |  | 0,762 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 19,81 |  | 5,94 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 5,94 |  | 176 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 91 |  | 91 |  |  | 5,41 |  | 160 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 48 |  | 48 |  |  | 2,85 |  | 84 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **14,20** |  |  |
| **91** | **ФЕРр67-4-1** | **Демонтаж: выключателей, розеток** | | | **100 шт** |  |  | **0,06** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=6 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 45,55 |  | 2,73 | 29,64 | 81 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 5,84 |  | 0,3504 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 45,55 |  | 2,73 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 2,73 |  | 81 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 91 |  | 91 |  |  | 2,48 |  | 74 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 48 |  | 48 |  |  | 1,31 |  | 39 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **6,52** |  |  |
| **92** | **ФЕРр67-8-2** | **Смена светильников: с люминесцентными лампами (ранее демонтированные )** | | | **100 шт** |  |  | **0,12** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=12 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 1 570,95 |  | 188,51 | 29,64 | 5 587 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 2,50 |  | 0,30 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 1,08 |  | 0,13 | 29,64 | 4 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 163,3 |  | 19,596 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,08 |  | 0,0096 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 1 573,45 |  | 188,81 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 188,64 |  | 5 591 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 91 |  | 91 |  |  | 171,66 |  | 5 088 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 48 |  | 48 |  |  | 90,55 |  | 2 684 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **451,02** |  |  |
| **93** | **ФЕРм08-03-591-09** | **Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке** | | | **100 шт** |  |  | **0,04** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 302,36 |  | 12,09 | 29,64 | 358 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 4,77 |  | 0,19 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 0,64 |  | 0,03 | 29,64 | 1 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 62,22 |  | 2,49 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 30,48 |  | 1,2192 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,05 |  | 0,002 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 369,35 |  | 14,77 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 12,12 |  | 359 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | | | % | 97 |  | 97 |  |  | 11,76 |  | 348 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | | | % | 51 |  | 51 |  |  | 6,18 |  | 183 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **32,71** |  |  |
| **94** | **ФЕРр69-2-1** | **Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича** | | | **100 отверстий** |  |  | **0,04** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 45,72 |  | 1,83 | 29,64 | 54 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 5,36 |  | 0,2144 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 45,72 |  | 1,83 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 1,83 |  | 54 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103 | НР Прочие ремонтно-строительные работы | | | % | 92 |  | 92 |  |  | 1,68 |  | 50 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103 | СП Прочие ремонтно-строительные работы | | | % | 44 |  | 44 |  |  | 0,81 |  | 24 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **4,32** |  |  |
| **95** | **ФЕРр69-2-3** | **Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1** | | | **100 отверстий** |  |  | **0,04** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  |  | ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7) | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 53,82 | 7 | 15,07 | 29,64 | 447 |
|  | *999-9900* | *Строительный мусор* | | | *т* | *0,003* | *7* | *0,00084* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 6,31 | 7 | 1,7668 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 53,82 |  | 15,07 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 15,07 |  | 447 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103 | НР Прочие ремонтно-строительные работы | | | % | 92 |  | 92 |  |  | 13,86 |  | 411 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103 | СП Прочие ремонтно-строительные работы | | | % | 44 |  | 44 |  |  | 6,63 |  | 197 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **35,56** |  |  |
| **96** | **ФССЦ-20.4.03.07-0021** | **Розетка штепсельная с заземляющим контактом** | | | **100 шт** |  |  | **0,04** | **1 983,00** |  | **79,32** |  |  |
|  |  | Объем=4 / 100 | | | | | | | | | | | |
| **97** | **ФССЦ-20.5.02.11-0001** | **Коробка для установки розеток и выключателей скрытой проводки** | | | **1000 шт** |  |  | **0,004** | **1 979,63** |  | **7,92** |  |  |
|  |  | Объем=4 / 1000 | | | | | | | | | | | |
| **98** | **ФССЦ-20.4.03.02-0001** | **Панель розеточная на 2 модуля, размером 45х45 мм** | | | **100 шт** |  |  | **0,02** | **1 317,09** |  | **26,34** |  |  |
|  |  | Объем=2 / 100 | | | | | | | | | | | |
| **99** | **ФЕРм08-03-591-08** | **Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке** | | | **100 шт** |  |  | **0,09** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(1+8) / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 342,84 |  | 30,86 | 29,64 | 915 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 4,77 |  | 0,43 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 0,64 |  | 0,06 | 29,64 | 2 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 106,42 |  | 9,58 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 34,56 |  | 3,1104 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,05 |  | 0,0045 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 454,03 |  | 40,87 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 30,92 |  | 917 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | | | % | 97 |  | 97 |  |  | 29,99 |  | 889 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | | | % | 51 |  | 51 |  |  | 15,77 |  | 468 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **86,63** |  |  |
| **100** | **ФССЦ-20.4.03.05-0004** | **Розетка открытой проводки с заземлением** | | | **100 шт** |  |  | **0,01** | **899,00** |  | **8,99** |  |  |
|  |  | (Электротехнические установки на других объектах) | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1 / 100 | | | | | | | | | | | |
| **101** | **ФССЦ-20.4.03.07-0001** | **Блок электрических розеток 19" в пластиковом корпусе высотой 1U с фильтром (колодка розеточная с пластиной из тектолита)** | | | **шт** |  |  | **8** | **209,93** |  | **1 679,44** |  |  |
| **102** | **ФЕРм08-03-575-01** | **Прибор или аппарат** | | | **шт** |  |  | **3** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 10,22 |  | 30,66 | 29,64 | 909 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 0,38 |  | 1,14 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 1,03 |  | 3,09 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 10,60 |  | 31,80 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 30,66 |  | 909 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | | | % | 97 |  | 97 |  |  | 29,74 |  | 882 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | | | % | 51 |  | 51 |  |  | 15,64 |  | 464 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **77,18** |  |  |
| **103 О** | **ФССЦ-62.1.01.02-0013** | **Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 2, номинальный ток 32 А, дифференциальный ток 30 мА** | | | **шт** |  |  | **3** | **95,16** |  | **285,48** |  |  |
| **104** | **ФЕРм08-02-390-03** | **Короба пластмассовые: шириной до 120 мм** | | | **100 м** |  |  | **0,22** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(14+8) / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 193,34 |  | 42,53 | 29,64 | 1 261 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 0,31 |  | 0,07 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 0,14 |  | 0,03 | 29,64 | 1 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 93,27 |  | 20,52 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 20,33 |  | 4,4726 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,01 |  | 0,0022 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 286,92 |  | 63,12 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 42,56 |  | 1 262 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | | | % | 97 |  | 97 |  |  | 41,28 |  | 1 224 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | | | % | 51 |  | 51 |  |  | 21,71 |  | 644 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **126,11** |  |  |
| **105** | **ФССЦ-20.2.05.04-0042** | **Кабель-канал пластиковый 2100х70х16 мм** | | | **м** |  |  | **14** | **18,93** |  | **265,02** |  |  |
|  |  | (Электротехнические установки на других объектах) | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **106** | **ФССЦ-20.2.05.04-0042** | **Кабель-канал пластиковый 2100х70х20 мм** | | | **м** |  |  | **8** | **18,93** |  | **151,44** |  |  |
| **107** | **ФССЦ-20.2.05.06-0002** | **Накладка на стык** | | | **100 шт** |  |  | **0,08** | **749,00** |  | **59,92** |  |  |
|  |  | Объем=8 / 100 | | | | | | | | | | | |
| **108** | **ФССЦ-20.2.05.03-0005** | **Заглушка для короба** | | | **100 шт** |  |  | **0,02** | **733,00** |  | **14,66** |  |  |
|  |  | Объем=2 / 100 | | | | | | | | | | | |
| **109** | **ФССЦ-20.2.05.08-0001** | **Тройник для короба (+Адаптер для напольного кабель канала )** | | | **100 шт** |  |  | **0,08** | **1 378,00** |  | **110,24** |  |  |
|  |  | Объем=8 / 100 | | | | | | | | | | | |
| **110** | **ФЕРм08-02-390-01** | **Короба пластмассовые: шириной до 40 мм** | | | **100 м** |  |  | **0,08** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=8 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 154,92 |  | 12,39 | 29,64 | 367 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 0,31 |  | 0,02 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 0,14 |  | 0,01 | 29,64 |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 51,53 |  | 4,12 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 16,29 |  | 1,3032 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,01 |  | 0,0008 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 206,76 |  | 16,53 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 12,40 |  | 367 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | | | % | 97 |  | 97 |  |  | 12,03 |  | 356 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | | | % | 51 |  | 51 |  |  | 6,32 |  | 187 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **34,88** |  |  |
| **111** | **ФССЦ-20.2.05.04-0025** | **Кабель-канал (короб) 25х16 мм** | | | **м** |  |  | **8** | **1,71** |  | **13,68** |  |  |
|  |  | (Электротехнические установки на других объектах) | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **112** | **ФЕРм10-06-034-12** | **Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой** | | | **коробка** |  |  | **4** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2+2 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 19,24 |  | 76,96 | 29,64 | 2 281 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 37,69 |  | 150,76 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 3,94 |  | 15,76 | 29,64 | 467 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 11,24 |  | 44,96 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 2 |  | 8 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,34 |  | 1,36 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 68,17 |  | 272,68 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 92,72 |  | 2 748 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи | | | % | 90 |  | 90 |  |  | 83,45 |  | 2 473 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи | | | % | 46 |  | 46 |  |  | 42,65 |  | 1 264 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **398,78** |  |  |
| **113** | **ФССЦ-20.5.02.04-0008** | **Коробка ответвительная с кабельными вводами (6 выводов, диаметр 20 мм), размер 80х80х40 мм, цвет серый (коробка распаечая 85х85х20мм.)** | | | **10 шт** |  |  | **0,2** | **132,24** |  | **26,45** |  |  |
|  |  | Объем=2 / 10 | | | | | | | | | | | |
| **114** | **ФССЦ-20.5.02.04-0001** | **Коробка ответвительная "DKC" размером 100х100х50 мм (коробки распаечной 100х40 мм с/у )** | | | **шт** |  |  | **2** | **20,70** |  | **41,40** |  |  |
| **115** | **ФССЦ-20.1.02.04-0002** | **Клемма проходная WDU 2,5** | | | **100 шт** |  |  | **0,3** | **884,00** |  | **265,20** |  |  |
|  |  | Объем=30 / 100 | | | | | | | | | | | |
| **116** | **ФЕРм08-02-409-01** | **Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм** | | | **100 м** |  |  | **0,016** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1,6 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 178,98 |  | 2,86 | 29,64 | 85 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 33,80 |  | 0,54 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 2,26 |  | 0,04 | 29,64 | 1 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 18,89 |  | 0,30 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 19,04 |  | 0,30464 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,18 |  | 0,00288 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 231,67 |  | 3,70 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 2,90 |  | 86 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | | | % | 97 |  | 97 |  |  | 2,81 |  | 83 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | | | % | 51 |  | 51 |  |  | 1,48 |  | 44 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **7,99** |  |  |
| **117** | **ФССЦ-24.3.03.13-0303** | **Трубы полиэтиленовые гладкие легкие ПНД, диаметр 25 мм** | | | **м** |  |  | **1,6** | **8,55** |  | **13,68** |  |  |
| **118** | **ФЕРм08-02-412-03** | **Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2** | | | **100 м** |  |  | **0,016** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1,6 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 59,13 |  | 0,95 | 29,64 | 28 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 5,43 |  | 0,09 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 0,76 |  | 0,01 | 29,64 |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 22,69 |  | 0,36 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 6,29 |  | 0,10064 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,06 |  | 0,00096 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 87,25 |  | 1,40 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 0,96 |  | 28 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | | | % | 97 |  | 97 |  |  | 0,93 |  | 27 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | | | % | 51 |  | 51 |  |  | 0,49 |  | 14 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **2,82** |  |  |
| **119** | **ФЕРм08-02-399-01** | **Провод в коробах, сечением: до 6 мм2** | | | **100 м** |  |  | **0,714** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(35+60-1,6-8-14) / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 26,51 |  | 18,93 | 29,64 | 561 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 1,81 |  | 1,29 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 0,26 |  | 0,19 | 29,64 | 6 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 10,27 |  | 7,33 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 2,82 |  | 2,01348 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,02 |  | 0,01428 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 38,59 |  | 27,55 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 19,12 |  | 567 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | | | % | 97 |  | 97 |  |  | 18,55 |  | 550 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | | | % | 51 |  | 51 |  |  | 9,75 |  | 289 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **55,85** |  |  |
| **120** | **ФЕРм08-02-422-01** | **Один провод сечением: до 2х2,5 мм2** | | | **100 м** |  |  | **0,08** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=8 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 190,46 |  | 15,24 | 29,64 | 452 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 1,81 |  | 0,14 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 0,26 |  | 0,02 | 29,64 | 1 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 179,23 |  | 14,34 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 19,2 |  | 1,536 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,02 |  | 0,0016 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 371,50 |  | 29,72 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 15,26 |  | 453 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | | | % | 97 |  | 97 |  |  | 14,80 |  | 439 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | | | % | 51 |  | 51 |  |  | 7,78 |  | 231 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **52,30** |  |  |
| **121** | **ФЕРм08-02-403-03** | **Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный под штукатурку по стенам или в бороздах** | | | **100 м** |  |  | **0,14** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=14 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 155,10 |  | 21,71 | 29,64 | 643 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 3,62 |  | 0,51 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 0,50 |  | 0,07 | 29,64 | 2 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 41,08 |  | 5,75 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 16,5 |  | 2,31 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,04 |  | 0,0056 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 199,80 |  | 27,97 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 21,78 |  | 645 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | | | % | 97 |  | 97 |  |  | 21,13 |  | 626 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | | | % | 51 |  | 51 |  |  | 11,11 |  | 329 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **60,21** |  |  |
| **122** | **ФССЦ-21.1.06.09-0153** | **Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х4-660** | | | **1000 м** |  |  | **0,0357** | **10 296,33** |  | **367,58** |  |  |
|  |  | Объем=(35\*1,02) / 1000 | | | | | | | | | | | |
| **123** | **ФССЦ-21.1.06.09-0152** | **Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5-660** | | | **1000 м** |  |  | **0,0612** | **6 920,41** |  | **423,53** |  |  |
|  |  | Объем=(60\*1,02) / 1000 | | | | | | | | | | | |
| **124** | **ФЕР46-03-011-01** | **Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2** | | | **100 м** |  |  | **0,14** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=14 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 128,52 |  | 17,99 | 29,64 | 533 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 210,59 |  | 29,48 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 14 |  | 1,96 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 339,11 |  | 47,47 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 17,99 |  | 533 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | | | % | 103 |  | 103 |  |  | 18,53 |  | 549 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | | | % | 59 |  | 59 |  |  | 10,61 |  | 314 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **76,61** |  |  |
| **125** | **ФЕРр69-2-1** | **Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича** | | | **100 отверстий** |  |  | **0,04** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 45,72 |  | 1,83 | 29,64 | 54 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 5,36 |  | 0,2144 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 45,72 |  | 1,83 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 1,83 |  | 54 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103 | НР Прочие ремонтно-строительные работы | | | % | 92 |  | 92 |  |  | 1,68 |  | 50 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103 | СП Прочие ремонтно-строительные работы | | | % | 44 |  | 44 |  |  | 0,81 |  | 24 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **4,32** |  |  |
| **126** | **ФЕРр69-2-2** | **Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1** | | | **100 отверстий** |  |  | **0,04** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  |  | до 400 ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3) | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 45,04 | 3 | 5,40 | 29,64 | 160 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 5,28 | 3 | 0,6336 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 45,04 |  | 5,40 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 5,40 |  | 160 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103 | НР Прочие ремонтно-строительные работы | | | % | 92 |  | 92 |  |  | 4,97 |  | 147 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103 | СП Прочие ремонтно-строительные работы | | | % | 44 |  | 44 |  |  | 2,38 |  | 70 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **12,75** |  |  |
| **127** | **ФЕРр69-2-3** | **Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1** | | | **100 отверстий** |  |  | **0,04** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 53,82 |  | 2,15 | 29,64 | 64 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 6,31 |  | 0,2524 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 53,82 |  | 2,15 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 2,15 |  | 64 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103 | НР Прочие ремонтно-строительные работы | | | % | 92 |  | 92 |  |  | 1,98 |  | 59 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103 | СП Прочие ремонтно-строительные работы | | | % | 44 |  | 44 |  |  | 0,95 |  | 28 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **5,08** |  |  |
| **128** | **ФЕРм08-02-155-01** | **Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой** | | | **шт** |  |  | **4** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 3,57 |  | 14,28 | 29,64 | 423 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 15,07 |  | 60,28 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 0,38 |  | 1,52 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 18,64 |  | 74,56 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 14,28 |  | 423 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | | | % | 97 |  | 97 |  |  | 13,85 |  | 410 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | | | % | 51 |  | 51 |  |  | 7,28 |  | 216 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **95,69** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итоги по разделу 4 Электромонтажные работы :** | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | 4 430,71 |  |  |
|  |  | В том числе: | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | 520,91 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | 183,82 |  |  |
|  |  | Оплата труда машинистов | | | | | | | | | 16,35 |  |  |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | 3 725,98 |  |  |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | 723,96 |  |  |
|  |  | В том числе: | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | 241,45 |  |  |
|  | фф | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | 29,78 |  |  |
|  | фф | материалы | | | | | | | | | 113,58 |  |  |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | 222,25 |  |  |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | 116,90 |  |  |
|  |  | Монтажные работы | | | | | | | | | 4 472,38 |  |  |
|  |  | В том числе: | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | 279,46 |  |  |
|  | фф | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | 154,04 |  |  |
|  | фф | материалы | | | | | | | | | 3 612,40 |  |  |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | 280,32 |  |  |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | 146,16 |  |  |
|  |  | Оборудование | | | | | | | | | 285,48 |  |  |
|  | 4 | Инженерное оборудование | | | | | | | | | 285,48 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | 537,26 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | 502,57 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | 263,06 |  |  |
|  |  | **Итого по разделу 4 Электромонтажные работы** | | | | | | | | | **5 481,82** |  |  |
| **Раздел 5. Уборка мусора** | | | | | | | | | | | | | |
| **129** | **ФЕРр69-15-1** | **Затаривание строительного мусора в мешки** | | | **т** |  |  | **3,8** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(2100+1700)/1000 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 7,41 |  | 28,16 | 29,64 | 835 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 16,40 |  | 62,32 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 1,03 |  | 3,914 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 23,81 |  | 90,48 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 28,16 |  | 835 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103 | НР Прочие ремонтно-строительные работы | | | % | 92 |  | 92 |  |  | 25,91 |  | 768 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103 | СП Прочие ремонтно-строительные работы | | | % | 44 |  | 44 |  |  | 12,39 |  | 367 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **128,78** |  |  |
| **130** | **ФССЦпг-01-01-01-041** | **Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную** | | | **1 т груза** |  |  | **3,8** | **42,98** |  | **163,32** |  |  |
|  |  | Объем=(2100+1700)/1000 | | | | | | | | | | | |
| **131** | **ФССЦпг-03-21-01-015** | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км** | | | **1 т груза** |  |  | **3,8** | **13,38** |  | **50,84** |  |  |
|  |  | Объем=(2100+1700)/1000 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итоги по разделу 5 Уборка мусора :** | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | 304,64 |  |  |
|  |  | В том числе: | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | 28,16 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | 214,16 |  |  |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | 62,32 |  |  |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | 342,94 |  |  |
|  |  | В том числе: | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | 28,16 |  |  |
|  | фф | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | 214,16 |  |  |
|  | фф | материалы | | | | | | | | | 62,32 |  |  |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | 25,91 |  |  |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | 12,39 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | 28,16 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | 25,91 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | 12,39 |  |  |
|  |  | **Итого по разделу 5 Уборка мусора** | | | | | | | | | **342,94** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итоги по смете:** | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | 54 848,16 |  | 540 197 |
|  |  | В том числе: | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | 7 169,50 |  | 212 505 |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | 1 518,33 |  | 16 109 |
|  |  | Оплата труда машинистов | | | | | | | | | 198,03 |  | 5 871 |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | 46 160,33 |  | 311 583 |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | 60 495,21 |  | 793 197 |
|  |  | В том числе: | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | 6 890,04 |  | 204 222 |
|  | фф | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | 1 364,29 | 10,61 | 14 475 |
|  | фф | материалы | | | | | | | | | 42 547,93 | 6,75 | 287 199 |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | 6 474,38 |  | 191 902 |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | 3 218,57 |  | 95 399 |
|  |  | Монтажные работы | | | | | | | | | 4 472,38 |  | 46 941 |
|  |  | В том числе: | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | 279,46 |  | 8 283 |
|  | фф | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | 154,04 | 10,61 | 1 634 |
|  | фф | материалы | | | | | | | | | 3 612,40 | 6,75 | 24 384 |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | 280,32 |  | 8 307 |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | 146,16 |  | 4 333 |
|  |  | Оборудование | | | | | | | | | 285,48 |  | 1 288 |
|  | 4 | Инженерное оборудование | | | | | | | | | 285,48 | 4,51 | 1 288 |
|  |  | Итого | | | | | | | | | 65 253,07 |  | 841 426 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | 7 367,53 |  | 218 376 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | 6 754,70 |  | 200 209 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | 3 364,73 |  | 99 732 |
|  |  | непредвиденные 2% | | | | | | | | | 1 305,06 |  | 16 829 |
|  |  | Итого с непредвиденными | | | | | | | | | 66 558,13 |  | 858 255 |
|  |  | ндс 20% | | | | | | | | | 13 311,63 |  | 171 651 |
|  |  | **ВСЕГО по смете** | | | | | | | | | **79 869,76** |  | **1 029 906,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |