Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС)

**Обоснование  
 начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупок в соответствии**

**с Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ**

**Выполнение работ по текущему ремонту жилых комнат общежития № 3.**

*(указывается предмет контракта)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Основные характеристики объекта закупки** | **Выполнение работ по текущему ремонту жилых комнат общежития № 3.** | |
| **Используемый метод определения НМЦК  с обоснованием:** | Проектно - сметный метод. Использованы Федеральные единичные расценки (ФЕР), предназначенные для определения прямых затрат в сметной стоимости строительных и ремонтных работ (утвержд.Приказом Минстроя России) | |
| **Расчет НМЦК** | См. приложение. | |
| **Дата подготовки обоснования НМЦК:** | | **01.03.2022г.** |

**Работник контрактной службы**

|  |
| --- |
| Печко Е.И. |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | | | Единица измерения | Количество | | | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. | | | | Индексы | | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. | |
|
| на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | | коэффициенты | всего | |  | |  |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | | 11 | | 12 |
| **Раздел 1. Демонтажные работы** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **ФЕРр63-5-1** | **Снятие обоев: простых и улучшенных** | | | **100 м2** |  |  | **8,5844** |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | Объем=858,44 / 100 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 81,12 | |  | 696,37 | | 29,64 | | 20 640 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 10,4 |  | 89,27776 |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 81,12 | |  | 696,37 | |  | |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  | |  | 696,37 | |  | | 20 640 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.97 | НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 90 |  | 90 |  | |  | 626,73 | |  | | 18 576 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.97 | СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 45 |  | 45 |  | |  | 313,37 | |  | | 9 288 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  | |  | **1 636,47** | |  | |  |
| **2** | **ФЕРр57-3-1** | **Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов** | | | **100 м** |  |  | **3,6828** |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | Объем=368,28 / 100 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 29,41 | |  | 108,31 | | 29,64 | | 3 210 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 3,77 |  | 13,884156 |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 29,41 | |  | 108,31 | |  | |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  | |  | 108,31 | |  | | 3 210 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91 | НР Полы (ремонтно-строительные) | | | % | 89 |  | 89 |  | |  | 96,40 | |  | | 2 857 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91 | СП Полы (ремонтно-строительные) | | | % | 49 |  | 49 |  | |  | 53,07 | |  | | 1 573 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  | |  | **257,78** | |  | |  |
| **3** | **ФЕРр57-2-1** | **Разборка покрытий полов: из линолеума и релина** | | | **100 м2** |  |  | **4,0048** |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | Объем=400,48 / 100 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 88,84 | |  | 355,79 | | 29,64 | | 10 546 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 4,06 | |  | 16,26 | |  | |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 1,76 | |  | 7,05 | | 29,64 | | 209 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 11,39 |  | 45,614672 |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,13 |  | 0,520624 |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 92,90 | |  | 372,05 | |  | |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  | |  | 362,84 | |  | | 10 755 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91 | НР Полы (ремонтно-строительные) | | | % | 89 |  | 89 |  | |  | 322,93 | |  | | 9 572 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91 | СП Полы (ремонтно-строительные) | | | % | 49 |  | 49 |  | |  | 177,79 | |  | | 5 270 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  | |  | **872,77** | |  | |  |
| **4** | **ФЕРр57-2-7** | **Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит** | | | **100 м2** |  |  | **4,0048** |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | Объем=400,48 / 100 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 86,50 | |  | 346,42 | | 29,64 | | 10 268 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 3,75 | |  | 15,02 | |  | |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 1,62 | |  | 6,49 | | 29,64 | | 192 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 11,09 |  | 44,413232 |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,12 |  | 0,480576 |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 90,25 | |  | 361,44 | |  | |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  | |  | 352,91 | |  | | 10 460 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91 | НР Полы (ремонтно-строительные) | | | % | 89 |  | 89 |  | |  | 314,09 | |  | | 9 309 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91 | СП Полы (ремонтно-строительные) | | | % | 49 |  | 49 |  | |  | 172,93 | |  | | 5 125 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  | |  | **848,46** | |  | |  |
| **5** | **ФЕР46-02-009-02** | **Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных** | | | **100 м2** |  |  | **4,0048** |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | Объем=400,48 / 100 | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | до 30 мм ПЗ=1,5 (ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; МАТ=1,5 к расх.; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 178,00 | | 1,5 | 1 069,28 | | 29,64 | | 31 693 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 22,82 | 1,5 | 137,084304 |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 178,00 | |  | 1 069,28 | |  | |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  | |  | 1 069,28 | |  | | 31 693 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | | | % | 103 |  | 103 |  | |  | 1 101,36 | |  | | 32 644 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | | | % | 59 |  | 59 |  | |  | 630,88 | |  | | 18 699 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  | |  | **2 801,52** | |  | |  |
| **6** | **ФЕРр56-11-1** | **Снятие наличников** | | | **100 м** |  |  | **2,2** |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | Объем=220 / 100 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 33,43 | |  | 73,55 | | 29,64 | | 2 180 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 4,21 |  | 9,262 |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 33,43 | |  | 73,55 | |  | |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  | |  | 73,55 | |  | | 2 180 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90 | НР Проемы (ремонтно-строительные) | | | % | 90 |  | 90 |  | |  | 66,20 | |  | | 1 962 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90 | СП Проемы (ремонтно-строительные) | | | % | 47 |  | 47 |  | |  | 34,57 | |  | | 1 025 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  | |  | **174,32** | |  | |  |
| **7** | **ФЕР46-03-011-01** | **Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2** | | | **100 м** |  |  | **4,3419** |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | Объем=434,19 / 100 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 128,52 | |  | 558,02 | | 29,64 | | 16 540 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 210,59 | |  | 914,36 | |  | |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 14 |  | 60,7866 |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 339,11 | |  | 1 472,38 | |  | |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  | |  | 558,02 | |  | | 16 540 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | | | % | 103 |  | 103 |  | |  | 574,76 | |  | | 17 036 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | | | % | 59 |  | 59 |  | |  | 329,23 | |  | | 9 759 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  | |  | **2 376,37** | |  | |  |
| **8** | **ФЕР46-03-017-05** | **Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках площадью до 0,1 м2** | | | **м3** |  |  | **0,43419** |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | Объем=434,19\*0,001 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 608,53 | |  | 264,22 | | 29,64 | | 7 831 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 26,64 | |  | 11,57 | |  | |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 4,64 | |  | 2,01 | | 29,64 | | 60 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 592,22 | |  | 257,14 | |  | |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 75,22 |  | 32,6597718 |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,4 |  | 0,173676 |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 1 227,39 | |  | 532,93 | |  | |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  | |  | 266,23 | |  | | 7 891 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | | | % | 103 |  | 103 |  | |  | 274,22 | |  | | 8 128 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | | | % | 59 |  | 59 |  | |  | 157,08 | |  | | 4 656 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  | |  | **964,23** | |  | |  |
| **9** | **ФССЦ-04.3.01.12-0005** | **Раствор кладочный, цементно-известковый, М100** | | | **м3** |  |  | **0,451558** | **529,41** | |  | **239,06** | |  | |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | **Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :** | | | | | | | |  | | |  | |  | |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | 4 925,37 | | |  | |  | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | |  | | |  | |  | |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | 3 471,96 | | |  | |  | |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | 957,21 | | |  | |  | |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | 15,55 | | |  | |  | |
|  |  | Материалы | | | | | | | | 496,20 | | |  | |  | |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | 10 170,98 | | |  | |  | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | |  | | |  | |  | |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | 3 471,96 | | |  | |  | |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | 957,21 | | |  | |  | |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | | 15,55 | | |  | |  | |
|  |  | материалы | | | | | | | | 496,20 | | |  | |  | |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | 3 376,69 | | |  | |  | |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | 1 868,92 | | |  | |  | |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | 3 487,51 | | |  | |  | |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | 3 376,69 | | |  | |  | |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | 1 868,92 | | |  | |  | |
|  |  | **Итого по разделу 1 Демонтажные работы** | | | | | | | | **10 170,98** | | |  | |  | |
| **Раздел 2. Строительные работы** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **10** | **ФЕР10-01-060-01** | **Установка и крепление наличников (ранее демонтированных)** | | | **100 м** |  |  | **2,2** |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | Объем=220 / 100 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 63,89 | | 1,2 | 168,67 | | 29,64 | | 4 999 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 2,63 | | 1,2 | 6,94 | |  | |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 0,46 | | 1,2 | 1,21 | | 29,64 | | 36 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 8,50 | |  | 18,70 | |  | |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 7,82 | 1,2 | 20,6448 |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,04 | 1,2 | 0,1056 |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 75,02 | |  | 194,31 | |  | |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  | |  | 169,88 | |  | | 5 035 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Деревянные конструкции | | | % | 108 | 0,9 | 97,2 |  | |  | 165,12 | |  | | 4 894 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Деревянные конструкции | | | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  | |  | 79,42 | |  | | 2 354 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  | |  | **438,85** | |  | |  |
| **11** | **ФЕРр61-2-7** | **Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм** | | | **100 м2** |  |  | **1,7168** |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | Объем=171,68 / 100 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 2 007,68 | |  | 3 446,79 | | 29,64 | | 102 163 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 20,94 | |  | 35,95 | |  | |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 9,05 | |  | 15,54 | | 29,64 | | 461 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 1 140,25 | |  | 1,46 | |  | |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 226,6 |  | 389,02688 |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,67 |  | 1,150256 |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 2 029,47 | |  | 3 484,20 | |  | |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  | |  | 3 462,33 | |  | | 102 624 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95 | НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 89 |  | 89 |  | |  | 3 081,47 | |  | | 91 335 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95 | СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 44 |  | 44 |  | |  | 1 523,43 | |  | | 45 155 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  | |  | **8 089,10** | |  | |  |
| **12** | **ФССЦ-04.3.02.12-0008** | **Смеси сухие штукатурные универсальные, цементно-известковые, тонкослойные, с органическими добавками и волокнистым армированием, М75, W2, крупность заполнителя не более 1,3 мм** | | | **кг** |  |  | **4807,04** | **1,33** | |  | **6 393,36** | |  | |  |
|  |  | (Отделочные работы) | |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | Объем=171,68\*1,4\*20 | | | | | | | | | | | | | | |
| **13** | **ФЕР15-06-007-01** | **Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз: с подготовкой** | | | **100 м2** |  |  | **8,5844** |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | Объем=858,44 / 100 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 1 028,28 | | 1,2 | 10 592,60 | | 29,64 | | 313 965 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 13,77 | | 1,2 | 141,85 | |  | |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 2,59 | | 1,2 | 26,68 | | 29,64 | | 791 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 230,63 | |  | 1 979,82 | |  | |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 106,89 | 1,2 | 1101,1038192 |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,22 | 1,2 | 2,2662816 |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 1 272,68 | |  | 12 714,27 | |  | |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  | |  | 10 619,28 | |  | | 314 756 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы | | | % | 100 | 0,9 | 90 |  | |  | 9 557,35 | |  | | 283 280 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы | | | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  | |  | 4 422,93 | |  | | 131 096 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  | |  | **26 694,55** | |  | |  |
| **14** | **ФССЦ-01.6.02.02-0002** | **Стеклообои: TASSOGLAS, елочка** | | | **10 м2** |  |  | **90,1362** | **110,35** | |  | **9 946,53** | |  | |  |
|  |  | (Отделочные работы) | |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | Объем=901,362 / 10 | | | | | | | | | | | | | | |
| **15** | **ФССЦ-14.1.03.02-0111** | **Клей для стеклообоев** | | | **кг** |  |  | **236,071** | **13,95** | |  | **3 293,19** | |  | |  |
|  |  | (Отделочные работы) | |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  |
| **16** | **ФССЦ-14.5.11.10-0101** | **Шпатлевка водно-дисперсионная полимерная с минеральными наполнителями** | | | **т** |  |  | **1,030128** | **11 800,00** | |  | **12 155,51** | |  | |  |
| **17** | **ФЕР15-06-004-01** | **Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, красками** | | | **100 м2** |  |  | **8,5844** |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | Объем=858,44 / 100 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 50,40 | | 1,2 | 519,18 | | 29,64 | | 15 388 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 5,49 | 1,2 | 56,5540272 |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 50,40 | |  | 519,18 | |  | |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  | |  | 519,18 | |  | | 15 388 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы | | | % | 100 | 0,9 | 90 |  | |  | 467,26 | |  | | 13 849 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы | | | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  | |  | 216,24 | |  | | 6 409 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  | |  | **1 202,68** | |  | |  |
| **18** | **ФССЦ-14.3.02.01-0219** | **Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ** | | | **т** |  |  | **0,289294** | **15 481,00** | |  | **4 478,56** | |  | |  |
|  |  | Объем=0,1605283+0,128766 | | | | | | | | | | | | | | |
| **19** | **ФЕР15-02-019-04** | **Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков** | | | **100 м2** |  |  | **4,0048** |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | Объем=400,48 / 100 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 321,92 | | 1,2 | 1 547,07 | | 29,64 | | 45 855 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 17,97 | | 1,2 | 86,36 | |  | |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 10,72 | | 1,2 | 51,52 | | 29,64 | | 1 527 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 1,32 | |  | 5,29 | |  | |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 37,74 | 1,2 | 181,3693824 |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,99 | 1,2 | 4,7577024 |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 341,21 | |  | 1 638,72 | |  | |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  | |  | 1 598,59 | |  | | 47 382 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы | | | % | 100 | 0,9 | 90 |  | |  | 1 438,73 | |  | | 42 644 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы | | | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  | |  | 665,81 | |  | | 19 735 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  | |  | **3 743,26** | |  | |  |
| **20** | **ФССЦ-14.3.01.02-0102** | **Грунтовка: водно-дисперсионная " Бетон-контакт"** | | | **т** |  |  | **0,080096** | **18 390,16** | |  | **1 472,98** | |  | |  |
|  |  | (Отделочные работы) | |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | Объем=400,48\*0,2/1000 | | | | | | | | | | | | | | |
| **21** | **ФЕР15-02-019-08** | **Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке: 15-02-019-04** | | | **100 м2** |  |  | **4,0048** |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | Объем=400,48 / 100 | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10) | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 30,62 | | 12 | 1 471,52 | | 29,64 | | 43 616 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 1,80 | | 12 | 86,50 | |  | |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 1,09 | | 12 | 52,38 | | 29,64 | | 1 553 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 0,13 | | 10 | 5,21 | |  | |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 3,59 | 12 | 172,526784 |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,1 | 12 | 4,80576 |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 32,55 | |  | 1 563,23 | |  | |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  | |  | 1 523,90 | |  | | 45 169 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы | | | % | 100 | 0,9 | 90 |  | |  | 1 371,51 | |  | | 40 652 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы | | | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  | |  | 634,70 | |  | | 18 813 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  | |  | **3 569,44** | |  | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **22** | **ФССЦ-04.3.02.12-0008** | **Смеси сухие штукатурные универсальные, цементно-известковые, тонкослойные, с органическими добавками и волокнистым армированием, М75, W2, крупность заполнителя не более 1,3 мм** | | | **кг** |  |  | **11213,44** | **1,33** | |  | **14 913,88** | |  | |  |
|  |  | Объем=400,48\*1,4\*20 | | | | | | | | | | | | | | |
| **23** | **ФЕР15-06-006-01** | **Оклейка тканями потолков** | | | **100 м2** |  |  | **4,0048** |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | Объем=400,48 / 100 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 203,98 | | 1,2 | 980,28 | | 29,64 | | 29 055 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 1,62 | | 1,2 | 7,79 | |  | |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 0,37 | | 1,2 | 1,78 | | 29,64 | | 53 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 270,30 | |  | 1 082,50 | |  | |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 22,74 | 1,2 | 109,2829824 |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,03 | 1,2 | 0,1441728 |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 475,90 | |  | 2 070,57 | |  | |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  | |  | 982,06 | |  | | 29 108 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы | | | % | 100 | 0,9 | 90 |  | |  | 883,85 | |  | | 26 197 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы | | | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  | |  | 409,03 | |  | | 12 123 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  | |  | **3 363,45** | |  | |  |
| **24** | **ФССЦ-01.8.01.06-0002** | **Сетка стеклотканевая 2х2 мм, плотность 60 г/м2** | | | **10 м2** |  |  | **41,64992** | **21,30** | |  | **887,14** | |  | |  |
|  |  | (Отделочные работы) | |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | Объем=416,4992 / 10 | | | | | | | | | | | | | | |
| **25** | **ФЕР15-02-019-04** | **Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков** | | | **100 м2** |  |  | **4,0048** |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | Объем=400,48 / 100 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 321,92 | | 1,2 | 1 547,07 | | 29,64 | | 45 855 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 17,97 | | 1,2 | 86,36 | |  | |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 10,72 | | 1,2 | 51,52 | | 29,64 | | 1 527 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 1,32 | |  | 5,29 | |  | |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 37,74 | 1,2 | 181,3693824 |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,99 | 1,2 | 4,7577024 |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 341,21 | |  | 1 638,72 | |  | |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  | |  | 1 598,59 | |  | | 47 382 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы | | | % | 100 | 0,9 | 90 |  | |  | 1 438,73 | |  | | 42 644 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы | | | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  | |  | 665,81 | |  | | 19 735 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  | |  | **3 743,26** | |  | |  |
| **26** | **ФЕР15-02-019-08** | **Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей: на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 15-02-019-04** | | | **100 м2** |  |  | **-4,0048** |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | Объем=-400,48 / 100 | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | до 3 мм ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7) | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 30,62 | | 8,4 | -1 030,07 | | 29,64 | | -30 531 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 1,80 | | 8,4 | -60,55 | |  | |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 1,09 | | 8,4 | -36,67 | | 29,64 | | -1 087 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 0,13 | | 7 | -3,64 | |  | |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 3,59 | 8,4 | -120,7687488 |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,1 | 8,4 | -3,364032 |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 32,55 | |  | -1 094,26 | |  | |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  | |  | -1 066,74 | |  | | -31 618 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы | | | % | 100 | 0,9 | 90 |  | |  | -960,07 | |  | | -28 456 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы | | | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  | |  | -444,30 | |  | | -13 169 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  | |  | **-2 498,63** | |  | |  |
| **27** | **ФССЦ-14.3.01.02-0103** | **Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17** | | | **л** |  |  | **61,27344** | **9,14** | |  | **560,04** | |  | |  |
|  |  | Объем=400,48\*0,15\*1,02 | | | | | | | | | | | | | | |
| **28** | **ФЕР15-04-005-02** | **Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску** | | | **100 м2** |  |  | **4,0048** |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | Объем=400,48 / 100 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 138,14 | | 1,2 | 663,87 | | 29,64 | | 19 677 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 6,22 | | 1,2 | 29,89 | |  | |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 1,18 | | 1,2 | 5,67 | | 29,64 | | 168 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 47,69 | |  | 190,99 | |  | |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 15,4 | 1,2 | 74,008704 |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,1 | 1,2 | 0,480576 |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 192,05 | |  | 884,75 | |  | |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  | |  | 669,54 | |  | | 19 845 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы | | | % | 100 | 0,9 | 90 |  | |  | 602,59 | |  | | 17 861 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы | | | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  | |  | 278,86 | |  | | 8 265 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  | |  | **1 766,20** | |  | |  |
| **расход исправила** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **29** | **ФССЦ-14.5.11.10-0101** | **Шпатлевка водно-дисперсионная полимерная с минеральными наполнителями** | | | **т** |  |  | **1,082497** | **11 800,00** | |  | **12 773,46** | |  | |  |
|  |  | Объем=3,6083248-2,5258274 | | | | | | | | | | | | | | |
| **30** | **ФССЦ-14.3.01.02-0103** | **Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17** | | | **л** |  |  | **61,27344** | **9,14** | |  | **560,04** | |  | |  |
|  |  | Объем=400,48\*0,15\*1,02 | | | | | | | | | | | | | | |
| **31** | **ФССЦ-14.3.02.01-0219** | **Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ** | | | **т** |  |  | **0,146976** | **15 481,00** | |  | **2 275,34** | |  | |  |
|  |  | Объем=0,2082496-0,06127344 | | | | | | | | | | | | | | |
| **32** | **ФЕРр57-4-10** | **Выравнивание лаг с изготовлением прокладок** | | | **100 м2** |  |  | **4,0048** |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | Объем=400,48 / 100 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 71,65 | |  | 286,94 | | 29,64 | | 8 505 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 63,46 | |  | 254,14 | |  | |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 8,4 |  | 33,64032 |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 135,11 | |  | 541,08 | |  | |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  | |  | 286,94 | |  | | 8 505 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91 | НР Полы (ремонтно-строительные) | | | % | 89 |  | 89 |  | |  | 255,38 | |  | | 7 569 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91 | СП Полы (ремонтно-строительные) | | | % | 49 |  | 49 |  | |  | 140,60 | |  | | 4 167 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  | |  | **937,06** | |  | |  |
| **33** | **ФЕРр57-5-1** | **Ремонт дощатых покрытий, сплачивание со вставкой реек** | | | **100 м2** |  |  | **4,0048** |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | Объем=400,48 / 100 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 383,85 | |  | 1 537,24 | | 29,64 | | 45 564 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 10,85 | |  | 43,45 | |  | |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 3,51 | |  | 14,06 | | 29,64 | | 417 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 227,58 | |  | 911,41 | |  | |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 45 |  | 180,216 |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,27 |  | 1,081296 |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 622,28 | |  | 2 492,10 | |  | |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  | |  | 1 551,30 | |  | | 45 981 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91 | НР Полы (ремонтно-строительные) | | | % | 89 |  | 89 |  | |  | 1 380,66 | |  | | 40 923 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91 | СП Полы (ремонтно-строительные) | | | % | 49 |  | 49 |  | |  | 760,14 | |  | | 22 531 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  | |  | **4 632,90** | |  | |  |
| **34** | **ФЕР11-01-053-01** | **Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 м2** | | | **100 м2** |  |  | **4,0048** |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | Объем=400,48 / 100 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 310,21 | | 1,2 | 1 490,79 | | 29,64 | | 44 187 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 630,06 | | 1,2 | 3 027,92 | |  | |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 73,22 | | 1,2 | 351,88 | | 29,64 | | 10 430 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 5 386,22 | |  | 21 570,73 | |  | |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 37,97 | 1,2 | 182,4747072 |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 7,18 | 1,2 | 34,5053568 |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 6 326,49 | |  | 26 089,44 | |  | |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  | |  | 1 842,67 | |  | | 54 617 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Полы | | | % | 112 | 0,9 | 100,8 |  | |  | 1 857,41 | |  | | 55 054 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы | | | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  | |  | 1 018,08 | |  | | 30 176 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  | |  | **28 964,93** | |  | |  |
| **35** | **ФССЦ-11.2.11.04-0052** | **Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт II/IV, толщина 12 мм** | | | **м3** |  |  | **-4,965952** | **4 319,09** | |  | **-21 448,39** | |  | |  |
| **36** | **ФССЦ-11.2.11.04-0016** | **Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК,: сорт 1/2, толщина 12 мм** | | | **м3** |  |  | **4,965952** | **5 362,46** | |  | **26 629,72** | |  | |  |
| **37** | **ФЕР11-01-036-02** | **Устройство покрытий: из линолеума на клее со свариванием полотнищ в стыках** | | | **100 м2** |  |  | **4,0048** |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | Объем=400,48 / 100 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 447,72 | | 1,2 | 2 151,63 | | 29,64 | | 63 774 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 26,53 | | 1,2 | 127,50 | |  | |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 5,09 | | 1,2 | 24,46 | | 29,64 | | 725 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 295,82 | |  | 1 184,70 | |  | |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 51,82 | 1,2 | 249,0344832 |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,43 | 1,2 | 2,0664768 |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 770,07 | |  | 3 463,83 | |  | |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  | |  | 2 176,09 | |  | | 64 499 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Полы | | | % | 112 | 0,9 | 100,8 |  | |  | 2 193,50 | |  | | 65 015 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы | | | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  | |  | 1 202,29 | |  | | 35 636 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  | |  | **6 859,62** | |  | |  |
| **38** | **ФССЦ-14.1.02.04-0102** | **Клей для укладки ПВХ-покрытий** | | | **кг** |  |  | **200,24** | **25,56** | |  | **5 118,13** | |  | |  |
|  |  | (Полы) |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  |
| **39** | **ФССЦ-01.6.03.04-0091** | **Линолеум коммерческий гетерогенный: "POLYSTYL CONTRACT" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)** | | | **м2** |  |  | **408,4896** | **75,43** | |  | **30 812,37** | |  | |  |
| **40** | **ФЕР11-01-040-03** | **Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих** | | | **100 м** |  |  | **3,6828** |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | Объем=368,28 / 100 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 61,32 | | 1,2 | 271,00 | | 29,64 | | 8 032 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 2,13 | | 1,2 | 9,41 | |  | |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 0,42 | | 1,2 | 1,86 | | 29,64 | | 55 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 152,84 | |  | 562,88 | |  | |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 6,68 | 1,2 | 29,5213248 |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,04 | 1,2 | 0,1767744 |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 216,29 | |  | 843,29 | |  | |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  | |  | 272,86 | |  | | 8 087 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Полы | | | % | 112 | 0,9 | 100,8 |  | |  | 275,04 | |  | | 8 152 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы | | | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  | |  | 150,76 | |  | | 4 468 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  | |  | **1 269,09** | |  | |  |
| **41** | **ФССЦ-11.3.03.06-0002** | **Плинтуса для полов с кабель-каналом пластиковые, 22х49 мм** | | | **м** |  |  | **371,9628** | **20,50** | |  | **7 625,24** | |  | |  |
| **42** | **ФЕРр56-13-2** | **Ремонт дверных коробок узких: в каменных стенах со снятием полотен** | | | **10 шт** |  |  | **2,2** |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | Объем=22 / 10 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 581,61 | |  | 1 279,54 | | 29,64 | | 37 926 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 7,89 | |  | 17,36 | |  | |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 1,39 | |  | 3,06 | | 29,64 | | 91 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 517,61 | |  | 1 138,74 | |  | |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 64,84 |  | 142,648 |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,12 |  | 0,264 |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 1 107,11 | |  | 2 435,64 | |  | |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  | |  | 1 282,60 | |  | | 38 017 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90 | НР Проемы (ремонтно-строительные) | | | % | 90 |  | 90 |  | |  | 1 154,34 | |  | | 34 215 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90 | СП Проемы (ремонтно-строительные) | | | % | 47 |  | 47 |  | |  | 602,82 | |  | | 17 868 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  | |  | **4 192,80** | |  | |  |
| **43** | **ФЕРр56-15-3** | **Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки: вертикальных с числом сопряжений 2** | | | **100 шт** |  |  | **0,22** |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | Объем=22 / 100 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 2 946,89 | |  | 648,32 | | 29,64 | | 19 216 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 11,17 | |  | 2,46 | |  | |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 1,97 | |  | 0,43 | | 29,64 | | 13 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 882,07 | |  | 194,06 | |  | |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 306,33 |  | 67,3926 |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,17 |  | 0,0374 |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 3 840,13 | |  | 844,84 | |  | |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  | |  | 648,75 | |  | | 19 229 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90 | НР Проемы (ремонтно-строительные) | | | % | 90 |  | 90 |  | |  | 583,88 | |  | | 17 306 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90 | СП Проемы (ремонтно-строительные) | | | % | 47 |  | 47 |  | |  | 304,91 | |  | | 9 038 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  | |  | **1 733,63** | |  | |  |
| **44** | **ФЕРр62-10-6** | **Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски более 35%** | | | **100 м2** |  |  | **0,3968** |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | Объем=39,68 / 100 | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | с наличниками с двух сторон ПЗ=2,8 (ОЗП=2,8; ЭМ=2,8 к расх.; ЗПМ=2,8; МАТ=2,8 к расх.; ТЗ=2,8; ТЗМ=2,8) | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 827,37 | | 2,8 | 919,24 | | 29,64 | | 27 246 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 7,07 | | 2,8 | 7,86 | |  | |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 2,05 | | 2,8 | 2,28 | | 29,64 | | 68 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 447,59 | | 2,8 | 497,29 | |  | |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 95,76 | 2,8 | 106,3931904 |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,16 | 2,8 | 0,1777664 |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 1 282,03 | |  | 1 424,39 | |  | |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  | |  | 921,52 | |  | | 27 314 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 90 |  | 90 |  | |  | 829,37 | |  | | 24 583 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 46 |  | 46 |  | |  | 423,90 | |  | | 12 564 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  | |  | **2 677,66** | |  | |  |
| **45** | **ФССЦ-14.3.03.01-0013** | **Лак акриловый: водный, полуглянцевый** | | | **кг** |  |  | **25,1095** | **16,12** | |  | **404,77** | |  | |  |
|  |  | **Итоги по разделу 2 Строительные работы :** | | | | | | | |  | | |  | |  | |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | 180 600,17 | | |  | |  | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | |  | | |  | |  | |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | 28 491,68 | | |  | |  | |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | 3 657,05 | | |  | |  | |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | 567,66 | | |  | |  | |
|  |  | Материалы | | | | | | | | 148 451,44 | | |  | |  | |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | 220 231,72 | | |  | |  | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | |  | | |  | |  | |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | 28 491,68 | | |  | |  | |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | 3 657,05 | | |  | |  | |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | | 567,66 | | |  | |  | |
|  |  | материалы | | | | | | | | 148 451,44 | | |  | |  | |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | 26 576,12 | | |  | |  | |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | 13 055,43 | | |  | |  | |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | 29 059,34 | | |  | |  | |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | 26 576,12 | | |  | |  | |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | 13 055,43 | | |  | |  | |
|  |  | **Итого по разделу 2 Строительные работы** | | | | | | | | **220 231,72** | | |  | |  | |
| **Раздел 3. Электромонтажные работы** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **46** | **ФЕРр67-9-1** | **Смена: выключателей** | | | **100 шт** |  |  | **0,22** |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | Объем=22 / 100 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 218,59 | |  | 48,09 | | 29,64 | | 1 425 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 24,1 |  | 5,302 |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 218,59 | |  | 48,09 | |  | |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  | |  | 48,09 | |  | | 1 425 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 91 |  | 91 |  | |  | 43,76 | |  | | 1 297 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 48 |  | 48 |  | |  | 23,08 | |  | | 684 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  | |  | **114,93** | |  | |  |
| **47** | **ФССЦ-20.4.01.02-0021** | **Выключатель одноклавишный для скрытой проводки** | | | **10 шт** |  |  | **2,2** | **62,20** | |  | **136,84** | |  | |  |
|  |  | Объем=22 / 10 | | | | | | | | | | | | | | |
| **48** | **ФЕРр67-4-1** | **Демонтаж: выключателей, розеток** | | | **100 шт** |  |  | **0,88** |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | Объем=88 / 100 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 45,55 | |  | 40,08 | | 29,64 | | 1 188 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 5,84 |  | 5,1392 |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 45,55 | |  | 40,08 | |  | |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  | |  | 40,08 | |  | | 1 188 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 91 |  | 91 |  | |  | 36,47 | |  | | 1 081 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 48 |  | 48 |  | |  | 19,24 | |  | | 570 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  | |  | **95,79** | |  | |  |
| **49** | **ФЕРм08-03-591-09** | **Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке** | | | **100 шт** |  |  | **1,76** |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | Объем=176 / 100 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 302,36 | |  | 532,15 | | 29,64 | | 15 773 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 4,77 | |  | 8,40 | |  | |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 0,64 | |  | 1,13 | | 29,64 | | 33 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 62,22 | |  | 109,51 | |  | |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 30,48 |  | 53,6448 |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,05 |  | 0,088 |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 369,35 | |  | 650,06 | |  | |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  | |  | 533,28 | |  | | 15 806 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | | | % | 97 |  | 97 |  | |  | 517,28 | |  | | 15 332 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | | | % | 51 |  | 51 |  | |  | 271,97 | |  | | 8 061 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  | |  | **1 439,31** | |  | |  |
| **50** | **ФЕР46-03-009-01** | **Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130х130 мм** | | | **100 шт** |  |  | **0,88** |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | Объем=88 / 100 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 332,41 | |  | 292,52 | | 29,64 | | 8 670 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 589,76 | |  | 518,99 | |  | |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 36,21 |  | 31,8648 |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 922,17 | |  | 811,51 | |  | |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  | |  | 292,52 | |  | | 8 670 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | | | % | 103 |  | 103 |  | |  | 301,30 | |  | | 8 930 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | | | % | 59 |  | 59 |  | |  | 172,59 | |  | | 5 115 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  | |  | **1 285,40** | |  | |  |
| **51** | **ФССЦ-20.4.03.06-0005** | **Розетка скрытой проводки с заземлением** | | | **100 шт** |  |  | **1,76** | **973,00** | |  | **1 712,48** | |  | |  |
|  |  | Объем=176 / 100 | | | | | | | | | | | | | | |
| **52** | **ФССЦ-20.5.02.11-0001** | **Коробка для установки розеток и выключателей скрытой проводки** | | | **1000 шт** |  |  | **0,176** | **1 979,63** | |  | **348,41** | |  | |  |
|  |  | Объем=176 / 1000 | | | | | | | | | | | | | | |
| **53** | **ФССЦ-20.4.03.02-0001** | **Панель розеточная на 2 модуля, размером 45х45 мм** | | | **100 шт** |  |  | **0,88** | **1 317,09** | |  | **1 159,04** | |  | |  |
|  |  | (Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)) | | | |  |  |  |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | Объем=88 / 100 | | | | | | | | | | | | | | |
| **54** | **ФЕРр67-8-2** | **Смена светильников: с люминесцентными лампами** | | | **100 шт** |  |  | **0,44** |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | Объем=44 / 100 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 1 570,95 | |  | 691,22 | | 29,64 | | 20 488 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 2,50 | |  | 1,10 | |  | |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 1,08 | |  | 0,48 | | 29,64 | | 14 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 163,3 |  | 71,852 |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,08 |  | 0,0352 |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 1 573,45 | |  | 692,32 | |  | |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  | |  | 691,70 | |  | | 20 502 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 91 |  | 91 |  | |  | 629,45 | |  | | 18 657 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 48 |  | 48 |  | |  | 332,02 | |  | | 9 841 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  | |  | **1 653,79** | |  | |  |
| **55** | **ФССЦ-20.3.03.04-0341** | **Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой потолочные типа: (Размер: 595\*595\*19мм, размер точный, так как на весь комплекс зданий закупаются одинаковые светильники для унификации. Мощность - 36Вт Напряжение – 230В Световой поток не менее -2900 Lm Цветовая температура 4000К, )** | | | **шт** |  |  | **44** | **184,14** | |  | **8 102,16** | |  | |  |
| **56** | **ФЕРм08-02-403-01** | **Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: в пустотах плит перекрытий** | | | **100 м** |  |  | **3,3** |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | Объем=330 / 100 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 106,22 | |  | 350,53 | | 29,64 | | 10 390 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 3,62 | |  | 11,95 | |  | |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 0,50 | |  | 1,65 | | 29,64 | | 49 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 32,80 | |  | 108,24 | |  | |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 11,3 |  | 37,29 |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,04 |  | 0,132 |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 142,64 | |  | 470,72 | |  | |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  | |  | 352,18 | |  | | 10 439 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | | | % | 97 |  | 97 |  | |  | 341,61 | |  | | 10 126 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | | | % | 51 |  | 51 |  | |  | 179,61 | |  | | 5 324 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  | |  | **991,94** | |  | |  |
| **57** | **ФЕРм08-02-403-03** | **Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный под штукатурку по стенам или в бороздах** | | | **100 м** |  |  | **4,3419** |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | Объем=434,19 / 100 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 155,10 | |  | 673,43 | | 29,64 | | 19 960 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 3,62 | |  | 15,72 | |  | |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 0,50 | |  | 2,17 | | 29,64 | | 64 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 41,08 | |  | 178,37 | |  | |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 16,5 |  | 71,64135 |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,04 |  | 0,173676 |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 199,80 | |  | 867,52 | |  | |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  | |  | 675,60 | |  | | 20 024 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | | | % | 97 |  | 97 |  | |  | 655,33 | |  | | 19 423 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | | | % | 51 |  | 51 |  | |  | 344,56 | |  | | 10 212 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  | |  | **1 867,41** | |  | |  |
| **58** | **ФССЦ-20.5.02.07-0003** | **Коробка распаечная НР 70** | | | **шт** |  |  | **44** | **8,62** | |  | **379,28** | |  | |  |
|  |  | (Электротехнические установки на других объектах) | | | |  |  |  |  | |  |  | |  | |  |
| **59** | **ФССЦ-20.5.02.06-0001** | **Коробка разветвительная для открытой проводки KP 2603 "HEGEL" размером 80х80х40 мм ((6 выводов диаметром 20 мм), размером 85х85х40 мм )** | | | **10 шт** |  |  | **4,4** | **58,30** | |  | **256,52** | |  | |  |
|  |  | Объем=44 / 10 | | | | | | | | | | | | | | |
| **60** | **ФССЦ-20.5.02.04-0008** | **Коробка ответвительная с кабельными вводами (75\*75\*20мм, для открытой проводки с контактной группой)** | | | **10 шт** |  |  | **2,2** | **132,24** | |  | **290,93** | |  | |  |
|  |  | Объем=22 / 10 | | | | | | | | | | | | | | |
| **61** | **ФССЦ-21.1.06.09-0151** | **Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5-660** | | | **1000 м** |  |  | **0,3366** | **4 832,12** | |  | **1 626,49** | |  | |  |
|  |  | Объем=(330\*1,02) / 1000 | | | | | | | | | | | | | | |
| **62** | **ФССЦ-21.1.06.09-0152** | **Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5-660** | | | **1000 м** |  |  | **0,442874** | **6 920,41** | |  | **3 064,87** | |  | |  |
|  |  | (Электротехнические установки на других объектах) | | | |  |  |  |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | Объем=(434,19\*1,02) / 1000 | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | **Итоги по разделу 3 Электромонтажные работы :** | | | | | | | |  | | |  | |  | |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | 20 657,32 | | |  | |  | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | |  | | |  | |  | |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | 2 628,02 | | |  | |  | |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | 556,16 | | |  | |  | |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | 5,43 | | |  | |  | |
|  |  | Материалы | | | | | | | | 17 473,14 | | |  | |  | |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | 14 608,84 | | |  | |  | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | |  | | |  | |  | |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | 1 071,91 | | |  | |  | |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | 520,09 | | |  | |  | |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | | 0,48 | | |  | |  | |
|  |  | материалы | | | | | | | | 11 458,93 | | |  | |  | |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | 1 010,98 | | |  | |  | |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | 546,93 | | |  | |  | |
|  |  | Монтажные работы | | | | | | | | 9 916,75 | | |  | |  | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | |  | | |  | |  | |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | 1 556,11 | | |  | |  | |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | 36,07 | | |  | |  | |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | | 4,95 | | |  | |  | |
|  |  | материалы | | | | | | | | 6 014,21 | | |  | |  | |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | 1 514,22 | | |  | |  | |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | 796,14 | | |  | |  | |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | 2 633,45 | | |  | |  | |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | 2 525,20 | | |  | |  | |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | 1 343,07 | | |  | |  | |
|  |  | **Итого по разделу 3 Электромонтажные работы** | | | | | | | | **24 525,59** | | |  | |  | |
| **Раздел 4. Уборка мусора** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **63** | **ФЕРр69-15-1** | **Затаривание строительного мусора в мешки** | | | **т** |  |  | **33,436** |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | Объем=27,633+5,803 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 7,41 | |  | 247,76 | | 29,64 | | 7 344 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 16,40 | |  | 548,35 | |  | |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 1,03 |  | 34,43908 |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 23,81 | |  | 796,11 | |  | |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  | |  | 247,76 | |  | | 7 344 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103 | НР Прочие ремонтно-строительные работы | | | % | 92 |  | 92 |  | |  | 227,94 | |  | | 6 756 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103 | СП Прочие ремонтно-строительные работы | | | % | 44 |  | 44 |  | |  | 109,01 | |  | | 3 231 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  | |  | **1 133,06** | |  | |  |
| **64** | **ФССЦпг-01-01-01-041** | **Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную** | | | **1 т груза** |  |  | **4,747** | **42,98** | |  | **204,03** | |  | |  |
|  |  | Объем=27,633+5,803+0,257+0,405+1,882+2,203-27,633-5,803 | | | | | | | | | | | | | | |
| **65** | **ФССЦпг-03-21-01-015** | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км** | | | **1 т груза** |  |  | **38,183** | **13,38** | |  | **510,89** | |  | |  |
|  |  | Объем=27,633+5,803+0,257+0,405+1,882+2,203 | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | **Итоги по разделу 4 Уборка мусора :** | | | | | | | |  | | |  | |  | |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | 1 511,03 | | |  | |  | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | |  | | |  | |  | |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | 247,76 | | |  | |  | |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | 714,92 | | |  | |  | |
|  |  | Материалы | | | | | | | | 548,35 | | |  | |  | |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | 1 847,98 | | |  | |  | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | |  | | |  | |  | |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | 247,76 | | |  | |  | |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | 714,92 | | |  | |  | |
|  |  | материалы | | | | | | | | 548,35 | | |  | |  | |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | 227,94 | | |  | |  | |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | 109,01 | | |  | |  | |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | 247,76 | | |  | |  | |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | 227,94 | | |  | |  | |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | 109,01 | | |  | |  | |
|  |  | **Итого по разделу 4 Уборка мусора** | | | | | | | | **1 847,98** | | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | **Итоги по смете:** | | | | | | | |  | | |  | |  | |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | 207 693,89 | | |  | | 2 222 124 | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | |  | | |  | |  | |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | 34 839,42 | | |  | | 1 032 638 | |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | 5 885,34 | | |  | | 62 444 | |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | 588,64 | | |  | | 17 449 | |
|  |  | Материалы | | | | | | | | 166 969,13 | | |  | | 1 127 042 | |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | 246 859,52 | | |  | | 3 521 344 | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | |  | | |  | |  | |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | 33 283,31 | | |  | | 986 515 | |
|  | фф | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | 5 849,27 | | | 10,61 | | 62 061 | |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | | 583,69 | | |  | | 17 303 | |
|  | фф | материалы | | | | | | | | 160 954,92 | | | 6,75 | | 1 086 446 | |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | 31 191,73 | | |  | | 924 522 | |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | 15 580,29 | | |  | | 461 800 | |
|  |  | Монтажные работы | | | | | | | | 9 916,75 | | |  | | 155 580 | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | |  | | |  | |  | |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | 1 556,11 | | |  | | 46 123 | |
|  | фф | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | 36,07 | | | 10,61 | | 383 | |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | | 4,95 | | |  | | 146 | |
|  | фф | материалы | | | | | | | | 6 014,21 | | | 6,75 | | 40 596 | |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | 1 514,22 | | |  | | 44 881 | |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | 796,14 | | |  | | 23 597 | |
|  |  | **Итого** | | | | | | | | **256 776,27** | | |  | | **3 676 924** | |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | 35 428,06 | | |  | | 1 050 087 | |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | 32 705,95 | | |  | | 969 403 | |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | 16 376,43 | | |  | | 485 397 | |
|  |  | непредвиденные 2% | | | | | | | | 5 135,53 | | |  | | 73 538 | |
|  |  | **Итого с непредвиденными** | | | | | | | | **261 911,80** | | |  | | **3 750 462** | |
|  |  | ндс 20% | | | | | | | | 52 382,36 | | |  | | 750 092,40 | |
|  |  | **ВСЕГО по смете** | | | | | | | | **314 294,16** | | |  | | **4 500 554,40** | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  |