Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС)

**Обоснование  
 начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупок в соответствии**

**с Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ**

**Выполнение работ по текущему ремонту борцовского зала в доме спорта**

*(указывается предмет контракта)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Основные характеристики объекта закупки** | **Выполнение работ по текущему ремонту борцовского зала в доме спорта** | |
| **Используемый метод определения НМЦК  с обоснованием:** | Проектно - сметный метод. Использованы Федеральные единичные расценки (ФЕР), предназначенные для определения прямых затрат в сметной стоимости строительных и ремонтных работ (утвержд.Приказом Минстроя России) | |
| **Расчет НМЦК** | См. приложение. | |
| **Дата подготовки обоснования НМЦК:** | | **04.05.2022г.** |

**Работник контрактной службы**

|  |
| --- |
| Печко Е.И. |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | | | Единица измерения | Количество | | | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. | | | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|
| на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Раздел 1. Общестроительные работы** | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **ФЕР08-07-002-01** | **Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м** | | | **100 м2 горизонтальной проекции** |  |  | **0,81** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 606,53 |  | 491,29 | 32,79 | 16 109 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 11,83 |  | 9,58 | 12,38 | 119 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 2,09 |  | 1,69 | 32,79 | 55 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 379,47 |  | 307,37 | 6,95 | 2 136 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 70,2 |  | 56,862 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,18 |  | 0,1458 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 997,83 |  | 808,24 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 492,98 |  | 16 164 |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков | | | % | 110 | 0,9 | 99 |  |  | 488,05 |  | 16 002 |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8 | СП Конструкции из кирпича и блоков | | | % | 69 | 0,85 | 58,65 |  |  | 289,13 |  | 9 480 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **1 585,42** |  | **43 846** |
| **2** | **ФЕРр61-2-7** | **Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм** | | | **100 м2** |  |  | **0,75** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 2 007,68 |  | 1 505,76 | 32,79 | 49 374 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 20,94 |  | 15,71 | 12,38 | 194 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 9,05 |  | 6,79 | 32,79 | 223 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 1 140,25 |  | 855,19 | 6,95 | 5 944 |
|  | *999-9900* | *Строительный мусор* | | | *т* | *3,38* |  | *2,535* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 226,6 |  | 169,95 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,67 |  | 0,5025 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 3 168,87 |  | 2 376,66 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 1 512,55 |  | 49 597 |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95 | НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 89 |  | 89 |  |  | 1 346,17 |  | 44 141 |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95 | СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 44 |  | 44 |  |  | 665,52 |  | 21 823 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **4 388,35** |  | **121 476** |
| **3** | **ФЕР15-02-019-03** | **Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен** | | | **100 м2** |  |  | **0,75** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 277,14 | 1,15 | 239,03 | 32,79 | 7 838 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 17,03 | 1,25 | 15,97 | 12,38 | 198 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 10,08 | 1,25 | 9,45 | 32,79 | 310 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 1,24 |  | 0,93 | 6,95 | 6 |
|  | *04.3.02.09* | *Смеси на цементной основе* | | | *т* | *0,85* |  | *0,6375* |  |  |  |  |  |
|  | *14.4.01.21* | *Грунтовка* | | | *т* | *0* |  | *0* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 32,49 | 1,15 | 28,022625 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,93 | 1,25 | 0,871875 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 295,41 |  | 255,93 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 248,48 |  | 8 148 |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15 | НР Отделочные работы | | | % | 100 | 0,9 | 90 |  |  | 223,63 |  | 7 333 |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15 | СП Отделочные работы | | | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  | 103,49 |  | 3 394 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **583,05** |  | **18 769** |
| **4** | **ФЕР15-02-019-07** | **Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке: 15-02-019-03** | | | **100 м2** |  |  | **-0,75** |  |  |  |  |  |
|  |  | до 3 мм ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7) | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 26,44 | 8,05 | -159,63 | 32,79 | -5 234 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 1,68 | 8,75 | -11,03 | 12,38 | -137 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 0,99 | 8,75 | -6,50 | 32,79 | -213 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 0,12 | 7 | -0,63 | 6,95 | -4 |
|  | *04.3.02.09* | *Смеси на цементной основе* | | | *т* | *0,085* | *7* | *-0,44625* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 3,1 | 8,05 | -18,71625 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,09 | 8,75 | -0,590625 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 28,24 |  | -171,29 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | -166,13 |  | -5 447 |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15 | НР Отделочные работы | | | % | 100 | 0,9 | 90 |  |  | -149,52 |  | -4 902 |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15 | СП Отделочные работы | | | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  | -69,19 |  | -2 269 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **-390,00** |  | **-12 546** |
| **5** | **ФССЦ-14.3.01.02-0103** | **Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17** | | | **л** |  |  | **7,5** | **9,14** |  | **68,55** | **6,95** | **476** |
|  |  | (Отделочные работы) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **ФССЦ-14.5.11.10-0101** | **Шпатлевка водно-дисперсионная полимерная с минеральными наполнителями** | | | **т** |  |  | **0,178495** | **11 800,00** |  | **2 106,24** | **6,95** | **14 638** |
|  |  | (Отделочные работы) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** | **ФЕР15-04-005-01** | **Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску** | | | **100 м2** |  |  | **2,551** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 123,79 | 1,15 | 363,16 | 32,79 | 11 908 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 5,57 | 1,25 | 17,76 | 12,38 | 220 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 1,07 | 1,25 | 3,41 | 32,79 | 112 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 43,35 |  | 110,59 | 6,95 | 769 |
|  | *14.3.02.01* | *Краска водоэмульсионная* | | | *т* | *0,052* |  | *0,132652* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 13,8 | 1,15 | 40,48437 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,09 | 1,25 | 0,2869875 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 172,71 |  | 491,51 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 366,57 |  | 12 020 |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15 | НР Отделочные работы | | | % | 100 | 0,9 | 90 |  |  | 329,91 |  | 10 818 |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15 | СП Отделочные работы | | | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  | 152,68 |  | 5 006 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **974,10** |  | **28 721** |
| **8** | **ФССЦ-14.3.01.02-0103** | **Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17** | | | **л** |  |  | **25,51** | **9,14** |  | **233,16** | **6,95** | **1 620** |
|  |  | (Отделочные работы) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9** | **ФССЦ-14.3.02.01-0219** | **Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ** | | | **т** |  |  | **0,107142** | **15 481,00** |  | **1 658,67** | **6,95** | **11 528** |
|  |  | (Малярные работы (ремонтно-строительные)) | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.62.5. ребристые плиты к=1,6 | | | | | | | | | | | | | |
| **10** | **ФЕРр62-17-6** | **Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%** | | | **100 м2** |  |  | **2,592** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 291,86 |  | 756,50 | 32,79 | 24 806 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 7,07 |  | 18,33 | 12,38 | 227 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 2,05 |  | 5,31 | 32,79 | 174 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 219,68 |  | 569,41 | 6,95 | 3 957 |
|  | *14.3.02.01* | *Краска водоэмульсионная* | | | *т* | *0,071* |  | *0,184032* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 33,78 |  | 87,55776 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,16 |  | 0,41472 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 518,61 |  | 1 344,24 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 761,81 |  | 24 980 |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 90 |  | 90 |  |  | 685,63 |  | 22 482 |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 46 |  | 46 |  |  | 350,43 |  | 11 491 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **2 380,30** |  | **62 963** |
| **может грунтовки надо 259,2\*0,1** | | | | | | | | | | | | | |
| **11** | **ФССЦ-14.3.01.02-0103** | **Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17** | | | **л** |  |  | **25,92** | **9,14** |  | **236,91** | **6,95** | **1 647** |
|  |  | (Малярные работы (ремонтно-строительные)) | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **12** | **ФССЦ-14.3.02.01-0219** | **Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ** | | | **т** |  |  | **0,158112** | **15 481,00** |  | **2 447,73** | **6,95** | **17 012** |
|  |  | (Отделочные работы) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **13** | **ФЕР11-01-053-02** | **Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2** | | | **100 м2** |  |  | **1,62** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 259,72 | 1,15 | 483,86 | 32,79 | 15 866 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 630,06 | 1,25 | 1 275,87 | 12,38 | 15 795 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 73,22 | 1,25 | 148,27 | 32,79 | 4 862 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 5 386,22 |  | 8 725,68 | 6,95 | 60 643 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 31,79 | 1,15 | 59,22477 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 7,18 | 1,25 | 14,5395 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 6 276,00 |  | 10 485,41 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 632,13 |  | 20 728 |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11 | НР Полы | | | % | 112 | 0,9 | 100,8 |  |  | 637,19 |  | 20 894 |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11 | СП Полы | | | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  | 349,25 |  | 11 452 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **11 471,85** |  | **124 650** |
| **14** | **ФССЦ-11.2.11.04-0052** | **Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт II/IV, толщина 12 мм** | | | **м3** |  |  | **-2,0088** | **4 319,09** |  | **-8 676,19** | **6,95** | **-60 300** |
|  |  | (Полы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **15** | **ФССЦ-11.2.11.04-0016** | **Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт I/II, толщина 12 мм** | | | **м3** |  |  | **2,0088** | **5 362,46** |  | **10 772,11** | **6,95** | **74 866** |
|  |  | (Полы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **шпатлевки 16,2 м2** | | | | | | | | | | | | | |
| **16** | **ФЕР15-04-029-02** | **Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности: за 2 раза** | | | **100 м2** |  |  | **1,62** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 107,74 | 1,15 | 200,72 | 32,79 | 6 582 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 2,28 | 1,25 | 4,62 | 12,38 | 57 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 0,49 | 1,25 | 0,99 | 32,79 | 32 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 7,86 |  | 12,73 | 6,95 | 88 |
|  | *14.4.03.06* | *Лак* | | | *т* | *0,0208* |  | *0,033696* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 11,2 | 1,15 | 20,8656 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,04 | 1,25 | 0,081 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 117,88 |  | 218,07 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 201,71 |  | 6 614 |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15 | НР Отделочные работы | | | % | 100 | 0,9 | 90 |  |  | 181,54 |  | 5 953 |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15 | СП Отделочные работы | | | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  | 84,01 |  | 2 755 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **483,62** |  | **15 435** |
| **17** | **ФССЦ-14.4.03.15-0006** | **Лак матовый полиуретановый двухкомпонентный бесцветный (ICE)** | | | **кг** |  |  | **33,696** | **278,22** |  | **9 374,90** | **6,95** | **65 156** |
|  |  | (Материалы для строительных работ) | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **18** | **ФЕРр62-33-2** | **Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза** | | | **100 м2** |  |  | **0,215** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 554,12 |  | 119,14 | 32,79 | 3 907 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 0,66 |  | 0,14 | 12,38 | 2 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 0,12 |  | 0,03 | 32,79 | 1 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 145,95 |  | 31,38 | 6,95 | 218 |
|  | *14.4.02.04* | *Краски для внутренних работ масляные готовые к применению* | | | *т* | *0,0161* |  | *0,0034615* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 63,4 |  | 13,631 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,01 |  | 0,00215 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 700,73 |  | 150,66 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 119,17 |  | 3 908 |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 90 |  | 90 |  |  | 107,25 |  | 3 517 |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 46 |  | 46 |  |  | 54,82 |  | 1 798 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **312,73** |  | **9 442** |
| **19** | **ФССЦ-14.4.04.08-0004** | **Эмаль ПФ-115** | | | **кг** |  |  | **3,46** | **16,66** |  | **57,64** | **6,95** | **401** |
|  |  | (Малярные работы (ремонтно-строительные)) | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **в ведомости объемы другие** | | | | | | | | | | | | | |
| **20** | **ФЕРр69-15-1** | **Затаривание строительного мусора в мешки** | | | **т** |  |  | **2,535** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 7,41 |  | 18,78 | 32,79 | 616 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 16,40 |  | 41,57 | 6,95 | 289 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 1,03 |  | 2,61105 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 23,81 |  | 60,35 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 18,78 |  | 616 |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103 | НР Прочие ремонтно-строительные работы | | | % | 92 |  | 92 |  |  | 17,28 |  | 567 |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103 | СП Прочие ремонтно-строительные работы | | | % | 44 |  | 44 |  |  | 8,26 |  | 271 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **85,89** |  | **1 743** |
| **21** | **ФССЦпг-01-01-01-041** | **Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную** | | | **1 т груза** |  |  | **2,535** | **42,98** |  | **108,95** | **12,38** | **1 349** |
| **22** | **ФССЦпг-03-21-01-015** | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км** | | | **1 т груза** |  |  | **2,535** | **13,38** |  | **33,92** | **12,38** | **420** |
| **23** | **ФЕР46-03-015-01** | **Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2** | | | **100 м** |  |  | **1,4** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 59,97 |  | 83,96 | 32,79 | 2 753 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 7,03 |  | 9,842 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 59,97 |  | 83,96 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 83,96 |  | 2 753 |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | | | % | 103 |  | 103 |  |  | 86,48 |  | 2 836 |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | | | % | 59 |  | 59 |  |  | 49,54 |  | 1 624 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **219,98** |  | **7 213** |
| **24** | **ФЕР46-03-008-01** | **Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной: до 12 см** | | | **10 м2** |  |  | **0,0104** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 238,60 |  | 2,48 | 32,79 | 81 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 309,67 |  | 3,22 | 12,38 | 40 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 26,6 |  | 0,27664 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 548,27 |  | 5,70 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 2,48 |  | 81 |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | | | % | 103 |  | 103 |  |  | 2,55 |  | 83 |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | | | % | 59 |  | 59 |  |  | 1,46 |  | 48 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **9,71** |  | **252** |
| **25** | **ФЕРр69-2-1** | **Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича** | | | **100 отверстий** |  |  | **0,04** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 45,72 |  | 1,83 | 32,79 | 60 |
|  | *999-9900* | *Строительный мусор* | | | *т* | *0,006* |  | *0,00024* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 5,36 |  | 0,2144 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 45,72 |  | 1,83 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 1,83 |  | 60 |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103 | НР Прочие ремонтно-строительные работы | | | % | 92 |  | 92 |  |  | 1,68 |  | 55 |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103 | СП Прочие ремонтно-строительные работы | | | % | 44 |  | 44 |  |  | 0,81 |  | 26 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **4,32** |  | **141** |
| **26** | **ФЕРр69-2-2** | **Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1** | | | **100 отверстий** |  |  | **0,04** |  |  |  |  |  |
|  |  | до 400 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 45,04 | 2 | 3,60 | 32,79 | 118 |
|  | *999-9900* | *Строительный мусор* | | | *т* | *0,006* | *2* | *0,00048* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 5,28 | 2 | 0,4224 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 45,04 |  | 3,60 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 3,60 |  | 118 |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103 | НР Прочие ремонтно-строительные работы | | | % | 92 |  | 92 |  |  | 3,31 |  | 109 |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103 | СП Прочие ремонтно-строительные работы | | | % | 44 |  | 44 |  |  | 1,58 |  | 52 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **8,49** |  | **279** |
| **27** | **ФЕРр69-2-3** | **Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1** | | | **100 отверстий** |  |  | **0** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 53,82 |  | 0,00 | 32,79 |  |
|  | *999-9900* | *Строительный мусор* | | | *т* | *0,003* |  | *0* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 6,31 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 53,82 |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103 | НР Прочие ремонтно-строительные работы | | | % | 92 |  | 92 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103 | СП Прочие ремонтно-строительные работы | | | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **0,00** |  | **0** |
| **28** | **ФЕР46-03-009-01** | **Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130х130 мм (под коробки распаечные ,розетки и выключатели)** | | | **100 шт** |  |  | **0,14** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 332,41 |  | 46,54 | 32,79 | 1 526 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 589,76 |  | 82,57 | 12,38 | 1 022 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 36,21 |  | 5,0694 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 922,17 |  | 129,11 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 46,54 |  | 1 526 |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | | | % | 103 |  | 103 |  |  | 47,94 |  | 1 572 |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | | | % | 59 |  | 59 |  |  | 27,46 |  | 900 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **204,51** |  | **5 020** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итоги по разделу 1 Общестроительные работы :** | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | 34 666,57 |  |  |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | 4 157,02 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | 1 575,61 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | 169,44 |  |  |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | 28 933,94 |  |  |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | 40 744,91 |  |  |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | 40 602,04 |  |  |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | 4 157,02 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | 1 432,74 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | | | 169,44 |  |  |
|  |  | материалы | | | | | | | | | 28 933,94 |  |  |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | 4 009,09 |  |  |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | 2 069,25 |  |  |
|  |  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ | | | | | | | | | 142,87 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | 4 326,46 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | 4 009,09 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | 2 069,25 |  |  |
|  |  | **Итого по разделу 1 Общестроительные работы** | | | | | | | | | **40 744,91** |  |  |
| **Раздел 2. Демонтажные работы** | | | | | | | | | | | | | |
| **29** | **ФЕРр67-1-1** | **Демонтаж: скрытой электропроводки** | | | **100 м** |  |  | **0,5** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 19,81 |  | 9,91 | 32,79 | 325 |
|  | *999-9900* | *Строительный мусор* | | | *т* | *0,004* |  | *0,002* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 2,54 |  | 1,27 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 19,81 |  | 9,91 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 9,91 |  | 325 |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 91 |  | 91 |  |  | 9,02 |  | 296 |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 48 |  | 48 |  |  | 4,76 |  | 156 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **23,69** |  | **777** |
| **30** | **ФЕРр67-4-1** | **Демонтаж: выключателей, розеток** | | | **100 шт** |  |  | **0,03** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 45,55 |  | 1,37 | 32,79 | 45 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 5,84 |  | 0,1752 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 45,55 |  | 1,37 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 1,37 |  | 45 |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 91 |  | 91 |  |  | 1,25 |  | 41 |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 48 |  | 48 |  |  | 0,66 |  | 22 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **3,28** |  | **108** |
| **31** | **ФЕРр67-4-5** | **Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп** | | | **100 шт** |  |  | **0,32** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 143,48 |  | 45,91 | 32,79 | 1 505 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 2,50 |  | 0,80 | 12,38 | 10 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 1,08 |  | 0,35 | 32,79 | 11 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 17,89 |  | 5,7248 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,08 |  | 0,0256 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 145,98 |  | 46,71 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 46,26 |  | 1 516 |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 91 |  | 91 |  |  | 42,10 |  | 1 380 |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 48 |  | 48 |  |  | 22,20 |  | 728 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **111,01** |  | **3 623** |
| **32** | **ФЕРм08-02-390-01** | **Демонтаж короба пластмассовые: шириной до 40 мм** | | | **100 м** |  |  | **0,02** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.4 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 154,92 | 0,3 | 0,93 | 32,79 | 30 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 0,31 | 0,3 | 0,00 | 12,38 |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 0,14 | 0,3 | 0,00 | 32,79 |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 51,53 | 0 | 0,00 | 6,95 |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 16,29 | 0,3 | 0,09774 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,01 | 0,3 | 0,00006 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 206,76 |  | 0,93 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 0,93 |  | 30 |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | | | % | 97 |  | 97 |  |  | 0,90 |  | 29 |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | | | % | 51 |  | 51 |  |  | 0,47 |  | 15 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **2,30** |  | **74** |
| **33** | **ФЕРм08-03-575-01** | **Демонтаж прибор или аппарат (контактор с электротепловым реле)** | | | **шт** |  |  | **1** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.4 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 10,22 | 0,3 | 3,07 | 32,79 | 101 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 0,38 | 0 | 0,00 | 6,95 |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 1,03 | 0,3 | 0,309 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 10,60 |  | 3,07 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 3,07 |  | 101 |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | | | % | 97 |  | 97 |  |  | 2,98 |  | 98 |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | | | % | 51 |  | 51 |  |  | 1,57 |  | 52 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **7,62** |  | **251** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итоги по разделу 2 Демонтажные работы :** | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | 61,99 |  |  |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | 61,19 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | 0,80 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | 0,35 |  |  |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | 137,98 |  |  |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | 57,19 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | 0,80 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | | | 0,35 |  |  |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | 52,37 |  |  |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | 27,62 |  |  |
|  |  | Монтажные работы | | | | | | | | | 9,92 |  |  |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | 4,00 |  |  |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | 3,88 |  |  |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | 2,04 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | 61,54 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | 56,25 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | 29,66 |  |  |
|  |  | **Итого по разделу 2 Демонтажные работы** | | | | | | | | | **147,90** |  |  |
| **Раздел 3. Электромонтажные работы** | | | | | | | | | | | | | |
| **34** | **ФЕРм08-02-409-01** | **Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм (+гильзы)** | | | **100 м** |  |  | **0,416** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 178,98 | 1,2 | 89,35 | 32,79 | 2 930 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 33,80 | 1,2 | 16,87 | 12,38 | 209 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 2,26 | 1,2 | 1,13 | 32,79 | 37 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 18,89 |  | 7,86 | 6,95 | 55 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 19,04 | 1,2 | 9,504768 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,18 | 1,2 | 0,089856 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 231,67 |  | 114,08 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 90,48 |  | 2 967 |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | | | % | 97 |  | 97 |  |  | 87,77 |  | 2 878 |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | | | % | 51 |  | 51 |  |  | 46,14 |  | 1 513 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **247,99** |  | **7 585** |
| **35** | **ФССЦ-24.3.01.03-0013** | **Трубы из самозатухающего ПВХ жесткие гладкие, легкие, номинальный внутренний диаметр 25 мм** | | | **м** |  |  | **40** | **5,21** |  | **208,40** | **6,95** | **1 448** |
|  |  | (Электротехнические установки на других объектах) | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **36** | **ФССЦ-24.3.05.08-0111** | **Отвод полиэтиленовый удлиненный 90°, номинальный внутренний диаметр 32 мм (для трубы диам.20)** | | | **шт** |  |  | **6** | **25,30** |  | **151,80** | **6,95** | **1 055** |
|  |  | (Электротехнические установки на других объектах) | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **37** | **ФССЦ-01.7.15.10-0041** | **Скобы (однолапковые,оцинкованные,20-21 мм)** | | | **10 шт** |  |  | **9** | **64,80** |  | **583,20** | **6,95** | **4 053** |
|  |  | (Электротехнические установки на других объектах) | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **38** | **ФССЦ-24.3.01.03-0023** | **Трубы из самозатухающего ПВХ жесткие гладкие, тяжелые, номинальный внутренний диаметр 25 мм (гильзы)** | | | **м** |  |  | **1,6** | **8,68** |  | **13,89** | **6,95** | **97** |
|  |  | (Электротехнические установки на других объектах) | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **39** | **ФЕРм08-02-412-03** | **Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2** | | | **100 м** |  |  | **0,4** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 59,13 | 1,2 | 28,38 | 32,79 | 931 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 5,43 | 1,2 | 2,61 | 12,38 | 32 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 0,76 | 1,2 | 0,36 | 32,79 | 12 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 22,69 |  | 9,08 | 6,95 | 63 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 6,29 | 1,2 | 3,0192 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,06 | 1,2 | 0,0288 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 87,25 |  | 40,07 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 28,74 |  | 943 |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | | | % | 97 |  | 97 |  |  | 27,88 |  | 915 |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | | | % | 51 |  | 51 |  |  | 14,66 |  | 481 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **82,61** |  | **2 422** |
| **40** | **ФЕРм08-02-403-03** | **Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах** | | | **100 м** |  |  | **1,1** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 155,10 | 1,2 | 204,73 | 32,79 | 6 713 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 3,62 | 1,2 | 4,78 | 12,38 | 59 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 0,50 | 1,2 | 0,66 | 32,79 | 22 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 41,08 |  | 45,19 | 6,95 | 314 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 16,5 | 1,2 | 21,78 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,04 | 1,2 | 0,0528 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 199,80 |  | 254,70 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 205,39 |  | 6 735 |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | | | % | 97 |  | 97 |  |  | 199,23 |  | 6 533 |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | | | % | 51 |  | 51 |  |  | 104,75 |  | 3 435 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **558,68** |  | **17 054** |
| **41** | **ФЕРм08-03-572-08** | **Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: в нише, высота и ширина до 700х850 мм** | | | **шт** |  |  | **1** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 20,44 | 1,2 | 24,53 | 32,79 | 804 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 20,11 | 1,2 | 24,13 | 12,38 | 299 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 2,26 | 1,2 | 2,71 | 32,79 | 89 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 120,98 |  | 120,98 | 6,95 | 841 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 2,06 | 1,2 | 2,472 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,18 | 1,2 | 0,216 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 161,53 |  | 169,64 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 27,24 |  | 893 |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | | | % | 97 |  | 97 |  |  | 26,42 |  | 866 |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | | | % | 51 |  | 51 |  |  | 13,89 |  | 455 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **209,95** |  | **3 265** |
| **42** | **ФССЦ-20.4.04.02-0004** | **Щиты распределительные встраиваемые ЩРВ-24з, с замком, размер 435х350х120 мм** | | | **шт** |  |  | **1** | **67,80** |  | **67,80** | **6,95** | **471** |
|  |  | (Электротехнические установки на других объектах) | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **43** | **ФЕРм08-03-575-01** | **Прибор или аппарат** | | | **шт** |  |  | **8** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 10,22 | 1,2 | 98,11 | 32,79 | 3 217 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 0,38 |  | 3,04 | 6,95 | 21 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 1,03 | 1,2 | 9,888 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 10,60 |  | 101,15 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 98,11 |  | 3 217 |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | | | % | 97 |  | 97 |  |  | 95,17 |  | 3 120 |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | | | % | 51 |  | 51 |  |  | 50,04 |  | 1 641 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **246,36** |  | **7 999** |
| **44 О** | **ФССЦ-62.1.01.09-0011** | **Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 2Р 16А, характеристика С** | | | **шт** |  |  | **7** | **20,90** |  | **146,30** | **4,59** | **672** |
|  |  | (Инженерное оборудование) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **45 О** | **ФССЦ-62.1.01.09-0076** | **Выключатели автоматические: серии LR 1Р 32А** | | | **шт** |  |  | **1** | **52,74** |  | **52,74** | **4,59** | **242** |
|  |  | (Инженерное оборудование) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **46** | **ФЕРм08-02-397-01** | **Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м** | | | **100 м** |  |  | **0,36** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 80,46 | 1,2 | 34,76 | 32,79 | 1 140 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 95,01 | 1,2 | 41,04 | 12,38 | 508 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 23,33 | 1,2 | 10,08 | 32,79 | 331 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 407,53 |  | 146,71 | 6,95 | 1 020 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 8,56 | 1,2 | 3,69792 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 2,27 | 1,2 | 0,98064 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 583,00 |  | 222,51 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 44,84 |  | 1 471 |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | | | % | 97 |  | 97 |  |  | 43,49 |  | 1 427 |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | | | % | 51 |  | 51 |  |  | 22,87 |  | 750 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **288,87** |  | **4 845** |
| **47** | **ФССЦ-20.2.08.05-0021** | **Профиль монтажный перфорированный** | | | **шт** |  |  | **18** | **76,84** |  | **1 383,12** | **6,95** | **9 613** |
|  |  | (Электротехнические установки на других объектах) | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **48** | **ФССЦ-08.1.02.19-0040** | **Уголок монтажный сейсмостойкий оцинкованный (прим. 90\*90\*40\*2)** | | | **шт** |  |  | **72** | **88,47** |  | **6 369,84** | **6,95** | **44 270** |
|  |  | (Электротехнические установки на других объектах) | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **49** | **ФЕРм08-03-591-09** | **Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке** | | | **100 шт** |  |  | **0,03** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 302,36 | 1,2 | 10,88 | 32,79 | 357 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 4,77 | 1,2 | 0,17 | 12,38 | 2 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 0,64 | 1,2 | 0,02 | 32,79 | 1 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 62,22 |  | 1,87 | 6,95 | 13 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 30,48 | 1,2 | 1,09728 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,05 | 1,2 | 0,0018 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 369,35 |  | 12,92 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 10,90 |  | 358 |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | | | % | 97 |  | 97 |  |  | 10,57 |  | 347 |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | | | % | 51 |  | 51 |  |  | 5,56 |  | 183 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **29,05** |  | **902** |
| **50** | **ФССЦ-20.4.03.07-0016** | **Розетка штепсельная с заземляющим контактом** | | | **100 шт** |  |  | **0,03** | **3 217,41** |  | **96,52** | **6,95** | **671** |
|  |  | (Электротехнические установки на других объектах) | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **51** | **ФССЦ-20.5.02.11-0001** | **Коробка для установки розеток и выключателей скрытой проводки** | | | **1000 шт** |  |  | **0,003** | **1 979,63** |  | **5,94** | **6,95** | **41** |
|  |  | (Электротехнические установки на других объектах) | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **52** | **ФЕРм08-03-591-02** | **Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке** | | | **100 шт** |  |  | **0,03** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 255,54 | 1,2 | 9,20 | 32,79 | 302 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 4,77 | 1,2 | 0,17 | 12,38 | 2 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 0,64 | 1,2 | 0,02 | 32,79 | 1 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 34,95 |  | 1,05 | 6,95 | 7 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 25,76 | 1,2 | 0,92736 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,05 | 1,2 | 0,0018 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 295,26 |  | 10,42 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 9,22 |  | 303 |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | | | % | 97 |  | 97 |  |  | 8,94 |  | 294 |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | | | % | 51 |  | 51 |  |  | 4,70 |  | 155 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **24,06** |  | **760** |
| **53** | **ФССЦ-20.4.01.02-0021** | **Выключатель одноклавишный для скрытой проводки** | | | **10 шт** |  |  | **0,3** | **62,20** |  | **18,66** | **6,95** | **130** |
|  |  | (Электротехнические установки на других объектах) | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **54** | **ФССЦ-20.5.02.11-0001** | **Коробка для установки розеток и выключателей скрытой проводки** | | | **1000 шт** |  |  | **0,003** | **1 979,63** |  | **5,94** | **6,95** | **41** |
|  |  | (Электротехнические установки на других объектах) | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **55** | **ФЕРм08-02-409-09** | **Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола** | | | **100 м** |  |  | **0,15** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 139,54 | 1,2 | 25,12 | 32,79 | 824 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 16,79 |  | 2,52 | 6,95 | 18 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 15,2 | 1,2 | 2,736 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 156,33 |  | 27,64 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 25,12 |  | 824 |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | | | % | 97 |  | 97 |  |  | 24,37 |  | 799 |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | | | % | 51 |  | 51 |  |  | 12,81 |  | 420 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **64,82** |  | **2 061** |
| **56** | **ФССЦ-24.3.03.05-0012** | **Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные легкие с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 20 мм** | | | **м** |  |  | **15** | **3,16** |  | **47,40** | **6,95** | **329** |
|  |  | (Электротехнические установки на других объектах) | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **57** | **ФЕРм08-02-412-02** | **Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2** | | | **100 м** |  |  | **0,15** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 50,67 | 1,2 | 9,12 | 32,79 | 299 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 3,62 | 1,2 | 0,65 | 12,38 | 8 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 0,50 | 1,2 | 0,09 | 32,79 | 3 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 14,48 |  | 2,17 | 6,95 | 15 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 5,39 | 1,2 | 0,9702 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,04 | 1,2 | 0,0072 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 68,77 |  | 11,94 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 9,21 |  | 302 |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | | | % | 97 |  | 97 |  |  | 8,93 |  | 293 |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | | | % | 51 |  | 51 |  |  | 4,70 |  | 154 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **25,57** |  | **769** |
| **58** | **ФЕРм11-06-002-02** | **Электрические проводки в щитах и пультах: малогабаритных** | | | **100 м** |  |  | **0,1** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 137,52 | 1,2 | 16,50 | 32,79 | 541 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 9,67 |  | 0,97 | 6,95 | 7 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 12,4 | 1,2 | 1,488 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 147,19 |  | 17,47 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 16,50 |  | 541 |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.53 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники | | | % | 90 |  | 90 |  |  | 14,85 |  | 487 |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.53 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники | | | % | 46 |  | 46 |  |  | 7,59 |  | 249 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **39,91** |  | **1 284** |
| **59** | **ФЕРм08-02-155-01** | **Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой** | | | **шт** |  |  | **4** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 3,57 | 1,2 | 17,14 | 32,79 | 562 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 15,07 |  | 0,00 | 6,95 |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 0,38 | 1,2 | 1,824 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 3,57 |  | 17,14 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 17,14 |  | 562 |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | | | % | 97 |  | 97 |  |  | 16,63 |  | 545 |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | | | % | 51 |  | 51 |  |  | 8,74 |  | 287 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **42,51** |  | **1 394** |
| **60** | **ФССЦ-14.5.01.10-0029** | **Пена монтажная полиуретановая противопожарная однокомпонентная модифицированная для заполнения, уплотнения, утепления, изоляции и соединения швов и стыков в местах с повышенными требованиями пожарной безопасности (0,88 л)** | | | **шт** |  |  | **1** | **110,11** |  | **110,11** | **6,95** | **765** |
|  |  | (Электротехнические установки на других объектах) | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **61** | **ФССЦ-21.1.06.09-0153** | **Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х4-660** | | | **1000 м** |  |  | **0,0306** | **10 296,33** |  | **315,07** | **6,95** | **2 190** |
|  |  | (Электротехнические установки на других объектах) | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **62** | **ФССЦ-21.1.06.09-0151** | **Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5-660** | | | **1000 м** |  |  | **0,13** | **4 832,12** |  | **628,18** | **6,95** | **4 366** |
|  |  | (Электротехнические установки на других объектах) | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **63** | **ФССЦ-21.2.03.05-0089** | **Провод силовой установочный с медными жилами 3х0,75-450 (прим. ПВС)** | | | **1000 м** |  |  | **0,0153** | **1 926,06** |  | **29,47** | **6,95** | **205** |
|  |  | (Электротехнические установки на других объектах) | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **64** | **ФССЦ-20.5.02.04-0008** | **Коробка ответвительная с кабельными вводами (80х40 мм с/у под сплошные стены)** | | | **10 шт** |  |  | **0,8** | **132,24** |  | **105,79** | **6,95** | **735** |
|  |  | (Электротехнические установки на других объектах) | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **65** | **ФССЦ-20.5.02.07-0003** | **Коробка распаечная НР 70** | | | **шт** |  |  | **18** | **8,62** |  | **155,16** | **6,95** | **1 078** |
|  |  | (Электротехнические установки на других объектах) | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **66** | **ФССЦ-20.1.02.04-0003** | **Клемма строительно-монтажная для распределительных коробок (СМК-2 и СМК3)** | | | **100 шт** |  |  | **1** | **213,00** |  | **213,00** | **6,95** | **1 480** |
|  |  | (Электротехнические установки на других объектах) | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **67** | **ФЕРм08-03-593-06** | **Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый** | | | **100 шт** |  |  | **0,2** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 700,75 | 1,2 | 168,18 | 32,79 | 5 515 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 158,72 | 1,2 | 38,09 | 12,38 | 472 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 21,97 | 1,2 | 5,27 | 32,79 | 173 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 514,36 |  | 102,87 | 6,95 | 715 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 70,64 | 1,2 | 16,9536 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 1,75 | 1,2 | 0,42 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 1 373,83 |  | 309,14 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 173,45 |  | 5 688 |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | | | % | 97 |  | 97 |  |  | 168,25 |  | 5 517 |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | | | % | 51 |  | 51 |  |  | 88,46 |  | 2 901 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **565,85** |  | **15 120** |
| **68** | **ФССЦ-20.3.03.07-0082** | **Светильник (Diora Box SE 60/7000 opal 5K Waite clipe – 1150)** | | | **шт** |  |  | **18** | **720,98** |  | **12 977,64** | **6,95** | **90 195** |
|  |  | (Электротехнические установки на других объектах) | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **69** | **ФССЦ-20.3.03.07-0001** | **Светильник аварийного освещения (Светильник ГСО-ПРЕМИУМ 1195х180 заливной свет ГЕНСВЕТ, мощность 36 Вт, рассеиватель опал, цветовая температура 4000 К, наличие блока аварийного питания, время работы в аварийном режиме 3 часа, дополнительная комплектация защитная решетка.)** | | | **шт** |  |  | **2** | **820,80** |  | **1 641,60** | **6,95** | **11 409** |
|  |  | (Электротехнические установки на других объектах) | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итоги по разделу 3 Электромонтажные работы :** | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | 26 437,35 |  |  |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | 736,00 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | 128,51 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | 20,34 |  |  |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | 25 572,84 |  |  |
|  |  | Монтажные работы | | | | | | | | | 27 554,76 |  |  |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | 736,00 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | 128,51 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | | | 20,34 |  |  |
|  |  | материалы | | | | | | | | | 25 572,84 |  |  |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | 732,50 |  |  |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | 384,91 |  |  |
|  |  | Оборудование | | | | | | | | | 199,04 |  |  |
|  |  | Инженерное оборудование | | | | | | | | | 199,04 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | 756,34 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | 732,50 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | 384,91 |  |  |
|  |  | **Итого по разделу 3 Электромонтажные работы** | | | | | | | | | **27 753,80** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итоги по смете:** | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | 61 165,91 |  | 562 379 |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | 4 954,21 |  | 162 451 |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | 1 704,92 |  | 21 107 |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | 190,13 |  | 6 236 |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | 54 506,78 |  | 378 821 |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | 40 882,89 |  | 560 725 |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | 40 740,02 |  | 558 956 |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | 4 214,21 |  | 138 185 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | 1 433,54 |  | 17 747 |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | | | 169,79 |  | 5 567 |
|  |  | материалы | | | | | | | | | 28 933,94 |  | 201 090 |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | 4 061,46 |  | 133 177 |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | 2 096,87 |  | 68 757 |
|  |  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ | | | | | | | | | 142,87 |  | 1 769 |
|  |  | Монтажные работы | | | | | | | | | 27 564,68 |  | 240 427 |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | 740,00 |  | 24 266 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | 128,51 |  | 1 591 |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | | | 20,34 |  | 669 |
|  |  | материалы | | | | | | | | | 25 572,84 |  | 177 731 |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | 736,38 |  | 24 148 |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | 386,95 |  | 12 691 |
|  |  | Оборудование | | | | | | | | | 199,04 |  | 914 |
|  |  | Инженерное оборудование | | | | | | | | | 199,04 |  | 914 |
|  |  | **Итого** | | | | | | | | | **68 646,61** |  | **802 066** |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | 5 144,34 |  | 168 687 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | 4 797,84 |  | 157 325 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | 2 483,82 |  | 81 448 |
|  |  | непредвиденные 2% | | | | | | | | | 1 372,93 |  | 16 041 |
|  |  | **Итого с непредвиденными** | | | | | | | | | **70 019,54** |  | **818 107** |
|  |  | ндс 20% | | | | | | | | | 14 003,91 |  | 163 621,00 |
|  |  | **ВСЕГО по смете** | | | | | | | | | **84 023,45** |  | **981 728,00** |