Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС)

**Обоснование  
 начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупок в соответствии**

**с Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ**

**Выполнение работ по текущему ремонту жилых комнат и коридоров общежития № 3**

*(указывается предмет контракта)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Основные характеристики объекта закупки** | **Выполнение работ по текущему ремонту жилых комнат и коридоров общежития № 3** | |
| **Используемый метод определения НМЦК  с обоснованием:** | Проектно - сметный метод. Использованы Федеральные единичные расценки (ФЕР), предназначенные для определения прямых затрат в сметной стоимости строительных и ремонтных работ (утвержд.Приказом Минстроя России) | |
| **Расчет НМЦК** | См. приложение. | |
| **Дата подготовки обоснования НМЦК:** | | **10.06.2022г.** |

**Работник контрактной службы**

|  |
| --- |
| Печко Е.И. |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | | | Единица измерения | Количество | | | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. | | | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|
| на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Раздел 1. Демонтажные работы** | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **ФЕРр63-5-1** | **Снятие обоев: простых и улучшенных** | | | **100 м2** |  |  | **8,5844** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 81,12 |  | 696,37 | 33,13 | 23 071 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 10,4 |  | 89,27776 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 81,12 |  | 696,37 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 696,37 |  | 23 071 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.97 | НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 90 |  | 90 |  |  | 626,73 |  | 20 764 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.97 | СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 45 |  | 45 |  |  | 313,37 |  | 10 382 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **1 636,47** |  |  |
| **2** | **ФЕРр57-3-1** | **Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов** | | | **100 м** |  |  | **3,6828** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 29,41 |  | 108,31 | 33,13 | 3 588 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 3,77 |  | 13,884156 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 29,41 |  | 108,31 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 108,31 |  | 3 588 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91 | НР Полы (ремонтно-строительные) | | | % | 89 |  | 89 |  |  | 96,40 |  | 3 193 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91 | СП Полы (ремонтно-строительные) | | | % | 49 |  | 49 |  |  | 53,07 |  | 1 758 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **257,78** |  |  |
| **3** | **ФЕРр57-2-1** | **Разборка покрытий полов: из линолеума и релина** | | | **100 м2** |  |  | **4,0048** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 88,84 |  | 355,79 | 33,13 | 11 787 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 4,06 |  | 16,26 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 1,76 |  | 7,05 | 33,13 | 234 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 11,39 |  | 45,614672 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,13 |  | 0,520624 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 92,90 |  | 372,05 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 362,84 |  | 12 021 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91 | НР Полы (ремонтно-строительные) | | | % | 89 |  | 89 |  |  | 322,93 |  | 10 699 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91 | СП Полы (ремонтно-строительные) | | | % | 49 |  | 49 |  |  | 177,79 |  | 5 890 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **872,77** |  |  |
| **4** | **ФЕРр57-2-7** | **Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит** | | | **100 м2** |  |  | **4,0048** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 86,50 |  | 346,42 | 33,13 | 11 477 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 3,75 |  | 15,02 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 1,62 |  | 6,49 | 33,13 | 215 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 11,09 |  | 44,413232 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,12 |  | 0,480576 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 90,25 |  | 361,44 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 352,91 |  | 11 692 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91 | НР Полы (ремонтно-строительные) | | | % | 89 |  | 89 |  |  | 314,09 |  | 10 406 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91 | СП Полы (ремонтно-строительные) | | | % | 49 |  | 49 |  |  | 172,93 |  | 5 729 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **848,46** |  |  |
| **5** | **ФЕР46-02-009-02** | **Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных** | | | **100 м2** |  |  | **4,0048** |  |  |  |  |  |
|  |  | до 30 мм ПЗ=1,5 (ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; МАТ=1,5 к расх.; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 178,00 | 1,5 | 1 069,28 | 33,13 | 35 425 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 22,82 | 1,5 | 137,084304 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 178,00 |  | 1 069,28 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 1 069,28 |  | 35 425 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | | | % | 103 |  | 103 |  |  | 1 101,36 |  | 36 488 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | | | % | 59 |  | 59 |  |  | 630,88 |  | 20 901 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **2 801,52** |  |  |
| **6** | **ФЕРр56-11-1** | **Снятие наличников** | | | **100 м** |  |  | **2,2** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 33,43 |  | 73,55 | 33,13 | 2 437 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 4,21 |  | 9,262 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 33,43 |  | 73,55 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 73,55 |  | 2 437 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90 | НР Проемы (ремонтно-строительные) | | | % | 90 |  | 90 |  |  | 66,20 |  | 2 193 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90 | СП Проемы (ремонтно-строительные) | | | % | 47 |  | 47 |  |  | 34,57 |  | 1 145 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **174,32** |  |  |
| **7** | **ФЕР46-03-011-01** | **Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2** | | | **100 м** |  |  | **4,3419** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 128,52 |  | 558,02 | 33,13 | 18 487 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 210,59 |  | 914,36 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 14 |  | 60,7866 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 339,11 |  | 1 472,38 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 558,02 |  | 18 487 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | | | % | 103 |  | 103 |  |  | 574,76 |  | 19 042 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | | | % | 59 |  | 59 |  |  | 329,23 |  | 10 907 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **2 376,37** |  |  |
| **8** | **ФЕР46-03-017-05** | **Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках площадью до 0,1 м2** | | | **м3** |  |  | **0,43419** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 608,53 |  | 264,22 | 33,13 | 8 754 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 26,64 |  | 11,57 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 4,64 |  | 2,01 | 33,13 | 67 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 592,22 |  | 257,14 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 75,22 |  | 32,6597718 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,4 |  | 0,173676 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 1 227,39 |  | 532,93 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 266,23 |  | 8 821 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | | | % | 103 |  | 103 |  |  | 274,22 |  | 9 086 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | | | % | 59 |  | 59 |  |  | 157,08 |  | 5 204 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **964,23** |  |  |
| **9** | **ФССЦ-04.3.01.12-0005** | **Раствор кладочный, цементно-известковый, М100** | | | **м3** |  |  | **0,451558** | **529,41** |  | **239,06** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Раздел 2. Строительные работы** | | | | | | | | | | | | | |
| **10** | **ФЕР10-01-060-01** | **Установка и крепление наличников (ранее демонтированных)** | | | **100 м** |  |  | **2,2** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 63,89 |  | 140,56 | 33,13 | 4 657 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 2,63 |  | 5,79 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 0,46 |  | 1,01 | 33,13 | 33 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 8,50 |  | 18,70 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 7,82 |  | 17,204 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,04 |  | 0,088 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 75,02 |  | 165,05 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 141,57 |  | 4 690 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Деревянные конструкции | | | % | 108 | 0,9 | 97,2 |  |  | 137,61 |  | 4 559 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Деревянные конструкции | | | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  | 66,18 |  | 2 193 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **368,84** |  |  |
| **11** | **ФЕРр61-2-7** | **Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм** | | | **100 м2** |  |  | **1,7168** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 2 007,68 |  | 3 446,79 | 33,13 | 114 192 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 20,94 |  | 35,95 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 9,05 |  | 15,54 | 33,13 | 515 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 1 140,25 |  | 1,46 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 226,6 |  | 389,02688 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,67 |  | 1,150256 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 2 029,47 |  | 3 484,20 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 3 462,33 |  | 114 707 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95 | НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 89 |  | 89 |  |  | 3 081,47 |  | 102 089 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95 | СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 44 |  | 44 |  |  | 1 523,43 |  | 50 471 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **8 089,10** |  |  |
| **12** | **ФССЦ-04.3.02.12-0008** | **Смеси сухие штукатурные универсальные, цементно-известковые, тонкослойные, с органическими добавками и волокнистым армированием, М75, W2, крупность заполнителя не более 1,3 мм** | | | **кг** |  |  | **4807,04** | **1,33** |  | **6 393,36** |  |  |
| **13** | **ФЕР15-06-007-01** | **Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз: с подготовкой** | | | **100 м2** |  |  | **8,5844** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 1 028,28 |  | 8 827,17 | 33,13 | 292 444 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 13,77 |  | 118,21 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 2,59 |  | 22,23 | 33,13 | 736 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 230,63 |  | 1 979,82 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 106,89 |  | 917,586516 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,22 |  | 1,888568 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 1 272,68 |  | 10 925,20 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 8 849,40 |  | 293 180 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы | | | % | 100 | 0,9 | 90 |  |  | 7 964,46 |  | 263 862 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы | | | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  | 3 685,78 |  | 122 109 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **22 575,44** |  |  |
| **14** | **ФССЦ-01.6.02.02-0002** | **Стеклообои: TASSOGLAS, елочка** | | | **10 м2** |  |  | **90,1362** | **110,35** |  | **9 946,53** |  |  |
| **15** | **ФССЦ-14.1.03.02-0111** | **Клей для стеклообоев** | | | **кг** |  |  | **236,071** | **13,95** |  | **3 293,19** |  |  |
| **16** | **ФССЦ-14.5.11.10-0101** | **Шпатлевка водно-дисперсионная полимерная с минеральными наполнителями** | | | **т** |  |  | **1,030128** | **11 800,00** |  | **12 155,51** |  |  |
| **17** | **ФЕР15-06-004-01** | **Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, красками** | | | **100 м2** |  |  | **8,5844** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 50,40 |  | 432,65 | 33,13 | 14 334 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 5,49 |  | 47,128356 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 50,40 |  | 432,65 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 432,65 |  | 14 334 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы | | | % | 100 | 0,9 | 90 |  |  | 389,39 |  | 12 901 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы | | | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  | 180,20 |  | 5 970 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **1 002,24** |  |  |
| **18** | **ФССЦ-14.3.02.01-0219** | **Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ** | | | **т** |  |  | **0,289294** | **15 481,00** |  | **4 478,56** |  |  |
| **19** | **ФЕР15-02-019-04** | **Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков** | | | **100 м2** |  |  | **4,0048** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 321,92 |  | 1 289,23 | 33,13 | 42 712 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 17,97 |  | 71,97 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 10,72 |  | 42,93 | 33,13 | 1 422 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 1,32 |  | 5,29 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 37,74 |  | 151,141152 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,99 |  | 3,964752 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 341,21 |  | 1 366,49 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 1 332,16 |  | 44 134 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы | | | % | 100 | 0,9 | 90 |  |  | 1 198,94 |  | 39 721 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы | | | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  | 554,84 |  | 18 382 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **3 120,27** |  |  |
| **20** | **ФССЦ-14.3.01.02-0102** | **Грунтовка: водно-дисперсионная " Бетон-контакт"** | | | **т** |  |  | **0,080096** | **18 390,16** |  | **1 472,98** |  |  |
| **21** | **ФЕР15-02-019-08** | **Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке: 15-02-019-04** | | | **100 м2** |  |  | **4,0048** |  |  |  |  |  |
|  |  | ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15) | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 30,62 | 15 | 1 839,40 | 33,13 | 60 939 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 1,80 | 15 | 108,13 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 1,09 | 15 | 65,48 | 33,13 | 2 169 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 0,13 | 15 | 7,81 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 3,59 | 15 | 215,65848 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,1 | 15 | 6,0072 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 32,55 |  | 1 955,34 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 1 904,88 |  | 63 108 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы | | | % | 100 | 0,9 | 90 |  |  | 1 714,39 |  | 56 797 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы | | | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  | 793,38 |  | 26 284 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **4 463,11** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| **22** | **ФССЦ-04.3.02.12-0008** | **Смеси сухие штукатурные универсальные, цементно-известковые, тонкослойные, с органическими добавками и волокнистым армированием, М75, W2, крупность заполнителя не более 1,3 мм** | | | **кг** |  |  | **9,020812** | **1,33** |  | **12,00** |  |  |
| **23** | **ФЕР15-06-006-01** | **Оклейка тканями потолков** | | | **100 м2** |  |  | **4,0048** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 203,98 |  | 816,90 | 33,13 | 27 064 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 1,62 |  | 6,49 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 0,37 |  | 1,48 | 33,13 | 49 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 270,30 |  | 1 082,50 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 22,74 |  | 91,069152 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,03 |  | 0,120144 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 475,90 |  | 1 905,89 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 818,38 |  | 27 113 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы | | | % | 100 | 0,9 | 90 |  |  | 736,54 |  | 24 402 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы | | | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  | 340,86 |  | 11 293 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **2 983,29** |  |  |
| **24** | **ФССЦ-01.8.01.06-0002** | **Сетка стеклотканевая 2х2 мм, плотность 60 г/м2** | | | **10 м2** |  |  | **41,64992** | **21,30** |  | **887,14** |  |  |
| **25** | **ФЕР15-02-019-04** | **Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков** | | | **100 м2** |  |  | **4,0048** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 321,92 |  | 1 289,23 | 33,13 | 42 712 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 17,97 |  | 71,97 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 10,72 |  | 42,93 | 33,13 | 1 422 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 1,32 |  | 5,29 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 37,74 |  | 151,141152 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,99 |  | 3,964752 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 341,21 |  | 1 366,49 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 1 332,16 |  | 44 134 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы | | | % | 100 | 0,9 | 90 |  |  | 1 198,94 |  | 39 721 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы | | | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  | 554,84 |  | 18 382 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **3 120,27** |  |  |
| **26** | **ФЕР15-02-019-08** | **Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей: на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 15-02-019-04** | | | **100 м2** |  |  | **-4,0048** |  |  |  |  |  |
|  |  | до 3 мм ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7) | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 30,62 | 7 | -858,39 | 33,13 | -28 438 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 1,80 | 7 | -50,46 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 1,09 | 7 | -30,56 | 33,13 | -1 012 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 0,13 | 7 | -3,64 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 3,59 | 7 | -100,640624 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,1 | 7 | -2,80336 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 32,55 |  | -912,49 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | -888,95 |  | -29 450 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы | | | % | 100 | 0,9 | 90 |  |  | -800,06 |  | -26 505 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы | | | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  | -370,25 |  | -12 266 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **-2 082,80** |  |  |
| **27** | **ФССЦ-14.3.01.02-0103** | **Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17** | | | **л** |  |  | **61,27344** | **9,14** |  | **560,04** |  |  |
| **28** | **ФЕР15-04-005-02** | **Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску** | | | **100 м2** |  |  | **4,0048** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 138,14 |  | 553,22 | 33,13 | 18 328 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 6,22 |  | 24,91 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 1,18 |  | 4,73 | 33,13 | 157 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 47,69 |  | 190,99 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 15,4 |  | 61,67392 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,1 |  | 0,40048 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 192,05 |  | 769,12 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 557,95 |  | 18 485 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы | | | % | 100 | 0,9 | 90 |  |  | 502,16 |  | 16 637 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы | | | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  | 232,39 |  | 7 699 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **1 503,67** |  |  |
| **29** | **ФССЦ-14.5.11.10-0101** | **Шпатлевка водно-дисперсионная полимерная с минеральными наполнителями** | | | **т** |  |  | **1,082497** | **11 800,00** |  | **12 773,46** |  |  |
| **30** | **ФССЦ-14.3.01.02-0103** | **Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17** | | | **л** |  |  | **61,27344** | **9,14** |  | **560,04** |  |  |
| **31** | **ФССЦ-14.3.02.01-0219** | **Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ** | | | **т** |  |  | **0,146976** | **15 481,00** |  | **2 275,34** |  |  |
| **32** | **ФЕРр57-4-10** | **Выравнивание лаг с изготовлением прокладок** | | | **100 м2** |  |  | **4,0048** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 71,65 |  | 286,94 | 33,13 | 9 506 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 63,46 |  | 254,14 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 8,4 |  | 33,64032 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 135,11 |  | 541,08 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 286,94 |  | 9 506 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91 | НР Полы (ремонтно-строительные) | | | % | 89 |  | 89 |  |  | 255,38 |  | 8 460 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91 | СП Полы (ремонтно-строительные) | | | % | 49 |  | 49 |  |  | 140,60 |  | 4 658 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **937,06** |  |  |
| **33** | **ФЕРр57-5-1** | **Ремонт дощатых покрытий, сплачивание со вставкой реек** | | | **100 м2** |  |  | **4,0048** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 383,85 |  | 1 537,24 | 33,13 | 50 929 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 10,85 |  | 43,45 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 3,51 |  | 14,06 | 33,13 | 466 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 227,58 |  | 911,41 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 45 |  | 180,216 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,27 |  | 1,081296 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 622,28 |  | 2 492,10 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 1 551,30 |  | 51 395 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91 | НР Полы (ремонтно-строительные) | | | % | 89 |  | 89 |  |  | 1 380,66 |  | 45 742 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91 | СП Полы (ремонтно-строительные) | | | % | 49 |  | 49 |  |  | 760,14 |  | 25 184 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **4 632,90** |  |  |
| **34** | **ФЕР11-01-053-01** | **Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 м2** | | | **100 м2** |  |  | **4,0048** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 310,21 |  | 1 242,33 | 33,13 | 41 158 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 630,06 |  | 2 523,26 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 73,22 |  | 293,23 | 33,13 | 9 715 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 5 386,22 |  | 21 570,73 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 37,97 |  | 152,062256 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 7,18 |  | 28,754464 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 6 326,49 |  | 25 336,32 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 1 535,56 |  | 50 873 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Полы | | | % | 112 | 0,9 | 100,8 |  |  | 1 547,84 |  | 51 280 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы | | | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  | 848,40 |  | 28 107 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **27 732,56** |  |  |
| **35** | **ФССЦ-11.2.11.04-0052** | **Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт II/IV, толщина 12 мм** | | | **м3** |  |  | **-4,965952** | **4 319,09** |  | **-21 448,39** |  |  |
| **36** | **ФССЦ-11.2.11.04-0016** | **Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК,: сорт 1/2, толщина 12 мм** | | | **м3** |  |  | **4,965952** | **5 362,46** |  | **26 629,72** |  |  |
| **37** | **ФЕР11-01-036-02** | **Устройство покрытий: из линолеума на клее со свариванием полотнищ в стыках** | | | **100 м2** |  |  | **4,0048** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 447,72 |  | 1 793,03 | 33,13 | 59 403 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 26,53 |  | 106,25 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 5,09 |  | 20,38 | 33,13 | 675 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 295,82 |  | 1 184,70 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 51,82 |  | 207,528736 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,43 |  | 1,722064 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 770,07 |  | 3 083,98 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 1 813,41 |  | 60 078 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Полы | | | % | 112 | 0,9 | 100,8 |  |  | 1 827,92 |  | 60 559 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы | | | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  | 1 001,91 |  | 33 193 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **5 913,81** |  |  |
| **38** | **ФССЦ-14.1.02.04-0102** | **Клей для укладки ПВХ-покрытий** | | | **кг** |  |  | **200,24** | **25,56** |  | **5 118,13** |  |  |
| **39** | **ФССЦ-01.6.03.04-0091** | **Линолеум коммерческий гетерогенный: "POLYSTYL CONTRACT" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)** | | | **м2** |  |  | **408,4896** | **75,43** |  | **30 812,37** |  |  |
| **40** | **ФЕР11-01-040-03** | **Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих** | | | **100 м** |  |  | **3,6828** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 61,32 |  | 225,83 | 33,13 | 7 482 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 2,13 |  | 7,84 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 0,42 |  | 1,55 | 33,13 | 51 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 152,84 |  | 562,88 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 6,68 |  | 24,601104 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,04 |  | 0,147312 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 216,29 |  | 796,55 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 227,38 |  | 7 533 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Полы | | | % | 112 | 0,9 | 100,8 |  |  | 229,20 |  | 7 593 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы | | | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  | 125,63 |  | 4 162 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **1 151,38** |  |  |
| **41** | **ФССЦ-11.3.03.06-0002** | **Плинтуса для полов с кабель-каналом пластиковые, 22х49 мм** | | | **м** |  |  | **371,9628** | **20,50** |  | **7 625,24** |  |  |
| **42** | **ФЕРр56-13-2** | **Ремонт дверных коробок узких: в каменных стенах со снятием полотен** | | | **10 шт** |  |  | **2,2** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 581,61 |  | 1 279,54 | 33,13 | 42 391 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 7,89 |  | 17,36 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 1,39 |  | 3,06 | 33,13 | 101 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 517,61 |  | 1 138,74 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 64,84 |  | 142,648 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,12 |  | 0,264 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 1 107,11 |  | 2 435,64 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 1 282,60 |  | 42 492 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90 | НР Проемы (ремонтно-строительные) | | | % | 90 |  | 90 |  |  | 1 154,34 |  | 38 243 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90 | СП Проемы (ремонтно-строительные) | | | % | 47 |  | 47 |  |  | 602,82 |  | 19 971 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **4 192,80** |  |  |
| **43** | **ФЕРр56-15-3** | **Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки: вертикальных с числом сопряжений 2** | | | **100 шт** |  |  | **0,22** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 2 946,89 |  | 648,32 | 33,13 | 21 479 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 11,17 |  | 2,46 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 1,97 |  | 0,43 | 33,13 | 14 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 882,07 |  | 194,06 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 306,33 |  | 67,3926 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,17 |  | 0,0374 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 3 840,13 |  | 844,84 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 648,75 |  | 21 493 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90 | НР Проемы (ремонтно-строительные) | | | % | 90 |  | 90 |  |  | 583,88 |  | 19 344 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90 | СП Проемы (ремонтно-строительные) | | | % | 47 |  | 47 |  |  | 304,91 |  | 10 102 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **1 733,63** |  |  |
| **44** | **ФЕРр62-10-6** | **Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски более 35%** | | | **100 м2** |  |  | **0,3968** |  |  |  |  |  |
|  |  | с наличниками с двух сторон ПЗ=2,8 (ОЗП=2,8; ЭМ=2,8 к расх.; ЗПМ=2,8; МАТ=2,8 к расх.; ТЗ=2,8; ТЗМ=2,8) | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 827,37 | 2,8 | 919,24 | 33,13 | 30 454 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 7,07 | 2,8 | 7,86 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 2,05 | 2,8 | 2,28 | 33,13 | 76 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 447,59 | 2,8 | 497,29 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 95,76 | 2,8 | 106,3931904 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,16 | 2,8 | 0,1777664 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 1 282,03 |  | 1 424,39 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 921,52 |  | 30 530 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 90 |  | 90 |  |  | 829,37 |  | 27 477 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 46 |  | 46 |  |  | 423,90 |  | 14 044 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **2 677,66** |  |  |
| **45** | **ФССЦ-14.3.03.01-0013** | **Лак акриловый: водный, полуглянцевый** | | | **кг** |  |  | **25,1095** | **16,12** |  | **404,77** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Раздел 3. Коридор** | | | | | | | | | | | | | |
| **46** | **ФЕРр61-4-9** | **Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм** | | | **100 м2** |  |  | **1,04** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 2 029,64 |  | 2 110,83 | 33,13 | 69 932 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 22,51 |  | 23,41 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 9,72 |  | 10,11 | 33,13 | 335 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 1 197,22 |  | 1 245,11 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 226,27 |  | 235,3208 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,72 |  | 0,7488 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 3 249,37 |  | 3 379,35 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 2 120,94 |  | 70 267 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95 | НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 89 |  | 89 |  |  | 1 887,64 |  | 62 538 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95 | СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 44 |  | 44 |  |  | 933,21 |  | 30 917 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **6 200,20** |  |  |
| **47** | **ФЕРр62-17-5** | **Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски свыше 10 до 35%** | | | **100 м2** |  |  | **5,02** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 294,62 |  | 1 478,99 | 33,13 | 48 999 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 7,07 |  | 35,49 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 2,05 |  | 10,29 | 33,13 | 341 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 186,93 |  | 938,39 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 34,1 |  | 171,182 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,16 |  | 0,8032 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 488,62 |  | 2 452,87 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 1 489,28 |  | 49 340 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 90 |  | 90 |  |  | 1 340,35 |  | 44 406 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 46 |  | 46 |  |  | 685,07 |  | 22 696 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **4 478,29** |  |  |
| **48** | **ФССЦ-14.3.02.01-0219** | **Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ** | | | **т** |  |  | **0,3363** | **15 481,00** |  | **5 206,26** |  |  |
| **49** | **ФЕРр61-2-7** | **Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм** | | | **100 м2** |  |  | **1,506** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 2 007,68 |  | 3 023,57 | 33,13 | 100 171 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 20,94 |  | 31,54 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 9,05 |  | 13,63 | 33,13 | 452 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 1 140,25 |  | 1 717,22 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 226,6 |  | 341,2596 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,67 |  | 1,00902 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 3 168,87 |  | 4 772,33 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 3 037,20 |  | 100 623 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95 | НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 89 |  | 89 |  |  | 2 703,11 |  | 89 554 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95 | СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 44 |  | 44 |  |  | 1 336,37 |  | 44 274 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **8 811,81** |  |  |
| **50** | **ФЕРр62-16-5** | **Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски свыше 10 до 35%** | | | **100 м2** |  |  | **7,536** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 227,23 |  | 1 712,41 | 33,13 | 56 732 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 7,07 |  | 53,28 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 2,05 |  | 15,45 | 33,13 | 512 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 127,36 |  | 959,78 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 26,3 |  | 198,1968 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,16 |  | 1,20576 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 361,66 |  | 2 725,47 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 1 727,86 |  | 57 244 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 90 |  | 90 |  |  | 1 555,07 |  | 51 520 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 46 |  | 46 |  |  | 794,82 |  | 26 332 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **5 075,36** |  |  |
| **51** | **ФССЦ-14.3.02.01-0219** | **Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ** | | | **т** |  |  | **0,5049** | **15 481,00** |  | **7 816,36** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Раздел 4. Сантехнические работы** | | | | | | | | | | | | | |
| **52** | **ФЕРр65-16-1** | **Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм** | | | **100 шт** |  |  | **0,6** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 272,94 |  | 163,76 | 33,13 | 5 425 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 0,63 |  | 0,38 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 0,27 |  | 0,16 | 33,13 | 5 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 1 126,98 |  | 676,19 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 28,7 |  | 17,22 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,02 |  | 0,012 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 1 400,55 |  | 840,33 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 163,92 |  | 5 430 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.2 | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) | | | % | 103 |  | 103 |  |  | 168,84 |  | 5 593 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.2 | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) | | | % | 52 |  | 52 |  |  | 85,24 |  | 2 824 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **1 094,41** |  |  |
| **53** | **ФЕРр65-15-1** | **Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм** | | | **100 м** |  |  | **1,25** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 692,64 |  | 865,80 | 33,13 | 28 684 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 51,72 |  | 64,65 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 2,51 |  | 3,14 | 33,13 | 104 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 45,14 |  | 56,43 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 81,2 |  | 101,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,2 |  | 0,25 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 789,50 |  | 986,88 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 868,94 |  | 28 788 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.2 | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) | | | % | 103 |  | 103 |  |  | 895,01 |  | 29 652 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.2 | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) | | | % | 52 |  | 52 |  |  | 451,85 |  | 14 970 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **2 333,74** |  |  |
| **54** | **ФССЦ-23.3.06.02-0001** | **Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,8 мм** | | | **м** |  |  | **13,375** | **19,50** |  | **260,81** |  |  |
| **55** | **ФССЦ-23.3.06.03-0002** | **Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 3,2 мм** | | | **м** |  |  | **120,375** | **26,63** |  | **3 205,59** |  |  |
| **56** | **ФССЦ-18.1.09.08-0263** | **Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с резьбовым присоединением, под редуктор или электропривод, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), серии КШТ 60.100, диаметром: 20 мм** | | | **шт** |  |  | **10** | **417,80** |  | **4 178,00** |  |  |
| **57** | **ФЕР16-02-005-01** | **Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм** | | | **100 м** |  |  | **0,09** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 539,73 |  | 48,58 | 33,13 | 1 609 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 97,75 |  | 8,80 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 12,66 |  | 1,14 | 33,13 | 38 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 26,31 |  | 2,37 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 55,3 |  | 4,977 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 1,06 |  | 0,0954 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 663,79 |  | 59,75 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 49,72 |  | 1 647 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | | | % | 121 | 0,9 | 108,9 |  |  | 54,15 |  | 1 794 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | | | % | 72 | 0,85 | 61,2 |  |  | 30,43 |  | 1 008 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **144,33** |  |  |
| **58** | **ФССЦ-23.3.05.01-1074** | **Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,2 мм(гильзы)** | | | **м** |  |  | **9** | **118,04** |  | **1 062,36** |  |  |
| **59** | **ФЕРр65-20-1** | **Перегруппировка секций старых радиаторов с отсоединением и обратным присоединением одной секции при весе радиатора: до 80 кг** | | | **100 шт** |  |  | **0,2** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 2 472,10 |  | 494,42 | 33,13 | 16 380 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 69,71 |  | 13,94 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 30,11 |  | 6,02 | 33,13 | 199 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 462,89 |  | 92,58 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 295 |  | 59 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 2,23 |  | 0,446 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 3 004,70 |  | 600,94 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 500,44 |  | 16 579 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.2 | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) | | | % | 103 |  | 103 |  |  | 515,45 |  | 17 076 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.2 | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) | | | % | 52 |  | 52 |  |  | 260,23 |  | 8 621 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **1 376,62** |  |  |
| **60** | **ФЕРр65-20-2** | **Перегруппировка секций старых радиаторов с отсоединением и обратным присоединением одной секции при весе радиатора: свыше 80 до 160 кг** | | | **100 шт** |  |  | **0,05** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 3 628,54 |  | 181,43 | 33,13 | 6 011 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 138,17 |  | 6,91 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 59,67 |  | 2,98 | 33,13 | 99 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 472,40 |  | 23,62 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 433 |  | 21,65 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 4,42 |  | 0,221 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 4 239,11 |  | 211,96 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 184,41 |  | 6 110 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.2 | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) | | | % | 103 |  | 103 |  |  | 189,94 |  | 6 293 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.2 | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) | | | % | 52 |  | 52 |  |  | 95,89 |  | 3 177 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **497,79** |  |  |
| **61** | **ФССЦ-18.5.10.08-0011** | **Пробки радиаторные** | | | **шт** |  |  | **50** | **10,29** |  | **514,50** |  |  |
| **62** | **ФССЦ-18.5.10.03-0001** | **Ниппель радиаторный** | | | **10 шт** |  |  | **5** | **58,80** |  | **294,00** |  |  |
| **63** | **ФЕР16-07-005-01** | **Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм** | | | **100 м** |  |  | **1,25** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 58,32 |  | 72,90 | 33,13 | 2 415 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 44,51 |  | 55,64 |  |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 4,29 |  | 5,36 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 5,01 |  | 6,2625 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 107,12 |  | 133,90 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 72,90 |  | 2 415 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | | | % | 121 | 0,9 | 108,9 |  |  | 79,39 |  | 2 630 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | | | % | 72 | 0,85 | 61,2 |  |  | 44,61 |  | 1 478 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **257,90** |  |  |
| **64** | **ФЕРр62-33-2** | **Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза** | | | **100 м2** |  |  | **0,427** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 554,12 |  | 236,61 | 33,13 | 7 839 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 0,66 |  | 0,28 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 0,12 |  | 0,05 | 33,13 | 2 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 145,95 |  | 62,32 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 63,4 |  | 27,0718 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,01 |  | 0,00427 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 700,73 |  | 299,21 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 236,66 |  | 7 841 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 90 |  | 90 |  |  | 212,99 |  | 7 057 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 46 |  | 46 |  |  | 108,86 |  | 3 607 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **621,06** |  |  |
| **65** | **ФЕРр62-32-2** | **Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза** | | | **100 м2** |  |  | **0,1073** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 599,47 |  | 64,32 | 33,13 | 2 131 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 0,66 |  | 0,07 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 0,12 |  | 0,01 | 33,13 |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 151,04 |  | 16,21 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 74,1 |  | 7,95093 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,01 |  | 0,001073 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 751,17 |  | 80,60 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 64,33 |  | 2 131 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 90 |  | 90 |  |  | 57,90 |  | 1 918 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 46 |  | 46 |  |  | 29,59 |  | 980 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **168,09** |  |  |
| **66** | **ФССЦ-14.4.04.03-1004** | **Эмаль алкидная специальная для радиаторов, отопительных батарей и труб** | | | **л** |  |  | **8,6022** | **210,47** |  | **1 810,51** |  |  |
| **67** | **ФЕРр69-4-3** | **Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в перекрытиях оштукатуренных** | | | **100 отверстий** |  |  | **0,3** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 517,34 |  | 155,20 | 33,13 | 5 142 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 2,50 |  | 0,75 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 1,08 |  | 0,32 | 33,13 | 11 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 446,18 |  | 133,85 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 60,65 |  | 18,195 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,08 |  | 0,024 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 966,02 |  | 289,80 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 155,52 |  | 5 153 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103 | НР Прочие ремонтно-строительные работы | | | % | 92 |  | 92 |  |  | 143,08 |  | 4 741 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103 | СП Прочие ремонтно-строительные работы | | | % | 44 |  | 44 |  |  | 68,43 |  | 2 267 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **501,31** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Раздел 5. Электромонтажные работы** | | | | | | | | | | | | | |
| **68** | **ФЕРр67-9-1** | **Смена: выключателей** | | | **100 шт** |  |  | **0,22** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 218,59 |  | 48,09 | 33,13 | 1 593 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 24,1 |  | 5,302 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 218,59 |  | 48,09 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 48,09 |  | 1 593 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 91 |  | 91 |  |  | 43,76 |  | 1 450 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 48 |  | 48 |  |  | 23,08 |  | 765 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **114,93** |  |  |
| **69** | **ФССЦ-20.4.01.02-0021** | **Выключатель одноклавишный для скрытой проводки** | | | **10 шт** |  |  | **2,2** | **62,20** |  | **136,84** |  |  |
| **70** | **ФЕРр67-4-1** | **Демонтаж: выключателей, розеток** | | | **100 шт** |  |  | **0,88** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 45,55 |  | 40,08 | 33,13 | 1 328 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 5,84 |  | 5,1392 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 45,55 |  | 40,08 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 40,08 |  | 1 328 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 91 |  | 91 |  |  | 36,47 |  | 1 208 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 48 |  | 48 |  |  | 19,24 |  | 637 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **95,79** |  |  |
| **71** | **ФЕРм08-03-591-09** | **Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке** | | | **100 шт** |  |  | **1,76** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 302,36 |  | 532,15 | 33,13 | 17 630 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 4,77 |  | 8,40 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 0,64 |  | 1,13 | 33,13 | 37 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 62,22 |  | 109,51 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 30,48 |  | 53,6448 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,05 |  | 0,088 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 369,35 |  | 650,06 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 533,28 |  | 17 667 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | | | % | 97 |  | 97 |  |  | 517,28 |  | 17 137 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | | | % | 51 |  | 51 |  |  | 271,97 |  | 9 010 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **1 439,31** |  |  |
| **72** | **ФЕР46-03-009-01** | **Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130х130 мм** | | | **100 шт** |  |  | **0,88** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 332,41 |  | 292,52 | 33,13 | 9 691 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 589,76 |  | 518,99 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 36,21 |  | 31,8648 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 922,17 |  | 811,51 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 292,52 |  | 9 691 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | | | % | 103 |  | 103 |  |  | 301,30 |  | 9 982 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | | | % | 59 |  | 59 |  |  | 172,59 |  | 5 718 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **1 285,40** |  |  |
| **73** | **ФССЦ-20.4.03.06-0005** | **Розетка скрытой проводки с заземлением** | | | **100 шт** |  |  | **1,76** | **973,00** |  | **1 712,48** |  |  |
| **74** | **ФССЦ-20.5.02.11-0001** | **Коробка для установки розеток и выключателей скрытой проводки** | | | **1000 шт** |  |  | **0,176** | **1 979,63** |  | **348,41** |  |  |
| **75** | **ФССЦ-20.4.03.02-0001** | **Панель розеточная на 2 модуля, размером 45х45 мм** | | | **100 шт** |  |  | **0,88** | **1 317,09** |  | **1 159,04** |  |  |
| **76** | **ФЕРр67-8-2** | **Смена светильников: с люминесцентными лампами** | | | **100 шт** |  |  | **0,44** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 1 570,95 |  | 691,22 | 33,13 | 22 900 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 2,50 |  | 1,10 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 1,08 |  | 0,48 | 33,13 | 16 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 163,3 |  | 71,852 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,08 |  | 0,0352 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 1 573,45 |  | 692,32 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 691,70 |  | 22 916 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 91 |  | 91 |  |  | 629,45 |  | 20 854 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 48 |  | 48 |  |  | 332,02 |  | 11 000 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **1 653,79** |  |  |
| **77** | **ФССЦ-20.3.03.04-0341** | **Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой потолочные типа: (Размер: 595\*595\*19мм, размер точный, так как на весь комплекс зданий закупаются одинаковые светильники для унификации. Мощность - 36Вт Напряжение – 230В Световой поток не менее -2900 Lm Цветовая температура 4000К, )** | | | **шт** |  |  | **44** | **184,14** |  | **8 102,16** |  |  |
| **78** | **ФЕРм08-02-403-01** | **Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: в пустотах плит перекрытий** | | | **100 м** |  |  | **3,3** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 106,22 |  | 350,53 | 33,13 | 11 613 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 3,62 |  | 11,95 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 0,50 |  | 1,65 | 33,13 | 55 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 32,80 |  | 108,24 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 11,3 |  | 37,29 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,04 |  | 0,132 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 142,64 |  | 470,72 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 352,18 |  | 11 668 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | | | % | 97 |  | 97 |  |  | 341,61 |  | 11 318 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | | | % | 51 |  | 51 |  |  | 179,61 |  | 5 951 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **991,94** |  |  |
| **79** | **ФЕРм08-02-403-03** | **Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный под штукатурку по стенам или в бороздах** | | | **100 м** |  |  | **4,3419** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 155,10 |  | 673,43 | 33,13 | 22 311 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 3,62 |  | 15,72 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 0,50 |  | 2,17 | 33,13 | 72 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 41,08 |  | 178,37 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 16,5 |  | 71,64135 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,04 |  | 0,173676 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 199,80 |  | 867,52 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 675,60 |  | 22 383 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | | | % | 97 |  | 97 |  |  | 655,33 |  | 21 712 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | | | % | 51 |  | 51 |  |  | 344,56 |  | 11 415 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **1 867,41** |  |  |
| **80** | **ФССЦ-20.5.02.07-0003** | **Коробка распаечная НР 70** | | | **шт** |  |  | **44** | **8,62** |  | **379,28** |  |  |
| **81** | **ФССЦ-20.5.02.06-0001** | **Коробка разветвительная для открытой проводки KP 2603 "HEGEL" размером 80х80х40 мм ((6 выводов диаметром 20 мм), размером 85х85х40 мм )** | | | **10 шт** |  |  | **4,4** | **58,30** |  | **256,52** |  |  |
| **82** | **ФССЦ-20.5.02.04-0008** | **Коробка ответвительная с кабельными вводами (75\*75\*20мм, для открытой проводки с контактной группой)** | | | **10 шт** |  |  | **2,2** | **132,24** |  | **290,93** |  |  |
| **83** | **ФССЦ-21.1.06.09-0151** | **Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5-660** | | | **1000 м** |  |  | **0,3366** | **4 832,12** |  | **1 626,49** |  |  |
| **84** | **ФССЦ-21.1.06.09-0152** | **Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5-660** | | | **1000 м** |  |  | **0,442874** | **6 920,41** |  | **3 064,87** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Раздел 6. Уборка мусора** | | | | | | | | | | | | | |
| **85** | **ФЕРр69-15-1** | **Затаривание строительного мусора в мешки** | | | **т** |  |  | **42,041** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 7,41 |  | 311,52 | 33,13 | 10 321 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 16,40 |  | 689,47 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 1,03 |  | 43,30223 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 23,81 |  | 1 000,99 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 311,52 |  | 10 321 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103 | НР Прочие ремонтно-строительные работы | | | % | 92 |  | 92 |  |  | 286,60 |  | 9 495 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103 | СП Прочие ремонтно-строительные работы | | | % | 44 |  | 44 |  |  | 137,07 |  | 4 541 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **1 424,66** |  |  |
| **86** | **ФССЦпг-01-01-01-041** | **Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную** | | | **1 т груза** |  |  | **46,983** | **42,98** |  | **2 019,33** |  |  |
| **87** | **ФССЦпг-03-21-01-015** | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км** | | | **1 т груза** |  |  | **46,983** | **13,38** |  | **628,63** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итоги по смете:** | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | 232 776,25 |  | 2 837 119 |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | 42 729,55 |  | 1 415 629 |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | 7 557,91 |  | 89 322 |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | 585,04 |  | 19 383 |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | 182 488,79 |  | 1 332 168 |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | 282 826,96 |  | 4 651 391 |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | 280 179,00 |  | 4 623 296 |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | 41 173,44 |  | 1 364 075 |
|  | и | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | 4 873,88 | 12,47 | 60 777 |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | | | 580,09 |  | 19 219 |
|  | и | материалы | | | | | | | | | 176 474,58 | 7,3 | 1 288 264 |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | 38 409,62 |  | 1 272 514 |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | 19 247,48 |  | 637 666 |
|  | фф | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ | | | | | | | | | 2 647,96 | 10,61 | 28 095 |
|  |  | Монтажные работы | | | | | | | | | 9 916,75 |  | 172 451 |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | 1 556,11 |  | 51 554 |
|  | и | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | 36,07 | 12,47 | 450 |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | | | 4,95 |  | 164 |
|  | и | материалы | | | | | | | | | 6 014,21 | 7,3 | 43 904 |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | 1 514,22 |  | 50 167 |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | 796,14 |  | 26 376 |
|  |  | **Итого** | | | | | | | | | **292 743,71** |  | **4 823 842** |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | 43 314,59 |  | 1 435 012 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | 39 923,84 |  | 1 322 681 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | 20 043,62 |  | 664 042 |
|  |  | непредвиденные 2% | | | | | | | | | 5 854,87 |  | 96 477 |
|  |  | **Итого с непредвиденными** | | | | | | | | | **298 598,58** |  | **4 920 319** |
|  |  | ндс 20% | | | | | | | | | 59 719,72 |  | 984 063,80 |
|  |  | **ВСЕГО по смете** | | | | | | | | | **358 318,30** |  | **5 904 382,80** |