Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС)

**Обоснование  
 начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупок в соответствии**

**с Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ**

**Выполнение работ по текущему ремонту коридора 2 этажа учебного корпуса № 1.**

*(указывается предмет контракта)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Основные характеристики объекта закупки** | **Выполнение работ по текущему ремонту коридора 2 этажа учебного корпуса № 1.** | |
| **Используемый метод определения НМЦК  с обоснованием:** | Проектно - сметный метод. Использованы Федеральные единичные расценки (ФЕР), предназначенные для определения прямых затрат в сметной стоимости строительных и ремонтных работ (утвержд.Приказом Минстроя России) | |
| **Расчет НМЦК** | См. приложение. | |
| **Дата подготовки обоснования НМЦК:** | | **29.06.2022г.** |

**Работник контрактной службы**

|  |
| --- |
| Печко Е.И. |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | | | Единица измерения | Количество | | | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. | | | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|
| на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Раздел 1. 210 коридор** | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **ФЕР10-04-009-01** | **Демонтаж перегородок на металлическом каркасе: без изоляции** | | | **100 м2** |  |  | **0,0724** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.2 | Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 2 021,25 | 0,8 | 117,07 | 33,13 | 3 879 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 114,07 | 0,8 | 6,61 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 16,36 | 0,8 | 0,95 | 33,13 | 31 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 5 265,27 | 0 | 0,00 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 220,18 | 0,8 | 12,7528256 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 1,32 | 0,8 | 0,0764544 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 7 400,59 |  | 123,68 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 118,02 |  | 3 910 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Деревянные конструкции | | | % | 108 | 0,9 | 97,2 |  |  | 114,72 |  | 3 801 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Деревянные конструкции | | | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  | 55,17 |  | 1 828 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **293,57** |  |  |
| **2** | **ФЕРр57-3-1** | **Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов** | | | **100 м** |  |  | **0,268** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 29,41 |  | 7,88 | 33,13 | 261 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 3,77 |  | 1,01036 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 29,41 |  | 7,88 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 7,88 |  | 261 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91 | НР Полы (ремонтно-строительные) | | | % | 89 |  | 89 |  |  | 7,01 |  | 232 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91 | СП Полы (ремонтно-строительные) | | | % | 49 |  | 49 |  |  | 3,86 |  | 128 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **18,75** |  |  |
| **3** | **ФЕР11-01-034-04** | **Демонтаж покрытий: из досок ламинированных замковым способом** | | | **100 м2** |  |  | **0,3778** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.2 | Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 192,35 | 0,8 | 58,14 | 33,13 | 1 926 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 6,57 | 0,8 | 1,99 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 1,16 | 0,8 | 0,35 | 33,13 | 12 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 366,45 | 0 | 0,00 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 22,55 | 0,8 | 6,815512 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,1 | 0,8 | 0,030224 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 565,37 |  | 60,13 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 58,49 |  | 1 938 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Полы | | | % | 112 | 0,9 | 100,8 |  |  | 58,96 |  | 1 954 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы | | | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  | 32,32 |  | 1 071 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **151,41** |  |  |
| **4** | **ФЕРр57-2-5** | **Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой** | | | **100 м2** |  |  | **0,3778** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 126,13 |  | 47,65 | 33,13 | 1 579 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 4,69 |  | 1,77 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 2,03 |  | 0,77 | 33,13 | 26 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 16,17 |  | 6,109026 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,15 |  | 0,05667 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 130,82 |  | 49,42 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 48,42 |  | 1 605 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91 | НР Полы (ремонтно-строительные) | | | % | 89 |  | 89 |  |  | 43,09 |  | 1 428 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91 | СП Полы (ремонтно-строительные) | | | % | 49 |  | 49 |  |  | 23,73 |  | 786 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **116,24** |  |  |
| **5** | **ФЕР46-04-012-03** | **Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных** | | | **100 м2** |  |  | **0,0625** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 737,40 |  | 46,09 | 33,13 | 1 527 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 241,95 |  | 15,12 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 104,49 |  | 6,53 | 33,13 | 216 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 91,15 |  | 5,696875 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 7,74 |  | 0,48375 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 979,35 |  | 61,21 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 52,62 |  | 1 743 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | | | % | 103 |  | 103 |  |  | 54,20 |  | 1 795 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | | | % | 59 |  | 59 |  |  | 31,05 |  | 1 028 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **146,46** |  |  |
| **6** | **ФЕР15-07-016-01** | **Облицовка стен гипсокартонными листами на клее** | | | **100 м2** |  |  | **0,861** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 447,70 | 1,15 | 443,29 | 33,13 | 14 686 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 4,38 | 1,25 | 4,71 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 1,89 | 1,25 | 2,03 | 33,13 | 67 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 850,89 |  | 732,62 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 49,36 | 1,15 | 48,873804 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,14 | 1,25 | 0,150675 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 1 302,97 |  | 1 180,62 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 445,32 |  | 14 753 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы | | | % | 100 | 0,9 | 90 |  |  | 400,79 |  | 13 278 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы | | | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  | 185,48 |  | 6 145 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **1 766,89** |  |  |
| **7** | **ФССЦ-01.6.01.02-0005** | **Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 9,5 мм** | | | **м2** |  |  | **88,68** | **14,80** |  | **1 312,46** |  |  |
| **8** | **ФЕР15-04-029-04** | **Оклейка тканями: стен** | | | **100 м2** |  |  | **0,961** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 140,83 | 1,15 | 155,64 | 33,13 | 5 156 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 8,52 | 1,25 | 10,23 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 1,66 | 1,25 | 1,99 | 33,13 | 66 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 999,50 |  | 31,21 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 15,7 | 1,15 | 17,350855 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,14 | 1,25 | 0,168175 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 181,83 |  | 197,08 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 157,63 |  | 5 222 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы | | | % | 100 | 0,9 | 90 |  |  | 141,87 |  | 4 700 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы | | | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  | 65,65 |  | 2 175 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **404,60** |  |  |
| **9** | **ФССЦ-01.8.01.06-0002** | **Сетка стеклотканевая 2х2 мм, плотность 60 г/м2** | | | **10 м2** |  |  | **9,8983** | **21,30** |  | **210,83** |  |  |
| **10** | **ФЕР15-02-019-03** | **Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен** | | | **100 м2** |  |  | **0,961** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 277,14 | 1,15 | 306,28 | 33,13 | 10 147 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 17,03 | 1,25 | 20,46 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 10,08 | 1,25 | 12,11 | 33,13 | 401 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 1,24 |  | 1,19 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 32,49 | 1,15 | 35,9063235 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,93 | 1,25 | 1,1171625 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 295,41 |  | 327,93 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 318,39 |  | 10 548 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы | | | % | 100 | 0,9 | 90 |  |  | 286,55 |  | 9 493 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы | | | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  | 132,61 |  | 4 393 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **747,09** |  |  |
| **11** | **ФЕР15-02-019-07** | **Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке: 15-02-019-03** | | | **100 м2** |  |  | **-0,961** |  |  |  |  |  |
|  |  | до 3 мм ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7) | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 26,44 | 8,05 | -204,54 | 33,13 | -6 776 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 1,68 | 8,75 | -14,13 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 0,99 | 8,75 | -8,32 | 33,13 | -276 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 0,12 | 7 | -0,81 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 3,1 | 8,05 | -23,981755 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,09 | 8,75 | -0,7567875 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 28,24 |  | -219,48 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | -212,86 |  | -7 052 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы | | | % | 100 | 0,9 | 90 |  |  | -191,57 |  | -6 347 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы | | | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  | -88,66 |  | -2 937 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **-499,71** |  |  |
| **12** | **ФССЦ-14.3.01.02-0103** | **Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17** | | | **л** |  |  | **14,7033** | **9,14** |  | **134,39** |  |  |
| **13** | **ФЕР15-04-005-01** | **Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску** | | | **100 м2** |  |  | **0,961** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 123,79 | 1,15 | 136,81 | 33,13 | 4 533 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 5,57 | 1,25 | 6,69 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 1,07 | 1,25 | 1,29 | 33,13 | 43 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 43,35 |  | 41,66 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 13,8 | 1,15 | 15,25107 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,09 | 1,25 | 0,1081125 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 172,71 |  | 185,16 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 138,10 |  | 4 576 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы | | | % | 100 | 0,9 | 90 |  |  | 124,29 |  | 4 118 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы | | | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  | 57,52 |  | 1 906 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **366,97** |  |  |
| **14** | **ФССЦ-14.5.11.10-0101** | **Шпатлевка водно-дисперсионная полимерная с минеральными наполнителями** | | | **т** |  |  | **0,2545** | **11 800,00** |  | **3 003,10** |  |  |
| **15** | **ФССЦ-14.3.02.01-0219** | **Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ** | | | **т** |  |  | **0,05** | **15 481,00** |  | **774,05** |  |  |
| **16** | **ФЕРр62-17-5** | **Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски свыше 10 до 35%** | | | **100 м2** |  |  | **0,3778** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 294,62 |  | 111,31 | 33,13 | 3 688 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 7,07 |  | 2,67 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 2,05 |  | 0,77 | 33,13 | 26 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 186,93 |  | 70,62 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 34,1 |  | 12,88298 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,16 |  | 0,060448 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 488,62 |  | 184,60 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 112,08 |  | 3 714 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 90 |  | 90 |  |  | 100,87 |  | 3 343 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 46 |  | 46 |  |  | 51,56 |  | 1 708 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **337,03** |  |  |
| **17** | **ФССЦ-14.3.01.02-0103** | **Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17** | | | **л** |  |  | **5,78034** | **9,14** |  | **52,83** |  |  |
| **18** | **ФССЦ-14.3.02.01-0219** | **Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ** | | | **т** |  |  | **0,01952** | **15 481,00** |  | **302,19** |  |  |
| **19** | **ФЕР26-01-055-02** | **Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов)** | | | **100 м2** |  |  | **0,3778** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 125,51 | 1,15 | 54,53 | 33,13 | 1 807 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 16,43 | 1,25 | 7,76 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 2,90 | 1,25 | 1,37 | 33,13 | 45 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 831,38 |  | 314,10 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 14,36 | 1,15 | 6,2389892 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,25 | 1,25 | 0,1180625 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 973,32 |  | 376,39 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 55,90 |  | 1 852 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Теплоизоляционные работы | | | % | 97 | 0,9 | 87,3 |  |  | 48,80 |  | 1 617 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Теплоизоляционные работы | | | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  | 26,13 |  | 866 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **451,32** |  |  |
| **20** | **ФССЦ-11.3.03.08-0001** | **Подложка звукоизоляционная под паркет толщина 3 мм** | | | **м2** |  |  | **43,45** | **20,80** |  | **903,76** |  |  |
| **21** | **ФЕР11-01-053-04** | **Устройство оснований полов из фанеры в два слоя площадью: свыше 20 м2** | | | **100 м2** |  |  | **0,3778** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 452,13 | 1,15 | 196,44 | 33,13 | 6 508 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 657,78 | 1,25 | 310,64 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 79,15 | 1,25 | 37,38 | 33,13 | 1 238 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 10 730,95 |  | 4 054,15 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 55,34 | 1,15 | 24,0435698 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 7,67 | 1,25 | 3,6221575 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 11 840,86 |  | 4 561,23 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 233,82 |  | 7 746 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Полы | | | % | 112 | 0,9 | 100,8 |  |  | 235,69 |  | 7 808 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы | | | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  | 129,19 |  | 4 280 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **4 926,11** |  |  |
| **22** | **ФССЦ-11.2.11.04-0052** | **Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт II/IV, толщина 12 мм** | | | **м3** |  |  | **-0,933166** | **4 319,09** |  | **-4 030,43** |  |  |
| **23** | **ФССЦ-11.2.11.04-0016** | **Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт I/II, толщина 12 мм** | | | **м3** |  |  | **0,933166** | **5 362,46** |  | **5 004,07** |  |  |
| **24** | **ФЕР11-01-034-03** | **Устройство покрытий: из паркета штучного без жилок** | | | **100 м2** |  |  | **0,3778** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 968,20 | 1,15 | 420,65 | 33,13 | 13 936 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 66,69 | 1,25 | 31,49 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 12,05 | 1,25 | 5,69 | 33,13 | 189 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 517,79 |  | 0,19 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 103 | 1,15 | 44,75041 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,97 | 1,25 | 0,4580825 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 1 035,38 |  | 452,33 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 426,34 |  | 14 125 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Полы | | | % | 112 | 0,9 | 100,8 |  |  | 429,75 |  | 14 238 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы | | | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  | 235,55 |  | 7 804 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **1 117,63** |  |  |
| **25** | **ФССЦ-11.1.01.13-0073** | **Паркет штучный сорт: "Радиал", дуб, размер 420х70 мм** | | | **м2** |  |  | **38,54** | **310,89** |  | **11 981,70** |  |  |
| **26** | **ФССЦ-14.1.05.02-1006** | **Клей полиуретановый двухкомпонентный** | | | **кг** |  |  | **26,49** | **104,45** |  | **2 766,88** |  |  |
| **27** | **ФЕРр57-6-12** | **Шлифовка поверхности паркетных покрытий механизированным способом** | | | **100 м2** |  |  | **0,3778** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 83,89 |  | 31,69 | 33,13 | 1 050 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 22,61 |  | 8,54 |  |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 48,45 |  | 18,30 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 8,72 |  | 3,294416 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 154,95 |  | 58,53 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 31,69 |  | 1 050 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91 | НР Полы (ремонтно-строительные) | | | % | 89 |  | 89 |  |  | 28,20 |  | 935 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91 | СП Полы (ремонтно-строительные) | | | % | 49 |  | 49 |  |  | 15,53 |  | 515 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **102,26** |  |  |
| **28** | **ФЕР15-07-003-01** | **Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: деревянные** | | | **100 м2** |  |  | **0,3778** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 29,19 | 1,15 | 12,68 | 33,13 | 420 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 19,07 | 1,25 | 9,01 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 0,58 | 1,25 | 0,27 | 33,13 | 9 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 1,84 |  | 0,70 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 3,18 | 1,15 | 1,3816146 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,05 | 1,25 | 0,0236125 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 50,10 |  | 22,39 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 12,95 |  | 429 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы | | | % | 100 | 0,9 | 90 |  |  | 11,66 |  | 386 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы | | | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  | 5,39 |  | 179 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **39,44** |  |  |
| **29** | **ФССЦ-14.3.02.01-1000** | **Грунтовка акриловая, универсальная** | | | **т** |  |  | **0,00391** | **14 101,05** |  | **55,14** |  |  |
| **30** | **ФЕР15-04-029-02** | **Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности: за 2 раза** | | | **100 м2** |  |  | **0,3778** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 107,74 | 1,15 | 46,81 | 33,13 | 1 551 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 2,28 | 1,25 | 1,08 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 0,49 | 1,25 | 0,23 | 33,13 | 8 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 7,86 |  | 2,97 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 11,2 | 1,15 | 4,866064 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,04 | 1,25 | 0,01889 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 117,88 |  | 50,86 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 47,04 |  | 1 559 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы | | | % | 100 | 0,9 | 90 |  |  | 42,34 |  | 1 403 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы | | | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  | 19,59 |  | 649 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **112,79** |  |  |
| **31** | **ФЕР15-04-029-01** | **Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности: за 1 раз** | | | **100 м2** |  |  | **0,3778** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 42,33 | 1,15 | 18,39 | 33,13 | 609 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 0,97 | 1,25 | 0,46 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 0,26 | 1,25 | 0,12 | 33,13 | 4 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 5,25 |  | 1,98 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 4,4 | 1,15 | 1,911668 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,02 | 1,25 | 0,009445 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 48,55 |  | 20,83 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 18,51 |  | 613 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы | | | % | 100 | 0,9 | 90 |  |  | 16,66 |  | 552 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы | | | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  | 7,71 |  | 255 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **45,20** |  |  |
| **32** | **ФССЦ-14.4.03.15-0006** | **Лак матовый полиуретановый двухкомпонентный бесцветный (ICE)** | | | **кг** |  |  | **12,1** | **278,22** |  | **3 366,46** |  |  |
| **33** | **ФЕРр57-6-12** | **Шлифовка поверхности паркетных покрытий механизированным способом (межслойная)** | | | **100 м2** |  |  | **0,3778** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 83,89 |  | 31,69 | 33,13 | 1 050 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 22,61 |  | 8,54 |  |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 48,45 |  | 18,30 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 8,72 |  | 3,294416 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 154,95 |  | 58,53 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 31,69 |  | 1 050 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91 | НР Полы (ремонтно-строительные) | | | % | 89 |  | 89 |  |  | 28,20 |  | 935 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91 | СП Полы (ремонтно-строительные) | | | % | 49 |  | 49 |  |  | 15,53 |  | 515 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **102,26** |  |  |
| **34** | **ФЕР11-01-039-01** | **Устройство плинтусов: деревянных** | | | **100 м** |  |  | **0,268** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 65,51 | 1,15 | 20,19 | 33,13 | 669 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 5,57 | 1,25 | 1,87 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 1,07 | 1,25 | 0,36 | 33,13 | 12 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 496,43 |  | 133,04 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 7,68 | 1,15 | 2,366976 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,09 | 1,25 | 0,03015 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 567,51 |  | 155,10 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 20,55 |  | 681 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Полы | | | % | 112 | 0,9 | 100,8 |  |  | 20,71 |  | 686 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы | | | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  | 11,35 |  | 376 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **187,16** |  |  |
| **35** | **ФССЦ-11.1.01.14-0014** | **Плинтус для полов из древесины, тип ПЛ-2, сечение 19х54 мм** | | | **м** |  |  | **-27,068** | **4,89** |  | **-132,36** |  |  |
| **36** | **ФССЦ-11.1.01.14-0001** | **Плинтуса дубовые** | | | **м** |  |  | **27,068** | **26,38** |  | **714,05** |  |  |
| **37** | **ФЕРр62-33-2** | **Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза** | | | **100 м2** |  |  | **0,0332** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 554,12 |  | 18,40 | 33,13 | 610 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 0,66 |  | 0,02 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 0,12 |  | 0,00 | 33,13 |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 145,95 |  | 4,85 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 63,4 |  | 2,10488 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,01 |  | 0,000332 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 700,73 |  | 23,27 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 18,40 |  | 610 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 90 |  | 90 |  |  | 16,56 |  | 549 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 46 |  | 46 |  |  | 8,46 |  | 281 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **48,29** |  |  |
| **38** | **ФССЦ-14.4.04.08-0001** | **Эмаль ПФ-115 белая** | | | **кг** |  |  | **0,5** | **12,27** |  | **6,14** |  |  |
| **39** | **ФЕР10-01-039-01** | **Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2** | | | **100 м2** |  |  | **0,0325** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 821,89 | 1,15 | 30,72 | 33,13 | 1 018 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 1 132,88 | 1,25 | 46,02 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 172,57 | 1,25 | 7,01 | 33,13 | 232 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 2 088,57 |  | 67,88 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 89,53 | 1,15 | 3,3461838 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 13,04 | 1,25 | 0,52975 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 4 043,34 |  | 144,62 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 37,73 |  | 1 250 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Деревянные конструкции | | | % | 108 | 0,9 | 97,2 |  |  | 36,67 |  | 1 215 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Деревянные конструкции | | | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  | 17,64 |  | 584 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **198,93** |  |  |
| **40** | **ФССЦ-01.7.04.07-0021** | **Комплект скобяных изделий для отдельных полотен двупольных входных дверей при заполнении отдельными элементами** | | | **компл** |  |  | **1** | **114,25** |  | **114,25** |  |  |
| **41** | **ФССЦ-01.7.04.04-0012** | **Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни** | | | **компл** |  |  | **1** | **92,52** |  | **92,52** |  |  |
| **42** | **ФССЦ-11.2.02.01-0021** | **Блоки дверные внутренние: двупольные глухие шлифованные, из массива сосны, без покрытия** | | | **м2** |  |  | **3,25** | **995,03** |  | **3 233,85** |  |  |
| **43** | **ФЕР15-04-038-06** | **Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности: заполнений дверных проемов за 1 раз** | | | **100 м2** |  |  | **0,0325** |  |  |  |  |  |
|  |  | ПЗ=2,8 (ОЗП=2,8; ЭМ=2,8 к расх.; ЗПМ=2,8; МАТ=2,8 к расх.; ТЗ=2,8; ТЗМ=2,8) | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 80,81 | 3,22 | 8,46 | 33,13 | 280 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 0,97 | 3,5 | 0,11 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 0,26 | 3,5 | 0,03 | 33,13 | 1 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 3,93 | 2,8 | 0,36 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 8,4 | 3,22 | 0,87906 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,02 | 3,5 | 0,002275 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 85,71 |  | 8,93 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 8,49 |  | 281 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы | | | % | 100 | 0,9 | 90 |  |  | 7,64 |  | 253 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы | | | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  | 3,54 |  | 117 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **20,11** |  |  |
| **44** | **ФЕР15-04-038-08** | **Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности: стен за 2 раза** | | | **100 м2** |  |  | **0,0325** |  |  |  |  |  |
|  |  | ПЗ=2,8 (ОЗП=2,8; ЭМ=2,8 к расх.; ЗПМ=2,8; МАТ=2,8 к расх.; ТЗ=2,8; ТЗМ=2,8) | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 141,41 | 3,22 | 14,80 | 33,13 | 490 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 1,62 | 3,5 | 0,18 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 0,37 | 3,5 | 0,04 | 33,13 | 1 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 7,86 | 2,8 | 0,72 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 14,7 | 3,22 | 1,538355 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,03 | 3,5 | 0,0034125 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 150,89 |  | 15,70 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 14,84 |  | 491 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы | | | % | 100 | 0,9 | 90 |  |  | 13,36 |  | 442 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы | | | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  | 6,18 |  | 205 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **35,24** |  |  |
| **45** | **ФССЦ-14.4.03.15-0006** | **Лак матовый полиуретановый двухкомпонентный бесцветный (ICE)** | | | **кг** |  |  | **3** | **278,22** |  | **834,66** |  |  |
| **46** | **ФЕР10-01-060-01** | **Установка и крепление наличников** | | | **100 м** |  |  | **0,126** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 63,89 | 1,15 | 9,26 | 33,13 | 307 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 2,63 | 1,25 | 0,41 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 0,46 | 1,25 | 0,07 | 33,13 | 2 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 8,50 |  | 1,07 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 7,82 | 1,15 | 1,133118 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,04 | 1,25 | 0,0063 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 75,02 |  | 10,74 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 9,33 |  | 309 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Деревянные конструкции | | | % | 108 | 0,9 | 97,2 |  |  | 9,07 |  | 300 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Деревянные конструкции | | | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  | 4,36 |  | 144 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **24,17** |  |  |
| **47** | **ФССЦ-11.1.01.10-0004** | **Наличники из древесины тип Н-1, размер 13х74 мм** | | | **м** |  |  | **14,11** | **4,94** |  | **69,70** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итоги по разделу 1 210 коридор :** | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | 38 887,92 |  |  |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | 2 140,33 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | 482,25 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | 71,04 |  |  |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | 36 265,34 |  |  |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | 42 030,45 |  |  |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | 2 140,33 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | 482,25 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | | | 71,04 |  |  |
|  |  | материалы | | | | | | | | | 36 265,34 |  |  |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | 2 086,09 |  |  |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | 1 056,44 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | 2 211,37 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | 2 086,09 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | 1 056,44 |  |  |
|  |  | **Итого по разделу 1 210 коридор** | | | | | | | | | **42 030,45** |  |  |
| **Раздел 2. Электромонтажные работы** | | | | | | | | | | | | | |
| **Строительные работы** | | | | | | | | | | | | | |
| **90** | **ФЕРр69-2-1** | **Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича** | | | **100 отверстий** |  |  | **0,01** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 45,72 |  | 0,46 | 33,13 | 15 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 5,36 |  | 0,0536 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 45,72 |  | 0,46 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 0,46 |  | 15 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103 | НР Прочие ремонтно-строительные работы | | | % | 92 |  | 92 |  |  | 0,42 |  | 14 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103 | СП Прочие ремонтно-строительные работы | | | % | 44 |  | 44 |  |  | 0,20 |  | 7 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **1,08** |  |  |
| **92** | **ФЕРр69-2-2** | **Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1** | | | **100 отверстий** |  |  | **0,01** |  |  |  |  |  |
|  |  | до 800 ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5) | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 45,04 | 5 | 2,25 | 33,13 | 75 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 5,28 | 5 | 0,264 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 45,04 |  | 2,25 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 2,25 |  | 75 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103 | НР Прочие ремонтно-строительные работы | | | % | 92 |  | 92 |  |  | 2,07 |  | 69 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103 | СП Прочие ремонтно-строительные работы | | | % | 44 |  | 44 |  |  | 0,99 |  | 33 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **5,31** |  |  |
| **94** | **ФЕРр69-2-3** | **Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1** | | | **100 отверстий** |  |  | **0,01** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 53,82 |  | 0,54 | 33,13 | 18 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 6,31 |  | 0,0631 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 53,82 |  | 0,54 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 0,54 |  | 18 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103 | НР Прочие ремонтно-строительные работы | | | % | 92 |  | 92 |  |  | 0,50 |  | 17 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103 | СП Прочие ремонтно-строительные работы | | | % | 44 |  | 44 |  |  | 0,24 |  | 8 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **1,28** |  |  |
| **95** | **ФЕР46-03-011-01** | **Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2** | | | **100 м** |  |  | **0,25** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 128,52 |  | 32,13 | 33,13 | 1 064 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 210,59 |  | 52,65 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 14 |  | 3,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 339,11 |  | 84,78 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 32,13 |  | 1 064 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | | | % | 103 |  | 103 |  |  | 33,09 |  | 1 096 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | | | % | 59 |  | 59 |  |  | 18,96 |  | 628 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **136,83** |  |  |
| **96** | **ФЕР46-03-017-05** | **Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2** | | | **м3** |  |  | **0,001** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 608,53 |  | 0,61 | 33,13 | 20 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 26,64 |  | 0,03 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 4,64 |  | 0,00 | 33,13 |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 592,22 |  | 0,59 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 75,22 |  | 0,07522 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,4 |  | 0,0004 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 1 227,39 |  | 1,23 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 0,61 |  | 20 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | | | % | 103 |  | 103 |  |  | 0,63 |  | 21 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | | | % | 59 |  | 59 |  |  | 0,36 |  | 12 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **2,22** |  |  |
| **97** | **ФССЦ-04.3.01.12-0005** | **Раствор кладочный, цементно-известковый, М100** | | | **м3** |  |  | **0,001** | **529,41** |  | **0,53** |  |  |
| **98** | **ФЕР46-03-008-01** | **Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной: до 12 см** | | | **10 м2** |  |  | **0,00814** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 238,60 |  | 1,94 | 33,13 | 64 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 309,67 |  | 2,52 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 26,6 |  | 0,216524 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 548,27 |  | 4,46 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 1,94 |  | 64 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | | | % | 103 |  | 103 |  |  | 2,00 |  | 66 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | | | % | 59 |  | 59 |  |  | 1,14 |  | 38 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **7,60** |  |  |
| **100** | **ФЕРм08-02-155-01** | **Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой** | | | **шт** |  |  | **1** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 3,57 |  | 3,57 | 33,13 | 118 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 15,07 |  | 15,07 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 0,38 |  | 0,38 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 18,64 |  | 18,64 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 3,57 |  | 118 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | | | % | 97 |  | 97 |  |  | 3,46 |  | 114 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | | | % | 51 |  | 51 |  |  | 1,82 |  | 60 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **23,92** |  |  |
| **Демонтажные работы** | | | | | | | | | | | | | |
| **101** | **ФЕРр67-1-1** | **Демонтаж: скрытой электропроводки** | | | **100 м** |  |  | **0,5** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 19,81 |  | 9,91 | 33,13 | 328 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 2,54 |  | 1,27 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 19,81 |  | 9,91 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 9,91 |  | 328 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 91 |  | 91 |  |  | 9,02 |  | 298 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 48 |  | 48 |  |  | 4,76 |  | 157 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **23,69** |  |  |
| **102** | **ФЕРр67-4-1** | **Демонтаж: выключателей, розеток** | | | **100 шт** |  |  | **0,1** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 45,55 |  | 4,56 | 33,13 | 151 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 5,84 |  | 0,584 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 45,55 |  | 4,56 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 4,56 |  | 151 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 91 |  | 91 |  |  | 4,15 |  | 137 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 48 |  | 48 |  |  | 2,19 |  | 72 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **10,90** |  |  |
| **103** | **ФЕРр67-4-5** | **Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп** | | | **100 шт** |  |  | **0,01** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 143,48 |  | 1,43 | 33,13 | 47 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 2,50 |  | 0,03 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 1,08 |  | 0,01 | 33,13 |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 17,89 |  | 0,1789 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,08 |  | 0,0008 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 145,98 |  | 1,46 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 1,44 |  | 47 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 91 |  | 91 |  |  | 1,31 |  | 43 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 48 |  | 48 |  |  | 0,69 |  | 23 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **3,46** |  |  |
| **104** | **ФЕРр67-4-4** | **Демонтаж: бра, плафонов (прим. люстры)** | | | **100 шт** |  |  | **0,02** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 84,32 |  | 1,69 | 33,13 | 56 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 0,94 |  | 0,02 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 0,41 |  | 0,01 | 33,13 |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 10,81 |  | 0,2162 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,03 |  | 0,0006 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 85,26 |  | 1,71 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 1,70 |  | 56 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 91 |  | 91 |  |  | 1,55 |  | 51 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 48 |  | 48 |  |  | 0,82 |  | 27 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **4,08** |  |  |
| **105** | **ФЕРм08-03-573-04** | **Демонтаж шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм** | | | **шт** |  |  | **1** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.4 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 20,44 | 0,3 | 6,13 | 33,13 | 203 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 33,47 | 0,3 | 10,04 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 3,42 | 0,3 | 1,03 | 33,13 | 34 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 2,94 | 0 | 0,00 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 2,06 | 0,3 | 0,618 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,31 | 0,3 | 0,093 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 56,85 |  | 16,17 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 7,16 |  | 237 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | | | % | 97 |  | 97 |  |  | 6,95 |  | 230 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | | | % | 51 |  | 51 |  |  | 3,65 |  | 121 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **26,77** |  |  |
| **Монтажные работы** | | | | | | | | | | | | | |
| **129** | **ФЕРм08-03-591-02** | **Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке** | | | **100 шт** |  |  | **0,01** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 255,54 |  | 2,56 | 33,13 | 85 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 4,77 |  | 0,05 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 0,64 |  | 0,01 | 33,13 |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 34,95 |  | 0,35 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 25,76 |  | 0,2576 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,05 |  | 0,0005 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 295,26 |  | 2,96 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 2,57 |  | 85 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | | | % | 97 |  | 97 |  |  | 2,49 |  | 82 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | | | % | 51 |  | 51 |  |  | 1,31 |  | 43 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **6,76** |  |  |
| **130** | **ФССЦ-20.4.01.02-0021** | **Выключатель одноклавишный для скрытой проводки (с рамкой)** | | | **10 шт** |  |  | **0,1** | **62,20** |  | **6,22** |  |  |
| **136** | **ФЕРм08-03-573-04** | **Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм** | | | **шт** |  |  | **1** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 23,51 |  | 23,51 | 33,13 | 779 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 38,65 |  | 38,65 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 3,97 |  | 3,97 | 33,13 | 132 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 3,00 |  | 3,00 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 2,37 |  | 2,37 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,36 |  | 0,36 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 65,16 |  | 65,16 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 27,48 |  | 911 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | | | % | 97 |  | 97 |  |  | 26,66 |  | 884 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | | | % | 51 |  | 51 |  |  | 14,01 |  | 465 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **105,83** |  |  |
| **139** | **ФССЦ-22.1.01.01-0013** | **Боксы встраиваемые пластиковые с прозрачной дверцей на 24 модуля, размер 300х395х90 мм ( прим. ЩРн-П-18)** | | | **шт** |  |  | **1** | **163,70** |  | **163,70** |  |  |
| **141** | **ФЕРм08-03-575-01** | **Прибор или аппарат** | | | **шт** |  |  | **8** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 11,11 |  | 88,88 | 33,13 | 2 945 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 0,40 |  | 3,20 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 1,12 |  | 8,96 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 11,51 |  | 92,08 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 88,88 |  | 2 945 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | | | % | 97 |  | 97 |  |  | 86,21 |  | 2 857 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | | | % | 51 |  | 51 |  |  | 45,33 |  | 1 502 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **223,62** |  |  |
| **144 О** | **ФССЦ-62.1.01.09-0023** | **Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 4Р 40А, характеристика С** | | | **шт** |  |  | **2** | **56,31** |  | **112,62** |  |  |
| **145 О** | **ФССЦ-62.1.01.09-0012** | **Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 2Р 25А, характеристика С** | | | **шт** |  |  | **1** | **19,75** |  | **19,75** |  |  |
| **147 О** | **ФССЦ-62.1.01.09-0011** | **Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 2Р 16А, характеристика С** | | | **шт** |  |  | **2** | **20,90** |  | **41,80** |  |  |
| **149 О** | **ФССЦ-62.1.01.02-0011** | **Выключатели автоматические: дифференциального тока двухполюсные АД12 2Р 25А 30мА** | | | **шт** |  |  | **2** | **95,16** |  | **190,32** |  |  |
| **153** | **ФЕРм08-02-399-02** | **Провод в коробах, сечением: до 35 мм2** | | | **100 м** |  |  | **0,4** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 35,34 |  | 14,14 | 33,13 | 468 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 1,81 |  | 0,72 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 0,26 |  | 0,10 | 33,13 | 3 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 10,80 |  | 4,32 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 3,76 |  | 1,504 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,02 |  | 0,008 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 47,95 |  | 19,18 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 14,24 |  | 471 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | | | % | 97 |  | 97 |  |  | 13,81 |  | 457 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | | | % | 51 |  | 51 |  |  | 7,26 |  | 240 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **40,25** |  |  |
| **154** | **ФЕРм08-02-403-03** | **Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах** | | | **100 м** |  |  | **0,25** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 155,10 |  | 38,78 | 33,13 | 1 285 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 3,62 |  | 0,91 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 0,50 |  | 0,13 | 33,13 | 4 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 41,08 |  | 10,27 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 16,5 |  | 4,125 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,04 |  | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 199,80 |  | 49,96 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 38,91 |  | 1 289 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | | | % | 97 |  | 97 |  |  | 37,74 |  | 1 250 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | | | % | 51 |  | 51 |  |  | 19,84 |  | 657 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **107,54** |  |  |
| **161** | **ФЕРм08-03-593-11** | **Люстры и подвесы с количеством ламп: до 5 (2 -ранее демонтированные)** | | | **шт** |  |  | **3** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 9,72 |  | 29,16 | 33,13 | 966 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 1,97 |  | 5,91 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 0,26 |  | 0,78 | 33,13 | 26 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 4,47 |  | 13,41 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 0,98 |  | 2,94 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,02 |  | 0,06 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 16,16 |  | 48,48 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 29,94 |  | 992 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | | | % | 97 |  | 97 |  |  | 29,04 |  | 962 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | | | % | 51 |  | 51 |  |  | 15,27 |  | 506 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **92,79** |  |  |
| **162** | **ТЦ\_20.3.03.01\_54\_5029069967\_13.05.2022\_02** | **Люстра подвесная MW-Light Олимп 318011205, 5 ламп, цвет медный** | | | **шт** |  |  | **1** | **5 941,67** | **1,02** | **830,27** | **7,3** | **6 061** |
|  |  | Цена=7130/1,2 | | | | | | | | | | | |
|  |  | транспортные и заготовительно скаладские ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) | | | | | | | | | | | |
| **164** | **ФССЦ-21.1.06.09-0151** | **Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5-660** | | | **1000 м** |  |  | **0,0255** | **4 832,12** |  | **123,22** |  |  |
| **167** | **ФССЦ-21.1.06.09-0177** | **Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х4-660** | | | **1000 м** |  |  | **0,0408** | **18 047,85** |  | **736,35** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итоги по разделу 2 Электромонтажные работы 210 и 210(Коридор) :** | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | 2 284,28 |  |  |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | 262,25 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | 111,53 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | 6,04 |  |  |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | 1 910,50 |  |  |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | 196,98 |  |  |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | 55,52 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | 55,25 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | | | 0,02 |  |  |
|  |  | материалы | | | | | | | | | 1,12 |  |  |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | 54,74 |  |  |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | 30,35 |  |  |
|  |  | Монтажные работы | | | | | | | | | 2 487,24 |  |  |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | 206,73 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | 56,28 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | | | 6,02 |  |  |
|  |  | материалы | | | | | | | | | 1 909,38 |  |  |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | 206,36 |  |  |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | 108,49 |  |  |
|  |  | Оборудование | | | | | | | | | 364,49 |  |  |
|  |  | Оборудование | | | | | | | | | 232,12 |  |  |
|  |  | Инженерное оборудование | | | | | | | | | 112,62 |  |  |
|  |  | Технологическое оборудование | | | | | | | | | 19,75 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | 268,29 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | 261,10 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | 138,84 |  |  |
|  |  | **Итого по разделу 2 Электромонтажные работы 210 и 210(Коридор)** | | | | | | | | | **3 048,71** |  |  |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ | | | | | | | | |  |  | 6 061 |
| **Раздел 3. Прочие работы** | | | | | | | | | | | | | |
| **185** | **ФЕРп01-11-024-01** | **Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ** | | | **шт** |  |  | **1** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 10,50 |  | 10,50 | 33,13 | 348 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 0,82 |  | 0,82 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 10,50 |  | 10,50 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 10,50 |  | 348 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | | | % | 74 |  | 74 |  |  | 7,77 |  | 258 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | | | % | 36 |  | 36 |  |  | 3,78 |  | 125 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **22,05** |  |  |
| **187** | **ФЕРп01-11-028-01** | **Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям** | | | **шт** |  |  | **2** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 4,10 |  | 8,20 | 33,13 | 272 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 0,32 |  | 0,64 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 4,10 |  | 8,20 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 8,20 |  | 272 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | | | % | 74 |  | 74 |  |  | 6,07 |  | 201 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | | | % | 36 |  | 36 |  |  | 2,95 |  | 98 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **17,22** |  |  |
| **189** | **ФЕРп01-11-013-01** | **Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"** | | | **шт** |  |  | **4** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 12,81 |  | 51,24 | 33,13 | 1 698 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 1 |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 12,81 |  | 51,24 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 51,24 |  | 1 698 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | | | % | 74 |  | 74 |  |  | 37,92 |  | 1 257 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | | | % | 36 |  | 36 |  |  | 18,45 |  | 611 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **107,61** |  |  |
| **192** | **ФЕРп01-03-002-04** | **Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А (для двухполюсных)** | | | **шт** |  |  | **2** |  |  |  |  |  |
|  | ОП п.1.1.29 | При проверке двухполюсного автоматического выключателя ОЗП=0,8; ТЗ=0,8 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 16,91 | 0,8 | 27,06 | 33,13 | 896 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 1,8 | 0,8 | 2,88 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 16,91 |  | 27,06 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 27,06 |  | 896 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | | | % | 74 |  | 74 |  |  | 20,02 |  | 663 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | | | % | 36 |  | 36 |  |  | 9,74 |  | 323 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **56,82** |  |  |
| **193** | **ФЕРп01-03-001-01** | **Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем** | | | **шт** |  |  | **8** |  |  |  |  |  |
|  | ОП п.1.1.29 | При проверке двухполюсного автоматического выключателя ОЗП=0,8; ТЗ=0,8 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 12,21 | 0,8 | 78,14 | 33,13 | 2 589 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 1,3 | 0,8 | 8,32 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 12,21 |  | 78,14 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 78,14 |  | 2 589 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | | | % | 74 |  | 74 |  |  | 57,82 |  | 1 916 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | | | % | 36 |  | 36 |  |  | 28,13 |  | 932 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **164,09** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итоги по разделу 3 Прочие работы :** | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | 175,14 |  |  |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | 175,14 |  |  |
|  |  | Прочие затраты | | | | | | | | | 367,79 |  |  |
|  |  | Пусконаладочные работы | | | | | | | | | 367,79 |  |  |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | 175,14 |  |  |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | 129,60 |  |  |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | 63,05 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | 175,14 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | 129,60 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | 63,05 |  |  |
|  |  | **Итого по разделу 3 Прочие работы** | | | | | | | | | **367,79** |  |  |
| **Раздел 4. Уборка мусора** | | | | | | | | | | | | | |
| **196** | **ФССЦпг-01-01-01-041** | **Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную** | | | **1 т груза** |  |  | **0,63765** | **42,98** |  | **27,41** |  |  |
| **198** | **ФССЦпг-03-21-01-015** | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км** | | | **1 т груза** |  |  | **0,63765** | **13,38** |  | **8,53** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итоги по разделу 4 Уборка мусора :** | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | 35,94 |  |  |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | 35,94 |  |  |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | 35,94 |  |  |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | 35,94 |  |  |
|  |  | **Итого по разделу 4 Уборка мусора** | | | | | | | | | **35,94** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итоги по смете:** | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | 41 383,28 |  | 371 937 |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | 2 577,72 |  | 85 401 |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | 629,72 |  | 7 853 |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | 77,08 |  | 2 552 |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | 38 175,84 |  | 278 683 |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | 42 263,37 |  | 451 577 |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | 2 195,85 |  | 72 749 |
|  | и | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | 573,44 | 12,47 | 7 151 |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | | | 71,06 |  | 2 353 |
|  | и | материалы | | | | | | | | | 36 266,46 | 7,3 | 264 745 |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | 2 140,83 |  | 70 926 |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | 1 086,79 |  | 36 006 |
|  |  | Монтажные работы | | | | | | | | | 2 487,24 |  | 31 919 |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | 206,73 |  | 6 849 |
|  | и | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | 56,28 | 12,47 | 702 |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | | | 6,02 |  | 199 |
|  | и | материалы | | | | | | | | | 1 909,38 | 7,3 | 13 938 |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | 206,36 |  | 6 836 |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | 108,49 |  | 3 594 |
|  |  | Оборудование | | | | | | | | | 364,49 |  | 1 673 |
|  | 4 | Оборудование | | | | | | | | | 232,12 | 4,59 | 1 065 |
|  | 4 | Инженерное оборудование | | | | | | | | | 112,62 | 4,59 | 517 |
|  | 4 | Технологическое оборудование | | | | | | | | | 19,75 | 4,59 | 91 |
|  |  | Прочие затраты | | | | | | | | | 367,79 |  | 12 187 |
|  |  | Пусконаладочные работы | | | | | | | | | 367,79 |  | 12 187 |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | 175,14 |  | 5 803 |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | 129,60 |  | 4 295 |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | 63,05 |  | 2 089 |
|  |  | **Итого** | | | | | | | | | **45 482,89** |  | **497 356** |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | 2 654,80 |  | 87 953 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | 2 476,79 |  | 82 057 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | 1 258,33 |  | 41 689 |
|  |  | непредвиденные 2% | | | | | | | | | 909,66 |  | 9 947 |
|  |  | **Итого с непредвиденными** | | | | | | | | | **46 392,55** |  | **507 303** |
|  |  | ндс 20% | | | | | | | | | 9 278,51 |  | 101 460,60 |
|  |  | **ВСЕГО по смете** | | | | | | | | | **55 671,06** |  | **608 763,60** |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ | | | | | | | | |  |  | 6 061 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |