ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Код ОКПД/КТРУ** | **Наименование товара** | **Основные характеристики** | | | | | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения показателя | Значения показателей | Обоснование включения показателя в описание объекта закупки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | 26.20.17.110-00000034 | Монитор | 1. | Формат изображения |  | 16:9 | Соответствует КТРУ | шт. | 55 |
| 2. | Интерфейс подключения |  | HDMI, VGA | Соответствует КТРУ |
| 3. | Наличие встроенное акустической системы |  | Да | Соответствует КТРУ |
| 4. | Динамическая контрастность |  | ≥ 100000000:1 | Соответствует КТРУ |
| 5. | Наличие возможности крепления на стену |  | Да | Соответствует КТРУ |
| 6. | Размер диагонали | Дюйм (25,4 мм) | ≥ 23.5 | Соответствует КТРУ |
| 7. | Разрешение экрана |  | 1920 x 1080 | Соответствует КТРУ |
| 8. | Тип матрицы |  | IPS | Соответствует КТРУ |
| 9. | Максимальная частота обновления (смена кадров) | Герц | ≥ 75 | Соответствует КТРУ |
| 10. | Яркость, кд/м2 |  | ≥ 250 и < 300 | Соответствует КТРУ |
| 11. | Время отклика, мс |  | < 6 | Соответствует КТРУ |
| 12 | Угол обзора по вертикали, градус |  | ≥ 178 | Соответствует КТРУ |
| 13 | Угол обзора по горизонтали, градус |  | ≥ 178 | Соответствует КТРУ |
|  | 26.20.16.110-00000002 | Клавиатура | 1. | Интерфейс подключения |  | USB | Соответствует КТРУ | шт. | 55 |
| 2. | Отличие цвета русских букв на клавишах от латинских |  | Да | Соответствует КТРУ |
| 3. | Способ нанесения русификации клавиатуры |  | Промышленный | Соответствует КТРУ |
| 4. | Тип |  | Полноразмерная | Соответствует КТРУ |
| 5. | Тип подключения |  | Проводная | Соответствует КТРУ |
|  | 26.20.16.170-00000002 | Мышь компьютерная | 1. | Интерфейс подключения |  | USB | Соответствует КТРУ | шт. | 55 |
| 2. | Разрешение сенсора, точек/дюйм |  | ≥ 800 | Соответствует КТРУ |
| 3. | Тип подключения |  | Проводной | Соответствует КТРУ |