Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС)

**Обоснование  
 начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупок в соответствии**

**с Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ**

**Выполнение работ по текущему ремонту жилых комнат и помещений общежития № 3 (4 этап)**

*(указывается предмет контракта)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Основные характеристики объекта закупки** | Выполнение работ по текущему ремонту жилых комнат и помещений общежития № 3 (4 этап) | |
| **Используемый метод определения НМЦК  с обоснованием:** | Проектно - сметный метод. Использованы Федеральные единичные расценки (ФЕР), предназначенные для определения прямых затрат в сметной стоимости строительных и ремонтных работ (утвержд.Приказом Минстроя России) | |
| **Расчет НМЦК** | См. приложение. | |
| **Дата подготовки обоснования НМЦК:** | | **20.02.2023г.** |

**Работник контрактной службы**

|  |
| --- |
| Печко Е.И. |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. | | | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|
| на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Раздел 1. Комнаты** | | | | | | | | | | | |
| **Демонтажные работы** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **ФЕРр63-5-1** | **Снятие обоев: простых и улучшенных** | **100 м2** |  |  | **9,755** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=975,5 / 100 | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 81,12 |  | 791,33 | 36,96 | 29 248,00 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 10,4 |  | 101,452 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 81,12 |  | 791,33 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 791,33 |  | 29 248,00 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.97 | НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | % | 90 |  | 90 |  |  | 712,20 |  | 26 323,00 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.97 | СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | % | 45 |  | 45 |  |  | 356,10 |  | 13 162,00 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **1 859,63** |  |  |
| **2** | **ФЕРр57-3-1** | **Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов** | **100 м** |  |  | **4,185** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=418,5 / 100 | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 29,41 |  | 123,08 | 36,96 | 4 549,00 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 3,77 |  | 15,77745 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 29,41 |  | 123,08 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 123,08 |  | 4 549,00 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91 | НР Полы (ремонтно-строительные) | % | 89 |  | 89 |  |  | 109,54 |  | 4 049,00 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91 | СП Полы (ремонтно-строительные) | % | 49 |  | 49 |  |  | 60,31 |  | 2 229,00 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **292,93** |  |  |
| **3** | **ФЕРр57-2-1** | **Разборка покрытий полов: из линолеума и релина** | **100 м2** |  |  | **4,5509** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=455,09 / 100 | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 88,84 |  | 404,30 | 36,96 | 14 943,00 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 4,06 |  | 18,48 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 1,76 |  | 8,01 | 36,96 | 296,00 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 11,39 |  | 51,834751 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,13 |  | 0,591617 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 92,90 |  | 422,78 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 412,31 |  | 15 239,00 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91 | НР Полы (ремонтно-строительные) | % | 89 |  | 89 |  |  | 366,96 |  | 13 563,00 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91 | СП Полы (ремонтно-строительные) | % | 49 |  | 49 |  |  | 202,03 |  | 7 467,00 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **991,77** |  |  |
| **4** | **ФЕРр57-2-7** | **Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит** | **100 м2** |  |  | **4,5509** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=455,09 / 100 | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 86,50 |  | 393,65 | 36,96 | 14 549,00 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 3,75 |  | 17,07 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 1,62 |  | 7,37 | 36,96 | 272,00 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 11,09 |  | 50,469481 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,12 |  | 0,546108 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 90,25 |  | 410,72 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 401,02 |  | 14 821,00 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91 | НР Полы (ремонтно-строительные) | % | 89 |  | 89 |  |  | 356,91 |  | 13 191,00 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91 | СП Полы (ремонтно-строительные) | % | 49 |  | 49 |  |  | 196,50 |  | 7 262,00 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **964,13** |  |  |
| **5** | **ФЕР46-02-009-02** | **Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных** | **100 м2** |  |  | **4,5509** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=455,09 / 100 | | | | | | | | | |
|  |  | до 30 мм ПЗ=1,5 (ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; МАТ=1,5 к расх.; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 178,00 | 1,5 | 1 215,09 | 36,96 | 44 910,00 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 22,82 | 1,5 | 155,777307 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 178,00 |  | 1 215,09 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 1 215,09 |  | 44 910,00 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 103 |  | 103 |  |  | 1 251,54 |  | 46 257,00 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 59 |  | 59 |  |  | 716,90 |  | 26 497,00 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **3 183,53** |  |  |
| **6** | **ФЕРр56-11-1** | **Снятие наличников** | **100 м** |  |  | **2,5** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=250 / 100 | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 33,43 |  | 83,58 | 36,96 | 3 089,00 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 4,21 |  | 10,525 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 33,43 |  | 83,58 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 83,58 |  | 3 089,00 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90 | НР Проемы (ремонтно-строительные) | % | 90 |  | 90 |  |  | 75,22 |  | 2 780,00 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90 | СП Проемы (ремонтно-строительные) | % | 47 |  | 47 |  |  | 39,28 |  | 1 452,00 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **198,08** |  |  |
| **Строительные работы** | | | | | | | | | | | |
| **7** | **ФЕР10-01-060-01** | **Установка и крепление наличников (ранее демонтированных)** | **100 м** |  |  | **2,5** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=250 / 100 | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 63,89 |  | 159,73 | 36,96 | 5 904,00 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 2,63 |  | 6,58 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 0,46 |  | 1,15 | 36,96 | 43,00 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 8,50 |  | 21,25 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 7,82 |  | 19,55 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,04 |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 75,02 |  | 187,56 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 160,88 |  | 5 947,00 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10 | НР Деревянные конструкции | % | 108 |  | 108 |  |  | 173,75 |  | 6 423,00 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10 | СП Деревянные конструкции | % | 55 |  | 55 |  |  | 88,48 |  | 3 271,00 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **449,79** |  |  |
| **8** | **ФЕРр61-2-7** | **Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм** | **100 м2** |  |  | **2,9265** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=292,65 / 100 | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 2 007,68 |  | 5 875,48 | 36,96 | 217 158,00 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 20,94 |  | 61,28 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 9,05 |  | 26,48 | 36,96 | 979,00 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 1 140,25 |  | 3 336,94 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 226,6 |  | 663,1449 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,67 |  | 1,960755 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 3 168,87 |  | 9 273,70 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 5 901,96 |  | 218 137,00 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95 | НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | % | 89 |  | 89 |  |  | 5 252,74 |  | 194 142,00 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95 | СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | % | 44 |  | 44 |  |  | 2 596,86 |  | 95 980,00 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **17 123,30** |  |  |
| **9** | **ФССЦ-04.3.02.12-0008** | **Смеси сухие штукатурные универсальные, цементно-известковые, тонкослойные, с органическими добавками и волокнистым армированием, М75, W2, крупность заполнителя не более 1,3 мм** | **кг** |  |  | **9891,57** | **1,33** |  | **13 155,79** |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **13 155,79** |  |  |
| **10** | **ФЕР15-04-006-03** | **Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен** | **100 м2** |  |  | **9,755** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=975,5 / 100 | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 44,73 |  | 436,34 | 36,96 | 16 127,00 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 0,97 |  | 9,46 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 0,26 |  | 2,54 | 36,96 | 94,00 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 0,18 |  | 1,76 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 4,65 |  | 45,36075 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,02 |  | 0,1951 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 45,88 |  | 447,56 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 438,88 |  | 16 221,00 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15 | НР Отделочные работы | % | 100 |  | 100 |  |  | 438,88 |  | 16 221,00 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  | 215,05 |  | 7 948,00 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **1 101,49** |  |  |
| **11** | **ФССЦ-14.3.01.02-0103** | **Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17** | **л** |  |  | **100,4765** | **9,14** |  | **918,36** |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **918,36** |  |  |
| **12** | **ФЕР15-06-007-01** | **Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз: с подготовкой** | **100 м2** |  |  | **9,755** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=975,5 / 100 | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 1 028,28 |  | 10 030,87 | 36,96 | 370 741,00 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 13,77 |  | 134,33 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 2,59 |  | 25,27 | 36,96 | 934,00 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 230,63 |  | 2 249,80 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 106,89 |  | 1042,71195 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,22 |  | 2,1461 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1 272,68 |  | 12 415,00 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 10 056,14 |  | 371 675,00 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15 | НР Отделочные работы | % | 100 |  | 100 |  |  | 10 056,14 |  | 371 675,00 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  | 4 927,51 |  | 182 121,00 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **27 398,65** |  |  |
| **13** | **ФССЦ-14.1.03.02-0102** | **Клей для обоев: ЭКСПРЕСС УНИВЕРСАЛ, PROFI QUICK** | **кг** |  |  | **268,2625** | **29,68** |  | **7 962,03** |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **7 962,03** |  |  |
| **14** | **ФССЦ-01.6.02.02-0002** | **Стеклообои: TASSOGLAS, елочка** | **10 м2** |  |  | **102,4275** | **110,35** |  | **11 302,87** |  |  |
|  |  | Объем=1024,275 / 10 | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **11 302,87** |  |  |
| **15** | **ФССЦ-14.5.11.10-0101** | **Шпатлевка водно-дисперсионная полимерная с минеральными наполнителями** | **т** |  |  | **1,1706** | **11 800,00** |  | **13 813,08** |  |  |
|  |  | Объем=1170,6/1000 | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **13 813,08** |  |  |
| **16** | **ФЕР15-06-004-01** | **Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, красками** | **100 м2** |  |  | **9,755** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=975,5 / 100 | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 50,40 |  | 491,65 | 36,96 | 18 171,00 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 5,49 |  | 53,55495 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 50,40 |  | 491,65 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 491,65 |  | 18 171,00 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15 | НР Отделочные работы | % | 100 |  | 100 |  |  | 491,65 |  | 18 171,00 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  | 240,91 |  | 8 904,00 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **1 224,21** |  |  |
| **17** | **ФССЦ-14.3.02.01-0219** | **Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ** | **т** |  |  | **0,328744** | **15 481,00** |  | **5 089,29** |  |  |
|  |  | Объем=0,1824185+0,146325 | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **5 089,29** |  |  |
| **18** | **ФЕР15-06-008-01** | **Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой** | **100 м2** |  |  | **4,559** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=455,9 / 100 | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 62,15 |  | 283,34 | 36,96 | 10 472,00 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 1,31 |  | 5,97 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 0,23 |  | 1,05 | 36,96 | 39,00 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 6,46 |  | 29,45114 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,02 |  | 0,09118 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 63,46 |  | 289,31 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 284,39 |  | 10 511,00 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15 | НР Отделочные работы | % | 100 |  | 100 |  |  | 284,39 |  | 10 511,00 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  | 139,35 |  | 5 150,00 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **713,05** |  |  |
| **19** | **ФССЦ-14.3.01.02-0102** | **Грунтовка: водно-дисперсионная " Бетон-контакт"** | **т** |  |  | **0,077959** | **18 390,16** |  | **1 433,68** |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **1 433,68** |  |  |
| **20** | **ФЕР15-02-016-04** | **Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная потолков** | **100 м2** |  |  | **4,559** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=455,9 / 100 | | | | | | | | | |
|  |  | ПЗ=1,18 (ОЗП=1,18; ЭМ=1,18 к расх.; ЗПМ=1,18; МАТ=1,18 к расх.; ТЗ=1,18; ТЗМ=1,18) | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 705,00 | 1,18 | 3 792,63 | 36,96 | 140 176,00 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 92,77 | 1,18 | 499,07 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 53,22 | 1,18 | 286,30 | 36,96 | 10 582,00 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 1 151,92 | 1,18 | 6 196,89 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 75 | 1,18 | 403,4715 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 5,54 | 1,18 | 29,8030948 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1 949,69 |  | 10 488,59 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 4 078,93 |  | 150 758,00 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15 | НР Отделочные работы | % | 100 |  | 100 |  |  | 4 078,93 |  | 150 758,00 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  | 1 998,68 |  | 73 871,00 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **16 566,20** |  |  |
| **21** | **ФЕР15-04-006-01** | **Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков** | **100 м2** |  |  | **4,559** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=455,9 / 100 | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 54,64 |  | 249,10 | 36,96 | 9 207,00 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 0,97 |  | 4,42 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 0,26 |  | 1,19 | 36,96 | 44,00 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 0,18 |  | 0,82 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 5,68 |  | 25,89512 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,02 |  | 0,09118 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 55,79 |  | 254,34 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 250,29 |  | 9 251,00 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15 | НР Отделочные работы | % | 100 |  | 100 |  |  | 250,29 |  | 9 251,00 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  | 122,64 |  | 4 533,00 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **627,27** |  |  |
| **22** | **ФССЦ-14.3.01.02-0103** | **Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17** | **л** |  |  | **46,9577** | **9,14** |  | **429,19** |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **429,19** |  |  |
| **23** | **ФЕР15-06-007-01** | **Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз: с подготовкой (прим. к потолку)** | **100 м2** |  |  | **4,559** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=455,9 / 100 | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 1 028,28 |  | 4 687,93 | 36,96 | 173 266,00 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 13,77 |  | 62,78 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 2,59 |  | 11,81 | 36,96 | 436,00 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 230,63 |  | 1 051,44 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 106,89 |  | 487,31151 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,22 |  | 1,00298 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1 272,68 |  | 5 802,15 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 4 699,74 |  | 173 702,00 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15 | НР Отделочные работы | % | 100 |  | 100 |  |  | 4 699,74 |  | 173 702,00 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  | 2 302,87 |  | 85 114,00 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **12 804,76** |  |  |
| **24** | **ФССЦ-14.1.03.02-0102** | **Клей для обоев: ЭКСПРЕСС УНИВЕРСАЛ, PROFI QUICK** | **кг** |  |  | **125,3725** | **29,68** |  | **3 721,06** |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **3 721,06** |  |  |
| **25** | **ФССЦ-01.8.01.06-0002** | **Сетка стеклотканевая 2х2 мм, плотность 60 г/м2** | **10 м2** |  |  | **47,8695** | **21,30** |  | **1 019,62** |  |  |
|  |  | Объем=478,695 / 10 | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **1 019,62** |  |  |
| **26** | **ФССЦ-14.5.11.10-0101** | **Шпатлевка водно-дисперсионная полимерная с минеральными наполнителями** | **т** |  |  | **0,54708** | **11 800,00** |  | **6 455,54** |  |  |
|  |  | Объем=547,08/1000 | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **6 455,54** |  |  |
| **27** | **ФЕР15-04-006-01** | **Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков** | **100 м2** |  |  | **4,559** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=455,9 / 100 | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 54,64 |  | 249,10 | 36,96 | 9 207,00 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 0,97 |  | 4,42 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 0,26 |  | 1,19 | 36,96 | 44,00 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 0,18 |  | 0,82 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 5,68 |  | 25,89512 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,02 |  | 0,09118 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 55,79 |  | 254,34 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 250,29 |  | 9 251,00 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15 | НР Отделочные работы | % | 100 |  | 100 |  |  | 250,29 |  | 9 251,00 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  | 122,64 |  | 4 533,00 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **627,27** |  |  |
| **28** | **ФССЦ-14.3.01.02-0103** | **Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17** | **л** |  |  | **46,9577** | **9,14** |  | **429,19** |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **429,19** |  |  |
| **29** | **ФЕР15-06-004-01** | **Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, красками** | **100 м2** |  |  | **4,559** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=455,9 / 100 | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 50,40 |  | 229,77 | 36,96 | 8 492,00 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 5,49 |  | 25,02891 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 50,40 |  | 229,77 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 229,77 |  | 8 492,00 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15 | НР Отделочные работы | % | 100 |  | 100 |  |  | 229,77 |  | 8 492,00 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  | 112,59 |  | 4 161,00 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **572,13** |  |  |
| **30** | **ФССЦ-14.3.02.01-0219** | **Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ** | **т** |  |  | **0,153638** | **15 481,00** |  | **2 378,47** |  |  |
|  |  | Объем=0,0852533+0,068385 | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **2 378,47** |  |  |
| **31** | **ФЕРр57-4-10** | **Выравнивание лаг с изготовлением прокладок** | **100 м2** |  |  | **4,559** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=455,9 / 100 | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 71,65 |  | 326,65 | 36,96 | 12 073,00 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 63,46 |  | 289,31 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 8,4 |  | 38,2956 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 135,11 |  | 615,96 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 326,65 |  | 12 073,00 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91 | НР Полы (ремонтно-строительные) | % | 89 |  | 89 |  |  | 290,72 |  | 10 745,00 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91 | СП Полы (ремонтно-строительные) | % | 49 |  | 49 |  |  | 160,06 |  | 5 916,00 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **1 066,74** |  |  |
| **32** | **ФЕРр57-5-1** | **Ремонт дощатых покрытий, сплачивание со вставкой реек** | **100 м2** |  |  | **4,559** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=455,9 / 100 | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 383,85 |  | 1 749,97 | 36,96 | 64 679,00 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 10,85 |  | 49,47 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 3,51 |  | 16,00 | 36,96 | 591,00 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 227,58 |  | 1 037,54 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 45 |  | 205,155 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,27 |  | 1,23093 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 622,28 |  | 2 836,98 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 1 765,97 |  | 65 270,00 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91 | НР Полы (ремонтно-строительные) | % | 89 |  | 89 |  |  | 1 571,71 |  | 58 090,00 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91 | СП Полы (ремонтно-строительные) | % | 49 |  | 49 |  |  | 865,33 |  | 31 982,00 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **5 274,02** |  |  |
| **33** | **ФЕР11-01-053-01** | **Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 м2** | **100 м2** |  |  | **4,559** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=455,9 / 100 | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 310,21 |  | 1 414,25 | 36,96 | 52 271,00 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 630,06 |  | 2 872,44 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 73,22 |  | 333,81 | 36,96 | 12 338,00 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 5 386,22 |  | 24 555,78 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 37,97 |  | 173,10523 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 7,18 |  | 32,73362 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 6 326,49 |  | 28 842,47 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 1 748,06 |  | 64 609,00 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11 | НР Полы | % | 112 |  | 112 |  |  | 1 957,83 |  | 72 362,00 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11 | СП Полы | % | 65 |  | 65 |  |  | 1 136,24 |  | 41 996,00 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **31 936,54** |  |  |
| **34** | **ФССЦ-11.2.11.04-0052** | **Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт II/IV, толщина 12 мм** | **м3** |  |  | **-5,65316** | **4 319,09** |  | **-24 416,51** |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **-24 416,51** |  |  |
| **35** | **ФССЦ-11.2.11.04-0016** | **Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК,: сорт 1/2, толщина 12 мм** | **м3** |  |  | **5,65316** | **5 362,46** |  | **30 314,84** |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **30 314,84** |  |  |
| **36** | **ФЕР11-01-036-01** | **Устройство покрытий из линолеума на клее** | **100 м2** |  |  | **4,559** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=455,9 / 100 | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 317,44 |  | 1 447,21 | 36,96 | 53 489,00 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 43,80 |  | 199,68 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 10,53 |  | 48,01 | 36,96 | 1 774,00 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 0,91 |  | 4,15 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 38,2 |  | 174,1538 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,85 |  | 3,87515 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 362,15 |  | 1 651,04 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 1 495,22 |  | 55 263,00 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11 | НР Полы | % | 112 |  | 112 |  |  | 1 674,65 |  | 61 895,00 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11 | СП Полы | % | 65 |  | 65 |  |  | 971,89 |  | 35 921,00 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **4 297,58** |  |  |
| **37** | **ФССЦ-14.1.02.04-0102** | **Клей Forbo 522, для укладки ПВХ-покрытий** | **кг** |  |  | **227,95** | **25,56** |  | **5 826,40** |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **5 826,40** |  |  |
| **38** | **ФССЦ-01.6.03.04-0091** | **Линолеум коммерческий гетерогенный: "POLYSTYL CONTRACT" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)** | **м2** |  |  | **465,018** | **75,43** |  | **35 076,31** |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **35 076,31** |  |  |
| **39** | **ФЕР11-01-040-03** | **Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих** | **100 м** |  |  | **4,185** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=418,5 / 100 | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 61,32 |  | 256,62 | 36,96 | 9 485,00 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 2,13 |  | 8,91 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 0,42 |  | 1,76 | 36,96 | 65,00 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 152,84 |  | 639,64 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 6,68 |  | 27,9558 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,04 |  | 0,1674 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 216,29 |  | 905,17 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 258,38 |  | 9 550,00 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11 | НР Полы | % | 112 |  | 112 |  |  | 289,39 |  | 10 696,00 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11 | СП Полы | % | 65 |  | 65 |  |  | 167,95 |  | 6 208,00 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **1 362,51** |  |  |
| **40** | **ФССЦ-11.3.03.06-0002** | **Плинтуса для полов с кабель-каналом пластиковые, 22х49 мм** | **м** |  |  | **422,685** | **20,50** |  | **8 665,04** |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **8 665,04** |  |  |
| **41** | **ФЕРр56-13-2** | **Ремонт дверных коробок узких: в каменных стенах со снятием полотен** | **10 шт** |  |  | **2,5** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=25 / 10 | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 581,61 |  | 1 454,03 | 36,96 | 53 741,00 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 7,89 |  | 19,73 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 1,39 |  | 3,48 | 36,96 | 129,00 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 517,61 |  | 1 294,03 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 64,84 |  | 162,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,12 |  | 0,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1 107,11 |  | 2 767,79 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 1 457,51 |  | 53 870,00 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90 | НР Проемы (ремонтно-строительные) | % | 90 |  | 90 |  |  | 1 311,76 |  | 48 483,00 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90 | СП Проемы (ремонтно-строительные) | % | 47 |  | 47 |  |  | 685,03 |  | 25 319,00 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **4 764,58** |  |  |
| **42** | **ФЕРр56-15-3** | **Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки: вертикальных с числом сопряжений 2** | **100 шт** |  |  | **0,25** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=25 / 100 | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 2 946,89 |  | 736,72 | 36,96 | 27 229,00 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 11,17 |  | 2,79 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 1,97 |  | 0,49 | 36,96 | 18,00 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 882,07 |  | 220,52 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 306,33 |  | 76,5825 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,17 |  | 0,0425 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 3 840,13 |  | 960,03 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 737,21 |  | 27 247,00 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90 | НР Проемы (ремонтно-строительные) | % | 90 |  | 90 |  |  | 663,49 |  | 24 522,00 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90 | СП Проемы (ремонтно-строительные) | % | 47 |  | 47 |  |  | 346,49 |  | 12 806,00 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **1 970,01** |  |  |
| **43** | **ФЕРр62-10-6** | **Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски более 35%** | **100 м2** |  |  | **0,4509** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=45,09 / 100 | | | | | | | | | |
|  |  | с наличниками с двух сторон ПЗ=2,8 (ОЗП=2,8; ЭМ=2,8 к расх.; ЗПМ=2,8; МАТ=2,8 к расх.; ТЗ=2,8; ТЗМ=2,8) | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 827,37 | 2,8 | 1 044,57 | 36,96 | 38 607,00 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 7,07 | 2,8 | 8,93 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 2,05 | 2,8 | 2,59 | 36,96 | 96,00 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 447,59 | 2,8 | 565,09 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 95,76 | 2,8 | 120,8989152 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,16 | 2,8 | 0,2020032 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1 282,03 |  | 1 618,59 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 1 047,16 |  | 38 703,00 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) | % | 90 |  | 90 |  |  | 942,44 |  | 34 833,00 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) | % | 46 |  | 46 |  |  | 481,69 |  | 17 803,00 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **3 042,72** |  |  |
| **44** | **ФССЦ-14.3.03.01-0013** | **Лак акриловый: водный, полуглянцевый** | **кг** |  |  | **28,533** | **16,12** |  | **459,95** |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **459,95** |  |  |
| **Электромонтажные работы** | | | | | | | | | | | |
| **45** | **ФЕРр67-9-1** | **Смена: выключателей** | **100 шт** |  |  | **0,25** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=25 / 100 | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 218,59 |  | 54,65 | 36,96 | 2 020,00 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 24,1 |  | 6,025 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 218,59 |  | 54,65 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 54,65 |  | 2 020,00 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | % | 91 |  | 91 |  |  | 49,73 |  | 1 838,00 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | % | 48 |  | 48 |  |  | 26,23 |  | 970,00 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **130,61** |  |  |
| **46** | **ФЕРр67-4-1** | **Демонтаж: выключателей, розеток** | **100 шт** |  |  | **1** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=100 / 100 | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 45,55 |  | 45,55 | 36,96 | 1 684,00 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 5,84 |  | 5,84 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 45,55 |  | 45,55 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 45,55 |  | 1 684,00 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | % | 91 |  | 91 |  |  | 41,45 |  | 1 532,00 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | % | 48 |  | 48 |  |  | 21,86 |  | 808,00 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **108,86** |  |  |
| **47** | **ФЕРм08-03-591-09** | **Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке** | **100 шт** |  |  | **2** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=200 / 100 | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 302,36 |  | 604,72 | 36,96 | 22 350,00 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 4,77 |  | 9,54 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 0,64 |  | 1,28 | 36,96 | 47,00 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 62,22 |  | 124,44 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 30,48 |  | 60,96 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,05 |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 369,35 |  | 738,70 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 606,00 |  | 22 397,00 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  | 587,82 |  | 21 725,00 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  | 309,06 |  | 11 422,00 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **1 635,58** |  |  |
| **48** | **ФССЦ-20.4.03.07-0021** | **Розетка штепсельная с заземляющим контактом** | **100 шт** |  |  | **2** | **1 983,00** |  | **3 966,00** |  |  |
|  |  | Объем=200 / 100 | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **3 966,00** |  |  |
| **49** | **ФССЦ-20.5.02.11-0001** | **Коробка для установки розеток и выключателей скрытой проводки** | **1000 шт** |  |  | **0,2** | **1 979,63** |  | **395,93** |  |  |
|  |  | Объем=200 / 1000 | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **395,93** |  |  |
| **50** | **ФССЦ-20.4.03.02-0001** | **Панель розеточная на 2 модуля, размером 45х45 мм** | **100 шт** |  |  | **1** | **1 317,09** |  | **1 317,09** |  |  |
|  |  | Объем=100 / 100 | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **1 317,09** |  |  |
| **51** | **ФЕРр67-8-2** | **Смена светильников: с люминесцентными лампами** | **100 шт** |  |  | **0,5** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=50 / 100 | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 1 570,95 |  | 785,48 | 36,96 | 29 031,00 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 2,50 |  | 1,25 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 1,08 |  | 0,54 | 36,96 | 20,00 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 163,3 |  | 81,65 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,08 |  | 0,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1 573,45 |  | 786,73 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 786,02 |  | 29 051,00 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | % | 91 |  | 91 |  |  | 715,28 |  | 26 436,00 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | % | 48 |  | 48 |  |  | 377,29 |  | 13 944,00 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **1 879,30** |  |  |
| **52** | **ФССЦ-20.3.03.04-0341** | **Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой потолочные типа: (Размер: 595\*595\*19мм, размер точный, так как на весь комплекс зданий закупаются одинаковые светильники для унификации. Мощность - 36Вт Напряжение – 230В Световой поток не менее -2900 Lm Цветовая температура 4000К, )** | **шт** |  |  | **50** | **184,14** |  | **9 207,00** |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **9 207,00** |  |  |
| **53** | **ФЕРм08-02-403-03** | **Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный под штукатурку по стенам или в бороздах** | **100 м** |  |  | **4,9339** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=493,39 / 100 | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 155,10 |  | 765,25 | 36,96 | 28 284,00 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 3,62 |  | 17,86 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 0,50 |  | 2,47 | 36,96 | 91,00 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 41,08 |  | 202,68 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 16,5 |  | 81,40935 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,04 |  | 0,197356 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 199,80 |  | 985,79 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 767,72 |  | 28 375,00 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  | 744,69 |  | 27 524,00 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  | 391,54 |  | 14 471,00 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **2 122,02** |  |  |
| **54** | **ФЕРм08-02-403-01** | **Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: в пустотах плит перекрытий** | **100 м** |  |  | **3,75** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=375 / 100 | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 106,22 |  | 398,33 | 36,96 | 14 722,00 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 3,62 |  | 13,58 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 0,50 |  | 1,88 | 36,96 | 69,00 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 32,80 |  | 123,00 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 11,3 |  | 42,375 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,04 |  | 0,15 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 142,64 |  | 534,91 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 400,21 |  | 14 791,00 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  | 388,20 |  | 14 347,00 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  | 204,11 |  | 7 543,00 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **1 127,22** |  |  |
| **55** | **ФССЦ-20.5.02.07-0003** | **Коробка распаечная НР 70** | **шт** |  |  | **50** | **8,62** |  | **431,00** |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **431,00** |  |  |
| **56** | **ФССЦ-20.5.02.06-0001** | **Коробка разветвительная для открытой проводки KP 2603 "HEGEL" размером 80х80х40 мм ((6 выводов диаметром 20 мм), размером 80х80х40 мм, цвет серый )** | **10 шт** |  |  | **5** | **58,30** |  | **291,50** |  |  |
|  |  | Объем=50 / 10 | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **291,50** |  |  |
| **57** | **ФССЦ-20.5.02.04-0008** | **Коробка ответвительная с кабельными вводами (75\*75\*20мм, для открытой проводки с контактной группой)** | **10 шт** |  |  | **2,5** | **132,24** |  | **330,60** |  |  |
|  |  | Объем=25 / 10 | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **330,60** |  |  |
| **58** | **ФССЦ-21.1.06.09-0151** | **Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5-660** | **1000 м** |  |  | **0,3825** | **4 832,12** |  | **1 848,29** |  |  |
|  |  | Объем=(375\*1,02) / 1000 | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **1 848,29** |  |  |
| **59** | **ФССЦ-21.1.06.09-0152** | **Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5-660** | **1000 м** |  |  | **0,503258** | **6 920,41** |  | **3 482,75** |  |  |
|  |  | Объем=(493,39\*1,02) / 1000 | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **3 482,75** |  |  |
| **Сантехнические работы** | | | | | | | | | | | |
| **60** | **ФЕРр65-16-1** | **Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм** | **100 шт** |  |  | **0,72** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=72 / 100 | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 272,94 |  | 196,52 | 36,96 | 7 263,00 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 0,63 |  | 0,45 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 0,27 |  | 0,19 | 36,96 | 7,00 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 1 126,98 |  | 811,43 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 28,7 |  | 20,664 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,02 |  | 0,0144 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1 400,55 |  | 1 008,40 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 196,71 |  | 7 270,00 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.2 | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) | % | 103 |  | 103 |  |  | 202,61 |  | 7 488,00 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.2 | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) | % | 52 |  | 52 |  |  | 102,29 |  | 3 780,00 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **1 313,30** |  |  |
| **61** | **ФЕРр65-15-1** | **Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм** | **100 м** |  |  | **1,5** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(135+15) / 100 | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 692,64 |  | 1 038,96 | 36,96 | 38 400,00 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 51,72 |  | 77,58 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 2,51 |  | 3,77 | 36,96 | 139,00 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 45,14 |  | 67,71 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 81,2 |  | 121,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,2 |  | 0,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 789,50 |  | 1 184,25 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 1 042,73 |  | 38 539,00 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.2 | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) | % | 103 |  | 103 |  |  | 1 074,01 |  | 39 695,00 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.2 | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) | % | 52 |  | 52 |  |  | 542,22 |  | 20 040,00 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **2 800,48** |  |  |
| **62** | **ФССЦ-18.1.09.08-0263** | **Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с резьбовым присоединением, под редуктор или электропривод, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), серии КШТ 60.100, диаметром: 20 мм** | **шт** |  |  | **8** | **417,80** |  | **3 342,40** |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **3 342,40** |  |  |
| **63** | **ФССЦ-23.3.06.02-0002** | **Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм** | **м** |  |  | **144,45** | **25,10** |  | **3 625,70** |  |  |
|  |  | Объем=135\*1,07 | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **3 625,70** |  |  |
| **64** | **ФССЦ-23.3.06.02-0001** | **Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода: 15 мм, толщина стенки 2,8 мм** | **м** |  |  | **16,05** | **19,50** |  | **312,98** |  |  |
|  |  | Объем=15\*1,07 | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **312,98** |  |  |
| **65** | **ФССЦ-23.1.02.07-0002** | **Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты** | **кг** |  |  | **22,5** | **11,99** |  | **269,78** |  |  |
|  |  | Объем=0,15\*150 | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **269,78** |  |  |
| **66** | **ФЕРр65-9-4** | **Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 32 мм** | **100 м** |  |  | **0,09** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(0,3\*30) / 100 | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 1 107,26 |  | 99,65 | 36,96 | 3 683,00 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 61,14 |  | 5,50 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 5,28 |  | 0,48 | 36,96 | 18,00 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 41,51 |  | 3,74 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 115,1 |  | 10,359 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,42 |  | 0,0378 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1 209,91 |  | 108,89 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 100,13 |  | 3 701,00 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.2 | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) | % | 103 |  | 103 |  |  | 103,13 |  | 3 812,00 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.2 | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) | % | 52 |  | 52 |  |  | 52,07 |  | 1 925,00 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **264,09** |  |  |
| **67** | **ФССЦ-23.3.05.02-0052** | **Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром: 32 мм, толщина стенки 3,0 мм** | **м** |  |  | **9** | **37,58** |  | **338,22** |  |  |
|  |  | Объем=30\*0,3 | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **338,22** |  |  |
| **68** | **ФЕРр65-20-1** | **Перегруппировка секций старых радиаторов с отсоединением и обратным присоединением одной секции при весе радиатора: до 80 кг** | **100 шт** |  |  | **0,3** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=30 / 100 | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 2 472,10 |  | 741,63 | 36,96 | 27 411,00 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 69,71 |  | 20,91 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 30,11 |  | 9,03 | 36,96 | 334,00 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 462,89 |  | 138,87 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 295 |  | 88,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 2,23 |  | 0,669 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 3 004,70 |  | 901,41 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 750,66 |  | 27 745,00 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.2 | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) | % | 103 |  | 103 |  |  | 773,18 |  | 28 577,00 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.2 | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) | % | 52 |  | 52 |  |  | 390,34 |  | 14 427,00 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **2 064,93** |  |  |
| **69** | **ФССЦ-18.5.10.08-0011** | **Пробки радиаторные** | **шт** |  |  | **60** | **10,29** |  | **617,40** |  |  |
|  |  | Объем=30\*2 | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **617,40** |  |  |
| **70** | **ФССЦ-18.5.10.03-0001** | **Ниппель: радиаторный** | **10 шт** |  |  | **6** | **58,80** |  | **352,80** |  |  |
|  |  | Объем=(30\*2) / 10 | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **352,80** |  |  |
| **71** | **ФЕР16-07-005-01** | **Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм** | **100 м** |  |  | **1,3** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=130 / 100 | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 58,32 |  | 75,82 | 36,96 | 2 802,00 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 44,51 |  | 57,86 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 4,29 |  | 5,58 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 5,01 |  | 6,513 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 107,12 |  | 139,26 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 75,82 |  | 2 802,00 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | % | 121 |  | 121 |  |  | 91,74 |  | 3 390,00 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | % | 72 |  | 72 |  |  | 54,59 |  | 2 017,00 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **285,59** |  |  |
| **72** | **ФЕРр65-23-4** | **Осмотр отремонтированных приборов отопления при наполнении системы водой** | **100 шт** |  |  | **0,3** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=30 / 100 | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 202,16 |  | 60,65 | 36,96 | 2 242,00 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 23,7 |  | 7,11 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 202,16 |  | 60,65 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 60,65 |  | 2 242,00 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | % | 87 |  | 87 |  |  | 52,77 |  | 1 951,00 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | % | 44 |  | 44 |  |  | 26,69 |  | 986,00 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **140,11** |  |  |
| **73** | **ФЕР15-04-030-04** | **Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2** | **100 м2** |  |  | **0,1356** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=13,56 / 100 | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 572,36 |  | 77,61 | 36,96 | 2 868,00 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 2,28 |  | 0,31 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 0,49 |  | 0,07 | 36,96 | 3,00 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 88,57 |  | 12,01 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 64,6 |  | 8,75976 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,04 |  | 0,005424 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 663,21 |  | 89,93 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 77,68 |  | 2 871,00 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15 | НР Отделочные работы | % | 100 |  | 100 |  |  | 77,68 |  | 2 871,00 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  | 38,06 |  | 1 407,00 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **205,67** |  |  |
| **74** | **ФССЦ-14.4.02.09-0301** | **Композиция антикоррозионная цинкнаполненная** | **кг** |  |  | **3,3358** | **238,48** |  | **795,52** |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **795,52** |  |  |
| **75** | **ФЕРр62-33-2** | **Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза** | **100 м2** |  |  | **0,5124** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=51,24 / 100 | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 554,12 |  | 283,93 | 36,96 | 10 494,00 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 0,66 |  | 0,34 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 0,12 |  | 0,06 | 36,96 | 2,00 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 145,95 |  | 74,78 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 63,4 |  | 32,48616 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,01 |  | 0,005124 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 700,73 |  | 359,05 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 283,99 |  | 10 496,00 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) | % | 90 |  | 90 |  |  | 255,59 |  | 9 446,00 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) | % | 46 |  | 46 |  |  | 130,64 |  | 4 828,00 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **745,28** |  |  |
| **76** | **ФССЦ-14.4.04.08-0001** | **Эмаль ПФ-115 белая** | **кг** |  |  | **8,2496** | **12,27** |  | **101,22** |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **101,22** |  |  |
| **77** | **ФЕРр69-4-3** | **Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в перекрытиях оштукатуренных** | **100 отверстий** |  |  | **0,3** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=30 / 100 | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 517,34 |  | 155,20 | 36,96 | 5 736,00 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 2,50 |  | 0,75 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 1,08 |  | 0,32 | 36,96 | 12,00 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 446,18 |  | 133,85 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 60,65 |  | 18,195 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,08 |  | 0,024 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 966,02 |  | 289,80 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 155,52 |  | 5 748,00 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103 | НР Прочие ремонтно-строительные работы | % | 92 |  | 92 |  |  | 143,08 |  | 5 288,00 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103 | СП Прочие ремонтно-строительные работы | % | 44 |  | 44 |  |  | 68,43 |  | 2 529,00 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **501,31** |  |  |
|  |  | **Итого по разделу 1 Комнаты** | | | | | | | **310 797,62** |  |  |
| **Раздел 2. Коридор и лестничные клетки** | | | | | | | | | | | |
| **78** | **ФЕРр61-4-7** | **Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм** | **100 м2** |  |  | **1,1653** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=116,53 / 100 | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 2 513,39 |  | 2 928,85 | 36,96 | 108 250,00 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 22,51 |  | 26,23 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 9,72 |  | 11,33 | 36,96 | 419,00 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 1 197,22 |  | 1 395,12 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 280,2 |  | 326,51706 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,72 |  | 0,839016 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 3 733,12 |  | 4 350,20 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 2 940,18 |  | 108 669,00 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95 | НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | % | 89 |  | 89 |  |  | 2 616,76 |  | 96 715,00 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95 | СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | % | 44 |  | 44 |  |  | 1 293,68 |  | 47 814,00 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **8 260,64** |  |  |
| **79** | **ФССЦ-04.3.02.12-0008** | **Смеси сухие штукатурные универсальные, цементно-известковые, тонкослойные, с органическими добавками и волокнистым армированием, М75, W2, крупность заполнителя не более 1,3 мм** | **кг** |  |  | **3938,714** | **1,33** |  | **5 238,49** |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **5 238,49** |  |  |
| **80** | **ФЕРр62-17-5** | **Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски свыше 10 до 35%** | **100 м2** |  |  | **3,8845** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=388,45 / 100 | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 294,62 |  | 1 144,45 | 36,96 | 42 299,00 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 7,07 |  | 27,46 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 2,05 |  | 7,96 | 36,96 | 294,00 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 186,93 |  | 726,13 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 34,1 |  | 132,46145 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,16 |  | 0,62152 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 488,62 |  | 1 898,04 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 1 152,41 |  | 42 593,00 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) | % | 90 |  | 90 |  |  | 1 037,17 |  | 38 334,00 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) | % | 46 |  | 46 |  |  | 530,11 |  | 19 593,00 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **3 465,32** |  |  |
| **81** | **ФЕРр61-2-7** | **Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм** | **100 м2** |  |  | **1,979** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=197,9 / 100 | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 2 007,68 |  | 3 973,20 | 36,96 | 146 849,00 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 20,94 |  | 41,44 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 9,05 |  | 17,91 | 36,96 | 662,00 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 1 140,25 |  | 2 256,55 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 226,6 |  | 448,4414 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,67 |  | 1,32593 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 3 168,87 |  | 6 271,19 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 3 991,11 |  | 147 511,00 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95 | НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | % | 89 |  | 89 |  |  | 3 552,09 |  | 131 285,00 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95 | СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | % | 44 |  | 44 |  |  | 1 756,09 |  | 64 905,00 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **11 579,37** |  |  |
| **82** | **ФССЦ-04.3.02.12-0008** | **Смеси сухие штукатурные универсальные, цементно-известковые, тонкослойные, с органическими добавками и волокнистым армированием, М75, W2, крупность заполнителя не более 1,3 мм** | **кг** |  |  | **6689,02** | **1,33** |  | **8 896,40** |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **8 896,40** |  |  |
| **83** | **ФЕРр62-16-5** | **Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски свыше 10 до 35%** | **100 м2** |  |  | **4,315** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=431,5 / 100 | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 227,23 |  | 980,50 | 36,96 | 36 239,00 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 7,07 |  | 30,51 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 2,05 |  | 8,85 | 36,96 | 327,00 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 127,36 |  | 549,56 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 26,3 |  | 113,4845 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,16 |  | 0,6904 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 361,66 |  | 1 560,57 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 989,35 |  | 36 566,00 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) | % | 90 |  | 90 |  |  | 890,42 |  | 32 909,00 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) | % | 46 |  | 46 |  |  | 455,10 |  | 16 820,00 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **2 906,09** |  |  |
| **84** | **ФССЦ-14.3.01.02-0103** | **Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17** | **л** |  |  | **122,9925** | **9,14** |  | **1 124,15** |  |  |
|  |  | Объем=(431,5+388,45)\*0,15 | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **1 124,15** |  |  |
| **85** | **ФССЦ-14.3.02.01-0382** | **Краска водно-дисперсионная, акрилатная ВД-АК-205, потолочная** | **т** |  |  | **0,426374** | **11 210,68** |  | **4 779,94** |  |  |
|  |  | Объем=0,2602615+0,289105-((431,5+388,45)\*0,15)/1000 | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **4 779,94** |  |  |
| **86** | **ФЕРр62-47-1** | **Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок** | **м2** |  |  | **396,4** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 4,38 |  | 1 736,23 | 36,96 | 64 171,00 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 0,58 |  | 229,912 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 4,38 |  | 1 736,23 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 1 736,23 |  | 64 171,00 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) | % | 90 |  | 90 |  |  | 1 562,61 |  | 57 754,00 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) | % | 46 |  | 46 |  |  | 798,67 |  | 29 519,00 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **4 097,51** |  |  |
| **87** | **ФЕР15-04-029-04** | **Оклейка тканями: стен** | **100 м2** |  |  | **3,964** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=396,4 / 100 | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 140,83 |  | 558,25 | 36,96 | 20 633,00 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 8,52 |  | 33,77 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 1,66 |  | 6,58 | 36,96 | 243,00 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 999,50 |  | 3 962,02 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 15,7 |  | 62,2348 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,14 |  | 0,55496 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1 148,85 |  | 4 554,04 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 564,83 |  | 20 876,00 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15 | НР Отделочные работы | % | 100 |  | 100 |  |  | 564,83 |  | 20 876,00 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  | 276,77 |  | 10 229,00 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **5 395,64** |  |  |
| **88** | **ФЕР13-03-005-01** | **Шпатлевка поверхностей: силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм** | **100 м2** |  |  | **3,964** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=396,4 / 100 | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 549,50 |  | 2 178,22 | 36,96 | 80 507,00 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 81,46 |  | 322,91 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 37,79 |  | 149,80 | 36,96 | 5 537,00 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 1 173,24 |  | 4 650,72 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 53,82 |  | 213,34248 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 3,66 |  | 14,50824 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1 804,20 |  | 7 151,85 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 2 328,02 |  | 86 044,00 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 94 |  | 94 |  |  | 2 188,34 |  | 80 881,00 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 51 |  | 51 |  |  | 1 187,29 |  | 43 882,00 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **10 527,48** |  |  |
| **89** | **ФЕР15-04-007-03** | **Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску** | **100 м2** |  |  | **3,964** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=396,4 / 100 | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 289,99 |  | 1 149,52 | 36,96 | 42 486,00 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 6,85 |  | 27,15 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 1,28 |  | 5,07 | 36,96 | 187,00 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 118,30 |  | 468,94 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 32,73 |  | 129,74172 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,11 |  | 0,43604 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 415,14 |  | 1 645,61 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 1 154,59 |  | 42 673,00 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15 | НР Отделочные работы | % | 100 |  | 100 |  |  | 1 154,59 |  | 42 673,00 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  | 565,75 |  | 20 910,00 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **3 365,95** |  |  |
| **90** | **ФССЦ-14.3.01.02-0103** | **Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17** | **л** |  |  | **79,28** | **9,14** |  | **724,62** |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **724,62** |  |  |
| **91** | **ФССЦ-14.3.02.01-0371** | **Краска водно-дисперсионная ВД-АК-111 белая** | **т** |  |  | **0,11892** | **27 164,52** |  | **3 230,40** |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **3 230,40** |  |  |
|  |  | **Итого по разделу 2 Коридор и лестничные клетки** | | | | | | | **73 592,00** |  |  |
| **Раздел 3. Умывальники** | | | | | | | | | | | |
| **Демонтажные работы** | | | | | | | | | | | |
| **92** | **ФЕРр63-7-5** | **Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток** | **100 м2** |  |  | **2,5256** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=252,56 / 100 | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 584,74 |  | 1 476,82 | 36,96 | 54 583,00 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 96,01 |  | 242,48 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 4,73 |  | 11,95 | 36,96 | 442,00 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 74,3 |  | 187,65208 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,35 |  | 0,88396 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 680,75 |  | 1 719,30 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 1 488,77 |  | 55 025,00 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.97 | НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | % | 90 |  | 90 |  |  | 1 339,89 |  | 49 523,00 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.97 | СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | % | 45 |  | 45 |  |  | 669,95 |  | 24 761,00 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **3 729,14** |  |  |
| **93** | **ФЕРр57-2-3** | **Разборка покрытий полов: из керамических плиток** | **100 м2** |  |  | **0,7273** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=72,73 / 100 | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 595,99 |  | 433,46 | 36,96 | 16 021,00 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 45,01 |  | 32,74 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 19,44 |  | 14,14 | 36,96 | 523,00 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 69,87 |  | 50,816451 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 1,44 |  | 1,047312 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 641,00 |  | 466,20 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 447,60 |  | 16 544,00 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91 | НР Полы (ремонтно-строительные) | % | 89 |  | 89 |  |  | 398,36 |  | 14 724,00 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91 | СП Полы (ремонтно-строительные) | % | 49 |  | 49 |  |  | 219,32 |  | 8 107,00 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **1 083,88** |  |  |
| **94** | **ФЕРр57-3-2** | **Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки** | **100 м** |  |  | **0,343** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=34,3 / 100 | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 111,38 |  | 38,20 | 36,96 | 1 412,00 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 14,28 |  | 4,89804 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 111,38 |  | 38,20 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 38,20 |  | 1 412,00 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91 | НР Полы (ремонтно-строительные) | % | 89 |  | 89 |  |  | 34,00 |  | 1 257,00 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91 | СП Полы (ремонтно-строительные) | % | 49 |  | 49 |  |  | 18,72 |  | 692,00 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **90,92** |  |  |
| **95** | **ФЕРр65-8-1** | **Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 50 мм (ранее демонтированные)** | **100 м** |  |  | **0,078** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=7,8 / 100 | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 448,34 |  | 34,97 | 36,96 | 1 292,00 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 9,70 |  | 0,76 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 2,51 |  | 0,20 | 36,96 | 7,00 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 54,42 |  | 4,24 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 52,56 |  | 4,09968 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,2 |  | 0,0156 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 512,46 |  | 39,97 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 35,17 |  | 1 299,00 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.2 | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) | % | 103 |  | 103 |  |  | 36,23 |  | 1 338,00 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.2 | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) | % | 52 |  | 52 |  |  | 18,29 |  | 675,00 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **94,49** |  |  |
| **96** | **ФЕРр65-9-11** | **Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлополимерные трубы: диаметром свыше 15 мм до 20 мм (прим) ранее демонтированные** | **100 м** |  |  | **0,18** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=18 / 100 | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 1 249,65 |  | 224,94 | 36,96 | 8 314,00 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 42,81 |  | 7,71 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 6,96 |  | 1,25 | 36,96 | 46,00 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 120,17 |  | 21,63 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 146,5 |  | 26,37 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,6 |  | 0,108 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1 412,63 |  | 254,28 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 226,19 |  | 8 360,00 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.2 | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) | % | 103 |  | 103 |  |  | 232,98 |  | 8 611,00 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.2 | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) | % | 52 |  | 52 |  |  | 117,62 |  | 4 347,00 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **604,88** |  |  |
| **97** | **ФЕР15-01-050-03** | **Демонтаж облицовки стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по сплошному основанию на клее** | **100 м2** |  |  | **0,0328** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=3,28 / 100 | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.2 | Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 356,83 | 0,8 | 9,36 | 36,96 | 346,00 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 34,04 | 0,8 | 0,89 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 6,65 | 0,8 | 0,17 | 36,96 | 6,00 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 38,87 | 0,8 | 1,0199488 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,56 | 0,8 | 0,0146944 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 390,87 |  | 10,25 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 9,53 |  | 352,00 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15 | НР Отделочные работы | % | 100 |  | 100 |  |  | 9,53 |  | 352,00 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  | 4,67 |  | 172,00 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **24,45** |  |  |
| **98** | **ФЕРр65-6-24** | **Смена: умывальников (ранее демонтированные)** | **100 шт** |  |  | **0,14** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=14 / 100 | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 1 922,84 |  | 269,20 | 36,96 | 9 950,00 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 67,88 |  | 9,50 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 17,57 |  | 2,46 | 36,96 | 91,00 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 859,23 |  | 120,29 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 212 |  | 29,68 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 1,4 |  | 0,196 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 2 849,95 |  | 398,99 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 271,66 |  | 10 041,00 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.2 | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) | % | 103 |  | 103 |  |  | 279,81 |  | 10 342,00 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.2 | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) | % | 52 |  | 52 |  |  | 141,26 |  | 5 221,00 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **820,06** |  |  |
| **99** | **ФЕРр65-5-7** | **Смена смесителей: без душевой сетки (ранее демонтированные)** | **100 шт** |  |  | **0,14** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=14 / 100 | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 1 317,24 |  | 184,41 | 36,96 | 6 816,00 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 5,91 |  | 0,83 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 1,04 |  | 0,15 | 36,96 | 6,00 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 48,30 |  | 6,76 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 145,23 |  | 20,3322 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,09 |  | 0,0126 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1 371,45 |  | 192,00 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 184,56 |  | 6 822,00 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.2 | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) | % | 103 |  | 103 |  |  | 190,10 |  | 7 027,00 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.2 | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) | % | 52 |  | 52 |  |  | 95,97 |  | 3 547,00 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **478,07** |  |  |
| **100** | **ФЕРр57-2-4** | **Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм** | **100 м2** |  |  | **0,7273** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=72,73 / 100 | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 948,54 |  | 689,87 | 36,96 | 25 498,00 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 1 052,17 |  | 765,24 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 24,30 |  | 17,67 | 36,96 | 653,00 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 111,2 |  | 80,87576 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 1,8 |  | 1,30914 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 2 000,71 |  | 1 455,11 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 707,54 |  | 26 151,00 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91 | НР Полы (ремонтно-строительные) | % | 89 |  | 89 |  |  | 629,71 |  | 23 274,00 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91 | СП Полы (ремонтно-строительные) | % | 49 |  | 49 |  |  | 346,69 |  | 12 814,00 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **2 431,51** |  |  |
| **101** | **ФЕРр57-2-9** | **Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины покрытия к расценке 57-2-4** | **100 м2** |  |  | **-0,7273** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=-72,73 / 100 | | | | | | | | | |
|  |  | до 50 ПЗ=20 (ОЗП=20; ЭМ=20 к расх.; ЗПМ=20; МАТ=20 к расх.; ТЗ=20; ТЗМ=20) | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 23,20 | 20 | -337,47 | 36,96 | -12 473,00 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 2,72 | 20 | -39,56512 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 23,20 |  | -337,47 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | -337,47 |  | -12 473,00 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91 | НР Полы (ремонтно-строительные) | % | 89 |  | 89 |  |  | -300,35 |  | -11 101,00 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91 | СП Полы (ремонтно-строительные) | % | 49 |  | 49 |  |  | -165,36 |  | -6 112,00 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **-803,18** |  |  |
| **102** | **ФЕР46-02-009-02** | **Отбивка штукатурки с поверхностей: стен** | **100 м2** |  |  | **2,5265** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=252,65 / 100 | | | | | | | | | |
|  |  | до 30 мм ПЗ=1,5 (ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; МАТ=1,5 к расх.; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 178,00 | 1,5 | 674,58 | 36,96 | 24 932,00 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 22,82 | 1,5 | 86,482095 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 178,00 |  | 674,58 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 674,58 |  | 24 932,00 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 103 |  | 103 |  |  | 694,82 |  | 25 680,00 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 59 |  | 59 |  |  | 398,00 |  | 14 710,00 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **1 767,40** |  |  |
| **103** | **ФЕР46-02-009-02** | **Отбивка штукатурки с поверхностей: потолков** | **100 м2** |  |  | **0,7273** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=72,73 / 100 | | | | | | | | | |
|  |  | до 10 мм ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 178,00 | 0,5 | 64,73 | 36,96 | 2 392,00 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 22,82 | 0,5 | 8,298493 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 178,00 |  | 64,73 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 64,73 |  | 2 392,00 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 103 |  | 103 |  |  | 66,67 |  | 2 464,00 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 59 |  | 59 |  |  | 38,19 |  | 1 411,00 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **169,59** |  |  |
| **Пол** | | | | | | | | | | | |
| **104** | **ФЕР15-06-008-01** | **Окраска валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой** | **100 м2** |  |  | **0,7273** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=72,73 / 100 | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 62,15 |  | 45,20 | 36,96 | 1 671,00 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 1,31 |  | 0,95 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 0,23 |  | 0,17 | 36,96 | 6,00 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 6,46 |  | 4,698358 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,02 |  | 0,014546 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 63,46 |  | 46,15 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 45,37 |  | 1 677,00 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15 | НР Отделочные работы | % | 100 |  | 100 |  |  | 45,37 |  | 1 677,00 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  | 22,23 |  | 822,00 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **113,75** |  |  |
| **105** | **ФССЦ-14.3.01.02-0102** | **Грунтовка: водно-дисперсионная " Бетон-контакт"** | **т** |  |  | **0,012437** | **18 390,16** |  | **228,72** |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **228,72** |  |  |
| **106** | **ФЕР11-01-011-01** | **Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм** | **100 м2** |  |  | **0,7273** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=72,73 / 100 | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 282,66 |  | 205,58 | 36,96 | 7 598,00 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 43,61 |  | 31,72 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 17,15 |  | 12,47 | 36,96 | 461,00 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 8,54 |  | 6,21 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 35,6 |  | 25,89188 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 1,27 |  | 0,923671 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 334,81 |  | 243,51 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 218,05 |  | 8 059,00 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11 | НР Полы | % | 112 |  | 112 |  |  | 244,22 |  | 9 026,00 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11 | СП Полы | % | 65 |  | 65 |  |  | 141,73 |  | 5 238,00 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **629,46** |  |  |
| **107** | **ФЕР11-01-011-02** | **Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01** | **100 м2** |  |  | **0,7273** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=72,73 / 100 | | | | | | | | | |
|  |  | ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6) | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 3,49 | 6 | 15,23 | 36,96 | 563,00 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 7,56 | 6 | 32,99 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 2,84 | 6 | 12,39 | 36,96 | 458,00 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 0,44 | 6 | 1,920072 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,21 | 6 | 0,916398 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 11,05 |  | 48,22 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 27,62 |  | 1 021,00 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11 | НР Полы | % | 112 |  | 112 |  |  | 30,93 |  | 1 144,00 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11 | СП Полы | % | 65 |  | 65 |  |  | 17,95 |  | 664,00 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **97,10** |  |  |
| **108** | **ФССЦ-04.3.01.09-0015** | **Раствор готовый кладочный, цементный, М150** | **м3** |  |  | **3,70923** | **548,30** |  | **2 033,77** |  |  |
|  |  | Объем=1,483692+2,225538 | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **2 033,77** |  |  |
| **109** | **ФЕР11-01-004-05** | **Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм** | **100 м2** |  |  | **0,7273** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=72,73 / 100 | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 265,84 |  | 193,35 | 36,96 | 7 146,00 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 157,21 |  | 114,34 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 5,33 |  | 3,88 | 36,96 | 143,00 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 692,97 |  | 504,00 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 24,3 |  | 17,67339 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,43 |  | 0,312739 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1 116,02 |  | 811,69 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 197,23 |  | 7 289,00 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11 | НР Полы | % | 112 |  | 112 |  |  | 220,90 |  | 8 164,00 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11 | СП Полы | % | 65 |  | 65 |  |  | 128,20 |  | 4 738,00 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **1 160,79** |  |  |
| **110** | **ФЕР11-01-047-01** | **Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см** | **100 м2** |  |  | **0,7273** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=72,73 / 100 | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 2 713,07 |  | 1 973,22 | 36,96 | 72 930,00 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 24,42 |  | 17,76 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 17,53 |  | 12,75 | 36,96 | 471,00 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 14 411,64 |  | 10 481,59 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 310,42 |  | 225,768466 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 1,73 |  | 1,258229 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 17 149,13 |  | 12 472,57 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 1 985,97 |  | 73 401,00 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11 | НР Полы | % | 112 |  | 112 |  |  | 2 224,29 |  | 82 209,00 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11 | СП Полы | % | 65 |  | 65 |  |  | 1 290,88 |  | 47 711,00 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **15 987,74** |  |  |
| **111** | **ФССЦ-14.1.06.02-0001** | **Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)** | **т** |  |  | **0,87276** | **4 316,00** |  | **3 766,83** |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **3 766,83** |  |  |
| **Стены** | | | | | | | | | | | |
| **112** | **ФЕР15-06-008-01** | **Окраска валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой** | **100 м2** |  |  | **2,5265** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=252,65 / 100 | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 62,15 |  | 157,02 | 36,96 | 5 803,00 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 1,31 |  | 3,31 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 0,23 |  | 0,58 | 36,96 | 21,00 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 6,46 |  | 16,32119 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,02 |  | 0,05053 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 63,46 |  | 160,33 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 157,60 |  | 5 824,00 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15 | НР Отделочные работы | % | 100 |  | 100 |  |  | 157,60 |  | 5 824,00 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  | 77,22 |  | 2 854,00 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **395,15** |  |  |
| **113** | **ФССЦ-14.3.01.02-0102** | **Грунтовка: водно-дисперсионная " Бетон-контакт"** | **т** |  |  | **0,043203** | **18 390,16** |  | **794,51** |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **794,51** |  |  |
| **114** | **ФЕР15-02-036-01** | **Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен** | **100 м2** |  |  | **2,5265** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=252,65 / 100 | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 1 055,70 |  | 2 667,23 | 36,96 | 98 581,00 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 53,24 |  | 134,51 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 18,96 |  | 47,90 | 36,96 | 1 770,00 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 4 768,29 |  | 12 047,08 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 115 |  | 290,5475 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 1,44 |  | 3,63816 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 5 877,23 |  | 14 848,82 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 2 715,13 |  | 100 351,00 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15 | НР Отделочные работы | % | 100 |  | 100 |  |  | 2 715,13 |  | 100 351,00 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  | 1 330,41 |  | 49 172,00 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **18 894,36** |  |  |
| **115** | **ФЕР08-01-005-01** | **Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов ручным способом из сухих смесей: толщиной слоя 2 мм** | **100 м2** |  |  | **2,5265** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=252,65 / 100 | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 86,70 |  | 219,05 | 36,96 | 8 096,00 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 16,61 |  | 41,97 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 2,93 |  | 7,40 | 36,96 | 274,00 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 0,66 |  | 1,67 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 10,92 |  | 27,58938 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,27 |  | 0,682155 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 103,97 |  | 262,69 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 226,45 |  | 8 370,00 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков | % | 110 |  | 110 |  |  | 249,10 |  | 9 207,00 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8 | СП Конструкции из кирпича и блоков | % | 69 |  | 69 |  |  | 156,25 |  | 5 775,00 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **668,04** |  |  |
| **116** | **ФССЦ-04.3.02.09-0802** | **Смесь сухая: гидроизоляционная проникающая "Кальматрон" (ТУ 5745-001-47517383-00)** | **кг** |  |  | **795,8475** | **15,36** |  | **12 224,22** |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **12 224,22** |  |  |
| **117** | **ФЕР15-01-019-05** | **Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону** | **100 м2** |  |  | **2,5265** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=252,65 / 100 | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 1 058,09 |  | 2 673,26 | 36,96 | 98 804,00 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 31,75 |  | 80,22 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 17,53 |  | 44,29 | 36,96 | 1 637,00 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 1,12 |  | 2,83 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 115,26 |  | 291,20439 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 1,65 |  | 4,168725 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1 090,96 |  | 2 756,31 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 2 717,55 |  | 100 441,00 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15 | НР Отделочные работы | % | 100 |  | 100 |  |  | 2 717,55 |  | 100 441,00 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  | 1 331,60 |  | 49 216,00 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **6 805,46** |  |  |
| **118** | **ФССЦ-04.3.02.09-0824** | **Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы** | **т** |  |  | **0,126325** | **2 500,00** |  | **315,81** |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **315,81** |  |  |
| **119** | **ФССЦ-14.1.06.02-0001** | **Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)** | **т** |  |  | **0,947438** | **4 316,00** |  | **4 089,14** |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **4 089,14** |  |  |
| **120** | **ФССЦ-06.2.01.02-0025** | **Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: многоцветные, "Итало-дизайн" (коллекция "Вуаль"-эконом класс), размер 300х200х7 мм** | **м2** |  |  | **252,65** | **85,71** |  | **21 654,63** |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **21 654,63** |  |  |
| **Потолок** | | | | | | | | | | | |
| **121** | **ФЕР15-01-047-16** | **Устройство потолков: реечных алюминиевых** | **100 м2** |  |  | **0,7273** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=72,73 / 100 | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 1 018,58 |  | 740,81 | 36,96 | 27 380,00 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 149,83 |  | 108,97 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 5,00 |  | 3,64 | 36,96 | 135,00 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 28 248,70 |  | 20 545,28 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 108,36 |  | 78,810228 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,39 |  | 0,283647 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 29 417,11 |  | 21 395,06 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 744,45 |  | 27 515,00 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15 | НР Отделочные работы | % | 100 |  | 100 |  |  | 744,45 |  | 27 515,00 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  | 364,78 |  | 13 482,00 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **22 504,29** |  |  |
| **122** | **ФССЦ-09.2.01.05-0091** | **Уголок декоративный (пристенный)** | **м** |  |  | **0** | **6,28** |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **0,00** |  |  |
| **123** | **ФЕР10-05-011-02** | **Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ): одноуровневых (короб)** | **100 м2** |  |  | **0,06** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=6 / 100 | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 879,79 |  | 52,79 | 36,96 | 1 951,00 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 45,16 |  | 2,71 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 4,77 |  | 0,29 | 36,96 | 11,00 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 3 372,27 |  | 202,34 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 97 |  | 5,82 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,38 |  | 0,0228 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 4 297,22 |  | 257,84 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 53,08 |  | 1 962,00 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10 | НР Деревянные конструкции | % | 108 |  | 108 |  |  | 57,33 |  | 2 119,00 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10 | СП Деревянные конструкции | % | 55 |  | 55 |  |  | 29,19 |  | 1 079,00 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **344,36** |  |  |
| **124** | **ФССЦ-11.3.03.05-0011** | **Сэндвич-панели для откосов наружные слои листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение вспененный пенополистирол белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм** | **м2** |  |  | **6,66** | **59,16** |  | **394,01** |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **394,01** |  |  |
| **Малярные работы** | | | | | | | | | | | |
| **125** | **ФЕР15-01-050-04** | **Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее (оконные откосы)** | **100 м2** |  |  | **0,0328** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=3,28 / 100 | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 1 520,86 |  | 49,88 | 36,96 | 1 844,00 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 6,28 |  | 0,21 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 1,78 |  | 0,06 | 36,96 | 2,00 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 593,77 |  | 19,48 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 167,68 |  | 5,499904 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,14 |  | 0,004592 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 2 120,91 |  | 69,57 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 49,94 |  | 1 846,00 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15 | НР Отделочные работы | % | 100 |  | 100 |  |  | 49,94 |  | 1 846,00 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  | 24,47 |  | 905,00 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **143,98** |  |  |
| **126** | **ФССЦ-11.3.03.05-0011** | **Сэндвич-панели для откосов наружные слои листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение вспененный пенополистирол белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм** | **м2** |  |  | **3,444** | **59,16** |  | **203,75** |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **203,75** |  |  |
| **127** | **ФЕРр62-10-4** | **Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 10%** | **100 м2** |  |  | **0,042** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4,2 / 100 | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 369,36 |  | 15,51 | 36,96 | 573,00 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 7,07 |  | 0,30 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 2,05 |  | 0,09 | 36,96 | 3,00 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 253,13 |  | 10,63 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 42,75 |  | 1,7955 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,16 |  | 0,00672 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 629,56 |  | 26,44 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 15,60 |  | 576,00 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) | % | 90 |  | 90 |  |  | 14,04 |  | 518,00 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) | % | 46 |  | 46 |  |  | 7,18 |  | 265,00 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **47,66** |  |  |
| **128** | **ФССЦ-14.3.03.01-0013** | **Лак акриловый, водный, полуглянцевый** | **кг** |  |  | **0,878** | **16,12** |  | **14,15** |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **14,15** |  |  |
| **Сантехнические работы** | | | | | | | | | | | |
| **129** | **ФЕРр62-33-2** | **Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза** | **100 м2** |  |  | **0,0189** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1,89 / 100 | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 554,12 |  | 10,47 | 36,96 | 387,00 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 0,66 |  | 0,01 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 0,12 |  | 0,00 | 36,96 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 145,95 |  | 2,76 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 63,4 |  | 1,19826 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,01 |  | 0,000189 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 700,73 |  | 13,24 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 10,47 |  | 387,00 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) | % | 90 |  | 90 |  |  | 9,42 |  | 348,00 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) | % | 46 |  | 46 |  |  | 4,82 |  | 178,00 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **27,48** |  |  |
| **130** | **ФССЦ-14.4.04.08-0001** | **Эмаль ПФ-115 белая** | **кг** |  |  | **0,3043** | **12,27** |  | **3,73** |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **3,73** |  |  |
| **Электромонтажные работы** | | | | | | | | | | | |
| **131** | **ФЕРр67-8-2** | **Смена светильников: с люминесцентными лампами (ранее демонтированные)** | **100 шт** |  |  | **0,08** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=8 / 100 | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 1 570,95 |  | 125,68 | 36,96 | 4 645,00 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 2,50 |  | 0,20 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 1,08 |  | 0,09 | 36,96 | 3,00 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 163,3 |  | 13,064 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,08 |  | 0,0064 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1 573,45 |  | 125,88 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 125,77 |  | 4 648,00 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | % | 91 |  | 91 |  |  | 114,45 |  | 4 230,00 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | % | 48 |  | 48 |  |  | 60,37 |  | 2 231,00 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **300,70** |  |  |
| **132** | **ФЕРм08-02-401-01** | **Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок** | **100 м** |  |  | **0,1** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=10 / 100 | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 388,03 |  | 38,80 | 36,96 | 1 434,00 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 52,26 |  | 5,23 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 5,02 |  | 0,50 | 36,96 | 18,00 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 189,82 |  | 18,98 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 41,28 |  | 4,128 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,4 |  | 0,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 630,11 |  | 63,01 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 39,30 |  | 1 452,00 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  | 38,12 |  | 1 408,00 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  | 20,04 |  | 741,00 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **121,17** |  |  |
| **133** | **ФССЦ-21.1.06.09-0132** | **Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 1х4-660** | **1000 м** |  |  | **0,0102** | **5 236,26** |  | **53,41** |  |  |
|  |  | Объем=(10\*1,02) / 1000 | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **53,41** |  |  |
| **134** | **ФССЦ-20.5.02.05-0001** | **Коробки типа КП-2 УЗ, для протяжки и разветвления проводов, размер 100х100х56 мм (КМ 41222 )** | **шт** |  |  | **2** | **46,99** |  | **93,98** |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **93,98** |  |  |
|  |  | **Итого по разделу 3 Умывальники** | | | | | | | **124 603,36** |  |  |
| **Раздел 4. Уборка мусора** | | | | | | | | | | | |
| **135** | **ФЕРр69-15-1** | **Затаривание строительного мусора в мешки** | **т** |  |  | **71,025** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 7,41 |  | 526,30 | 36,96 | 19 452,00 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 16,40 |  | 1 164,81 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 1,03 |  | 73,15575 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 23,81 |  | 1 691,11 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 526,30 |  | 19 452,00 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103 | НР Прочие ремонтно-строительные работы | % | 92 |  | 92 |  |  | 484,20 |  | 17 896,00 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103 | СП Прочие ремонтно-строительные работы | % | 44 |  | 44 |  |  | 231,57 |  | 8 559,00 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **2 406,88** |  |  |
| **136** | **ФССЦпг-01-01-01-041** | **Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную** | **1 т груза** |  |  | **100,552** | **42,98** |  | **4 321,72** |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **4 321,72** |  |  |
| **137** | **ФССЦпг-03-21-01-015** | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км** | **1 т груза** |  |  | **100,552** | **13,38** |  | **1 345,39** |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **1 345,39** |  |  |
|  |  | **Итого по разделу 4 Уборка мусора** | | | | | | | **8 073,99** |  |  |
|  |  | **Итоги по смете:** | | | | | | |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | 410 695,01 |  | 5 162 263,00 |
|  |  | в том числе: | | | | | | |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | 71 432,61 |  | 2 640 148,00 |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | 12 003,87 |  | 162 581,00 |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | 1 200,58 |  | 44 372,00 |
|  |  | Материалы | | | | | | | 327 258,53 |  | 2 359 534,00 |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | 505 623,43 |  | 8 877 364,00 |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | 504 278,04 |  | 8 859 632,00 |
|  |  | в том числе: | | | | | | |  |  |  |
|  |  | оплата труда | | | | | | | 69 625,51 |  | 2 573 358,00 |
|  | 1 | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | 10 612,27 | 13,59 | 144 221,00 |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | 1 194,45 |  | 44 147,00 |
|  | 1 | материалы | | | | | | | 320 351,88 | 7,21 | 2 309 737,00 |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | 68 618,66 |  | 2 536 143,00 |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | 35 069,72 |  | 1 296 173,00 |
|  | 2 | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ | | | | | | | 1 345,39 | 13,18 | 17 732,00 |
|  |  | Монтажные работы | | | | | | | 11 443,54 |  | 216 396,00 |
|  |  | в том числе: | | | | | | |  |  |  |
|  |  | оплата труда | | | | | | | 1 807,10 |  | 66 790,00 |
|  | 1 | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | 46,21 | 13,59 | 628,00 |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | 6,13 |  | 225,00 |
|  | 1 | материалы | | | | | | | 6 906,65 | 7,21 | 49 797,00 |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | 1 758,83 |  | 65 004,00 |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | 924,75 |  | 34 177,00 |
|  |  | **Итого** | | | | | | | **517 066,97** |  | **9 093 760,00** |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | 72 633,19 |  | 2 684 520,00 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | 70 377,49 |  | 2 601 147,00 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | 35 994,47 |  | 1 330 350,00 |
|  |  | непредвиденные 2% | | | | | | | 10 341,34 |  | 181 875,00 |
|  |  | **Итого с непредвиденными** | | | | | | | **527 408,31** |  | **9 275 635,00** |
|  |  | ндс 20% | | | | | | | 105 481,66 |  | 1 855 127,00 |
|  |  | **ВСЕГО по смете** | | | | | | | **632 889,97** |  | **11 130 762,00** |