**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

**Техническое задание**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Требования к материалам | Кол-во | Ед.изм. |
| 1 | **Плита из минеральной ваты** для звуко- и теплоизоляции жилых зданий и промышленных сооружений  Вид – плита жесткая (ПЖ)  Тип – ПЖ-100  Толщина плиты – ≥ 100 мм и < 110 мм  Длина плиты – ≥ 1000 мм и < 2000 мм  Ширина плиты – ≥ 600 мм и < 1000 мм  Группа горючести - НГ (негорючие)  Наличие гидрофобизирующей добавки – да  Количество в упаковке – 6 штук | 10 | уп |
| 2 | **Пленка полиэтиленовая**  Цвет – белый (прозрачный)  Толщина - не менее 120 мкм  Ширина - не менее 3000 мм | 200 | м.п. |
| 3 | **Лента техническая с липким слоем (скотч** **малярный)**  Длина рулона - ≥ 50000 мм и < 60000 мм  Количество липких сторон – 1  Материал основы - бумага  Толщина - ≥ 0,1 мм и < 0,2 мм  Ширина - ≥ 30 мм и < 40 мм | 48 | рулон |
| 4 | **Лезвия сегментированные для технических ножей**  Назначение – для резки бумаги, картона, ткани и пластика  Ширина лезвия – не менее 18 мм  Количество сегментов - не менее 15 шт | 100 | шт |
| 5 | **Сэндвич-панель**  Назначение **-** для облицовки оконных откосов  Длина - не менее 3000 мм  Ширина - не менее 1500 мм  Толщина - не менее 10 мм | 5 | шт |
| 6 | **Порог** **разноуровневый 0-15 мм**  Материал - алюминий  Ширина - не менее 40 мм  Длина - не менее 1350 мм  Цвет - светло-коричневый | 10 | шт |
| 7 | **Порог** **прямой**  Материал - алюминий  Ширина - не менее 38 мм  Длина - не менее 1800 мм  Цвет - светло-коричневый | 20 | шт |
| 8 | **Порог прямой**  Материал - алюминий  Ширина - не менее 38 мм  Длина - не менее 1350 мм  Цвет - светло-коричневый | 10 | шт |
| 9 | **Декоративно-защитная пропитка** **для древесины**  Объём тары - не менее 2,7 л  Материал тары – металлическое ведро  Цвет – ореховое дерево  Основа – льняное масло, алкидная смола, добавки против грибка и водорослей  Область применения – для защиты от атмосферных воздействий и подчеркивания естественной текстуры древесины и изделий из неё (для наружных работ)  Разбавитель - уайт-спирит  Плотность - не менее 0,89 кг/л  Расход на 1 слой:  - по строганой и бревенчатой поверхности древесины - не более 16 м2/л  - по пилёной поверхности древесины - не более 9 м2/л  Время высыхания:  - до нанесения следующего слоя – не более 12 часов  - полное высыхание – не более 24 часов | 2 | шт |
| 10 | **Декоративно-защитная пропитка для древесины**  Объём тары - не менее 2,7 л  Материал тары – металлическое ведро  Цвет – орегон  Основа – льняное масло, алкидная смола, добавки против грибка и водорослей  Область применения – для защиты от атмосферных воздействий и подчеркивания естественной текстуры древесины и изделий из неё (для наружных работ)  Разбавитель - уайт-спирит  Плотность - не менее 0,89 кг/л  Расход на 1 слой:  - по строганой и бревенчатой поверхности древесины - не более 16 м2/л  - по пилёной поверхности древесины - не более 9 м2/л  Время высыхания:  - до нанесения следующего слоя – не более 12 часов  - полное высыхание – не более 24 часов | 2 | шт |
| 11 | **Декоративно-защитная пропитка для древесины**  Объём тары - не менее 2,7 л  Материал тары – металлическое ведро  Цвет – тиковое дерево  Основа – льняное масло, алкидная смола, добавки против грибка и водорослей  Область применения – для защиты от атмосферных воздействий и подчеркивания естественной текстуры древесины и изделий из неё (для наружных работ)  Разбавитель - уайт-спирит  Плотность - не менее 0,89 кг/л  Расход на 1 слой:  - по строганой и бревенчатой поверхности древесины - не более 16 м2/л  - по пилёной поверхности древесины - не более 9 м2/л  Время высыхания:  - до нанесения следующего слоя – не более 12 часов  - полное высыхание – не более 24 часов | 2 | шт |
| 12 | **Профиль перфорированный**  Конфигурация - угловой (равнополочный)  Материал - оцинкованный  Ширина полки - не менее 20 мм  Длина - не менее 3000 мм | 25 | шт |
| 13 | **Ручка оконная**  Область применения - для установки на деревянные окна  Материал - металлическая  Размер площадки под крепление - не менее 65 мм  Длина ручки - не менее 80 мм  Цвет - белый  Комплектация - с крепежом в комплекте | 50 | шт |